CARGAR NUEVO FIRMWARE

Open Xilinx Impact 13.4 and run "Initialize chain"
It will detect a xccace device and a xc6slx45t device with a box on top.
Say cancel to all.
click on the box on top of the xc6slx45t that says "SPI/BTI" and do "Add SPI/BPI Flash"
Select the *.mcs file 
Select "BPI PROM" and search for "28F256P30" with Data width=16
Right click in the Flash box and "Program" /"Verify"




INSTALACIÓN

* Instalarse Labview 8.6
También hay que instalar el Visa

* Instalarse los drivers USB to UART
La primera vez hay que instalarse los drivers CP2103 USB to UART Bridge Controller
se puede descargar de aquí la utilidad:
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

Hay que bajarse el "VCP Driver Kit":
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip

Creo que debería funcionar instalándose esto:
CP210x_VCP_Win2K.exe

A mi me lo crea en COM7. Con el MAX se puede comprobar que te crea los puertos Serial correctamente.

* Conectar el cable de alimentación a la caja. Hay un switch para encender la alimentación en la parte de atrás de la caja.

* Conectar el cable UART a un puerto USB del portátil (mejor si lo conectas siempre al mismo)

* Conectar un extremo de la fibra en "1" y el otro extremo en el conector "2"

* Ejecutar el programa de labview "CIEMAT_Fiber_Length_Meter.vi"

* Hay que hacer los siguientes pasos:
   - En el menú desplegable "Select Fiber Type", elegir la longitud de la fibra que se está comprobando.
   - En la caja "Enter CABLE ID" introducir la referencia del cable. El fichero de salida tendrá ese nombre, seguido de _XX.txt. XX es un índice que indica cuantas veces se ha probado ese cable concreto.
   - En "UART USB PORT" seleccionar el puerto COM en el que se ha creado en tu ordenador. Puedes verlo en el Administrador de dispositivos de Windows, bajo COM.

* Hacer click en la flecha superior izquierda y el programa se empieza a ejecutar.

* Haciendo click en los leds de "Draw?" se puede deshabilitar los plots.


(En versiones antiguas del *.vi, si desconectas el cable USB y lo vuelves a conectar, ejecuta close_visa.vi (ojo, tienes que seleccionar el puerto COM que crea tu laptop) porque si no dará error al ejecutar nuevamente el programa "Fiber Length Meter_Alvaro.vi".)