ERROR GOL TEST TRUE
ERROR GOL I2C access  FALSE
Sensor on GOL=ON  	************
TEST DS2450 GOL ON 
ERROR PD_Catod current OUT OF RANGE  max 0,70 min 0,10
ERROR VGG 2.5V OUT OF RANGE  max 2,90 min 2,40
ERROR VQQ 2.5V  OUT OF RANGE  max 2,90 min 2,40
ERROR ICC 2.5V current OUT OF RANGE  max 0,50 min 0,10
0,00		0,00		0,00		99,00	

0,000000	0,000000	0,000000	99,000000
Sensor on GOL=OFF  	0,830082	2,087219	0,000000	99,000000
PD_CATOD current 	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
VCSEL current programmed 	1,000000	1,400000	1,800000	2,200000	2,600000


ERROR QPLL RESET TEST FALSE
