3/11/04
17:09
MC serial number  351033901100001

MB1
Position 0	ROB serial number  F0365

Position 1	ROB serial number  F0656

Position 2	ROB serial number  F0669

Position 3	ROB serial number  G0020

Position 4	ROB serial number  F0701

Position 5	ROB serial number  F0407



ON ROB 0


ON ROB 1


ON ROB 2


ON ROB 3


ON ROB 4


ON ROB 5






























Error FLTB no ha parpadeado al hacer el corto
Error FLTB no ha parpadeado al hacer el corto
Error FLTB no ha parpadeado al hacer el corto
Error FLTB no ha parpadeado al hacer el corto
Error FLTB no ha parpadeado al hacer el corto
Error FLTB no ha parpadeado al hacer el corto
ERROR SETUP MISTMATCH en Check Roberror
ROB 5 TDC 0 Setup mismatch
ROB 5 TDC 1 Setup mismatch
ROB 5 TDC 2 Setup mismatch
ROB 5 TDC 3 Setup mismatch

ERROR SETUP MISTMATCH en Check Roberror
ROB 4 TDC 0 Setup mismatch
ROB 4 TDC 1 Setup mismatch
ROB 4 TDC 2 Setup mismatch
ROB 4 TDC 3 Setup mismatch

ERROR SETUP MISTMATCH en Check Roberror
ROB 3 TDC 0 Setup mismatch

ERROR SETUP MISTMATCH en Check Roberror
ROB 2 TDC 0 Setup mismatch
ROB 2 TDC 1 Setup mismatch
ROB 2 TDC 2 Setup mismatch
ROB 2 TDC 3 Setup mismatch

ERROR SETUP MISTMATCH en Check Roberror
ROB 1 TDC 0 Setup mismatch
ROB 1 TDC 1 Setup mismatch
ROB 1 TDC 2 Setup mismatch
ROB 1 TDC 3 Setup mismatch

ERROR SETUP MISTMATCH en Check Roberror
ROB 0 TDC 0 Setup mismatch
ROB 0 TDC 1 Setup mismatch
ROB 0 TDC 2 Setup mismatch
ROB 0 TDC 3 Setup mismatch

*****************************
*****************************
MC CONFIGURATION
*****************************
*****************************

ROB 0

TDC nº: 0
ROB 0 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 0 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 0 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 0 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 1

TDC nº: 0
ROB 1 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 1 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 1 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 1 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 2

TDC nº: 0
ROB 2 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 2 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 2 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 2 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 3

TDC nº: 0
ROB 3 TDC 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 4

TDC nº: 0
ROB 4 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 4 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 4 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 4 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 5

TDC nº: 0
ROB 5 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 5 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 5 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 5 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



*****************************
*****************************
SEQUENCE PATGEN
*****************************
*****************************



RUN 0
***********
ROS channel 0
Faltan TDC 0 Canal 28 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  28
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  28
Width fuera rango. TDC  0   Ch  28

ROS channel 1
Faltan TDC 0 Canal 28 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  28
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  28
Width fuera rango. TDC  0   Ch  28

ROS channel 2
Faltan TDC 0 Canal 28 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  28
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  28
Width fuera rango. TDC  0   Ch  28

ROS channel 4
Faltan TDC 0 Canal 28 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  28
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  28
Width fuera rango. TDC  0   Ch  28

ROS channel 5
Faltan TDC 0 Canal 28 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  28
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  28
Width fuera rango. TDC  0   Ch  28

ROS channel 6
Faltan TDC 0 Canal 28 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  28
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  28
Width fuera rango. TDC  0   Ch  28


RUN 1
***********
ROS channel 0
Faltan TDC 0 Canal 30 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  30
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  30
Width fuera rango. TDC  0   Ch  30

ROS channel 1
Faltan TDC 0 Canal 30 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  30
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  30
Width fuera rango. TDC  0   Ch  30

ROS channel 2
Faltan TDC 0 Canal 30 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  30
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  30
Width fuera rango. TDC  0   Ch  30

ROS channel 4
Faltan TDC 0 Canal 30 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  30
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  30
Width fuera rango. TDC  0   Ch  30

ROS channel 5
Faltan TDC 0 Canal 30 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  30
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  30
Width fuera rango. TDC  0   Ch  30

ROS channel 6
Faltan TDC 0 Canal 30 hay 0 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  30
Trailing fuera rango. TDC  0   Ch  30
Width fuera rango. TDC  0   Ch  30


RUN 2
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE




RUN 0
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE


*****************************
*****************************
MC CONFIGURATION
*****************************
*****************************

ROB 0

TDC nº: 0
ROB 0 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 0 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 0 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 0 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 1

TDC nº: 0
ROB 1 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 1 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 1 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 1 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 2

TDC nº: 0
ROB 2 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 2 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 2 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 2 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 3

TDC nº: 0
ROB 3 TDC 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

ROBERROR a 1  con ROB 3


ROB 4

TDC nº: 0
ROB 4 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 4 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 4 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 4 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



ROB 5

TDC nº: 0
ROB 5 TDC 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 1
ROB 5 TDC 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 2
ROB 5 TDC 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 3
ROB 5 TDC 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock

LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   



*****************************
*****************************
BUNCH RESET TEST
*****************************
*****************************



RUN 0
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE




*****************************
*****************************
EVENT RESET TEST
*****************************
*****************************



RUN 0
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE




RUN 1
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE




RUN 2
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE



ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE




*****************************
*****************************
ADQ ALL CHANNELS
*****************************
*****************************



RUN 0
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE



RUN 1
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE



RUN 2
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE



RUN 3
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE



*****************************
*****************************
TEST PULSE
*****************************
*****************************



RUN 0
***********
ROS channel 0
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 1
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 2
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 4
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 5
Faltan canales?:  FALSE


ROS channel 6
Faltan canales?:  FALSE



*****************************
*****************************
TEST ROLINK
*****************************
*****************************



RUN 0
***********
ROS channel 0


ROS channel 1
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 2
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 4
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 5
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 6
No hay ningún dato de tiempo



RUN 1
***********
ROS channel 0
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 1


ROS channel 2
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 4
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 5
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 6
No hay ningún dato de tiempo



RUN 2
***********
ROS channel 0
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 1
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 2


ROS channel 4
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 5
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 6
No hay ningún dato de tiempo



RUN 3
***********
ROS channel 0
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 1
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 2
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 4


ROS channel 5
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 6
No hay ningún dato de tiempo



RUN 4
***********
ROS channel 0
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 1
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 2
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 4
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 5


ROS channel 6
No hay ningún dato de tiempo



RUN 5
***********
ROS channel 0
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 1
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 2
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 4
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 5
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 6



RUN 6
***********
ROS channel 0
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 1
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 2
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 4
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 5
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 6
No hay ningún dato de tiempo



RUN 7
***********
ROS channel 0
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 1
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 2
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 4
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 5
No hay ningún dato de tiempo


ROS channel 6
No hay ningún dato de tiempo



