MDF Database:  version 1.0
MDF_INFO | ffrp | XC2C512-7-PQ208
MACROCELL | 0 | 0 | q_MC
ATTRIBUTES | 59016002 | 0
INPUTS | 2 | d  | ce
INPUTP | 2 | 2 | 4
LCT | 1 | 4 | Internal_Name
EQ | 5 | 
   q := d;
   q.CLK  =  clk;	// GCK
    q.CE = ce;
   q.AP = pr;	// GSR
    q.AR = cr;
GLOBALS | 2 | 2 | clk | 1 | pr

PIN | ce | 64 | 16 | LVCMOS18 | 4 | 1 | 0 | 0
PIN | clk | 8192 | 16 | LVCMOS18 | 72 | 1 | 0 | 0
PIN | cr | 64 | 16 | LVCMOS18 | 3 | 0
PIN | d | 64 | 16 | LVCMOS18 | 2 | 1 | 0 | 0
PIN | pr | 65536 | 16 | LVCMOS18 | 319 | 1 | 0 | 0
PIN | q | 536871040 | 0 | LVCMOS18 | 5
