### Inputs

Signal Name | Functional Block | Macrocell | Bank | Pin Number | Pin Type | Pin Use | I/O Std | I/O Style
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
add<10> | FB1 | MC1 | 2 | 7 | I/O/GTS0 | I | LVCMOS33 | KPR
add<11> | FB1 | MC2 | 2 | 6 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<12> | FB1 | MC3 | 2 | 5 | I/O/GTS3 | I | LVCMOS33 | KPR
add<13> | FB1 | MC4 | 2 | 4 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<14> | FB1 | MC13 | 2 | 3 | I/O/GTS2 | I | LVCMOS33 | KPR
add<15> | FB1 | MC14 | 2 | 2 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<16> | FB1 | MC15 | 2 | 208 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
reset | FB1 | MC16 | 2 | 206 | I/O/GSR | GSR/I | LVCMOS33 | KPR
dsdly<1> | FB10 | MC3 | 1 | 55 | I/O/GCK2 | GCK/I | LVCMOS33 | KPR
is_trigger | FB10 | MC4 | 1 | 56 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
lword | FB10 | MC13 | 1 | 57 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
dsdly<0> | FB11 | MC3 | 1 | 44 | I/O/GCK0 | GCK/I | LVCMOS33 | KPR
add<17> | FB2 | MC2 | 2 | 8 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<6> | FB2 | MC14 | 2 | 9 | I/O/GTS1 | I | LVCMOS33 | KPR
add<7> | FB2 | MC15 | 2 | 10 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<8> | FB2 | MC16 | 2 | 12 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<0> | FB21 | MC2 | 4 | 174 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<1> | FB21 | MC3 | 4 | 175 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
vspare_0 | FB24 | MC14 | 4 | 135 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<9> | FB3 | MC1 | 2 | 205 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
am<0> | FB3 | MC3 | 2 | 203 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
am<2> | FB3 | MC5 | 2 | 202 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
am<3> | FB3 | MC13 | 2 | 201 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
am<4> | FB3 | MC15 | 2 | 200 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
am<5> | FB3 | MC16 | 2 | 199 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<2> | FB4 | MC14 | 2 | 16 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<3> | FB4 | MC15 | 2 | 17 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<4> | FB4 | MC16 | 2 | 18 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
am<1> | FB5 | MC5 | 2 | 194 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
write | FB5 | MC13 | 2 | 193 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
as | FB5 | MC15 | 2 | 192 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
add<5> | FB7 | MC5 | 2 | 187 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
brdsel24 | FB7 | MC13 | 2 | 186 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
clk_slow | FB7 | MC14 | 2 | 185 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
cs | FB7 | MC15 | 2 | 184 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
ds0 | FB7 | MC16 | 2 | 183 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
ds1 | FB9 | MC2 | 1 | 50 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
enw_x | FB9 | MC3 | 1 | 49 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
etr | FB9 | MC4 | 1 | 48 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
iack | FB9 | MC14 | 1 | 47 | I/O | I | LVCMOS33 | KPR
clk | FB9 | MC16 | 1 | 46 | I/O/GCK1 | GCK/I | LVCMOS33 | KPR