Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Bank | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
cycle_counter<4> | 4 | 48 49 50 51 | MC1 |  |  | (b) | (b)
(unused) | 0 |  | MC2 | 2 | 22 | I/O |
(unused) | 0 |  | MC3 | 2 | 23 | I/O |
cycle_counter<5> | 4 | 44 45 46 47 | MC4 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<6> | 4 | 40 41 42 43 | MC5 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<7> | 4 | 36 37 38 39 | MC6 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<8> | 4 | 32 33 34 35 | MC7 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<9> | 4 | 28 29 30 31 | MC8 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<10> | 4 | 24 25 26 27 | MC9 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<11> | 4 | 20 21 22 23 | MC10 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<12> | 4 | 16 17 18 19 | MC11 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<13> | 4 | 12 13 14 15 | MC12 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<14> | 4 | 10 11 8 9 | MC13 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<3> | 4 | 52 53 54 55 | MC14 | 2 | 25 | I/O | (b)
cycle_counter<15> | 4 | 4 5 6 7 | MC15 |  |  | (b) | (b)
state_FFD2 | 4 | 0 1 2 3 | MC16 |  |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. cycle_counter<0>
2. cycle_counter<10>
3. cycle_counter<11>
4. cycle_counter<12>
5. cycle_counter<13>
6. cycle_counter<14>
7. cycle_counter<15>
8. cycle_counter<1>
9. cycle_counter<2>
10. cycle_counter<3>
11. cycle_counter<4>
12. cycle_counter<5>
13. cycle_counter<6>
14. cycle_counter<7>
15. cycle_counter<8>
16. cycle_counter<9>
17. ena_mem_fifo_p
18. mem_done
19. num_cycles<10>
20. num_cycles<11>
21. num_cycles<12>
22. num_cycles<13>
23. num_cycles<14>
24. num_cycles<15>
25. num_cycles<3>
26. num_cycles<4>
27. num_cycles<5>
28. num_cycles<6>
29. num_cycles<7>
30. num_cycles<8>
31. num_cycles<9>
32. state_FFD1
33. state_FFD2
34. state_FFD3