Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Bank | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
_n0033<14>2 | 2 | 10 23 | MC1 |  |  | (b) | (b)
(unused) | 0 |  | MC2 | 4 | 174 | I/O | I
U4/_n00084 | 1 | 16 | MC3 | 4 | 175 | I/O | I
cycle_counter<13> | 3 | 20 21 22 | MC4 |  |  | (b) | (b)
estado_XX_FFD153 | 5 | 24 25 26 27 28 | MC5 | 4 | 178 | I/O | (b)
cycle_counter<12> | 3 | 17 18 19 | MC6 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<11> | 3 | 13 14 15 | MC7 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<10> | 3 | 11 12 9 | MC8 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<9> | 3 | 6 7 8 | MC9 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<8> | 3 | 3 4 5 | MC10 |  |  | (b) | (b)
cycle_counter<7> | 3 | 0 1 2 | MC11 |  |  | (b) | (b)
txena_reg_out | 1 | 43 | MC12 |  |  | (b) | (b)
dout_reg_in_2<9> | 1 | 46 | MC13 |  |  | (b) | (b)
dout_reg_in_2<8> | 1 | 49 | MC14 |  |  | (b) | (b)
dout_reg_in_2<7> | 1 | 52 | MC15 |  |  | (b) | (b)
dout_reg_in_2<6> | 1 | 55 | MC16 |  |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. N_PZ_30322
2. N_PZ_30371
3. U4/_n0051
4. cycle_counter<0>
5. cycle_counter<10>
6. cycle_counter<11>
7. cycle_counter<12>
8. cycle_counter<13>
9. cycle_counter<14>
10. cycle_counter<15>
11. cycle_counter<1>
12. cycle_counter<2>
13. cycle_counter<3>
14. cycle_counter<4>
15. cycle_counter<5>
16. cycle_counter<6>
17. cycle_counter<7>
18. cycle_counter<8>
19. cycle_counter<9>
20. db<5>
21. dout<6>.PIN
22. dout<7>.PIN
23. dout<8>.PIN
24. dout<9>.PIN
25. ena_ceros_mem
26. ena_gol_test
27. estado_FFD1
28. estado_FFD2
29. estado_FFD3
30. num_cycles<10>
31. num_cycles<11>
32. num_cycles<12>
33. num_cycles<13>
34. num_cycles<7>
35. num_cycles<8>
36. num_cycles<9>
37. reset
38. txena_out