assert111.........
name = ddddddd..
assert333.........
NDEBUG is not defined
__STDC__ is not defined
__MSVC__ is defined
XPLA_BORLANDC is defined

---------------------
|  D E F A U L T S  |
---------------------
max_pt=56, min_pt=3
max_fi=40, min_fi=4

-----------------
|  H E A D E R  |
-----------------
#$ MODULE rosvme
#$ PINS 5 "sff<4>":89 "sff<3>":90 "sff<2>":21 "sff<1>":199 "sff<0>":200 
#$ PINS 5 "spaf<4>":125 "spaf<3>":85 "spaf<2>":86 "spaf<1>":87 "spaf<0>":88 
#$ PINS 4 "fpga_init<0>":202 "db<0>":12 "clk":46 "fpga_init<1>":17 
#$ PINS 4 "db<1>":189 "fpga_init<2>":19 "db<2>":22 "fpga_init<3>":185 
#$ PINS 4 "db<3>":54 "fpga_init<4>":23 "db<4>":25 "gol_off":20 
#$ PINS 3 "i2c_ce_1wire":18 "i2c_ce_gol":201 "sel_tim_clk<0>":128 
#$ PINS 4 "db<9>":188 "sel_tim_clk<1>":131 "db<10>":187 "db<8>":14 
#$ PINS 6 "iack":120 "ds0":2 "db<5>":41 "db<6>":55 "db<7>":16 "db<11>":84 
#$ PINS 5 "db<13>":40 "db<12>":57 "db<14>":56 "db<15>":15 "as":109 
#$ PINS 4 "mem_done":208 "ros_waiting":205 "sysreset":206 "lword":122 
#$ PINS 4 "add_mod<0>":70 "write":126 "add_p<1>":67 "add_p<0>":66 
#$ PINS 5 "add_p<5>":6 "add_p<4>":7 "add_p<3>":8 "add_p<2>":69 "enw_x":136 
#$ PINS 4 "cscr_p<0>":163 "brd_sel_16":110 "add_p<8>":9 "add_p<7>":161 
#$ PINS 4 "add_p<6>":162 "cscr_p<1>":164 "cscr_p<2>":165 "cscr_p<4>":167 
#$ PINS 4 "irq<7>":140 "fl_tck":102 "i2c_reset":174 "intrpt_led":153 
#$ PINS 4 "clk_slow":44 "dtack_led":154 "spare_led":152 "tp2":103 
#$ PINS 4 "iackin":121 "fl_tdi":101 "fl_tms":100 "add_mod<4>":107 
#$ PINS 3 "add_mod<2>":151 "add_mod<1>":71 "sel_tim_p":180 
#$ PINS 3 "flash_tdo_p<4>":115 "fl_tdo":72 "flash_tck_p<2>":75 
#$ PINS 3 "flash_tck_p<4>":77 "ds1":112 "flash_tdo_p<0>":99 
#$ PINS 3 "flash_tdo_p<1>":97 "flash_tdo_p<2>":95 "flash_tdo_p<3>":114 
#$ PINS 3 "flash_tdo_p<5>":116 "fl_switch<2>":61 "fl_switch<1>":183 
#$ PINS 3 "fl_switch<0>":184 "add_mod<5>":108 "add_mod<3>":150 
#$ PINS 3 "qpll_locked":91 "fpga_done<3>":191 "fpga_done<2>":192 
#$ PINS 3 "gol_ready":119 "fpga_done<1>":43 "fpga_done<0>":45 
#$ PINS 4 "fpga_done<4>":117 "evcnt_res":193 "qpll_error":123 "i2c_ce_p":4 
#$ PINS 4 "dtack_mem":113 "g245_mem":118 "dtack_p":143 "flash_tck_p<1>":74 
#$ PINS 4 "flash_tdi_p":149 "flash_tms_p":148 "mrs":159 "cclk<0>":51 
#$ PINS 4 "cclk<1>":50 "cclk<2>":49 "cclk<3>":48 "cclk<4>":47 
#$ PINS 3 "cscr_p<3>":166 "cscr_p<5>":168 "cscr_p<6>":169 
#$ PINS 3 "flash_tck_p<0>":73 "flash_tck_p<3>":76 "flash_tck_p<5>":78 
#$ PINS 5 "g245_p":65 "gol_reset":173 "iackout":146 "irq<1>":31 "irq<2>":30 
#$ PINS 5 "irq<3>":29 "irq<4>":28 "irq<5>":27 "irq<6>":142 "ldpreg":64 
#$ PINS 3 "qpll_reset":3 "prgm_fpga_p<4>":32 "prgm_fpga_p<3>":34 
#$ PINS 3 "prgm_fpga_p<2>":35 "prgm_fpga_p<1>":36 "prgm_fpga_p<0>":37 
#$ PINS 4 "add_hold":147 "enw_vf":179 "i2c_int_p":182 "etr_vf":62 
#$ PINS 5 "brd_sel_24":111 "i2c_rd":127 "i2c_wr":138 "prs":158 "etr_x":63 
#$ PINS 5 "tp3":155 "reset_p":175 "tp4":160 "vspare_0":170 "vspare_1":144 
#$ PINS 4 "cspare_9":5 "cspare_8":203 "add_f_p<9>":38 "add_f_p<15>":39 
#$ PINS 3 "add_f_p<14>":194 "add_f_p<13>":195 "add_f_p<12>":198 
#$ PINS 4 "add_f_p<11>":196 "add_f_p<10>":197 "mspare_3":134 "mspare_2":137 
#$ PINS 3 "mspare_1":60 "mspare_0":139 "on_244":10 
#$ NODES 3 "U5/cuenta_prgm_0_0" "U5/cuenta_prgm_0_1" "U5/cuenta_prgm_0_2" 
#$ NODES 3 "U5/cuenta_prgm_0_3" "U5/cuenta_prgm_0_4" "U5/state_FFD3" 
#$ NODES 3 "U5/bits_to_send<0>" "U5/bits_to_send<1>" "U5/bits_to_send<2>" 
#$ NODES 5 "U5/bits_to_send<3>" "U5/local_reset" "ack_int" "_n0009" "U3/r4" 
#$ NODES 5 "U3/r6" "U5/jtag_start" "int_lev<0>" "int_lev<1>" "int_lev<2>" 
#$ NODES 3 "U5/cclk_freq<1>" "ena_evres_prgm" "flash_ena_5_rosmem" 
#$ NODES 3 "U5/cclk_freq<0>" "U5/_n0041" "U5/flash_enable<4>" 
#$ NODES 3 "U5/cclk_freq<2>" "U5/flash_enable<0>" "U5/flash_enable<1>" 
#$ NODES 4 "U5/flash_enable<2>" "U5/flash_enable<3>" "dtack_int" "U3/r7" 
#$ NODES 6 "fl_vme<0>" "fl_vme<1>" "fl_vme<2>" "U1/q2" "U1/q1" "U5/ena_evres" 
#$ NODES 3 "U5/ena_rst_prgm" "U5/flash_tck_reg" "U5/flash_tdi_reg" 
#$ NODES 4 "U5/flash_tms" "U5/flash_tms_reg" "U5/int_ena_mdone" "int_rst" 
#$ NODES 3 "U5/int_ena_rosw" "U5/int_ena_sff" "U5/int_ena_spaf" 
#$ NODES 3 "U5/int_vect<0>" "U5/int_vect<1>" "U5/int_vect<2>" 
#$ NODES 3 "U5/int_vect<3>" "U5/int_vect<4>" "U5/int_vect<5>" 
#$ NODES 3 "U5/int_vect<6>" "U5/int_vect<7>" "U5/jtag_num_bits<0>" 
#$ NODES 3 "U5/jtag_num_bits<1>" "U5/jtag_num_bits<2>" "U5/jtag_num_bits<3>" 
#$ NODES 3 "U5/tdi_bits<0>" "U5/tdi_bits<1>" "U5/tdi_bits<2>" 
#$ NODES 3 "U5/tdi_bits<3>" "U5/tdi_bits<4>" "U5/tdi_bits<5>" 
#$ NODES 3 "U5/tdi_bits<6>" "U5/tdi_bits<7>" "U5/tdo_bits<1>" 
#$ NODES 3 "U5/tdo_bits<2>" "U5/tdo_bits<3>" "U5/tdo_bits<4>" 
#$ NODES 4 "U5/tdo_bits<5>" "U5/tdo_bits<6>" "U5/tdo_bits<7>" "U5/tdo_reg" 
#$ NODES 4 "U3/r8" "U5/gol_notready_reg" "U5/mem_done_reg" "U5/mem_d0" 
#$ NODES 3 "U5/not_sel_tim_reg" "U5/qpll_error_reg" "U5/qpll_hasunlock_reg" 
#$ NODES 4 "U5/ros_waiting_reg" "U5/ros_w0" "U5/tdo_bits<0>" "prgm_fpga<0>" 
#$ NODES 4 "prgm_fpga<1>" "prgm_fpga<2>" "prgm_fpga<3>" "prgm_fpga<4>" 
#$ NODES 4 "U3/r3" "U1/dssync" "U5/state_FFD2" "U5/state_FFD1" 
#$ NODES 3 "U5/cclk_counter<4>" "fl_tck_r" "U5/cclk_counter<0>" 
#$ NODES 3 "U5/jtag_shift" "U5/cclk_counter<1>" "U5/cclk_counter<2>" 
#$ NODES 5 "U5/cclk_counter<3>" "U5/jtag_end" "U1/q8" "U3/r5" "U5/flash_tck" 
#$ NODES 6 "ULED1/q1" "ULED1/q3" "ULED2/q1" "ULED2/q3" "ULED3/q1" "ULED3/q3" 
#$ NODES 6 "U1/q6" "U1/q7" "U1/q9" "fl_tdi_r" "fl_tms_r" "U5/_n007019" 
#$ NODES 5 "U1/q4" "U1/q444" "U5/reset_1" "U5/s_reset_1" "U1/q44" 
#$ NODES 4 "U5/reset_2" "U5/s_reset_2" "N_PZ_930"'co' "N_PZ_938"'co' 
#$ NODES 4 "N_PZ_941"'co' "N_PZ_944"'co' "N_PZ_945"'co' "N_PZ_953"'co' 
#$ NODES 4 "N_PZ_957"'co' "N_PZ_966"'co' "N_PZ_971"'co' "N_PZ_988"'co' 
#$ NODES 4 "N_PZ_1002"'co' "N_PZ_1008"'co' "N_PZ_1032"'co' "N_PZ_1041"'co' 
#$ NODES 2 "N_PZ_1042"'co' "N_PZ_1043"'co' 

---------------------------------------
|  P I N    T a b l e    [count=304]  |
---------------------------------------
 U1/q444 U3/r4 qpll_locked U3/r3 U5/jtag_start dtack_p _n0009 N_PZ_938 i2c_rd U5/_n0041 
 ULED2/q3 spare_led N_PZ_957 U5/mem_done_reg flash_tck_p<1> U5/jtag_num_bits<1> 
 clk_slow ULED2/q1 fl_switch<1> U5/flash_tms flash_tck_p<3> U5/jtag_num_bits<3> 
 cspare_8 spaf<4> flash_tck_p<5> sel_tim_clk<1> ros_waiting cspare_9 spaf<2> on_244 
 N_PZ_953 U5/flash_tck U5/cclk_counter<3> spaf<0> add_mod<4> fl_tck add_hold int_rst 
 U5/cclk_counter<1> U5/not_sel_tim_reg U5/cclk_freq<1> mrs add_mod<2> N_PZ_930 
 U5/reset_2 U5/s_reset_1 prgm_fpga<3> dtack_int add_mod<0> N_PZ_1032 N_PZ_971 
 U5/s_reset_2 U5/reset_1 prgm_fpga<1> U5/bits_to_send<1> U5/tdi_bits<7> fl_tms 
 U5/tdi_bits<5> U5/bits_to_send<3> intrpt_led irq<1> i2c_ce_p U1/q9 irq<3> 
 U5/tdi_bits<3> qpll_error U1/q8 U1/dssync iackin irq<5> sysreset as U5/tdi_bits<1> 
 U1/q7 irq<7> U1/q6 U5/ros_waiting_reg U1/q4 prgm_fpga_p<3> tp2 sel_tim_p i2c_int_p 
 add_p<0> U5/jtag_shift tp3 add_f_p<14> add_p<2> prgm_fpga_p<1> tp4 U1/q2 add_f_p<12> 
 add_p<4> add_f_p<10> add_p<6> U1/q1 add_p<8> dtack_led fpga_done<1> enw_vf ldpreg 
 cclk<1> brd_sel_24 fl_tck_r cclk<3> fpga_done<3> sff<3> cscr_p<5> db<15> fl_vme<0> 
 sff<1> fl_vme<2> cscr_p<3> db<13> cscr_p<1> db<11> int_lev<2> U5/int_vect<6> 
 U5/int_vect<4> g245_mem int_lev<0> U5/flash_enable<1> U5/int_vect<2> 
 U5/flash_enable<3> etr_vf U5/int_vect<0> U5/flash_tms_reg iackout etr_x U5/ena_evres 
 db<1> flash_tdo_p<0> db<3> flash_tdo_p<2> db<5> flash_tdo_p<4> U1/q44 
 U5/qpll_hasunlock_reg U5/tdo_bits<6> db<7> write U5/tdo_bits<4> i2c_ce_1wire db<9> 
 U5/tdo_bits<2> U5/_n007019 U5/tdo_bits<0> fpga_init<0> fpga_init<2> U5/int_ena_sff 
 U5/qpll_error_reg fpga_init<4> i2c_ce_gol evcnt_res g245_p U5/int_ena_mdone clk 
 U5/ena_rst_prgm add_f_p<9> flash_tck_p<0> U5/jtag_num_bits<0> mem_done N_PZ_988 
 flash_ena_5_rosmem fl_switch<0> flash_tck_p<2> U5/jtag_num_bits<2> N_PZ_966 N_PZ_945 
 flash_tms_p fl_switch<2> i2c_reset flash_tck_p<4> fl_tdi N_PZ_944 spaf<3> 
 sel_tim_clk<0> U5/cclk_counter<4> spaf<1> add_mod<5> U5/cclk_counter<2> 
 U5/cclk_freq<2> mspare_0 add_mod<3> lword vspare_1 dtack_mem N_PZ_1041 N_PZ_941 
 U5/cclk_counter<0> prgm_fpga<4> mspare_1 vspare_0 U5/cclk_freq<0> add_mod<1> N_PZ_1042 
 prgm_fpga<2> mspare_2 ds0 U5/bits_to_send<0> N_PZ_1043 fl_tdi_r prgm_fpga<0> mspare_3 
 U5/bits_to_send<2> ds1 fl_tdo U5/tdi_bits<6> N_PZ_1002 U5/ros_w0 U5/tdi_bits<4> irq<2> 
 irq<4> i2c_wr U5/tdi_bits<2> U5/tdi_bits<0> irq<6> gol_ready reset_p gol_reset ack_int 
 ena_evres_prgm qpll_reset prgm_fpga_p<4> N_PZ_1008 add_f_p<15> add_p<1> prgm_fpga_p<2> 
 add_f_p<13> add_p<3> prgm_fpga_p<0> enw_x ULED3/q1 add_p<5> add_f_p<11> add_p<7> 
 U5/flash_tck_reg ULED3/q3 U5/tdo_reg U5/cuenta_prgm_0_0 cclk<0> fpga_done<0> 
 U5/cuenta_prgm_0_1 fpga_done<2> cclk<2> cclk<4> sff<4> U5/cuenta_prgm_0_2 fpga_done<4> 
 brd_sel_16 cscr_p<6> U5/cuenta_prgm_0_3 sff<2> sff<0> U5/cuenta_prgm_0_4 cscr_p<4> 
 iack db<14> fl_vme<1> cscr_p<2> db<12> U5/flash_tdi_reg U5/int_vect<7> U5/int_ena_spaf 
 U5/int_vect<5> cscr_p<0> db<10> int_lev<1> U5/state_FFD3 U5/state_FFD2 
 U5/flash_enable<0> U5/int_vect<3> U5/state_FFD1 U5/int_vect<1> flash_tdi_p 
 U5/flash_enable<2> U5/mem_d0 U5/flash_enable<4> U5/int_ena_rosw gol_off db<0> prs 
 U5/jtag_end U5/gol_notready_reg db<2> flash_tdo_p<1> db<4> flash_tdo_p<3> fl_tms_r 
 U5/tdo_bits<7> U5/local_reset db<6> flash_tdo_p<5> U5/tdo_bits<5> db<8> ULED1/q3 U3/r8 
 U5/tdo_bits<3> U3/r7 U5/tdo_bits<1> ULED1/q1 U3/r6 fpga_init<1> U3/r5 fpga_init<3>

-------------------------------------------
|  P I N    E q n l i s t    [count=163]  |
-------------------------------------------
sff<4> (fi=0): 
sff<3> (fi=0): 
sff<2> (fi=0): 
sff<1> (fi=0): 
sff<0> (fi=0): 
spaf<4> (fi=0): 
spaf<3> (fi=0): 
spaf<2> (fi=0): 
spaf<1> (fi=0): 
spaf<0> (fi=0): 
fpga_init<0> (fi=4): (fpga_init<0>.D/N_PZ_3, net=rosvme) (fpga_init<0>.CLK/N_PZ_4, net=rosvme) (fpga_init<0>.AR/N_PZ_5, net=rosvme) (fpga_init<0>.CE/N_PZ_6, net=rosvme) 
db<0> (fi=18): (db<0>/N_PZ_358, net=rosvme) (db<0>.OE/N_PZ_359, net=rosvme) 
clk (fi=0): 
fpga_init<1> (fi=4): (fpga_init<1>.D/N_PZ_7, net=rosvme) (fpga_init<1>.CLK/N_PZ_8, net=rosvme) (fpga_init<1>.AR/N_PZ_9, net=rosvme) (fpga_init<1>.CE/N_PZ_10, net=rosvme) 
db<1> (fi=18): (db<1>/N_PZ_360, net=rosvme) (db<1>.OE/N_PZ_361, net=rosvme) 
fpga_init<2> (fi=4): (fpga_init<2>.D/N_PZ_11, net=rosvme) (fpga_init<2>.CLK/N_PZ_12, net=rosvme) (fpga_init<2>.AR/N_PZ_13, net=rosvme) (fpga_init<2>.CE/N_PZ_14, net=rosvme) 
db<2> (fi=18): (db<2>/N_PZ_362, net=rosvme) (db<2>.OE/N_PZ_363, net=rosvme) 
fpga_init<3> (fi=4): (fpga_init<3>.D/N_PZ_15, net=rosvme) (fpga_init<3>.CLK/N_PZ_16, net=rosvme) (fpga_init<3>.AR/N_PZ_17, net=rosvme) (fpga_init<3>.CE/N_PZ_18, net=rosvme) 
db<3> (fi=17): (db<3>/N_PZ_364, net=rosvme) (db<3>.OE/N_PZ_365, net=rosvme) 
fpga_init<4> (fi=4): (fpga_init<4>.D/N_PZ_19, net=rosvme) (fpga_init<4>.CLK/N_PZ_20, net=rosvme) (fpga_init<4>.AR/N_PZ_21, net=rosvme) (fpga_init<4>.CE/N_PZ_22, net=rosvme) 
db<4> (fi=17): (db<4>/N_PZ_366, net=rosvme) (db<4>.OE/N_PZ_367, net=rosvme) 
gol_off (fi=4): (gol_off.D/N_PZ_23, net=rosvme) (gol_off.CLK/N_PZ_24, net=rosvme) (gol_off.AP/N_PZ_25, net=rosvme) (gol_off.CE/N_PZ_26, net=rosvme) 
i2c_ce_1wire (fi=4): (i2c_ce_1wire.D/N_PZ_27, net=rosvme) (i2c_ce_1wire.CLK/N_PZ_28, net=rosvme) (i2c_ce_1wire.AR/N_PZ_29, net=rosvme) (i2c_ce_1wire.CE/N_PZ_30, net=rosvme) 
i2c_ce_gol (fi=6): (i2c_ce_gol.CLK/N_PZ_32, net=rosvme) (i2c_ce_gol.AR/N_PZ_33, net=rosvme) (i2c_ce_gol.T/N_PZ_710, net=rosvme) 
sel_tim_clk<0> (fi=10): (sel_tim_clk<0>.D/N_PZ_35, net=rosvme) (sel_tim_clk<0>.CLK/N_PZ_36, net=rosvme) (sel_tim_clk<0>.AR/N_PZ_37, net=rosvme) (sel_tim_clk<0>.CE/N_PZ_38, net=rosvme) 
db<9> (fi=15): (db<9>/N_PZ_47, net=rosvme) (db<9>.OE/N_PZ_48, net=rosvme) 
sel_tim_clk<1> (fi=10): (sel_tim_clk<1>.D/N_PZ_39, net=rosvme) (sel_tim_clk<1>.CLK/N_PZ_40, net=rosvme) (sel_tim_clk<1>.AR/N_PZ_41, net=rosvme) (sel_tim_clk<1>.CE/N_PZ_42, net=rosvme) 
db<10> (fi=15): (db<10>/N_PZ_43, net=rosvme) (db<10>.OE/N_PZ_44, net=rosvme) 
db<8> (fi=14): (db<8>/N_PZ_45, net=rosvme) (db<8>.OE/N_PZ_46, net=rosvme) 
iack (fi=0): 
ds0 (fi=0): 
db<5> (fi=16): (db<5>/N_PZ_368, net=rosvme) (db<5>.OE/N_PZ_369, net=rosvme) 
db<6> (fi=16): (db<6>/N_PZ_370, net=rosvme) (db<6>.OE/N_PZ_371, net=rosvme) 
db<7> (fi=15): (db<7>/N_PZ_372, net=rosvme) (db<7>.OE/N_PZ_373, net=rosvme) 
db<11> (fi=13): (db<11>/N_PZ_374, net=rosvme) (db<11>.OE/N_PZ_375, net=rosvme) 
db<13> (fi=12): (db<13>/N_PZ_378, net=rosvme) (db<13>.OE/N_PZ_379, net=rosvme) 
db<12> (fi=13): (db<12>/N_PZ_376, net=rosvme) (db<12>.OE/N_PZ_377, net=rosvme) 
db<14> (fi=12): (db<14>/N_PZ_380, net=rosvme) (db<14>.OE/N_PZ_381, net=rosvme) 
db<15> (fi=9): (db<15>/N_PZ_382, net=rosvme) (db<15>.OE/N_PZ_383, net=rosvme) 
as (fi=0): 
mem_done (fi=0): 
ros_waiting (fi=0): 
sysreset (fi=0): 
lword (fi=0): 
add_mod<0> (fi=0): 
write (fi=0): 
add_p<1> (fi=0): 
add_p<0> (fi=0): 
add_p<5> (fi=0): 
add_p<4> (fi=0): 
add_p<3> (fi=0): 
add_p<2> (fi=0): 
enw_x (fi=2): (enw_x/N_PZ_0, net=rosvme) 
cscr_p<0> (fi=4): (cscr_p<0>/N_PZ_353, net=rosvme) 
brd_sel_16 (fi=0): 
add_p<8> (fi=0): 
add_p<7> (fi=0): 
add_p<6> (fi=0): 
cscr_p<1> (fi=4): (cscr_p<1>/N_PZ_354, net=rosvme) 
cscr_p<2> (fi=4): (cscr_p<2>/N_PZ_355, net=rosvme) 
cscr_p<4> (fi=4): (cscr_p<4>/N_PZ_356, net=rosvme) 
irq<7> (fi=4): (irq<7>/N_PZ_357, net=rosvme) 
fl_tck (fi=0): 
i2c_reset (fi=1): (i2c_reset/N_PZ_1, net=rosvme) 
intrpt_led (fi=3): (intrpt_led.D/N_PZ_569, net=rosvme) (intrpt_led.CLK/N_PZ_570, net=rosvme) (intrpt_led.AP/N_PZ_571, net=rosvme) 
clk_slow (fi=0): 
dtack_led (fi=3): (dtack_led.D/N_PZ_562, net=rosvme) (dtack_led.CLK/N_PZ_563, net=rosvme) (dtack_led.AP/N_PZ_564, net=rosvme) 
spare_led (fi=3): (spare_led.D/N_PZ_573, net=rosvme) (spare_led.CLK/N_PZ_574, net=rosvme) (spare_led.AR/N_PZ_575, net=rosvme) 
tp2 (fi=15): (tp2.CLK/N_PZ_577, net=rosvme) (tp2.AP/N_PZ_578, net=rosvme) (tp2.T/N_PZ_708, net=rosvme) 
iackin (fi=0): 
fl_tdi (fi=0): 
fl_tms (fi=0): 
add_mod<4> (fi=0): 
add_mod<2> (fi=0): 
add_mod<1> (fi=0): 
sel_tim_p (fi=0): 
flash_tdo_p<4> (fi=0): 
fl_tdo (fi=14): (fl_tdo.D/N_PZ_503, net=rosvme) (fl_tdo.CLK/N_PZ_504, net=rosvme) (fl_tdo.AR/N_PZ_505, net=rosvme) 
flash_tck_p<2> (fi=9): (flash_tck_p<2>/N_PZ_506, net=rosvme) 
flash_tck_p<4> (fi=9): (flash_tck_p<4>/N_PZ_507, net=rosvme) 
ds1 (fi=0): 
flash_tdo_p<0> (fi=0): 
flash_tdo_p<1> (fi=0): 
flash_tdo_p<2> (fi=0): 
flash_tdo_p<3> (fi=0): 
flash_tdo_p<5> (fi=0): 
fl_switch<2> (fi=0): 
fl_switch<1> (fi=0): 
fl_switch<0> (fi=0): 
add_mod<5> (fi=0): 
add_mod<3> (fi=0): 
qpll_locked (fi=0): 
fpga_done<3> (fi=0): 
fpga_done<2> (fi=0): 
gol_ready (fi=0): 
fpga_done<1> (fi=0): 
fpga_done<0> (fi=0): 
fpga_done<4> (fi=0): 
evcnt_res (fi=0): 
qpll_error (fi=0): 
i2c_ce_p (fi=8): (i2c_ce_p/N_PZ_2, net=rosvme) 
dtack_mem (fi=0): 
g245_mem (fi=0): 
dtack_p (fi=4): (dtack_p/N_PZ_524, net=rosvme) 
flash_tck_p<1> (fi=11): (flash_tck_p<1>/N_PZ_525, net=rosvme) 
flash_tdi_p (fi=5): (flash_tdi_p/N_PZ_526, net=rosvme) 
flash_tms_p (fi=5): (flash_tms_p/N_PZ_527, net=rosvme) 
mrs (fi=9): (mrs/N_PZ_528, net=rosvme) 
cclk<0> (fi=3): (cclk<0>.D/N_PZ_529, net=rosvme) (cclk<0>.CLK/N_PZ_530, net=rosvme) 
cclk<1> (fi=3): (cclk<1>.D/N_PZ_531, net=rosvme) (cclk<1>.CLK/N_PZ_532, net=rosvme) 
cclk<2> (fi=3): (cclk<2>.D/N_PZ_533, net=rosvme) (cclk<2>.CLK/N_PZ_534, net=rosvme) 
cclk<3> (fi=3): (cclk<3>.D/N_PZ_535, net=rosvme) (cclk<3>.CLK/N_PZ_536, net=rosvme) 
cclk<4> (fi=3): (cclk<4>.D/N_PZ_537, net=rosvme) (cclk<4>.CLK/N_PZ_538, net=rosvme) 
cscr_p<3> (fi=4): (cscr_p<3>/N_PZ_539, net=rosvme) 
cscr_p<5> (fi=4): (cscr_p<5>/N_PZ_540, net=rosvme) 
cscr_p<6> (fi=4): (cscr_p<6>/N_PZ_541, net=rosvme) 
flash_tck_p<0> (fi=9): (flash_tck_p<0>/N_PZ_542, net=rosvme) 
flash_tck_p<3> (fi=9): (flash_tck_p<3>/N_PZ_543, net=rosvme) 
flash_tck_p<5> (fi=9): (flash_tck_p<5>/N_PZ_544, net=rosvme) 
g245_p (fi=5): (g245_p/N_PZ_545, net=rosvme) 
gol_reset (fi=3): (gol_reset/N_PZ_546, net=rosvme) 
iackout (fi=2): (iackout/N_PZ_547, net=rosvme) 
irq<1> (fi=4): (irq<1>/N_PZ_548, net=rosvme) 
irq<2> (fi=4): (irq<2>/N_PZ_549, net=rosvme) 
irq<3> (fi=4): (irq<3>/N_PZ_550, net=rosvme) 
irq<4> (fi=4): (irq<4>/N_PZ_551, net=rosvme) 
irq<5> (fi=4): (irq<5>/N_PZ_552, net=rosvme) 
irq<6> (fi=4): (irq<6>/N_PZ_553, net=rosvme) 
ldpreg (fi=8): (ldpreg/N_PZ_554, net=rosvme) 
qpll_reset (fi=3): (qpll_reset/N_PZ_555, net=rosvme) 
prgm_fpga_p<4> (fi=2): (prgm_fpga_p<4>/N_PZ_556, net=rosvme) 
prgm_fpga_p<3> (fi=2): (prgm_fpga_p<3>/N_PZ_557, net=rosvme) 
prgm_fpga_p<2> (fi=2): (prgm_fpga_p<2>/N_PZ_558, net=rosvme) 
prgm_fpga_p<1> (fi=2): (prgm_fpga_p<1>/N_PZ_559, net=rosvme) 
prgm_fpga_p<0> (fi=2): (prgm_fpga_p<0>/N_PZ_560, net=rosvme) 
add_hold (fi=2): (add_hold/N_PZ_561, net=rosvme) 
enw_vf (fi=1): (enw_vf/N_PZ_565, net=rosvme) 
i2c_int_p (fi=0): 
etr_vf (fi=1): (etr_vf/N_PZ_566, net=rosvme) 
brd_sel_24 (fi=0): 
i2c_rd (fi=2): (i2c_rd/N_PZ_567, net=rosvme) 
i2c_wr (fi=3): (i2c_wr/N_PZ_568, net=rosvme) 
prs (fi=12): (prs/N_PZ_572, net=rosvme) 
etr_x (fi=15): (etr_x.CLK/N_PZ_581, net=rosvme) (etr_x.AP/N_PZ_582, net=rosvme) (etr_x.T/N_PZ_709, net=rosvme) 
tp3 (fi=1): (tp3/N_PZ_584, net=rosvme) 
reset_p (fi=1): (reset_p/N_PZ_585, net=rosvme) 
tp4 (fi=1): (tp4/N_PZ_586, net=rosvme) 
vspare_0 (fi=2): (vspare_0/N_PZ_587, net=rosvme) 
vspare_1 (fi=0): (vspare_1/N_PZ_588, net=rosvme) 
cspare_9 (fi=0): (cspare_9/N_PZ_589, net=rosvme) 
cspare_8 (fi=0): (cspare_8/N_PZ_590, net=rosvme) 
add_f_p<9> (fi=0): (add_f_p<9>/N_PZ_591, net=rosvme) 
add_f_p<15> (fi=0): (add_f_p<15>/N_PZ_592, net=rosvme) 
add_f_p<14> (fi=0): (add_f_p<14>/N_PZ_593, net=rosvme) 
add_f_p<13> (fi=0): (add_f_p<13>/N_PZ_594, net=rosvme) 
add_f_p<12> (fi=0): (add_f_p<12>/N_PZ_595, net=rosvme) 
add_f_p<11> (fi=0): (add_f_p<11>/N_PZ_596, net=rosvme) 
add_f_p<10> (fi=0): (add_f_p<10>/N_PZ_597, net=rosvme) 
mspare_3 (fi=0): (mspare_3/N_PZ_598, net=rosvme) 
mspare_2 (fi=0): (mspare_2/N_PZ_599, net=rosvme) 
mspare_1 (fi=0): (mspare_1/N_PZ_600, net=rosvme) 
mspare_0 (fi=0): (mspare_0/N_PZ_601, net=rosvme) 
on_244 (fi=0): (on_244/N_PZ_602, net=rosvme) 

---------------------------------------------
|  N O D E    E q n l i s t    [count=141]  |
---------------------------------------------
U5/cuenta_prgm_0_0 (fi=8): U5/cuenta_prgm_0_0.CLK/N_PZ_86 U5/cuenta_prgm_0_0.AR/N_PZ_87 U5/cuenta_prgm_0_0.D/N_PZ_795 
U5/cuenta_prgm_0_1 (fi=8): U5/cuenta_prgm_0_1.D/N_PZ_97 U5/cuenta_prgm_0_1.CLK/N_PZ_98 U5/cuenta_prgm_0_1.AR/N_PZ_99 
U5/cuenta_prgm_0_2 (fi=8): U5/cuenta_prgm_0_2.D/N_PZ_101 U5/cuenta_prgm_0_2.CLK/N_PZ_102 U5/cuenta_prgm_0_2.AR/N_PZ_103 
U5/cuenta_prgm_0_3 (fi=8): U5/cuenta_prgm_0_3.D/N_PZ_105 U5/cuenta_prgm_0_3.CLK/N_PZ_106 U5/cuenta_prgm_0_3.AR/N_PZ_107 
U5/cuenta_prgm_0_4 (fi=8): U5/cuenta_prgm_0_4.D/N_PZ_145 U5/cuenta_prgm_0_4.CLK/N_PZ_146 U5/cuenta_prgm_0_4.AR/N_PZ_147 
U5/state_FFD3 (fi=10): U5/state_FFD3.D/N_PZ_384 U5/state_FFD3.CLK/N_PZ_385 U5/state_FFD3.AR/N_PZ_386 
U5/bits_to_send<0> (fi=8): U5/bits_to_send<0>.CLK/N_PZ_404 U5/bits_to_send<0>.AR/N_PZ_405 U5/bits_to_send<0>.T/N_PZ_750 
U5/bits_to_send<1> (fi=9): U5/bits_to_send<1>.CLK/N_PZ_407 U5/bits_to_send<1>.AR/N_PZ_408 U5/bits_to_send<1>.T/N_PZ_751 
U5/bits_to_send<2> (fi=10): U5/bits_to_send<2>.CLK/N_PZ_410 U5/bits_to_send<2>.AR/N_PZ_411 U5/bits_to_send<2>.T/N_PZ_752 
U5/bits_to_send<3> (fi=11): U5/bits_to_send<3>.CLK/N_PZ_419 U5/bits_to_send<3>.AR/N_PZ_420 U5/bits_to_send<3>.T/N_PZ_754 
U5/local_reset (fi=14): U5/local_reset 
ack_int (fi=5): ack_int.D/N_PZ_49 ack_int.CLK/N_PZ_50 ack_int.AR/N_PZ_51 
_n0009 (fi=10): _n0009 
U3/r4 (fi=4): U3/r4.D/N_PZ_349 U3/r4.CLK/N_PZ_350 U3/r4.AR/N_PZ_351 U3/r4.CE/N_PZ_352 
U3/r6 (fi=3): U3/r6.D/N_PZ_446 U3/r6.CLK/N_PZ_447 U3/r6.AR/N_PZ_448 
U5/jtag_start (fi=5): U5/jtag_start.D/N_PZ_53 U5/jtag_start.CLK/N_PZ_54 U5/jtag_start.AR/N_PZ_55 
int_lev<0> (fi=11): int_lev<0>.D/N_PZ_57 int_lev<0>.CLK/N_PZ_58 int_lev<0>.AP/N_PZ_59 int_lev<0>.CE/N_PZ_60 
int_lev<1> (fi=11): int_lev<1>.D/N_PZ_61 int_lev<1>.CLK/N_PZ_62 int_lev<1>.AR/N_PZ_63 int_lev<1>.CE/N_PZ_64 
int_lev<2> (fi=11): int_lev<2>.D/N_PZ_65 int_lev<2>.CLK/N_PZ_66 int_lev<2>.AR/N_PZ_67 int_lev<2>.CE/N_PZ_68 
U5/cclk_freq<1> (fi=4): U5/cclk_freq<1>.D/N_PZ_69 U5/cclk_freq<1>.CLK/N_PZ_70 U5/cclk_freq<1>.AR/N_PZ_71 U5/cclk_freq<1>.CE/N_PZ_72 
ena_evres_prgm (fi=4): ena_evres_prgm.D/N_PZ_73 ena_evres_prgm.CLK/N_PZ_74 ena_evres_prgm.AR/N_PZ_75 ena_evres_prgm.CE/N_PZ_76 
flash_ena_5_rosmem (fi=9): flash_ena_5_rosmem.CLK/N_PZ_78 flash_ena_5_rosmem.AR/N_PZ_79 flash_ena_5_rosmem.T/N_PZ_713 
U5/cclk_freq<0> (fi=4): U5/cclk_freq<0>.D/N_PZ_81 U5/cclk_freq<0>.CLK/N_PZ_82 U5/cclk_freq<0>.AR/N_PZ_83 U5/cclk_freq<0>.CE/N_PZ_84 
U5/_n0041 (fi=16): U5/_n0041 
U5/flash_enable<4> (fi=9): U5/flash_enable<4>.CLK/N_PZ_90 U5/flash_enable<4>.AR/N_PZ_91 U5/flash_enable<4>.T/N_PZ_714 
U5/cclk_freq<2> (fi=4): U5/cclk_freq<2>.D/N_PZ_93 U5/cclk_freq<2>.CLK/N_PZ_94 U5/cclk_freq<2>.AP/N_PZ_95 U5/cclk_freq<2>.CE/N_PZ_96 
U5/flash_enable<0> (fi=8): U5/flash_enable<0>.D/N_PZ_109 U5/flash_enable<0>.CLK/N_PZ_110 U5/flash_enable<0>.AR/N_PZ_111 
U5/flash_enable<1> (fi=8): U5/flash_enable<1>.D/N_PZ_113 U5/flash_enable<1>.CLK/N_PZ_114 U5/flash_enable<1>.AR/N_PZ_115 
U5/flash_enable<2> (fi=8): U5/flash_enable<2>.D/N_PZ_117 U5/flash_enable<2>.CLK/N_PZ_118 U5/flash_enable<2>.AR/N_PZ_119 
U5/flash_enable<3> (fi=8): U5/flash_enable<3>.D/N_PZ_121 U5/flash_enable<3>.CLK/N_PZ_122 U5/flash_enable<3>.AR/N_PZ_123 
dtack_int (fi=5): dtack_int.D/N_PZ_125 dtack_int.CLK/N_PZ_126 dtack_int.AR/N_PZ_127 
U3/r7 (fi=3): U3/r7.D/N_PZ_449 U3/r7.CLK/N_PZ_450 U3/r7.AR/N_PZ_451 
fl_vme<0> (fi=6): fl_vme<0>.D/N_PZ_129 fl_vme<0>.CLK/N_PZ_130 fl_vme<0>.AP/N_PZ_131 fl_vme<0>.CE/N_PZ_132 
fl_vme<1> (fi=6): fl_vme<1>.D/N_PZ_133 fl_vme<1>.CLK/N_PZ_134 fl_vme<1>.AP/N_PZ_135 fl_vme<1>.CE/N_PZ_136 
fl_vme<2> (fi=6): fl_vme<2>.D/N_PZ_137 fl_vme<2>.CLK/N_PZ_138 fl_vme<2>.AP/N_PZ_139 fl_vme<2>.CE/N_PZ_140 
U1/q2 (fi=15): U1/q2.D/N_PZ_141 U1/q2.CLK/N_PZ_142 U1/q2.AR/N_PZ_143 U1/q2.CE/N_PZ_144 
U1/q1 (fi=15): U1/q1.CLK/N_PZ_440 U1/q1.AR/N_PZ_441 U1/q1.T/N_PZ_704 
U5/ena_evres (fi=10): U5/ena_evres.D/N_PZ_149 U5/ena_evres.CLK/N_PZ_150 U5/ena_evres.AR/N_PZ_151 U5/ena_evres.CE/N_PZ_152 
U5/ena_rst_prgm (fi=4): U5/ena_rst_prgm.D/N_PZ_153 U5/ena_rst_prgm.CLK/N_PZ_154 U5/ena_rst_prgm.AR/N_PZ_155 U5/ena_rst_prgm.CE/N_PZ_156 
U5/flash_tck_reg (fi=6): U5/flash_tck_reg.D/N_PZ_157 U5/flash_tck_reg.CLK/N_PZ_158 U5/flash_tck_reg.AR/N_PZ_159 U5/flash_tck_reg.CE/N_PZ_160 
U5/flash_tdi_reg (fi=6): U5/flash_tdi_reg.D/N_PZ_161 U5/flash_tdi_reg.CLK/N_PZ_162 U5/flash_tdi_reg.AR/N_PZ_163 U5/flash_tdi_reg.CE/N_PZ_164 
U5/flash_tms (fi=4): U5/flash_tms.D/N_PZ_165 U5/flash_tms.CLK/N_PZ_166 U5/flash_tms.AR/N_PZ_167 U5/flash_tms.CE/N_PZ_168 
U5/flash_tms_reg (fi=6): U5/flash_tms_reg.D/N_PZ_169 U5/flash_tms_reg.CLK/N_PZ_170 U5/flash_tms_reg.AR/N_PZ_171 U5/flash_tms_reg.CE/N_PZ_172 
U5/int_ena_mdone (fi=12): U5/int_ena_mdone.CLK/N_PZ_174 U5/int_ena_mdone.AR/N_PZ_175 U5/int_ena_mdone.T/N_PZ_724 
int_rst (fi=20): int_rst.D/N_PZ_393 int_rst.CLK/N_PZ_394 int_rst.AR/N_PZ_395 
U5/int_ena_rosw (fi=12): U5/int_ena_rosw.CLK/N_PZ_178 U5/int_ena_rosw.AR/N_PZ_179 U5/int_ena_rosw.T/N_PZ_725 
U5/int_ena_sff (fi=12): U5/int_ena_sff.CLK/N_PZ_182 U5/int_ena_sff.AR/N_PZ_183 U5/int_ena_sff.T/N_PZ_726 
U5/int_ena_spaf (fi=12): U5/int_ena_spaf.CLK/N_PZ_186 U5/int_ena_spaf.AR/N_PZ_187 U5/int_ena_spaf.T/N_PZ_727 
U5/int_vect<0> (fi=11): U5/int_vect<0>.D/N_PZ_189 U5/int_vect<0>.CLK/N_PZ_190 U5/int_vect<0>.AR/N_PZ_191 U5/int_vect<0>.CE/N_PZ_192 
U5/int_vect<1> (fi=11): U5/int_vect<1>.D/N_PZ_193 U5/int_vect<1>.CLK/N_PZ_194 U5/int_vect<1>.AR/N_PZ_195 U5/int_vect<1>.CE/N_PZ_196 
U5/int_vect<2> (fi=11): U5/int_vect<2>.D/N_PZ_197 U5/int_vect<2>.CLK/N_PZ_198 U5/int_vect<2>.AR/N_PZ_199 U5/int_vect<2>.CE/N_PZ_200 
U5/int_vect<3> (fi=11): U5/int_vect<3>.D/N_PZ_201 U5/int_vect<3>.CLK/N_PZ_202 U5/int_vect<3>.AR/N_PZ_203 U5/int_vect<3>.CE/N_PZ_204 
U5/int_vect<4> (fi=11): U5/int_vect<4>.D/N_PZ_205 U5/int_vect<4>.CLK/N_PZ_206 U5/int_vect<4>.AR/N_PZ_207 U5/int_vect<4>.CE/N_PZ_208 
U5/int_vect<5> (fi=11): U5/int_vect<5>.D/N_PZ_209 U5/int_vect<5>.CLK/N_PZ_210 U5/int_vect<5>.AR/N_PZ_211 U5/int_vect<5>.CE/N_PZ_212 
U5/int_vect<6> (fi=11): U5/int_vect<6>.D/N_PZ_213 U5/int_vect<6>.CLK/N_PZ_214 U5/int_vect<6>.AR/N_PZ_215 U5/int_vect<6>.CE/N_PZ_216 
U5/int_vect<7> (fi=11): U5/int_vect<7>.D/N_PZ_217 U5/int_vect<7>.CLK/N_PZ_218 U5/int_vect<7>.AR/N_PZ_219 U5/int_vect<7>.CE/N_PZ_220 
U5/jtag_num_bits<0> (fi=4): U5/jtag_num_bits<0>.D/N_PZ_221 U5/jtag_num_bits<0>.CLK/N_PZ_222 U5/jtag_num_bits<0>.AR/N_PZ_223 U5/jtag_num_bits<0>.CE/N_PZ_224 
U5/jtag_num_bits<1> (fi=4): U5/jtag_num_bits<1>.D/N_PZ_225 U5/jtag_num_bits<1>.CLK/N_PZ_226 U5/jtag_num_bits<1>.AR/N_PZ_227 U5/jtag_num_bits<1>.CE/N_PZ_228 
U5/jtag_num_bits<2> (fi=4): U5/jtag_num_bits<2>.D/N_PZ_229 U5/jtag_num_bits<2>.CLK/N_PZ_230 U5/jtag_num_bits<2>.AR/N_PZ_231 U5/jtag_num_bits<2>.CE/N_PZ_232 
U5/jtag_num_bits<3> (fi=4): U5/jtag_num_bits<3>.D/N_PZ_233 U5/jtag_num_bits<3>.CLK/N_PZ_234 U5/jtag_num_bits<3>.AR/N_PZ_235 U5/jtag_num_bits<3>.CE/N_PZ_236 
U5/tdi_bits<0> (fi=7): U5/tdi_bits<0>.CLK/N_PZ_238 U5/tdi_bits<0>.AR/N_PZ_239 U5/tdi_bits<0>.D/N_PZ_796 
U5/tdi_bits<1> (fi=7): U5/tdi_bits<1>.CLK/N_PZ_242 U5/tdi_bits<1>.AR/N_PZ_243 U5/tdi_bits<1>.D/N_PZ_797 
U5/tdi_bits<2> (fi=7): U5/tdi_bits<2>.CLK/N_PZ_246 U5/tdi_bits<2>.AR/N_PZ_247 U5/tdi_bits<2>.D/N_PZ_798 
U5/tdi_bits<3> (fi=7): U5/tdi_bits<3>.CLK/N_PZ_250 U5/tdi_bits<3>.AR/N_PZ_251 U5/tdi_bits<3>.D/N_PZ_799 
U5/tdi_bits<4> (fi=7): U5/tdi_bits<4>.CLK/N_PZ_254 U5/tdi_bits<4>.AR/N_PZ_255 U5/tdi_bits<4>.D/N_PZ_800 
U5/tdi_bits<5> (fi=7): U5/tdi_bits<5>.CLK/N_PZ_258 U5/tdi_bits<5>.AR/N_PZ_259 U5/tdi_bits<5>.D/N_PZ_801 
U5/tdi_bits<6> (fi=7): U5/tdi_bits<6>.CLK/N_PZ_262 U5/tdi_bits<6>.AR/N_PZ_263 U5/tdi_bits<6>.D/N_PZ_802 
U5/tdi_bits<7> (fi=6): U5/tdi_bits<7>.D/N_PZ_265 U5/tdi_bits<7>.CLK/N_PZ_266 U5/tdi_bits<7>.AR/N_PZ_267 
U5/tdo_bits<1> (fi=6): U5/tdo_bits<1>.D/N_PZ_269 U5/tdo_bits<1>.CLK/N_PZ_270 U5/tdo_bits<1>.AR/N_PZ_271 
U5/tdo_bits<2> (fi=6): U5/tdo_bits<2>.D/N_PZ_273 U5/tdo_bits<2>.CLK/N_PZ_274 U5/tdo_bits<2>.AR/N_PZ_275 
U5/tdo_bits<3> (fi=6): U5/tdo_bits<3>.D/N_PZ_277 U5/tdo_bits<3>.CLK/N_PZ_278 U5/tdo_bits<3>.AR/N_PZ_279 
U5/tdo_bits<4> (fi=6): U5/tdo_bits<4>.D/N_PZ_281 U5/tdo_bits<4>.CLK/N_PZ_282 U5/tdo_bits<4>.AR/N_PZ_283 
U5/tdo_bits<5> (fi=6): U5/tdo_bits<5>.D/N_PZ_285 U5/tdo_bits<5>.CLK/N_PZ_286 U5/tdo_bits<5>.AR/N_PZ_287 
U5/tdo_bits<6> (fi=6): U5/tdo_bits<6>.D/N_PZ_289 U5/tdo_bits<6>.CLK/N_PZ_290 U5/tdo_bits<6>.AR/N_PZ_291 
U5/tdo_bits<7> (fi=6): U5/tdo_bits<7>.D/N_PZ_293 U5/tdo_bits<7>.CLK/N_PZ_294 U5/tdo_bits<7>.AR/N_PZ_295 
U5/tdo_reg (fi=8): U5/tdo_reg.D/N_PZ_436 U5/tdo_reg.CLK/N_PZ_437 U5/tdo_reg.AR/N_PZ_438 
U3/r8 (fi=5): U3/r8.D/N_PZ_297 U3/r8.CLK/N_PZ_298 U3/r8.AP/N_PZ_299 
U5/gol_notready_reg (fi=6): U5/gol_notready_reg.CLK/N_PZ_302 U5/gol_notready_reg.AR/N_PZ_303 U5/gol_notready_reg.T/N_PZ_692 
U5/mem_done_reg (fi=6): U5/mem_done_reg.D/N_PZ_305 U5/mem_done_reg.CLK/N_PZ_306 U5/mem_done_reg.AR/N_PZ_307 
U5/mem_d0 (fi=3): U5/mem_d0.D/N_PZ_455 U5/mem_d0.CLK/N_PZ_456 U5/mem_d0.AR/N_PZ_457 
U5/not_sel_tim_reg (fi=6): U5/not_sel_tim_reg.CLK/N_PZ_310 U5/not_sel_tim_reg.AR/N_PZ_311 U5/not_sel_tim_reg.T/N_PZ_694 
U5/qpll_error_reg (fi=6): U5/qpll_error_reg.CLK/N_PZ_314 U5/qpll_error_reg.AR/N_PZ_315 U5/qpll_error_reg.T/N_PZ_695 
U5/qpll_hasunlock_reg (fi=6): U5/qpll_hasunlock_reg.CLK/N_PZ_318 U5/qpll_hasunlock_reg.AR/N_PZ_319 U5/qpll_hasunlock_reg.T/N_PZ_696 
U5/ros_waiting_reg (fi=6): U5/ros_waiting_reg.D/N_PZ_321 U5/ros_waiting_reg.CLK/N_PZ_322 U5/ros_waiting_reg.AR/N_PZ_323 
U5/ros_w0 (fi=3): U5/ros_w0.D/N_PZ_458 U5/ros_w0.CLK/N_PZ_459 U5/ros_w0.AR/N_PZ_460 
U5/tdo_bits<0> (fi=6): U5/tdo_bits<0>.D/N_PZ_325 U5/tdo_bits<0>.CLK/N_PZ_326 U5/tdo_bits<0>.AR/N_PZ_327 
prgm_fpga<0> (fi=10): prgm_fpga<0>.D/N_PZ_329 prgm_fpga<0>.CLK/N_PZ_330 prgm_fpga<0>.AP/N_PZ_331 
prgm_fpga<1> (fi=10): prgm_fpga<1>.D/N_PZ_333 prgm_fpga<1>.CLK/N_PZ_334 prgm_fpga<1>.AP/N_PZ_335 
prgm_fpga<2> (fi=10): prgm_fpga<2>.D/N_PZ_337 prgm_fpga<2>.CLK/N_PZ_338 prgm_fpga<2>.AP/N_PZ_339 
prgm_fpga<3> (fi=10): prgm_fpga<3>.D/N_PZ_341 prgm_fpga<3>.CLK/N_PZ_342 prgm_fpga<3>.AP/N_PZ_343 
prgm_fpga<4> (fi=10): prgm_fpga<4>.D/N_PZ_345 prgm_fpga<4>.CLK/N_PZ_346 prgm_fpga<4>.AP/N_PZ_347 
U3/r3 (fi=3): U3/r3.D/N_PZ_500 U3/r3.CLK/N_PZ_501 U3/r3.AR/N_PZ_502 
U1/dssync (fi=3): U1/dssync.D/N_PZ_443 U1/dssync.CLK/N_PZ_444 U1/dssync.AR/N_PZ_445 
U5/state_FFD2 (fi=6): U5/state_FFD2.D/N_PZ_387 U5/state_FFD2.CLK/N_PZ_388 U5/state_FFD2.AR/N_PZ_389 
U5/state_FFD1 (fi=7): U5/state_FFD1.D/N_PZ_390 U5/state_FFD1.CLK/N_PZ_391 U5/state_FFD1.AR/N_PZ_392 
U5/cclk_counter<4> (fi=6): U5/cclk_counter<4>.CLK/N_PZ_398 U5/cclk_counter<4>.AR/N_PZ_399 U5/cclk_counter<4>.T/N_PZ_653 
fl_tck_r (fi=3): fl_tck_r.D/N_PZ_400 fl_tck_r.CLK/N_PZ_401 fl_tck_r.AR/N_PZ_402 
U5/cclk_counter<0> (fi=2): U5/cclk_counter<0>.CLK/N_PZ_413 U5/cclk_counter<0>.AR/N_PZ_414 U5/cclk_counter<0>.T/N_PZ_615 
U5/jtag_shift (fi=6): U5/jtag_shift.D/N_PZ_415 U5/jtag_shift.CLK/N_PZ_416 U5/jtag_shift.AR/N_PZ_417 
U5/cclk_counter<1> (fi=3): U5/cclk_counter<1>.CLK/N_PZ_423 U5/cclk_counter<1>.AR/N_PZ_424 U5/cclk_counter<1>.T/N_PZ_654 
U5/cclk_counter<2> (fi=4): U5/cclk_counter<2>.CLK/N_PZ_427 U5/cclk_counter<2>.AR/N_PZ_428 U5/cclk_counter<2>.T/N_PZ_655 
U5/cclk_counter<3> (fi=5): U5/cclk_counter<3>.CLK/N_PZ_431 U5/cclk_counter<3>.AR/N_PZ_432 U5/cclk_counter<3>.T/N_PZ_656 
U5/jtag_end (fi=7): U5/jtag_end.D/N_PZ_433 U5/jtag_end.CLK/N_PZ_434 U5/jtag_end.AR/N_PZ_435 
U1/q8 (fi=3): U1/q8.D/N_PZ_518 U1/q8.CLK/N_PZ_519 
U3/r5 (fi=3): U3/r5.D/N_PZ_491 U3/r5.CLK/N_PZ_492 U3/r5.AR/N_PZ_493 
U5/flash_tck (fi=6): U5/flash_tck.D/N_PZ_452 U5/flash_tck.CLK/N_PZ_453 U5/flash_tck.AR/N_PZ_454 
ULED1/q1 (fi=4): ULED1/q1.CLK/N_PZ_462 ULED1/q1.AR/N_PZ_463 ULED1/q1.T/N_PZ_705 
ULED1/q3 (fi=3): ULED1/q3.D/N_PZ_465 ULED1/q3.CLK/N_PZ_466 ULED1/q3.AR/N_PZ_467 
ULED2/q1 (fi=7): ULED2/q1.CLK/N_PZ_469 ULED2/q1.AR/N_PZ_470 ULED2/q1.T/N_PZ_706 
ULED2/q3 (fi=3): ULED2/q3.D/N_PZ_472 ULED2/q3.CLK/N_PZ_473 ULED2/q3.AR/N_PZ_474 
ULED3/q1 (fi=5): ULED3/q1.CLK/N_PZ_476 ULED3/q1.AR/N_PZ_477 ULED3/q1.T/N_PZ_707 
ULED3/q3 (fi=3): ULED3/q3.D/N_PZ_479 ULED3/q3.CLK/N_PZ_480 ULED3/q3.AR/N_PZ_481 
U1/q6 (fi=4): U1/q6.D/N_PZ_482 U1/q6.CLK/N_PZ_483 U1/q6.AR/N_PZ_484 
U1/q7 (fi=4): U1/q7.D/N_PZ_485 U1/q7.CLK/N_PZ_486 U1/q7.AR/N_PZ_487 
U1/q9 (fi=4): U1/q9.D/N_PZ_488 U1/q9.CLK/N_PZ_489 U1/q9.AR/N_PZ_490 
fl_tdi_r (fi=3): fl_tdi_r.D/N_PZ_494 fl_tdi_r.CLK/N_PZ_495 fl_tdi_r.AR/N_PZ_496 
fl_tms_r (fi=3): fl_tms_r.D/N_PZ_497 fl_tms_r.CLK/N_PZ_498 fl_tms_r.AR/N_PZ_499 
U5/_n007019 (fi=16): U5/_n007019 
U1/q4 (fi=3): U1/q4.D/N_PZ_508 U1/q4.CLK/N_PZ_509 
U1/q444 (fi=2): U1/q444.D/N_PZ_516 U1/q444.CLK/N_PZ_517 
U5/reset_1 (fi=10): U5/reset_1.D/N_PZ_510 U5/reset_1.CLK/N_PZ_511 
U5/s_reset_1 (fi=12): U5/s_reset_1.D/N_PZ_512 U5/s_reset_1.CLK/N_PZ_513 
U1/q44 (fi=2): U1/q44.D/N_PZ_514 U1/q44.CLK/N_PZ_515 
U5/reset_2 (fi=2): U5/reset_2.D/N_PZ_520 U5/reset_2.CLK/N_PZ_521 
U5/s_reset_2 (fi=2): U5/s_reset_2.D/N_PZ_522 U5/s_reset_2.CLK/N_PZ_523 
N_PZ_930 (fi=2): N_PZ_930 
N_PZ_938 (fi=6): N_PZ_938 
N_PZ_941 (fi=5): N_PZ_941 
N_PZ_944 (fi=3): N_PZ_944 
N_PZ_945 (fi=3): N_PZ_945 
N_PZ_953 (fi=7): N_PZ_953 
N_PZ_957 (fi=6): N_PZ_957 
N_PZ_966 (fi=2): N_PZ_966 
N_PZ_971 (fi=8): N_PZ_971 
N_PZ_988 (fi=4): N_PZ_988 
N_PZ_1002 (fi=6): N_PZ_1002 
N_PZ_1008 (fi=3): N_PZ_1008 
N_PZ_1032 (fi=5): N_PZ_1032 
N_PZ_1041 (fi=4): N_PZ_1041 
N_PZ_1042 (fi=5): N_PZ_1042 
N_PZ_1043 (fi=6): N_PZ_1043 

---------------------------------
|  D a t a   S t r u c t u r e  |
---------------------------------
PI (216) =  sff<4> sff<3> sff<2> sff<1> sff<0> spaf<4> spaf<3> spaf<2> spaf<1> spaf<0> 
            db<0>.PIN clk db<1>.PIN db<2>.PIN db<3>.PIN db<4>.PIN db<9>.PIN db<10>.PIN 
            iack ds0 db<5>.PIN db<6>.PIN db<7>.PIN db<11>.PIN db<13>.PIN db<12>.PIN 
            db<8>.PIN db<14>.PIN db<15>.PIN as mem_done ros_waiting sysreset lword 
            add_mod<0> write add_p<1> add_p<0> add_p<5> add_p<4> add_p<3> add_p<2> 
            sel_tim_clk<0>.Q brd_sel_16 add_p<8> add_p<7> add_p<6> fl_tck intrpt_led.Q 
            clk_slow dtack_led.Q spare_led.Q tp2.Q iackin fl_tdi fl_tms add_mod<4> 
            add_mod<2> add_mod<1> sel_tim_p flash_tdo_p<4> ds1 flash_tdo_p<0> 
            flash_tdo_p<1> flash_tdo_p<2> flash_tdo_p<3> flash_tdo_p<5> fl_switch<2> 
            fl_switch<1> fl_switch<0> add_mod<5> add_mod<3> qpll_locked fpga_done<3> 
            fpga_done<2> fpga_init<4>.Q gol_ready fpga_done<1> fpga_init<3>.Q gol_off.Q 
            fpga_done<0> fpga_init<2>.Q i2c_ce_1wire.Q fpga_init<1>.Q i2c_ce_gol.Q 
            fpga_init<0>.Q sel_tim_clk<1>.Q fpga_done<4> evcnt_res qpll_error dtack_mem 
            g245_mem i2c_int_p brd_sel_24 ack_int.Q U5/jtag_start.Q int_lev<0>.Q 
            int_lev<1>.Q int_lev<2>.Q U5/cclk_freq<1>.Q ena_evres_prgm.Q 
            flash_ena_5_rosmem.Q U5/cclk_freq<0>.Q U5/cuenta_prgm_0_0.Q 
            U5/flash_enable<4>.Q U5/cclk_freq<2>.Q U5/cuenta_prgm_0_1.Q 
            U5/cuenta_prgm_0_2.Q U5/cuenta_prgm_0_3.Q U5/flash_enable<0>.Q 
            U5/flash_enable<1>.Q U5/flash_enable<2>.Q U5/flash_enable<3>.Q dtack_int.Q 
            fl_vme<0>.Q fl_vme<1>.Q fl_vme<2>.Q U1/q2.Q U5/cuenta_prgm_0_4.Q 
            U5/ena_evres.Q U5/ena_rst_prgm.Q U5/flash_tck_reg.Q U5/flash_tdi_reg.Q 
            U5/flash_tms.Q U5/flash_tms_reg.Q U5/int_ena_mdone.Q U5/int_ena_rosw.Q 
            U5/int_ena_sff.Q U5/int_ena_spaf.Q U5/int_vect<0>.Q U5/int_vect<1>.Q 
            U5/int_vect<2>.Q U5/int_vect<3>.Q U5/int_vect<4>.Q U5/int_vect<5>.Q 
            U5/int_vect<6>.Q U5/int_vect<7>.Q U5/jtag_num_bits<0>.Q 
            U5/jtag_num_bits<1>.Q U5/jtag_num_bits<2>.Q U5/jtag_num_bits<3>.Q 
            U5/tdi_bits<0>.Q U5/tdi_bits<1>.Q U5/tdi_bits<2>.Q U5/tdi_bits<3>.Q 
            U5/tdi_bits<4>.Q U5/tdi_bits<5>.Q U5/tdi_bits<6>.Q U5/tdi_bits<7>.Q 
            U5/tdo_bits<1>.Q U5/tdo_bits<2>.Q U5/tdo_bits<3>.Q U5/tdo_bits<4>.Q 
            U5/tdo_bits<5>.Q U5/tdo_bits<6>.Q U5/tdo_bits<7>.Q U3/r8.Q 
            U5/gol_notready_reg.Q U5/mem_done_reg.Q U5/not_sel_tim_reg.Q 
            U5/qpll_error_reg.Q U5/qpll_hasunlock_reg.Q U5/ros_waiting_reg.Q 
            U5/tdo_bits<0>.Q prgm_fpga<0>.Q prgm_fpga<1>.Q prgm_fpga<2>.Q 
            prgm_fpga<3>.Q prgm_fpga<4>.Q U3/r4.Q U5/state_FFD3.Q U5/state_FFD2.Q 
            U5/state_FFD1.Q int_rst.Q fl_tck_r.Q U5/bits_to_send<0>.Q 
            U5/bits_to_send<1>.Q U5/bits_to_send<2>.Q U5/cclk_counter<0>.Q 
            U5/jtag_shift.Q U5/bits_to_send<3>.Q U5/jtag_end.Q U5/tdo_reg.Q U1/q1.Q 
            U1/dssync.Q U3/r6.Q U3/r7.Q U5/flash_tck.Q U5/mem_d0.Q U5/ros_w0.Q 
            ULED1/q1.Q ULED1/q3.Q ULED2/q1.Q ULED2/q3.Q ULED3/q1.Q ULED3/q3.Q U1/q6.Q 
            U1/q7.Q U1/q9.Q U3/r5.Q fl_tdi_r.Q fl_tms_r.Q U3/r3.Q U1/q4.Q U5/reset_1.Q 
            U5/s_reset_1.Q U1/q44.Q U1/q444.Q U1/q8.Q U5/reset_2.Q U5/s_reset_2.Q 
            U5/cclk_counter<4>.Q U5/cclk_counter<1>.Q U5/cclk_counter<2>.Q 
            U5/cclk_counter<3>.Q etr_x.Q

PO (546) =  enw_x i2c_reset i2c_ce_p fpga_init<0>.D fpga_init<0>.CLK fpga_init<0>.AR 
            fpga_init<0>.CE fpga_init<1>.D fpga_init<1>.CLK fpga_init<1>.AR 
            fpga_init<1>.CE fpga_init<2>.D fpga_init<2>.CLK fpga_init<2>.AR 
            fpga_init<2>.CE fpga_init<3>.D fpga_init<3>.CLK fpga_init<3>.AR 
            fpga_init<3>.CE fpga_init<4>.D fpga_init<4>.CLK fpga_init<4>.AR 
            fpga_init<4>.CE gol_off.D gol_off.CLK gol_off.AP gol_off.CE i2c_ce_1wire.D 
            i2c_ce_1wire.CLK i2c_ce_1wire.AR i2c_ce_1wire.CE i2c_ce_gol.CLK 
            i2c_ce_gol.AR sel_tim_clk<0>.D sel_tim_clk<0>.CLK sel_tim_clk<0>.AR 
            sel_tim_clk<0>.CE sel_tim_clk<1>.D sel_tim_clk<1>.CLK sel_tim_clk<1>.AR 
            sel_tim_clk<1>.CE db<10> db<10>.OE db<8> db<8>.OE db<9> db<9>.OE ack_int.D 
            ack_int.CLK ack_int.AR U5/jtag_start.D U5/jtag_start.CLK U5/jtag_start.AR 
            int_lev<0>.D int_lev<0>.CLK int_lev<0>.AP int_lev<0>.CE int_lev<1>.D 
            int_lev<1>.CLK int_lev<1>.AR int_lev<1>.CE int_lev<2>.D int_lev<2>.CLK 
            int_lev<2>.AR int_lev<2>.CE U5/cclk_freq<1>.D U5/cclk_freq<1>.CLK 
            U5/cclk_freq<1>.AR U5/cclk_freq<1>.CE ena_evres_prgm.D ena_evres_prgm.CLK 
            ena_evres_prgm.AR ena_evres_prgm.CE flash_ena_5_rosmem.CLK 
            flash_ena_5_rosmem.AR U5/cclk_freq<0>.D U5/cclk_freq<0>.CLK 
            U5/cclk_freq<0>.AR U5/cclk_freq<0>.CE U5/cuenta_prgm_0_0.CLK 
            U5/cuenta_prgm_0_0.AR U5/flash_enable<4>.CLK U5/flash_enable<4>.AR 
            U5/cclk_freq<2>.D U5/cclk_freq<2>.CLK U5/cclk_freq<2>.AP U5/cclk_freq<2>.CE 
            U5/cuenta_prgm_0_1.D U5/cuenta_prgm_0_1.CLK U5/cuenta_prgm_0_1.AR 
            U5/cuenta_prgm_0_2.D U5/cuenta_prgm_0_2.CLK U5/cuenta_prgm_0_2.AR 
            U5/cuenta_prgm_0_3.D U5/cuenta_prgm_0_3.CLK U5/cuenta_prgm_0_3.AR 
            U5/flash_enable<0>.D U5/flash_enable<0>.CLK U5/flash_enable<0>.AR 
            U5/flash_enable<1>.D U5/flash_enable<1>.CLK U5/flash_enable<1>.AR 
            U5/flash_enable<2>.D U5/flash_enable<2>.CLK U5/flash_enable<2>.AR 
            U5/flash_enable<3>.D U5/flash_enable<3>.CLK U5/flash_enable<3>.AR 
            dtack_int.D dtack_int.CLK dtack_int.AR fl_vme<0>.D fl_vme<0>.CLK 
            fl_vme<0>.AP fl_vme<0>.CE fl_vme<1>.D fl_vme<1>.CLK fl_vme<1>.AP 
            fl_vme<1>.CE fl_vme<2>.D fl_vme<2>.CLK fl_vme<2>.AP fl_vme<2>.CE U1/q2.D 
            U1/q2.CLK U1/q2.AR U1/q2.CE U5/cuenta_prgm_0_4.D U5/cuenta_prgm_0_4.CLK 
            U5/cuenta_prgm_0_4.AR U5/ena_evres.D U5/ena_evres.CLK U5/ena_evres.AR 
            U5/ena_evres.CE U5/ena_rst_prgm.D U5/ena_rst_prgm.CLK U5/ena_rst_prgm.AR 
            U5/ena_rst_prgm.CE U5/flash_tck_reg.D U5/flash_tck_reg.CLK 
            U5/flash_tck_reg.AR U5/flash_tck_reg.CE U5/flash_tdi_reg.D 
            U5/flash_tdi_reg.CLK U5/flash_tdi_reg.AR U5/flash_tdi_reg.CE U5/flash_tms.D 
            U5/flash_tms.CLK U5/flash_tms.AR U5/flash_tms.CE U5/flash_tms_reg.D 
            U5/flash_tms_reg.CLK U5/flash_tms_reg.AR U5/flash_tms_reg.CE 
            U5/int_ena_mdone.CLK U5/int_ena_mdone.AR U5/int_ena_rosw.CLK 
            U5/int_ena_rosw.AR U5/int_ena_sff.CLK U5/int_ena_sff.AR U5/int_ena_spaf.CLK 
            U5/int_ena_spaf.AR U5/int_vect<0>.D U5/int_vect<0>.CLK U5/int_vect<0>.AR 
            U5/int_vect<0>.CE U5/int_vect<1>.D U5/int_vect<1>.CLK U5/int_vect<1>.AR 
            U5/int_vect<1>.CE U5/int_vect<2>.D U5/int_vect<2>.CLK U5/int_vect<2>.AR 
            U5/int_vect<2>.CE U5/int_vect<3>.D U5/int_vect<3>.CLK U5/int_vect<3>.AR 
            U5/int_vect<3>.CE U5/int_vect<4>.D U5/int_vect<4>.CLK U5/int_vect<4>.AR 
            U5/int_vect<4>.CE U5/int_vect<5>.D U5/int_vect<5>.CLK U5/int_vect<5>.AR 
            U5/int_vect<5>.CE U5/int_vect<6>.D U5/int_vect<6>.CLK U5/int_vect<6>.AR 
            U5/int_vect<6>.CE U5/int_vect<7>.D U5/int_vect<7>.CLK U5/int_vect<7>.AR 
            U5/int_vect<7>.CE U5/jtag_num_bits<0>.D U5/jtag_num_bits<0>.CLK 
            U5/jtag_num_bits<0>.AR U5/jtag_num_bits<0>.CE U5/jtag_num_bits<1>.D 
            U5/jtag_num_bits<1>.CLK U5/jtag_num_bits<1>.AR U5/jtag_num_bits<1>.CE 
            U5/jtag_num_bits<2>.D U5/jtag_num_bits<2>.CLK U5/jtag_num_bits<2>.AR 
            U5/jtag_num_bits<2>.CE U5/jtag_num_bits<3>.D U5/jtag_num_bits<3>.CLK 
            U5/jtag_num_bits<3>.AR U5/jtag_num_bits<3>.CE U5/tdi_bits<0>.CLK 
            U5/tdi_bits<0>.AR U5/tdi_bits<1>.CLK U5/tdi_bits<1>.AR U5/tdi_bits<2>.CLK 
            U5/tdi_bits<2>.AR U5/tdi_bits<3>.CLK U5/tdi_bits<3>.AR U5/tdi_bits<4>.CLK 
            U5/tdi_bits<4>.AR U5/tdi_bits<5>.CLK U5/tdi_bits<5>.AR U5/tdi_bits<6>.CLK 
            U5/tdi_bits<6>.AR U5/tdi_bits<7>.D U5/tdi_bits<7>.CLK U5/tdi_bits<7>.AR 
            U5/tdo_bits<1>.D U5/tdo_bits<1>.CLK U5/tdo_bits<1>.AR U5/tdo_bits<2>.D 
            U5/tdo_bits<2>.CLK U5/tdo_bits<2>.AR U5/tdo_bits<3>.D U5/tdo_bits<3>.CLK 
            U5/tdo_bits<3>.AR U5/tdo_bits<4>.D U5/tdo_bits<4>.CLK U5/tdo_bits<4>.AR 
            U5/tdo_bits<5>.D U5/tdo_bits<5>.CLK U5/tdo_bits<5>.AR U5/tdo_bits<6>.D 
            U5/tdo_bits<6>.CLK U5/tdo_bits<6>.AR U5/tdo_bits<7>.D U5/tdo_bits<7>.CLK 
            U5/tdo_bits<7>.AR U3/r8.D U3/r8.CLK U3/r8.AP U5/gol_notready_reg.CLK 
            U5/gol_notready_reg.AR U5/mem_done_reg.D U5/mem_done_reg.CLK 
            U5/mem_done_reg.AR U5/not_sel_tim_reg.CLK U5/not_sel_tim_reg.AR 
            U5/qpll_error_reg.CLK U5/qpll_error_reg.AR U5/qpll_hasunlock_reg.CLK 
            U5/qpll_hasunlock_reg.AR U5/ros_waiting_reg.D U5/ros_waiting_reg.CLK 
            U5/ros_waiting_reg.AR U5/tdo_bits<0>.D U5/tdo_bits<0>.CLK U5/tdo_bits<0>.AR 
            prgm_fpga<0>.D prgm_fpga<0>.CLK prgm_fpga<0>.AP prgm_fpga<1>.D 
            prgm_fpga<1>.CLK prgm_fpga<1>.AP prgm_fpga<2>.D prgm_fpga<2>.CLK 
            prgm_fpga<2>.AP prgm_fpga<3>.D prgm_fpga<3>.CLK prgm_fpga<3>.AP 
            prgm_fpga<4>.D prgm_fpga<4>.CLK prgm_fpga<4>.AP U3/r4.D U3/r4.CLK U3/r4.AR 
            U3/r4.CE cscr_p<0> cscr_p<1> cscr_p<2> cscr_p<4> irq<7> db<0> db<0>.OE 
            db<1> db<1>.OE db<2> db<2>.OE db<3> db<3>.OE db<4> db<4>.OE db<5> db<5>.OE 
            db<6> db<6>.OE db<7> db<7>.OE db<11> db<11>.OE db<12> db<12>.OE db<13> 
            db<13>.OE db<14> db<14>.OE db<15> db<15>.OE U5/state_FFD3.D 
            U5/state_FFD3.CLK U5/state_FFD3.AR U5/state_FFD2.D U5/state_FFD2.CLK 
            U5/state_FFD2.AR U5/state_FFD1.D U5/state_FFD1.CLK U5/state_FFD1.AR 
            int_rst.D int_rst.CLK int_rst.AR U5/cclk_counter<4>.CLK 
            U5/cclk_counter<4>.AR fl_tck_r.D fl_tck_r.CLK fl_tck_r.AR 
            U5/bits_to_send<0>.CLK U5/bits_to_send<0>.AR U5/bits_to_send<1>.CLK 
            U5/bits_to_send<1>.AR U5/bits_to_send<2>.CLK U5/bits_to_send<2>.AR 
            U5/cclk_counter<0>.CLK U5/cclk_counter<0>.AR U5/jtag_shift.D 
            U5/jtag_shift.CLK U5/jtag_shift.AR U5/bits_to_send<3>.CLK 
            U5/bits_to_send<3>.AR U5/cclk_counter<1>.CLK U5/cclk_counter<1>.AR 
            U5/cclk_counter<2>.CLK U5/cclk_counter<2>.AR U5/cclk_counter<3>.CLK 
            U5/cclk_counter<3>.AR U5/jtag_end.D U5/jtag_end.CLK U5/jtag_end.AR 
            U5/tdo_reg.D U5/tdo_reg.CLK U5/tdo_reg.AR U1/q1.CLK U1/q1.AR U1/dssync.D 
            U1/dssync.CLK U1/dssync.AR U3/r6.D U3/r6.CLK U3/r6.AR U3/r7.D U3/r7.CLK 
            U3/r7.AR U5/flash_tck.D U5/flash_tck.CLK U5/flash_tck.AR U5/mem_d0.D 
            U5/mem_d0.CLK U5/mem_d0.AR U5/ros_w0.D U5/ros_w0.CLK U5/ros_w0.AR 
            ULED1/q1.CLK ULED1/q1.AR ULED1/q3.D ULED1/q3.CLK ULED1/q3.AR ULED2/q1.CLK 
            ULED2/q1.AR ULED2/q3.D ULED2/q3.CLK ULED2/q3.AR ULED3/q1.CLK ULED3/q1.AR 
            ULED3/q3.D ULED3/q3.CLK ULED3/q3.AR U1/q6.D U1/q6.CLK U1/q6.AR U1/q7.D 
            U1/q7.CLK U1/q7.AR U1/q9.D U1/q9.CLK U1/q9.AR U3/r5.D U3/r5.CLK U3/r5.AR 
            fl_tdi_r.D fl_tdi_r.CLK fl_tdi_r.AR fl_tms_r.D fl_tms_r.CLK fl_tms_r.AR 
            U3/r3.D U3/r3.CLK U3/r3.AR fl_tdo.D fl_tdo.CLK fl_tdo.AR flash_tck_p<2> 
            flash_tck_p<4> U1/q4.D U1/q4.CLK U5/reset_1.D U5/reset_1.CLK U5/s_reset_1.D 
            U5/s_reset_1.CLK U1/q44.D U1/q44.CLK U1/q444.D U1/q444.CLK U1/q8.D 
            U1/q8.CLK U5/reset_2.D U5/reset_2.CLK U5/s_reset_2.D U5/s_reset_2.CLK 
            dtack_p flash_tck_p<1> flash_tdi_p flash_tms_p mrs cclk<0>.D cclk<0>.CLK 
            cclk<1>.D cclk<1>.CLK cclk<2>.D cclk<2>.CLK cclk<3>.D cclk<3>.CLK cclk<4>.D 
            cclk<4>.CLK cscr_p<3> cscr_p<5> cscr_p<6> flash_tck_p<0> flash_tck_p<3> 
            flash_tck_p<5> g245_p gol_reset iackout irq<1> irq<2> irq<3> irq<4> irq<5> 
            irq<6> ldpreg qpll_reset prgm_fpga_p<4> prgm_fpga_p<3> prgm_fpga_p<2> 
            prgm_fpga_p<1> prgm_fpga_p<0> add_hold dtack_led.D dtack_led.CLK 
            dtack_led.AP enw_vf etr_vf i2c_rd i2c_wr intrpt_led.D intrpt_led.CLK 
            intrpt_led.AP prs spare_led.D spare_led.CLK spare_led.AR tp2.CLK tp2.AP 
            etr_x.CLK etr_x.AP tp3 reset_p tp4 vspare_0 vspare_1 cspare_9 cspare_8 
            add_f_p<9> add_f_p<15> add_f_p<14> add_f_p<13> add_f_p<12> add_f_p<11> 
            add_f_p<10> mspare_3 mspare_2 mspare_1 mspare_0 on_244 U5/cclk_counter<0>.T 
            U5/cclk_counter<4>.T U5/cclk_counter<1>.T U5/cclk_counter<2>.T 
            U5/cclk_counter<3>.T U5/gol_notready_reg.T U5/not_sel_tim_reg.T 
            U5/qpll_error_reg.T U5/qpll_hasunlock_reg.T U1/q1.T ULED1/q1.T ULED2/q1.T 
            ULED3/q1.T tp2.T etr_x.T i2c_ce_gol.T flash_ena_5_rosmem.T 
            U5/flash_enable<4>.T U5/int_ena_mdone.T U5/int_ena_rosw.T U5/int_ena_sff.T 
            U5/int_ena_spaf.T U5/bits_to_send<0>.T U5/bits_to_send<1>.T 
            U5/bits_to_send<2>.T U5/bits_to_send<3>.T U5/cuenta_prgm_0_0.D 
            U5/tdi_bits<0>.D U5/tdi_bits<1>.D U5/tdi_bits<2>.D U5/tdi_bits<3>.D 
            U5/tdi_bits<4>.D U5/tdi_bits<5>.D U5/tdi_bits<6>.D

INT = (566) U5/local_reset _n0009 U5/_n0041 N_PZ_0 N_PZ_1 U5/_n007019 N_PZ_2 N_PZ_3 
            N_PZ_4 N_PZ_5 N_PZ_6 N_PZ_7 N_PZ_8 N_PZ_9 N_PZ_10 N_PZ_11 N_PZ_12 N_PZ_13 
            N_PZ_14 N_PZ_15 N_PZ_16 N_PZ_17 N_PZ_18 N_PZ_19 N_PZ_20 N_PZ_21 N_PZ_22 
            N_PZ_23 N_PZ_24 N_PZ_25 N_PZ_26 N_PZ_27 N_PZ_28 N_PZ_29 N_PZ_30 N_PZ_32 
            N_PZ_33 N_PZ_35 N_PZ_36 N_PZ_37 N_PZ_38 N_PZ_39 N_PZ_40 N_PZ_41 N_PZ_42 
            N_PZ_43 N_PZ_44 N_PZ_45 N_PZ_46 N_PZ_47 N_PZ_48 N_PZ_49 N_PZ_50 N_PZ_51 
            N_PZ_53 N_PZ_54 N_PZ_55 N_PZ_57 N_PZ_58 N_PZ_59 N_PZ_60 N_PZ_61 N_PZ_62 
            N_PZ_63 N_PZ_64 N_PZ_65 N_PZ_66 N_PZ_67 N_PZ_68 N_PZ_69 N_PZ_70 N_PZ_71 
            N_PZ_72 N_PZ_73 N_PZ_74 N_PZ_75 N_PZ_76 N_PZ_78 N_PZ_79 N_PZ_81 N_PZ_82 
            N_PZ_83 N_PZ_84 N_PZ_86 N_PZ_87 N_PZ_90 N_PZ_91 N_PZ_93 N_PZ_94 N_PZ_95 
            N_PZ_96 N_PZ_97 N_PZ_98 N_PZ_99 N_PZ_101 N_PZ_102 N_PZ_103 N_PZ_105 
            N_PZ_106 N_PZ_107 N_PZ_109 N_PZ_110 N_PZ_111 N_PZ_113 N_PZ_114 N_PZ_115 
            N_PZ_117 N_PZ_118 N_PZ_119 N_PZ_121 N_PZ_122 N_PZ_123 N_PZ_125 N_PZ_126 
            N_PZ_127 N_PZ_129 N_PZ_130 N_PZ_131 N_PZ_132 N_PZ_133 N_PZ_134 N_PZ_135 
            N_PZ_136 N_PZ_137 N_PZ_138 N_PZ_139 N_PZ_140 N_PZ_141 N_PZ_142 N_PZ_143 
            N_PZ_144 N_PZ_145 N_PZ_146 N_PZ_147 N_PZ_149 N_PZ_150 N_PZ_151 N_PZ_152 
            N_PZ_153 N_PZ_154 N_PZ_155 N_PZ_156 N_PZ_157 N_PZ_158 N_PZ_159 N_PZ_160 
            N_PZ_161 N_PZ_162 N_PZ_163 N_PZ_164 N_PZ_165 N_PZ_166 N_PZ_167 N_PZ_168 
            N_PZ_169 N_PZ_170 N_PZ_171 N_PZ_172 N_PZ_174 N_PZ_175 N_PZ_178 N_PZ_179 
            N_PZ_182 N_PZ_183 N_PZ_186 N_PZ_187 N_PZ_189 N_PZ_190 N_PZ_191 N_PZ_192 
            N_PZ_193 N_PZ_194 N_PZ_195 N_PZ_196 N_PZ_197 N_PZ_198 N_PZ_199 N_PZ_200 
            N_PZ_201 N_PZ_202 N_PZ_203 N_PZ_204 N_PZ_205 N_PZ_206 N_PZ_207 N_PZ_208 
            N_PZ_209 N_PZ_210 N_PZ_211 N_PZ_212 N_PZ_213 N_PZ_214 N_PZ_215 N_PZ_216 
            N_PZ_217 N_PZ_218 N_PZ_219 N_PZ_220 N_PZ_221 N_PZ_222 N_PZ_223 N_PZ_224 
            N_PZ_225 N_PZ_226 N_PZ_227 N_PZ_228 N_PZ_229 N_PZ_230 N_PZ_231 N_PZ_232 
            N_PZ_233 N_PZ_234 N_PZ_235 N_PZ_236 N_PZ_238 N_PZ_239 N_PZ_242 N_PZ_243 
            N_PZ_246 N_PZ_247 N_PZ_250 N_PZ_251 N_PZ_254 N_PZ_255 N_PZ_258 N_PZ_259 
            N_PZ_262 N_PZ_263 N_PZ_265 N_PZ_266 N_PZ_267 N_PZ_269 N_PZ_270 N_PZ_271 
            N_PZ_273 N_PZ_274 N_PZ_275 N_PZ_277 N_PZ_278 N_PZ_279 N_PZ_281 N_PZ_282 
            N_PZ_283 N_PZ_285 N_PZ_286 N_PZ_287 N_PZ_289 N_PZ_290 N_PZ_291 N_PZ_293 
            N_PZ_294 N_PZ_295 N_PZ_297 N_PZ_298 N_PZ_299 N_PZ_302 N_PZ_303 N_PZ_305 
            N_PZ_306 N_PZ_307 N_PZ_310 N_PZ_311 N_PZ_314 N_PZ_315 N_PZ_318 N_PZ_319 
            N_PZ_321 N_PZ_322 N_PZ_323 N_PZ_325 N_PZ_326 N_PZ_327 N_PZ_329 N_PZ_330 
            N_PZ_331 N_PZ_333 N_PZ_334 N_PZ_335 N_PZ_337 N_PZ_338 N_PZ_339 N_PZ_341 
            N_PZ_342 N_PZ_343 N_PZ_345 N_PZ_346 N_PZ_347 N_PZ_349 N_PZ_350 N_PZ_351 
            N_PZ_352 N_PZ_353 N_PZ_354 N_PZ_355 N_PZ_356 N_PZ_357 N_PZ_358 N_PZ_359 
            N_PZ_360 N_PZ_361 N_PZ_362 N_PZ_363 N_PZ_364 N_PZ_365 N_PZ_366 N_PZ_367 
            N_PZ_368 N_PZ_369 N_PZ_370 N_PZ_371 N_PZ_372 N_PZ_373 N_PZ_374 N_PZ_375 
            N_PZ_376 N_PZ_377 N_PZ_378 N_PZ_379 N_PZ_380 N_PZ_381 N_PZ_382 N_PZ_383 
            N_PZ_384 N_PZ_385 N_PZ_386 N_PZ_387 N_PZ_388 N_PZ_389 N_PZ_390 N_PZ_391 
            N_PZ_392 N_PZ_393 N_PZ_394 N_PZ_395 N_PZ_398 N_PZ_399 N_PZ_400 N_PZ_401 
            N_PZ_402 N_PZ_404 N_PZ_405 N_PZ_407 N_PZ_408 N_PZ_410 N_PZ_411 N_PZ_413 
            N_PZ_414 N_PZ_415 N_PZ_416 N_PZ_417 N_PZ_419 N_PZ_420 N_PZ_423 N_PZ_424 
            N_PZ_427 N_PZ_428 N_PZ_431 N_PZ_432 N_PZ_433 N_PZ_434 N_PZ_435 N_PZ_436 
            N_PZ_437 N_PZ_438 N_PZ_440 N_PZ_441 N_PZ_443 N_PZ_444 N_PZ_445 N_PZ_446 
            N_PZ_447 N_PZ_448 N_PZ_449 N_PZ_450 N_PZ_451 N_PZ_452 N_PZ_453 N_PZ_454 
            N_PZ_455 N_PZ_456 N_PZ_457 N_PZ_458 N_PZ_459 N_PZ_460 N_PZ_462 N_PZ_463 
            N_PZ_465 N_PZ_466 N_PZ_467 N_PZ_469 N_PZ_470 N_PZ_472 N_PZ_473 N_PZ_474 
            N_PZ_476 N_PZ_477 N_PZ_479 N_PZ_480 N_PZ_481 N_PZ_482 N_PZ_483 N_PZ_484 
            N_PZ_485 N_PZ_486 N_PZ_487 N_PZ_488 N_PZ_489 N_PZ_490 N_PZ_491 N_PZ_492 
            N_PZ_493 N_PZ_494 N_PZ_495 N_PZ_496 N_PZ_497 N_PZ_498 N_PZ_499 N_PZ_500 
            N_PZ_501 N_PZ_502 N_PZ_503 N_PZ_504 N_PZ_505 N_PZ_506 N_PZ_507 N_PZ_508 
            N_PZ_509 N_PZ_510 N_PZ_511 N_PZ_512 N_PZ_513 N_PZ_514 N_PZ_515 N_PZ_516 
            N_PZ_517 N_PZ_518 N_PZ_519 N_PZ_520 N_PZ_521 N_PZ_522 N_PZ_523 N_PZ_524 
            N_PZ_525 N_PZ_526 N_PZ_527 N_PZ_528 N_PZ_529 N_PZ_530 N_PZ_531 N_PZ_532 
            N_PZ_533 N_PZ_534 N_PZ_535 N_PZ_536 N_PZ_537 N_PZ_538 N_PZ_539 N_PZ_540 
            N_PZ_541 N_PZ_542 N_PZ_543 N_PZ_544 N_PZ_545 N_PZ_546 N_PZ_547 N_PZ_548 
            N_PZ_549 N_PZ_550 N_PZ_551 N_PZ_552 N_PZ_553 N_PZ_554 N_PZ_555 N_PZ_556 
            N_PZ_557 N_PZ_558 N_PZ_559 N_PZ_560 N_PZ_561 N_PZ_562 N_PZ_563 N_PZ_564 
            N_PZ_565 N_PZ_566 N_PZ_567 N_PZ_568 N_PZ_569 N_PZ_570 N_PZ_571 N_PZ_572 
            N_PZ_573 N_PZ_574 N_PZ_575 N_PZ_577 N_PZ_578 N_PZ_581 N_PZ_582 N_PZ_584 
            N_PZ_585 N_PZ_586 N_PZ_587 N_PZ_588 N_PZ_589 N_PZ_590 N_PZ_591 N_PZ_592 
            N_PZ_593 N_PZ_594 N_PZ_595 N_PZ_596 N_PZ_597 N_PZ_598 N_PZ_599 N_PZ_600 
            N_PZ_601 N_PZ_602 N_PZ_615 N_PZ_653 N_PZ_654 N_PZ_655 N_PZ_656 N_PZ_692 
            N_PZ_694 N_PZ_695 N_PZ_696 N_PZ_704 N_PZ_705 N_PZ_706 N_PZ_707 N_PZ_708 
            N_PZ_709 N_PZ_710 N_PZ_713 N_PZ_714 N_PZ_724 N_PZ_725 N_PZ_726 N_PZ_727 
            N_PZ_750 N_PZ_751 N_PZ_752 N_PZ_754 N_PZ_795 N_PZ_796 N_PZ_797 N_PZ_798 
            N_PZ_799 N_PZ_800 N_PZ_801 N_PZ_802 N_PZ_930 N_PZ_938 N_PZ_941 N_PZ_944 
            N_PZ_945 N_PZ_953 N_PZ_957 N_PZ_966 N_PZ_971 N_PZ_988 N_PZ_1002 N_PZ_1008 
            N_PZ_1032 N_PZ_1041 N_PZ_1042 N_PZ_1043

PINT= ( 20) U5/local_reset _n0009 U5/_n0041 U5/_n007019 N_PZ_930 N_PZ_938 N_PZ_941 
            N_PZ_944 N_PZ_945 N_PZ_953 N_PZ_957 N_PZ_966 N_PZ_971 N_PZ_988 N_PZ_1002 
            N_PZ_1008 N_PZ_1032 N_PZ_1041 N_PZ_1042 N_PZ_1043

AINT= (546) N_PZ_0 N_PZ_1 N_PZ_2 N_PZ_3 N_PZ_4 N_PZ_5 N_PZ_6 N_PZ_7 N_PZ_8 N_PZ_9 
            N_PZ_10 N_PZ_11 N_PZ_12 N_PZ_13 N_PZ_14 N_PZ_15 N_PZ_16 N_PZ_17 N_PZ_18 
            N_PZ_19 N_PZ_20 N_PZ_21 N_PZ_22 N_PZ_23 N_PZ_24 N_PZ_25 N_PZ_26 N_PZ_27 
            N_PZ_28 N_PZ_29 N_PZ_30 N_PZ_32 N_PZ_33 N_PZ_35 N_PZ_36 N_PZ_37 N_PZ_38 
            N_PZ_39 N_PZ_40 N_PZ_41 N_PZ_42 N_PZ_43 N_PZ_44 N_PZ_45 N_PZ_46 N_PZ_47 
            N_PZ_48 N_PZ_49 N_PZ_50 N_PZ_51 N_PZ_53 N_PZ_54 N_PZ_55 N_PZ_57 N_PZ_58 
            N_PZ_59 N_PZ_60 N_PZ_61 N_PZ_62 N_PZ_63 N_PZ_64 N_PZ_65 N_PZ_66 N_PZ_67 
            N_PZ_68 N_PZ_69 N_PZ_70 N_PZ_71 N_PZ_72 N_PZ_73 N_PZ_74 N_PZ_75 N_PZ_76 
            N_PZ_78 N_PZ_79 N_PZ_81 N_PZ_82 N_PZ_83 N_PZ_84 N_PZ_86 N_PZ_87 N_PZ_90 
            N_PZ_91 N_PZ_93 N_PZ_94 N_PZ_95 N_PZ_96 N_PZ_97 N_PZ_98 N_PZ_99 N_PZ_101 
            N_PZ_102 N_PZ_103 N_PZ_105 N_PZ_106 N_PZ_107 N_PZ_109 N_PZ_110 N_PZ_111 
            N_PZ_113 N_PZ_114 N_PZ_115 N_PZ_117 N_PZ_118 N_PZ_119 N_PZ_121 N_PZ_122 
            N_PZ_123 N_PZ_125 N_PZ_126 N_PZ_127 N_PZ_129 N_PZ_130 N_PZ_131 N_PZ_132 
            N_PZ_133 N_PZ_134 N_PZ_135 N_PZ_136 N_PZ_137 N_PZ_138 N_PZ_139 N_PZ_140 
            N_PZ_141 N_PZ_142 N_PZ_143 N_PZ_144 N_PZ_145 N_PZ_146 N_PZ_147 N_PZ_149 
            N_PZ_150 N_PZ_151 N_PZ_152 N_PZ_153 N_PZ_154 N_PZ_155 N_PZ_156 N_PZ_157 
            N_PZ_158 N_PZ_159 N_PZ_160 N_PZ_161 N_PZ_162 N_PZ_163 N_PZ_164 N_PZ_165 
            N_PZ_166 N_PZ_167 N_PZ_168 N_PZ_169 N_PZ_170 N_PZ_171 N_PZ_172 N_PZ_174 
            N_PZ_175 N_PZ_178 N_PZ_179 N_PZ_182 N_PZ_183 N_PZ_186 N_PZ_187 N_PZ_189 
            N_PZ_190 N_PZ_191 N_PZ_192 N_PZ_193 N_PZ_194 N_PZ_195 N_PZ_196 N_PZ_197 
            N_PZ_198 N_PZ_199 N_PZ_200 N_PZ_201 N_PZ_202 N_PZ_203 N_PZ_204 N_PZ_205 
            N_PZ_206 N_PZ_207 N_PZ_208 N_PZ_209 N_PZ_210 N_PZ_211 N_PZ_212 N_PZ_213 
            N_PZ_214 N_PZ_215 N_PZ_216 N_PZ_217 N_PZ_218 N_PZ_219 N_PZ_220 N_PZ_221 
            N_PZ_222 N_PZ_223 N_PZ_224 N_PZ_225 N_PZ_226 N_PZ_227 N_PZ_228 N_PZ_229 
            N_PZ_230 N_PZ_231 N_PZ_232 N_PZ_233 N_PZ_234 N_PZ_235 N_PZ_236 N_PZ_238 
            N_PZ_239 N_PZ_242 N_PZ_243 N_PZ_246 N_PZ_247 N_PZ_250 N_PZ_251 N_PZ_254 
            N_PZ_255 N_PZ_258 N_PZ_259 N_PZ_262 N_PZ_263 N_PZ_265 N_PZ_266 N_PZ_267 
            N_PZ_269 N_PZ_270 N_PZ_271 N_PZ_273 N_PZ_274 N_PZ_275 N_PZ_277 N_PZ_278 
            N_PZ_279 N_PZ_281 N_PZ_282 N_PZ_283 N_PZ_285 N_PZ_286 N_PZ_287 N_PZ_289 
            N_PZ_290 N_PZ_291 N_PZ_293 N_PZ_294 N_PZ_295 N_PZ_297 N_PZ_298 N_PZ_299 
            N_PZ_302 N_PZ_303 N_PZ_305 N_PZ_306 N_PZ_307 N_PZ_310 N_PZ_311 N_PZ_314 
            N_PZ_315 N_PZ_318 N_PZ_319 N_PZ_321 N_PZ_322 N_PZ_323 N_PZ_325 N_PZ_326 
            N_PZ_327 N_PZ_329 N_PZ_330 N_PZ_331 N_PZ_333 N_PZ_334 N_PZ_335 N_PZ_337 
            N_PZ_338 N_PZ_339 N_PZ_341 N_PZ_342 N_PZ_343 N_PZ_345 N_PZ_346 N_PZ_347 
            N_PZ_349 N_PZ_350 N_PZ_351 N_PZ_352 N_PZ_353 N_PZ_354 N_PZ_355 N_PZ_356 
            N_PZ_357 N_PZ_358 N_PZ_359 N_PZ_360 N_PZ_361 N_PZ_362 N_PZ_363 N_PZ_364 
            N_PZ_365 N_PZ_366 N_PZ_367 N_PZ_368 N_PZ_369 N_PZ_370 N_PZ_371 N_PZ_372 
            N_PZ_373 N_PZ_374 N_PZ_375 N_PZ_376 N_PZ_377 N_PZ_378 N_PZ_379 N_PZ_380 
            N_PZ_381 N_PZ_382 N_PZ_383 N_PZ_384 N_PZ_385 N_PZ_386 N_PZ_387 N_PZ_388 
            N_PZ_389 N_PZ_390 N_PZ_391 N_PZ_392 N_PZ_393 N_PZ_394 N_PZ_395 N_PZ_398 
            N_PZ_399 N_PZ_400 N_PZ_401 N_PZ_402 N_PZ_404 N_PZ_405 N_PZ_407 N_PZ_408 
            N_PZ_410 N_PZ_411 N_PZ_413 N_PZ_414 N_PZ_415 N_PZ_416 N_PZ_417 N_PZ_419 
            N_PZ_420 N_PZ_423 N_PZ_424 N_PZ_427 N_PZ_428 N_PZ_431 N_PZ_432 N_PZ_433 
            N_PZ_434 N_PZ_435 N_PZ_436 N_PZ_437 N_PZ_438 N_PZ_440 N_PZ_441 N_PZ_443 
            N_PZ_444 N_PZ_445 N_PZ_446 N_PZ_447 N_PZ_448 N_PZ_449 N_PZ_450 N_PZ_451 
            N_PZ_452 N_PZ_453 N_PZ_454 N_PZ_455 N_PZ_456 N_PZ_457 N_PZ_458 N_PZ_459 
            N_PZ_460 N_PZ_462 N_PZ_463 N_PZ_465 N_PZ_466 N_PZ_467 N_PZ_469 N_PZ_470 
            N_PZ_472 N_PZ_473 N_PZ_474 N_PZ_476 N_PZ_477 N_PZ_479 N_PZ_480 N_PZ_481 
            N_PZ_482 N_PZ_483 N_PZ_484 N_PZ_485 N_PZ_486 N_PZ_487 N_PZ_488 N_PZ_489 
            N_PZ_490 N_PZ_491 N_PZ_492 N_PZ_493 N_PZ_494 N_PZ_495 N_PZ_496 N_PZ_497 
            N_PZ_498 N_PZ_499 N_PZ_500 N_PZ_501 N_PZ_502 N_PZ_503 N_PZ_504 N_PZ_505 
            N_PZ_506 N_PZ_507 N_PZ_508 N_PZ_509 N_PZ_510 N_PZ_511 N_PZ_512 N_PZ_513 
            N_PZ_514 N_PZ_515 N_PZ_516 N_PZ_517 N_PZ_518 N_PZ_519 N_PZ_520 N_PZ_521 
            N_PZ_522 N_PZ_523 N_PZ_524 N_PZ_525 N_PZ_526 N_PZ_527 N_PZ_528 N_PZ_529 
            N_PZ_530 N_PZ_531 N_PZ_532 N_PZ_533 N_PZ_534 N_PZ_535 N_PZ_536 N_PZ_537 
            N_PZ_538 N_PZ_539 N_PZ_540 N_PZ_541 N_PZ_542 N_PZ_543 N_PZ_544 N_PZ_545 
            N_PZ_546 N_PZ_547 N_PZ_548 N_PZ_549 N_PZ_550 N_PZ_551 N_PZ_552 N_PZ_553 
            N_PZ_554 N_PZ_555 N_PZ_556 N_PZ_557 N_PZ_558 N_PZ_559 N_PZ_560 N_PZ_561 
            N_PZ_562 N_PZ_563 N_PZ_564 N_PZ_565 N_PZ_566 N_PZ_567 N_PZ_568 N_PZ_569 
            N_PZ_570 N_PZ_571 N_PZ_572 N_PZ_573 N_PZ_574 N_PZ_575 N_PZ_577 N_PZ_578 
            N_PZ_581 N_PZ_582 N_PZ_584 N_PZ_585 N_PZ_586 N_PZ_587 N_PZ_588 N_PZ_589 
            N_PZ_590 N_PZ_591 N_PZ_592 N_PZ_593 N_PZ_594 N_PZ_595 N_PZ_596 N_PZ_597 
            N_PZ_598 N_PZ_599 N_PZ_600 N_PZ_601 N_PZ_602 N_PZ_615 N_PZ_653 N_PZ_654 
            N_PZ_655 N_PZ_656 N_PZ_692 N_PZ_694 N_PZ_695 N_PZ_696 N_PZ_704 N_PZ_705 
            N_PZ_706 N_PZ_707 N_PZ_708 N_PZ_709 N_PZ_710 N_PZ_713 N_PZ_714 N_PZ_724 
            N_PZ_725 N_PZ_726 N_PZ_727 N_PZ_750 N_PZ_751 N_PZ_752 N_PZ_754 N_PZ_795 
            N_PZ_796 N_PZ_797 N_PZ_798 N_PZ_799 N_PZ_800 N_PZ_801 N_PZ_802


----------------------------
|  D F S    N e t w o r k  |
----------------------------
U1/q2.Q U1/q4.Q N_PZ_0 enw_x U5/reset_1.Q U5/reset_2.Q N_PZ_930 N_PZ_1 i2c_reset  
add_p<5> add_p<4> add_p<3> add_p<2> brd_sel_16 add_p<8> add_p<7> add_p<6> N_PZ_2  
i2c_ce_p db<0>.PIN N_PZ_3 fpga_init<0>.D clk N_PZ_4 fpga_init<0>.CLK db<14>.PIN  
sysreset add_p<1> add_p<0> U5/local_reset N_PZ_5 fpga_init<0>.AR N_PZ_938 N_PZ_941  
N_PZ_944 N_PZ_6 fpga_init<0>.CE db<1>.PIN N_PZ_7 fpga_init<1>.D N_PZ_8  
fpga_init<1>.CLK N_PZ_9 fpga_init<1>.AR N_PZ_10 fpga_init<1>.CE db<2>.PIN N_PZ_11  
fpga_init<2>.D N_PZ_12 fpga_init<2>.CLK N_PZ_13 fpga_init<2>.AR N_PZ_14  
fpga_init<2>.CE db<3>.PIN N_PZ_15 fpga_init<3>.D N_PZ_16 fpga_init<3>.CLK N_PZ_17  
fpga_init<3>.AR N_PZ_18 fpga_init<3>.CE db<4>.PIN N_PZ_19 fpga_init<4>.D N_PZ_20  
fpga_init<4>.CLK N_PZ_21 fpga_init<4>.AR N_PZ_22 fpga_init<4>.CE N_PZ_23 gol_off.D  
N_PZ_24 gol_off.CLK N_PZ_25 gol_off.AP N_PZ_953 N_PZ_26 gol_off.CE N_PZ_27  
i2c_ce_1wire.D N_PZ_28 i2c_ce_1wire.CLK N_PZ_29 i2c_ce_1wire.AR N_PZ_30  
i2c_ce_1wire.CE N_PZ_32 i2c_ce_gol.CLK N_PZ_33 i2c_ce_gol.AR db<9>.PIN N_PZ_35  
sel_tim_clk<0>.D N_PZ_36 sel_tim_clk<0>.CLK N_PZ_37 sel_tim_clk<0>.AR N_PZ_38  
sel_tim_clk<0>.CE db<10>.PIN N_PZ_39 sel_tim_clk<1>.D N_PZ_40 sel_tim_clk<1>.CLK  
N_PZ_41 sel_tim_clk<1>.AR N_PZ_42 sel_tim_clk<1>.CE flash_tdo_p<1> sel_tim_clk<1>.Q  
ack_int.Q U5/cclk_freq<0>.Q U5/int_vect<2>.Q U5/jtag_num_bits<1>.Q  
U5/not_sel_tim_reg.Q fl_switch<2> fl_switch<1> fl_switch<0> fl_vme<0>.Q fl_vme<1>.Q  
fl_vme<2>.Q N_PZ_957 N_PZ_43 db<10> tp2.Q _n0009 N_PZ_44 db<10>.OE sff<3>  
U5/ena_evres.Q U5/flash_tdi_reg.Q U5/flash_tms.Q U5/int_vect<0>.Q U5/jtag_end.Q  
N_PZ_45 db<8> N_PZ_46 db<8>.OE sff<4> sel_tim_clk<0>.Q sel_tim_p flash_tdo_p<0>  
U5/int_vect<1>.Q U5/jtag_num_bits<0>.Q N_PZ_47 db<9> N_PZ_48 db<9>.OE U3/r6.Q  
int_lev<1>.Q int_lev<2>.Q iack int_lev<0>.Q U3/r4.Q N_PZ_1041 N_PZ_1042 N_PZ_49  
ack_int.D N_PZ_50 ack_int.CLK ds0 N_PZ_51 ack_int.AR U5/jtag_start.Q N_PZ_945 N_PZ_53  
U5/jtag_start.D N_PZ_54 U5/jtag_start.CLK N_PZ_55 U5/jtag_start.AR db<5>.PIN N_PZ_57  
int_lev<0>.D N_PZ_58 int_lev<0>.CLK N_PZ_59 int_lev<0>.AP int_rst.Q N_PZ_60  
int_lev<0>.CE db<6>.PIN N_PZ_61 int_lev<1>.D N_PZ_62 int_lev<1>.CLK N_PZ_63  
int_lev<1>.AR N_PZ_64 int_lev<1>.CE db<7>.PIN N_PZ_65 int_lev<2>.D N_PZ_66  
int_lev<2>.CLK N_PZ_67 int_lev<2>.AR N_PZ_68 int_lev<2>.CE db<11>.PIN N_PZ_69  
U5/cclk_freq<1>.D N_PZ_70 U5/cclk_freq<1>.CLK N_PZ_71 U5/cclk_freq<1>.AR N_PZ_72  
U5/cclk_freq<1>.CE db<13>.PIN N_PZ_73 ena_evres_prgm.D N_PZ_74 ena_evres_prgm.CLK  
N_PZ_75 ena_evres_prgm.AR N_PZ_76 ena_evres_prgm.CE N_PZ_78 flash_ena_5_rosmem.CLK  
N_PZ_79 flash_ena_5_rosmem.AR N_PZ_81 U5/cclk_freq<0>.D N_PZ_82 U5/cclk_freq<0>.CLK  
N_PZ_83 U5/cclk_freq<0>.AR N_PZ_84 U5/cclk_freq<0>.CE N_PZ_86 U5/cuenta_prgm_0_0.CLK  
db<15>.PIN evcnt_res ena_evres_prgm.Q U5/ena_rst_prgm.Q U5/_n0041 N_PZ_87  
U5/cuenta_prgm_0_0.AR N_PZ_90 U5/flash_enable<4>.CLK N_PZ_91 U5/flash_enable<4>.AR  
db<12>.PIN N_PZ_93 U5/cclk_freq<2>.D N_PZ_94 U5/cclk_freq<2>.CLK N_PZ_95  
U5/cclk_freq<2>.AP N_PZ_96 U5/cclk_freq<2>.CE U5/cuenta_prgm_0_0.Q  
U5/cuenta_prgm_0_1.Q U5/cuenta_prgm_0_2.Q U5/cuenta_prgm_0_3.Q U5/cuenta_prgm_0_4.Q  
N_PZ_97 U5/cuenta_prgm_0_1.D N_PZ_98 U5/cuenta_prgm_0_1.CLK N_PZ_99  
U5/cuenta_prgm_0_1.AR N_PZ_101 U5/cuenta_prgm_0_2.D N_PZ_102 U5/cuenta_prgm_0_2.CLK  
N_PZ_103 U5/cuenta_prgm_0_2.AR N_PZ_105 U5/cuenta_prgm_0_3.D N_PZ_106  
U5/cuenta_prgm_0_3.CLK N_PZ_107 U5/cuenta_prgm_0_3.AR U5/flash_enable<0>.Q  
flash_ena_5_rosmem.Q U5/flash_enable<4>.Q N_PZ_1032 N_PZ_109 U5/flash_enable<0>.D  
N_PZ_110 U5/flash_enable<0>.CLK N_PZ_111 U5/flash_enable<0>.AR U5/flash_enable<1>.Q  
N_PZ_113 U5/flash_enable<1>.D N_PZ_114 U5/flash_enable<1>.CLK N_PZ_115  
U5/flash_enable<1>.AR U5/flash_enable<2>.Q N_PZ_117 U5/flash_enable<2>.D N_PZ_118  
U5/flash_enable<2>.CLK N_PZ_119 U5/flash_enable<2>.AR U5/flash_enable<3>.Q N_PZ_121  
U5/flash_enable<3>.D N_PZ_122 U5/flash_enable<3>.CLK N_PZ_123 U5/flash_enable<3>.AR  
dtack_int.Q U3/r7.Q N_PZ_125 dtack_int.D N_PZ_126 dtack_int.CLK N_PZ_127 dtack_int.AR  
N_PZ_129 fl_vme<0>.D N_PZ_130 fl_vme<0>.CLK N_PZ_131 fl_vme<0>.AP N_PZ_132  
fl_vme<0>.CE N_PZ_133 fl_vme<1>.D N_PZ_134 fl_vme<1>.CLK N_PZ_135 fl_vme<1>.AP  
N_PZ_136 fl_vme<1>.CE N_PZ_137 fl_vme<2>.D N_PZ_138 fl_vme<2>.CLK N_PZ_139  
fl_vme<2>.AP N_PZ_140 fl_vme<2>.CE U1/q1.Q N_PZ_141 U1/q2.D N_PZ_142 U1/q2.CLK ds1  
N_PZ_143 U1/q2.AR lword add_mod<0> write add_mod<4> add_mod<2> add_mod<1> add_mod<5>  
add_mod<3> U1/dssync.Q N_PZ_144 U1/q2.CE N_PZ_145 U5/cuenta_prgm_0_4.D N_PZ_146  
U5/cuenta_prgm_0_4.CLK N_PZ_147 U5/cuenta_prgm_0_4.AR db<8>.PIN N_PZ_149  
U5/ena_evres.D N_PZ_150 U5/ena_evres.CLK N_PZ_151 U5/ena_evres.AR N_PZ_152  
U5/ena_evres.CE N_PZ_153 U5/ena_rst_prgm.D N_PZ_154 U5/ena_rst_prgm.CLK N_PZ_155  
U5/ena_rst_prgm.AR N_PZ_156 U5/ena_rst_prgm.CE N_PZ_157 U5/flash_tck_reg.D N_PZ_158  
U5/flash_tck_reg.CLK N_PZ_159 U5/flash_tck_reg.AR N_PZ_160 U5/flash_tck_reg.CE  
N_PZ_161 U5/flash_tdi_reg.D N_PZ_162 U5/flash_tdi_reg.CLK N_PZ_163 U5/flash_tdi_reg.AR  
N_PZ_164 U5/flash_tdi_reg.CE N_PZ_165 U5/flash_tms.D N_PZ_166 U5/flash_tms.CLK  
N_PZ_167 U5/flash_tms.AR N_PZ_168 U5/flash_tms.CE N_PZ_169 U5/flash_tms_reg.D N_PZ_170  
U5/flash_tms_reg.CLK N_PZ_171 U5/flash_tms_reg.AR N_PZ_172 U5/flash_tms_reg.CE  
N_PZ_174 U5/int_ena_mdone.CLK N_PZ_175 U5/int_ena_mdone.AR N_PZ_178  
U5/int_ena_rosw.CLK N_PZ_179 U5/int_ena_rosw.AR N_PZ_182 U5/int_ena_sff.CLK N_PZ_183  
U5/int_ena_sff.AR N_PZ_186 U5/int_ena_spaf.CLK N_PZ_187 U5/int_ena_spaf.AR N_PZ_189  
U5/int_vect<0>.D N_PZ_190 U5/int_vect<0>.CLK N_PZ_191 U5/int_vect<0>.AR N_PZ_192  
U5/int_vect<0>.CE N_PZ_193 U5/int_vect<1>.D N_PZ_194 U5/int_vect<1>.CLK N_PZ_195  
U5/int_vect<1>.AR N_PZ_196 U5/int_vect<1>.CE N_PZ_197 U5/int_vect<2>.D N_PZ_198  
U5/int_vect<2>.CLK N_PZ_199 U5/int_vect<2>.AR N_PZ_200 U5/int_vect<2>.CE N_PZ_201  
U5/int_vect<3>.D N_PZ_202 U5/int_vect<3>.CLK N_PZ_203 U5/int_vect<3>.AR N_PZ_204  
U5/int_vect<3>.CE N_PZ_205 U5/int_vect<4>.D N_PZ_206 U5/int_vect<4>.CLK N_PZ_207  
U5/int_vect<4>.AR N_PZ_208 U5/int_vect<4>.CE N_PZ_209 U5/int_vect<5>.D N_PZ_210  
U5/int_vect<5>.CLK N_PZ_211 U5/int_vect<5>.AR N_PZ_212 U5/int_vect<5>.CE N_PZ_213  
U5/int_vect<6>.D N_PZ_214 U5/int_vect<6>.CLK N_PZ_215 U5/int_vect<6>.AR N_PZ_216  
U5/int_vect<6>.CE N_PZ_217 U5/int_vect<7>.D N_PZ_218 U5/int_vect<7>.CLK N_PZ_219  
U5/int_vect<7>.AR N_PZ_220 U5/int_vect<7>.CE N_PZ_221 U5/jtag_num_bits<0>.D N_PZ_222  
U5/jtag_num_bits<0>.CLK N_PZ_223 U5/jtag_num_bits<0>.AR N_PZ_224  
U5/jtag_num_bits<0>.CE N_PZ_225 U5/jtag_num_bits<1>.D N_PZ_226 U5/jtag_num_bits<1>.CLK  
N_PZ_227 U5/jtag_num_bits<1>.AR N_PZ_228 U5/jtag_num_bits<1>.CE N_PZ_229  
U5/jtag_num_bits<2>.D N_PZ_230 U5/jtag_num_bits<2>.CLK N_PZ_231 U5/jtag_num_bits<2>.AR  
N_PZ_232 U5/jtag_num_bits<2>.CE N_PZ_233 U5/jtag_num_bits<3>.D N_PZ_234  
U5/jtag_num_bits<3>.CLK N_PZ_235 U5/jtag_num_bits<3>.AR N_PZ_236  
U5/jtag_num_bits<3>.CE N_PZ_238 U5/tdi_bits<0>.CLK N_PZ_239 U5/tdi_bits<0>.AR N_PZ_242  
U5/tdi_bits<1>.CLK N_PZ_243 U5/tdi_bits<1>.AR N_PZ_246 U5/tdi_bits<2>.CLK N_PZ_247  
U5/tdi_bits<2>.AR N_PZ_250 U5/tdi_bits<3>.CLK N_PZ_251 U5/tdi_bits<3>.AR N_PZ_254  
U5/tdi_bits<4>.CLK N_PZ_255 U5/tdi_bits<4>.AR N_PZ_258 U5/tdi_bits<5>.CLK N_PZ_259  
U5/tdi_bits<5>.AR N_PZ_262 U5/tdi_bits<6>.CLK N_PZ_263 U5/tdi_bits<6>.AR  
U5/tdi_bits<7>.Q U5/jtag_shift.Q N_PZ_265 U5/tdi_bits<7>.D N_PZ_266 U5/tdi_bits<7>.CLK  
N_PZ_267 U5/tdi_bits<7>.AR U5/tdo_bits<1>.Q U5/tdo_bits<2>.Q N_PZ_269 U5/tdo_bits<1>.D  
N_PZ_270 U5/tdo_bits<1>.CLK N_PZ_271 U5/tdo_bits<1>.AR U5/tdo_bits<3>.Q N_PZ_273  
U5/tdo_bits<2>.D N_PZ_274 U5/tdo_bits<2>.CLK N_PZ_275 U5/tdo_bits<2>.AR  
U5/tdo_bits<4>.Q N_PZ_277 U5/tdo_bits<3>.D N_PZ_278 U5/tdo_bits<3>.CLK N_PZ_279  
U5/tdo_bits<3>.AR U5/tdo_bits<5>.Q N_PZ_281 U5/tdo_bits<4>.D N_PZ_282  
U5/tdo_bits<4>.CLK N_PZ_283 U5/tdo_bits<4>.AR U5/tdo_bits<6>.Q N_PZ_285  
U5/tdo_bits<5>.D N_PZ_286 U5/tdo_bits<5>.CLK N_PZ_287 U5/tdo_bits<5>.AR  
U5/tdo_bits<7>.Q N_PZ_289 U5/tdo_bits<6>.D N_PZ_290 U5/tdo_bits<6>.CLK N_PZ_291  
U5/tdo_bits<6>.AR U5/tdo_reg.Q N_PZ_293 U5/tdo_bits<7>.D N_PZ_294 U5/tdo_bits<7>.CLK  
N_PZ_295 U5/tdo_bits<7>.AR U3/r8.Q N_PZ_297 U3/r8.D N_PZ_298 U3/r8.CLK as N_PZ_299  
U3/r8.AP N_PZ_302 U5/gol_notready_reg.CLK N_PZ_303 U5/gol_notready_reg.AR mem_done  
U5/mem_done_reg.Q U5/mem_d0.Q N_PZ_305 U5/mem_done_reg.D N_PZ_306 U5/mem_done_reg.CLK  
N_PZ_307 U5/mem_done_reg.AR N_PZ_310 U5/not_sel_tim_reg.CLK N_PZ_311  
U5/not_sel_tim_reg.AR N_PZ_314 U5/qpll_error_reg.CLK N_PZ_315 U5/qpll_error_reg.AR  
N_PZ_318 U5/qpll_hasunlock_reg.CLK N_PZ_319 U5/qpll_hasunlock_reg.AR ros_waiting  
U5/ros_waiting_reg.Q U5/ros_w0.Q N_PZ_321 U5/ros_waiting_reg.D N_PZ_322  
U5/ros_waiting_reg.CLK N_PZ_323 U5/ros_waiting_reg.AR U5/tdo_bits<0>.Q N_PZ_325  
U5/tdo_bits<0>.D N_PZ_326 U5/tdo_bits<0>.CLK N_PZ_327 U5/tdo_bits<0>.AR prgm_fpga<0>.Q  
N_PZ_329 prgm_fpga<0>.D N_PZ_330 prgm_fpga<0>.CLK N_PZ_331 prgm_fpga<0>.AP  
prgm_fpga<1>.Q N_PZ_333 prgm_fpga<1>.D N_PZ_334 prgm_fpga<1>.CLK N_PZ_335  
prgm_fpga<1>.AP prgm_fpga<2>.Q N_PZ_337 prgm_fpga<2>.D N_PZ_338 prgm_fpga<2>.CLK  
N_PZ_339 prgm_fpga<2>.AP prgm_fpga<3>.Q N_PZ_341 prgm_fpga<3>.D N_PZ_342  
prgm_fpga<3>.CLK N_PZ_343 prgm_fpga<3>.AP prgm_fpga<4>.Q N_PZ_345 prgm_fpga<4>.D  
N_PZ_346 prgm_fpga<4>.CLK N_PZ_347 prgm_fpga<4>.AP N_PZ_349 U3/r4.D N_PZ_350 U3/r4.CLK  
N_PZ_351 U3/r4.AR U3/r3.Q N_PZ_352 U3/r4.CE N_PZ_353 cscr_p<0> N_PZ_354 cscr_p<1>  
N_PZ_355 cscr_p<2> N_PZ_356 cscr_p<4> N_PZ_357 irq<7> spaf<0> i2c_ce_gol.Q  
fpga_init<0>.Q U5/int_ena_spaf.Q U5/tdi_bits<0>.Q N_PZ_358 db<0> N_PZ_359 db<0>.OE  
spaf<1> i2c_ce_1wire.Q fpga_init<1>.Q U5/int_ena_sff.Q U5/tdi_bits<1>.Q N_PZ_360 db<1>  
N_PZ_361 db<1>.OE spaf<2> gol_off.Q fpga_done<0> fpga_init<2>.Q U5/int_ena_mdone.Q  
U5/tdi_bits<2>.Q N_PZ_362 db<2> N_PZ_363 db<2>.OE spaf<3> gol_ready fpga_done<1>  
fpga_init<3>.Q U5/int_ena_rosw.Q U5/int_vect<3>.Q U5/tdi_bits<3>.Q N_PZ_364 db<3>  
N_PZ_365 db<3>.OE spaf<4> fpga_done<2> fpga_init<4>.Q U5/int_vect<4>.Q  
U5/tdi_bits<4>.Q U5/qpll_error_reg.Q N_PZ_366 db<4> N_PZ_367 db<4>.OE sff<0>  
qpll_locked fpga_done<3> U5/int_vect<5>.Q U5/tdi_bits<5>.Q N_PZ_368 db<5> N_PZ_369  
db<5>.OE sff<1> fpga_done<4> U5/flash_tck_reg.Q U5/int_vect<6>.Q U5/tdi_bits<6>.Q  
U5/qpll_hasunlock_reg.Q N_PZ_370 db<6> N_PZ_371 db<6>.OE sff<2> U5/flash_tms_reg.Q  
U5/int_vect<7>.Q U5/gol_notready_reg.Q N_PZ_372 db<7> N_PZ_373 db<7>.OE flash_tdo_p<2>  
U5/cclk_freq<1>.Q U5/jtag_num_bits<2>.Q N_PZ_374 db<11> N_PZ_375 db<11>.OE  
flash_tdo_p<3> U5/cclk_freq<2>.Q U5/jtag_num_bits<3>.Q N_PZ_376 db<12> N_PZ_377  
db<12>.OE flash_tdo_p<4> N_PZ_378 db<13> N_PZ_379 db<13>.OE flash_tdo_p<5> N_PZ_380  
db<14> N_PZ_381 db<14>.OE N_PZ_382 db<15> N_PZ_383 db<15>.OE U5/state_FFD3.Q  
U5/state_FFD2.Q U5/state_FFD1.Q U5/bits_to_send<0>.Q U5/bits_to_send<1>.Q  
U5/bits_to_send<2>.Q U5/bits_to_send<3>.Q U5/cclk_counter<4>.Q N_PZ_384  
U5/state_FFD3.D N_PZ_385 U5/state_FFD3.CLK N_PZ_386 U5/state_FFD3.AR N_PZ_387  
U5/state_FFD2.D N_PZ_388 U5/state_FFD2.CLK N_PZ_389 U5/state_FFD2.AR N_PZ_390  
U5/state_FFD1.D N_PZ_391 U5/state_FFD1.CLK N_PZ_392 U5/state_FFD1.AR N_PZ_393  
int_rst.D N_PZ_394 int_rst.CLK N_PZ_395 int_rst.AR N_PZ_398 U5/cclk_counter<4>.CLK  
N_PZ_399 U5/cclk_counter<4>.AR fl_tck N_PZ_400 fl_tck_r.D N_PZ_401 fl_tck_r.CLK  
N_PZ_402 fl_tck_r.AR N_PZ_404 U5/bits_to_send<0>.CLK N_PZ_405 U5/bits_to_send<0>.AR  
N_PZ_407 U5/bits_to_send<1>.CLK N_PZ_408 U5/bits_to_send<1>.AR N_PZ_410  
U5/bits_to_send<2>.CLK N_PZ_411 U5/bits_to_send<2>.AR N_PZ_413 U5/cclk_counter<0>.CLK  
N_PZ_414 U5/cclk_counter<0>.AR N_PZ_415 U5/jtag_shift.D N_PZ_416 U5/jtag_shift.CLK  
N_PZ_417 U5/jtag_shift.AR N_PZ_419 U5/bits_to_send<3>.CLK N_PZ_420  
U5/bits_to_send<3>.AR N_PZ_423 U5/cclk_counter<1>.CLK N_PZ_424 U5/cclk_counter<1>.AR  
N_PZ_427 U5/cclk_counter<2>.CLK N_PZ_428 U5/cclk_counter<2>.AR N_PZ_431  
U5/cclk_counter<3>.CLK N_PZ_432 U5/cclk_counter<3>.AR N_PZ_433 U5/jtag_end.D N_PZ_434  
U5/jtag_end.CLK N_PZ_435 U5/jtag_end.AR U5/_n007019 N_PZ_436 U5/tdo_reg.D N_PZ_437  
U5/tdo_reg.CLK N_PZ_438 U5/tdo_reg.AR N_PZ_440 U1/q1.CLK N_PZ_441 U1/q1.AR U1/q8.Q  
N_PZ_443 U1/dssync.D N_PZ_444 U1/dssync.CLK N_PZ_445 U1/dssync.AR U3/r5.Q N_PZ_446  
U3/r6.D N_PZ_447 U3/r6.CLK N_PZ_448 U3/r6.AR N_PZ_449 U3/r7.D N_PZ_450 U3/r7.CLK  
N_PZ_451 U3/r7.AR U5/flash_tck.Q N_PZ_452 U5/flash_tck.D N_PZ_453 U5/flash_tck.CLK  
N_PZ_454 U5/flash_tck.AR N_PZ_455 U5/mem_d0.D N_PZ_456 U5/mem_d0.CLK N_PZ_457  
U5/mem_d0.AR N_PZ_458 U5/ros_w0.D N_PZ_459 U5/ros_w0.CLK N_PZ_460 U5/ros_w0.AR  
N_PZ_462 ULED1/q1.CLK ULED1/q3.Q N_PZ_463 ULED1/q1.AR intrpt_led.Q N_PZ_465 ULED1/q3.D  
clk_slow N_PZ_466 ULED1/q3.CLK N_PZ_467 ULED1/q3.AR N_PZ_469 ULED2/q1.CLK ULED2/q3.Q  
N_PZ_470 ULED2/q1.AR dtack_led.Q N_PZ_472 ULED2/q3.D N_PZ_473 ULED2/q3.CLK N_PZ_474  
ULED2/q3.AR N_PZ_476 ULED3/q1.CLK ULED3/q3.Q N_PZ_477 ULED3/q1.AR spare_led.Q N_PZ_479  
ULED3/q3.D N_PZ_480 ULED3/q3.CLK N_PZ_481 ULED3/q3.AR N_PZ_482 U1/q6.D N_PZ_483  
U1/q6.CLK N_PZ_484 U1/q6.AR U1/q9.Q N_PZ_485 U1/q7.D N_PZ_486 U1/q7.CLK N_PZ_487  
U1/q7.AR U1/q6.Q N_PZ_488 U1/q9.D N_PZ_489 U1/q9.CLK N_PZ_490 U1/q9.AR iackin N_PZ_491  
U3/r5.D N_PZ_492 U3/r5.CLK N_PZ_493 U3/r5.AR fl_tdi N_PZ_494 fl_tdi_r.D N_PZ_495  
fl_tdi_r.CLK N_PZ_496 fl_tdi_r.AR fl_tms N_PZ_497 fl_tms_r.D N_PZ_498 fl_tms_r.CLK  
N_PZ_499 fl_tms_r.AR N_PZ_500 U3/r3.D N_PZ_501 U3/r3.CLK N_PZ_502 U3/r3.AR N_PZ_503  
fl_tdo.D N_PZ_504 fl_tdo.CLK N_PZ_505 fl_tdo.AR fl_tck_r.Q N_PZ_1008 N_PZ_506  
flash_tck_p<2> N_PZ_507 flash_tck_p<4> U1/q7.Q N_PZ_508 U1/q4.D N_PZ_509 U1/q4.CLK  
N_PZ_510 U5/reset_1.D N_PZ_511 U5/reset_1.CLK N_PZ_512 U5/s_reset_1.D N_PZ_513  
U5/s_reset_1.CLK N_PZ_514 U1/q44.D N_PZ_515 U1/q44.CLK U1/q44.Q N_PZ_516 U1/q444.D  
N_PZ_517 U1/q444.CLK N_PZ_518 U1/q8.D N_PZ_519 U1/q8.CLK N_PZ_520 U5/reset_2.D  
N_PZ_521 U5/reset_2.CLK U5/s_reset_1.Q N_PZ_522 U5/s_reset_2.D N_PZ_523  
U5/s_reset_2.CLK dtack_mem U1/q444.Q N_PZ_524 dtack_p N_PZ_1043 N_PZ_525  
flash_tck_p<1> fl_tdi_r.Q N_PZ_1002 N_PZ_526 flash_tdi_p fl_tms_r.Q N_PZ_527  
flash_tms_p N_PZ_528 mrs U5/cclk_counter<0>.Q U5/cclk_counter<1>.Q  
U5/cclk_counter<2>.Q U5/cclk_counter<3>.Q N_PZ_971 N_PZ_529 cclk<0>.D N_PZ_530  
cclk<0>.CLK N_PZ_531 cclk<1>.D N_PZ_532 cclk<1>.CLK N_PZ_533 cclk<2>.D N_PZ_534  
cclk<2>.CLK N_PZ_535 cclk<3>.D N_PZ_536 cclk<3>.CLK N_PZ_537 cclk<4>.D N_PZ_538  
cclk<4>.CLK N_PZ_539 cscr_p<3> N_PZ_540 cscr_p<5> N_PZ_541 cscr_p<6> N_PZ_542  
flash_tck_p<0> N_PZ_543 flash_tck_p<3> N_PZ_544 flash_tck_p<5> g245_mem N_PZ_545  
g245_p N_PZ_546 gol_reset N_PZ_547 iackout N_PZ_548 irq<1> N_PZ_549 irq<2> N_PZ_550  
irq<3> N_PZ_551 irq<4> N_PZ_552 irq<5> N_PZ_553 irq<6> N_PZ_554 ldpreg N_PZ_555  
qpll_reset N_PZ_966 N_PZ_556 prgm_fpga_p<4> N_PZ_557 prgm_fpga_p<3> N_PZ_558  
prgm_fpga_p<2> N_PZ_559 prgm_fpga_p<1> N_PZ_560 prgm_fpga_p<0> N_PZ_561 add_hold  
ULED2/q1.Q N_PZ_562 dtack_led.D N_PZ_563 dtack_led.CLK N_PZ_564 dtack_led.AP i2c_int_p  
N_PZ_565 enw_vf brd_sel_24 N_PZ_566 etr_vf N_PZ_567 i2c_rd N_PZ_568 i2c_wr ULED1/q1.Q  
N_PZ_569 intrpt_led.D N_PZ_570 intrpt_led.CLK N_PZ_571 intrpt_led.AP N_PZ_572 prs  
ULED3/q1.Q N_PZ_573 spare_led.D N_PZ_574 spare_led.CLK N_PZ_575 spare_led.AR N_PZ_577  
tp2.CLK N_PZ_578 tp2.AP N_PZ_581 etr_x.CLK N_PZ_582 etr_x.AP N_PZ_584 tp3 N_PZ_585  
reset_p N_PZ_586 tp4 U5/s_reset_2.Q N_PZ_587 vspare_0 N_PZ_588 vspare_1 N_PZ_589  
cspare_9 N_PZ_590 cspare_8 N_PZ_591 add_f_p<9> N_PZ_592 add_f_p<15> N_PZ_593  
add_f_p<14> N_PZ_594 add_f_p<13> N_PZ_595 add_f_p<12> N_PZ_596 add_f_p<11> N_PZ_597  
add_f_p<10> N_PZ_598 mspare_3 N_PZ_599 mspare_2 N_PZ_600 mspare_1 N_PZ_601 mspare_0  
N_PZ_602 on_244 N_PZ_615 U5/cclk_counter<0>.T N_PZ_653 U5/cclk_counter<4>.T N_PZ_654  
U5/cclk_counter<1>.T N_PZ_655 U5/cclk_counter<2>.T N_PZ_656 U5/cclk_counter<3>.T  
N_PZ_692 U5/gol_notready_reg.T N_PZ_694 U5/not_sel_tim_reg.T qpll_error N_PZ_695  
U5/qpll_error_reg.T N_PZ_696 U5/qpll_hasunlock_reg.T N_PZ_704 U1/q1.T N_PZ_705  
ULED1/q1.T N_PZ_706 ULED2/q1.T N_PZ_707 ULED3/q1.T N_PZ_708 tp2.T etr_x.Q N_PZ_709  
etr_x.T N_PZ_710 i2c_ce_gol.T N_PZ_988 N_PZ_713 flash_ena_5_rosmem.T N_PZ_714  
U5/flash_enable<4>.T N_PZ_724 U5/int_ena_mdone.T N_PZ_725 U5/int_ena_rosw.T N_PZ_726  
U5/int_ena_sff.T N_PZ_727 U5/int_ena_spaf.T N_PZ_750 U5/bits_to_send<0>.T N_PZ_751  
U5/bits_to_send<1>.T N_PZ_752 U5/bits_to_send<2>.T N_PZ_754 U5/bits_to_send<3>.T  
N_PZ_795 U5/cuenta_prgm_0_0.D N_PZ_796 U5/tdi_bits<0>.D N_PZ_797 U5/tdi_bits<1>.D  
N_PZ_798 U5/tdi_bits<2>.D N_PZ_799 U5/tdi_bits<3>.D N_PZ_800 U5/tdi_bits<4>.D N_PZ_801  
U5/tdi_bits<5>.D N_PZ_802 U5/tdi_bits<6>.D 

                                  Short Name                 Collapsible
          Name       Base   Ext   | TypePolOld pt/th fi/FI fo | min          Pair        pxapin
        sff<4>     sff<4>         l   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
        sff<3>     sff<3>         m   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
        sff<2>     sff<2>         n   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
        sff<1>     sff<1>         o   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
        sff<0>     sff<0>         p   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       spaf<4>    spaf<4>         q   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       spaf<3>    spaf<3>         r   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       spaf<2>    spaf<2>         s   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       spaf<1>    spaf<1>         t   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       spaf<0>    spaf<0>         u   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
     db<0>.PIN      db<0>  .PIN  a0   PI  -  -  -| -  -| -  7 -   -             -             -
           clk        clk        b0   PI  -  -  -| -  -| -137 -   -             -             -
U5/local_resetU5/local_reset        c0 PINT  -  -  2|56 14|40 92 Y   -             -U5/local_reset
     db<1>.PIN      db<1>  .PIN  e0   PI  -  -  -| -  -| -  8 -   -             -             -
     db<2>.PIN      db<2>  .PIN  f0   PI  -  -  -| -  -| -  7 -   -             -             -
     db<3>.PIN      db<3>  .PIN  g0   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
     db<4>.PIN      db<4>  .PIN  h0   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
     db<9>.PIN      db<9>  .PIN  j0   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
    db<10>.PIN     db<10>  .PIN  l0   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
        _n0009     _n0009        p0 PINT  -  -  5|56 10|40 16 Y   -             -        _n0009
          iack       iack        u0   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
           ds0        ds0        z0   PI  -  -  -| -  -| - 16 -   -             -             -
     db<5>.PIN      db<5>  .PIN  e1   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
     db<6>.PIN      db<6>  .PIN  g1   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
     db<7>.PIN      db<7>  .PIN  h1   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
    db<11>.PIN     db<11>  .PIN  i1   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
    db<13>.PIN     db<13>  .PIN  j1   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
     U5/_n0041  U5/_n0041        l1 PINT  -  -  2|56 16|40 10 Y   -             -     U5/_n0041
    db<12>.PIN     db<12>  .PIN  n1   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
     db<8>.PIN      db<8>  .PIN  y1   PI  -  -  -| -  -| -  6 -   -             -             -
    db<14>.PIN     db<14>  .PIN  z1   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
    db<15>.PIN     db<15>  .PIN  d2   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
            as         as        c3   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
      mem_done   mem_done        e3   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
   ros_waitingros_waiting        k3   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
      sysreset   sysreset        p3   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
         lword      lword        r3   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
    add_mod<0> add_mod<0>        s3   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
         write      write        u3   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
      add_p<1>   add_p<1>        w3   PI  -  -  -| -  -| - 58 -   -             -             -
      add_p<0>   add_p<0>        x3   PI  -  -  -| -  -| - 58 -   -             -             -
      add_p<5>   add_p<5>        y3   PI  -  -  -| -  -| - 45 -   -             -             -
      add_p<4>   add_p<4>        z3   PI  -  -  -| -  -| - 45 -   -             -             -
      add_p<3>   add_p<3>        a4   PI  -  -  -| -  -| - 45 -   -             -             -
      add_p<2>   add_p<2>        b4   PI  -  -  -| -  -| - 46 -   -             -             -
sel_tim_clk<0>.Qsel_tim_clk<0>    .Q  c4   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
        N_PZ_0     N_PZ_0     - s55 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -         enw_x             -
    brd_sel_16 brd_sel_16        g4   PI  -  -  -| -  -| - 16 -   -             -             -
      add_p<8>   add_p<8>        h4   PI  -  -  -| -  -| - 12 -   -             -             -
      add_p<7>   add_p<7>        i4   PI  -  -  -| -  -| - 12 -   -             -             -
      add_p<6>   add_p<6>        j4   PI  -  -  -| -  -| - 12 -   -             -             -
        fl_tck     fl_tck        c6   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
        N_PZ_1     N_PZ_1     - t55 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     i2c_reset             -
  intrpt_led.Q intrpt_led    .Q  m7   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
      clk_slow   clk_slow        n7   PI  -  -  -| -  -| -  6 -   -             -             -
   dtack_led.Q  dtack_led    .Q  q7   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
   spare_led.Q  spare_led    .Q  s7   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
         tp2.Q        tp2    .Q  t7   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
        iackin     iackin        w7   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
        fl_tdi     fl_tdi        x7   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
        fl_tms     fl_tms        y7   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
    add_mod<4> add_mod<4>        z7   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
    add_mod<2> add_mod<2>        a8   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
    add_mod<1> add_mod<1>        b8   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
     sel_tim_p  sel_tim_p        q9   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
flash_tdo_p<4>flash_tdo_p<4>       q10   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
           ds1        ds1       t11   PI  -  -  -| -  -| -  9 -   -             -             -
flash_tdo_p<0>flash_tdo_p<0>       h12   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
flash_tdo_p<1>flash_tdo_p<1>       i12   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
flash_tdo_p<2>flash_tdo_p<2>       j12   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
flash_tdo_p<3>flash_tdo_p<3>       k12   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
flash_tdo_p<5>flash_tdo_p<5>       l12   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
   U5/_n007019U5/_n007019       j19 PINT  -  -  6|56 16|40  1 Y   -             -   U5/_n007019
  fl_switch<2>fl_switch<2>       a21   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
  fl_switch<1>fl_switch<1>       b21   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
  fl_switch<0>fl_switch<0>       c21   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
    add_mod<5> add_mod<5>       j21   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
    add_mod<3> add_mod<3>       k21   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
   qpll_lockedqpll_locked       w21   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
  fpga_done<3>fpga_done<3>       a22   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
  fpga_done<2>fpga_done<2>       l22   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
fpga_init<4>.Qfpga_init<4>    .Q n22   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
     gol_ready  gol_ready       u22   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
  fpga_done<1>fpga_done<1>       w22   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
fpga_init<3>.Qfpga_init<3>    .Q z22   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
     gol_off.Q    gol_off    .Q f23   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
  fpga_done<0>fpga_done<0>       j23   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
fpga_init<2>.Qfpga_init<2>    .Q r23   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
i2c_ce_1wire.Qi2c_ce_1wire    .Q s23   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
fpga_init<1>.Qfpga_init<1>    .Q d24   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
  i2c_ce_gol.Q i2c_ce_gol    .Q f24   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
fpga_init<0>.Qfpga_init<0>    .Q r24   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
sel_tim_clk<1>.Qsel_tim_clk<1>    .Q l25   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
  fpga_done<4>fpga_done<4>       n26   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
     evcnt_res  evcnt_res       x26   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
    qpll_error qpll_error       c28   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
        N_PZ_2     N_PZ_2     - u55 AINT  L  -  1|56  8|40  3 -   -      i2c_ce_p             -
     dtack_mem  dtack_mem       z28   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
      g245_mem   g245_mem       q29   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
     i2c_int_p  i2c_int_p       l31   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
    brd_sel_24 brd_sel_24       m31   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
        N_PZ_3     N_PZ_3     - v55 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<0>.D             -
        N_PZ_4     N_PZ_4     - w55 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<0>.CLK             -
        N_PZ_5     N_PZ_5     - x55 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<0>.AR             -
        N_PZ_6     N_PZ_6     - y55 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<0>.CE             -
        N_PZ_7     N_PZ_7     - z55 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<1>.D             -
        N_PZ_8     N_PZ_8     - a56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<1>.CLK             -
        N_PZ_9     N_PZ_9     - b56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<1>.AR             -
       N_PZ_10    N_PZ_10     - c56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<1>.CE             -
       N_PZ_11    N_PZ_11     - d56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<2>.D             -
       N_PZ_12    N_PZ_12     - e56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<2>.CLK             -
       N_PZ_13    N_PZ_13     - f56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<2>.AR             -
       N_PZ_14    N_PZ_14     - g56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<2>.CE             -
       N_PZ_15    N_PZ_15     - h56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<3>.D             -
       N_PZ_16    N_PZ_16     - i56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<3>.CLK             -
       N_PZ_17    N_PZ_17     - j56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<3>.AR             -
       N_PZ_18    N_PZ_18     - k56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<3>.CE             -
       N_PZ_19    N_PZ_19     - l56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<4>.D             -
       N_PZ_20    N_PZ_20     - m56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<4>.CLK             -
       N_PZ_21    N_PZ_21     - n56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<4>.AR             -
       N_PZ_22    N_PZ_22     - o56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -fpga_init<4>.CE             -
       N_PZ_23    N_PZ_23     - p56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     gol_off.D             -
       N_PZ_24    N_PZ_24     - q56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   gol_off.CLK             -
       N_PZ_25    N_PZ_25     - r56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    gol_off.AP             -
       N_PZ_26    N_PZ_26     - s56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    gol_off.CE             -
       N_PZ_27    N_PZ_27     - t56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -i2c_ce_1wire.D             -
       N_PZ_28    N_PZ_28     - u56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -i2c_ce_1wire.CLK             -
       N_PZ_29    N_PZ_29     - v56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -i2c_ce_1wire.AR             -
       N_PZ_30    N_PZ_30     - w56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -i2c_ce_1wire.CE             -
       N_PZ_32    N_PZ_32     - y56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -i2c_ce_gol.CLK             -
       N_PZ_33    N_PZ_33     - z56 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - i2c_ce_gol.AR             -
       N_PZ_35    N_PZ_35     - b57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -sel_tim_clk<0>.D             -
       N_PZ_36    N_PZ_36     - c57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -sel_tim_clk<0>.CLK             -
       N_PZ_37    N_PZ_37     - d57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -sel_tim_clk<0>.AR             -
       N_PZ_38    N_PZ_38     - e57 AINT  -  -  1|56  7|40  1 -   -sel_tim_clk<0>.CE             -
       N_PZ_39    N_PZ_39     - f57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -sel_tim_clk<1>.D             -
       N_PZ_40    N_PZ_40     - g57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -sel_tim_clk<1>.CLK             -
       N_PZ_41    N_PZ_41     - h57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -sel_tim_clk<1>.AR             -
       N_PZ_42    N_PZ_42     - i57 AINT  -  -  1|56  7|40  1 -   -sel_tim_clk<1>.CE             -
       N_PZ_43    N_PZ_43     - j57 AINT  -  -  6|56 14|40  1 -   -        db<10>             -
       N_PZ_44    N_PZ_44     - k57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     db<10>.OE             -
       N_PZ_45    N_PZ_45     - l57 AINT  -  -  6|56 13|40  1 -   -         db<8>             -
       N_PZ_46    N_PZ_46     - m57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<8>.OE             -
       N_PZ_47    N_PZ_47     - n57 AINT  -  -  6|56 14|40  1 -   -         db<9>             -
       N_PZ_48    N_PZ_48     - o57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<9>.OE             -
       N_PZ_49    N_PZ_49     - p57 AINT  -  -  2|56  3|40  1 -   -     ack_int.D             -
       N_PZ_50    N_PZ_50     - q57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   ack_int.CLK             -
       N_PZ_51    N_PZ_51     - r57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    ack_int.AR             -
       N_PZ_53    N_PZ_53     - t57 AINT  -  -  2|56  3|40  1 -   -U5/jtag_start.D             -
       N_PZ_54    N_PZ_54     - u57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_start.CLK             -
       N_PZ_55    N_PZ_55     - v57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_start.AR             -
       N_PZ_57    N_PZ_57     - x57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  int_lev<0>.D             -
       N_PZ_58    N_PZ_58     - y57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -int_lev<0>.CLK             -
       N_PZ_59    N_PZ_59     - z57 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - int_lev<0>.AP             -
       N_PZ_60    N_PZ_60     - a58 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   - int_lev<0>.CE             -
       N_PZ_61    N_PZ_61     - b58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  int_lev<1>.D             -
       N_PZ_62    N_PZ_62     - c58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -int_lev<1>.CLK             -
       N_PZ_63    N_PZ_63     - d58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - int_lev<1>.AR             -
       N_PZ_64    N_PZ_64     - e58 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   - int_lev<1>.CE             -
       N_PZ_65    N_PZ_65     - f58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  int_lev<2>.D             -
       N_PZ_66    N_PZ_66     - g58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -int_lev<2>.CLK             -
       N_PZ_67    N_PZ_67     - h58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - int_lev<2>.AR             -
       N_PZ_68    N_PZ_68     - i58 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   - int_lev<2>.CE             -
       N_PZ_69    N_PZ_69     - j58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<1>.D             -
       N_PZ_70    N_PZ_70     - k58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<1>.CLK             -
       N_PZ_71    N_PZ_71     - l58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<1>.AR             -
       N_PZ_72    N_PZ_72     - m58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<1>.CE             -
       N_PZ_73    N_PZ_73     - n58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -ena_evres_prgm.D             -
       N_PZ_74    N_PZ_74     - o58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -ena_evres_prgm.CLK             -
       N_PZ_75    N_PZ_75     - p58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -ena_evres_prgm.AR             -
       N_PZ_76    N_PZ_76     - q58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -ena_evres_prgm.CE             -
       N_PZ_78    N_PZ_78     - s58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -flash_ena_5_rosmem.CLK             -
       N_PZ_79    N_PZ_79     - t58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -flash_ena_5_rosmem.AR             -
       N_PZ_81    N_PZ_81     - v58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<0>.D             -
       N_PZ_82    N_PZ_82     - w58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<0>.CLK             -
       N_PZ_83    N_PZ_83     - x58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<0>.AR             -
       N_PZ_84    N_PZ_84     - y58 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<0>.CE             -
       N_PZ_86    N_PZ_86     - a59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_0.CLK             -
       N_PZ_87    N_PZ_87     - b59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_0.AR             -
       N_PZ_90    N_PZ_90     - e59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<4>.CLK             -
       N_PZ_91    N_PZ_91     - f59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<4>.AR             -
       N_PZ_93    N_PZ_93     - h59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<2>.D             -
       N_PZ_94    N_PZ_94     - i59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<2>.CLK             -
       N_PZ_95    N_PZ_95     - j59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<2>.AP             -
       N_PZ_96    N_PZ_96     - k59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_freq<2>.CE             -
       N_PZ_97    N_PZ_97     - l59 AINT  L  -  5|56  6|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_1.D             -
       N_PZ_98    N_PZ_98     - m59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_1.CLK             -
       N_PZ_99    N_PZ_99     - n59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_1.AR             -
      N_PZ_101   N_PZ_101     - p59 AINT  L  -  5|56  6|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_2.D             -
      N_PZ_102   N_PZ_102     - q59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_2.CLK             -
      N_PZ_103   N_PZ_103     - r59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_2.AR             -
      N_PZ_105   N_PZ_105     - t59 AINT  L  -  5|56  6|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_3.D             -
      N_PZ_106   N_PZ_106     - u59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_3.CLK             -
      N_PZ_107   N_PZ_107     - v59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_3.AR             -
      N_PZ_109   N_PZ_109     - x59 AINT  -  -  2|56  6|40  1 -   -U5/flash_enable<0>.D             -
      N_PZ_110   N_PZ_110     - y59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<0>.CLK             -
      N_PZ_111   N_PZ_111     - z59 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<0>.AR             -
      N_PZ_113   N_PZ_113     - b60 AINT  -  -  2|56  6|40  1 -   -U5/flash_enable<1>.D             -
      N_PZ_114   N_PZ_114     - c60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<1>.CLK             -
      N_PZ_115   N_PZ_115     - d60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<1>.AR             -
      N_PZ_117   N_PZ_117     - f60 AINT  -  -  2|56  6|40  1 -   -U5/flash_enable<2>.D             -
      N_PZ_118   N_PZ_118     - g60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<2>.CLK             -
      N_PZ_119   N_PZ_119     - h60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<2>.AR             -
      N_PZ_121   N_PZ_121     - j60 AINT  -  -  2|56  6|40  1 -   -U5/flash_enable<3>.D             -
      N_PZ_122   N_PZ_122     - k60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<3>.CLK             -
      N_PZ_123   N_PZ_123     - l60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_enable<3>.AR             -
      N_PZ_125   N_PZ_125     - n60 AINT  -  -  2|56  3|40  1 -   -   dtack_int.D             -
      N_PZ_126   N_PZ_126     - o60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - dtack_int.CLK             -
      N_PZ_127   N_PZ_127     - p60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  dtack_int.AR             -
      N_PZ_129   N_PZ_129     - r60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   fl_vme<0>.D             -
      N_PZ_130   N_PZ_130     - s60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - fl_vme<0>.CLK             -
      N_PZ_131   N_PZ_131     - t60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  fl_vme<0>.AP             -
      N_PZ_132   N_PZ_132     - u60 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -  fl_vme<0>.CE             -
      N_PZ_133   N_PZ_133     - v60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   fl_vme<1>.D             -
      N_PZ_134   N_PZ_134     - w60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - fl_vme<1>.CLK             -
      N_PZ_135   N_PZ_135     - x60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  fl_vme<1>.AP             -
      N_PZ_136   N_PZ_136     - y60 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -  fl_vme<1>.CE             -
      N_PZ_137   N_PZ_137     - z60 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   fl_vme<2>.D             -
      N_PZ_138   N_PZ_138     - a61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - fl_vme<2>.CLK             -
      N_PZ_139   N_PZ_139     - b61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  fl_vme<2>.AP             -
      N_PZ_140   N_PZ_140     - c61 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -  fl_vme<2>.CE             -
      N_PZ_141   N_PZ_141     - d61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U1/q2.D             -
      N_PZ_142   N_PZ_142     - e61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q2.CLK             -
      N_PZ_143   N_PZ_143     - f61 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -      U1/q2.AR             -
      N_PZ_144   N_PZ_144     - g61 AINT  -  -  1|56 11|40  1 -   -      U1/q2.CE             -
      N_PZ_145   N_PZ_145     - h61 AINT  L  -  5|56  6|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_4.D             -
      N_PZ_146   N_PZ_146     - i61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_4.CLK             -
      N_PZ_147   N_PZ_147     - j61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_4.AR             -
      N_PZ_149   N_PZ_149     - l61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ena_evres.D             -
      N_PZ_150   N_PZ_150     - m61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ena_evres.CLK             -
      N_PZ_151   N_PZ_151     - n61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ena_evres.AR             -
      N_PZ_152   N_PZ_152     - o61 AINT  -  -  1|56  7|40  1 -   -U5/ena_evres.CE             -
      N_PZ_153   N_PZ_153     - p61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ena_rst_prgm.D             -
      N_PZ_154   N_PZ_154     - q61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ena_rst_prgm.CLK             -
      N_PZ_155   N_PZ_155     - r61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ena_rst_prgm.AR             -
      N_PZ_156   N_PZ_156     - s61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ena_rst_prgm.CE             -
      N_PZ_157   N_PZ_157     - t61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tck_reg.D             -
      N_PZ_158   N_PZ_158     - u61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tck_reg.CLK             -
      N_PZ_159   N_PZ_159     - v61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tck_reg.AR             -
      N_PZ_160   N_PZ_160     - w61 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -U5/flash_tck_reg.CE             -
      N_PZ_161   N_PZ_161     - x61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tdi_reg.D             -
      N_PZ_162   N_PZ_162     - y61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tdi_reg.CLK             -
      N_PZ_163   N_PZ_163     - z61 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tdi_reg.AR             -
      N_PZ_164   N_PZ_164     - a62 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -U5/flash_tdi_reg.CE             -
      N_PZ_165   N_PZ_165     - b62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tms.D             -
      N_PZ_166   N_PZ_166     - c62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tms.CLK             -
      N_PZ_167   N_PZ_167     - d62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tms.AR             -
      N_PZ_168   N_PZ_168     - e62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tms.CE             -
      N_PZ_169   N_PZ_169     - f62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tms_reg.D             -
      N_PZ_170   N_PZ_170     - g62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tms_reg.CLK             -
      N_PZ_171   N_PZ_171     - h62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tms_reg.AR             -
      N_PZ_172   N_PZ_172     - i62 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -U5/flash_tms_reg.CE             -
      N_PZ_174   N_PZ_174     - k62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_mdone.CLK             -
      N_PZ_175   N_PZ_175     - l62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_mdone.AR             -
      N_PZ_178   N_PZ_178     - o62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_rosw.CLK             -
      N_PZ_179   N_PZ_179     - p62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_rosw.AR             -
      N_PZ_182   N_PZ_182     - s62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_sff.CLK             -
      N_PZ_183   N_PZ_183     - t62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_sff.AR             -
      N_PZ_186   N_PZ_186     - w62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_spaf.CLK             -
      N_PZ_187   N_PZ_187     - x62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_ena_spaf.AR             -
      N_PZ_189   N_PZ_189     - z62 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<0>.D             -
      N_PZ_190   N_PZ_190     - a63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<0>.CLK             -
      N_PZ_191   N_PZ_191     - b63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<0>.AR             -
      N_PZ_192   N_PZ_192     - c63 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<0>.CE             -
      N_PZ_193   N_PZ_193     - d63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<1>.D             -
      N_PZ_194   N_PZ_194     - e63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<1>.CLK             -
      N_PZ_195   N_PZ_195     - f63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<1>.AR             -
      N_PZ_196   N_PZ_196     - g63 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<1>.CE             -
      N_PZ_197   N_PZ_197     - h63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<2>.D             -
      N_PZ_198   N_PZ_198     - i63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<2>.CLK             -
      N_PZ_199   N_PZ_199     - j63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<2>.AR             -
      N_PZ_200   N_PZ_200     - k63 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<2>.CE             -
      N_PZ_201   N_PZ_201     - l63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<3>.D             -
      N_PZ_202   N_PZ_202     - m63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<3>.CLK             -
      N_PZ_203   N_PZ_203     - n63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<3>.AR             -
      N_PZ_204   N_PZ_204     - o63 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<3>.CE             -
      N_PZ_205   N_PZ_205     - p63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<4>.D             -
      N_PZ_206   N_PZ_206     - q63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<4>.CLK             -
      N_PZ_207   N_PZ_207     - r63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<4>.AR             -
      N_PZ_208   N_PZ_208     - s63 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<4>.CE             -
      N_PZ_209   N_PZ_209     - t63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<5>.D             -
      N_PZ_210   N_PZ_210     - u63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<5>.CLK             -
      N_PZ_211   N_PZ_211     - v63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<5>.AR             -
      N_PZ_212   N_PZ_212     - w63 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<5>.CE             -
      N_PZ_213   N_PZ_213     - x63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<6>.D             -
      N_PZ_214   N_PZ_214     - y63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<6>.CLK             -
      N_PZ_215   N_PZ_215     - z63 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<6>.AR             -
      N_PZ_216   N_PZ_216     - a64 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<6>.CE             -
      N_PZ_217   N_PZ_217     - b64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<7>.D             -
      N_PZ_218   N_PZ_218     - c64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<7>.CLK             -
      N_PZ_219   N_PZ_219     - d64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/int_vect<7>.AR             -
      N_PZ_220   N_PZ_220     - e64 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -U5/int_vect<7>.CE             -
      N_PZ_221   N_PZ_221     - f64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<0>.D             -
      N_PZ_222   N_PZ_222     - g64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<0>.CLK             -
      N_PZ_223   N_PZ_223     - h64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<0>.AR             -
      N_PZ_224   N_PZ_224     - i64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<0>.CE             -
      N_PZ_225   N_PZ_225     - j64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<1>.D             -
      N_PZ_226   N_PZ_226     - k64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<1>.CLK             -
      N_PZ_227   N_PZ_227     - l64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<1>.AR             -
      N_PZ_228   N_PZ_228     - m64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<1>.CE             -
      N_PZ_229   N_PZ_229     - n64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<2>.D             -
      N_PZ_230   N_PZ_230     - o64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<2>.CLK             -
      N_PZ_231   N_PZ_231     - p64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<2>.AR             -
      N_PZ_232   N_PZ_232     - q64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<2>.CE             -
      N_PZ_233   N_PZ_233     - r64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<3>.D             -
      N_PZ_234   N_PZ_234     - s64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<3>.CLK             -
      N_PZ_235   N_PZ_235     - t64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<3>.AR             -
      N_PZ_236   N_PZ_236     - u64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_num_bits<3>.CE             -
      N_PZ_238   N_PZ_238     - w64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<0>.CLK             -
      N_PZ_239   N_PZ_239     - x64 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<0>.AR             -
      N_PZ_242   N_PZ_242     - a65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<1>.CLK             -
      N_PZ_243   N_PZ_243     - b65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<1>.AR             -
      N_PZ_246   N_PZ_246     - e65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<2>.CLK             -
      N_PZ_247   N_PZ_247     - f65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<2>.AR             -
      N_PZ_250   N_PZ_250     - i65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<3>.CLK             -
      N_PZ_251   N_PZ_251     - j65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<3>.AR             -
      N_PZ_254   N_PZ_254     - m65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<4>.CLK             -
      N_PZ_255   N_PZ_255     - n65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<4>.AR             -
      N_PZ_258   N_PZ_258     - q65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<5>.CLK             -
      N_PZ_259   N_PZ_259     - r65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<5>.AR             -
      N_PZ_262   N_PZ_262     - u65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<6>.CLK             -
      N_PZ_263   N_PZ_263     - v65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<6>.AR             -
      N_PZ_265   N_PZ_265     - x65 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdi_bits<7>.D             -
      N_PZ_266   N_PZ_266     - y65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<7>.CLK             -
      N_PZ_267   N_PZ_267     - z65 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdi_bits<7>.AR             -
      N_PZ_269   N_PZ_269     - b66 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<1>.D             -
      N_PZ_270   N_PZ_270     - c66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<1>.CLK             -
      N_PZ_271   N_PZ_271     - d66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<1>.AR             -
      N_PZ_273   N_PZ_273     - f66 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<2>.D             -
      N_PZ_274   N_PZ_274     - g66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<2>.CLK             -
      N_PZ_275   N_PZ_275     - h66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<2>.AR             -
      N_PZ_277   N_PZ_277     - j66 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<3>.D             -
      N_PZ_278   N_PZ_278     - k66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<3>.CLK             -
      N_PZ_279   N_PZ_279     - l66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<3>.AR             -
      N_PZ_281   N_PZ_281     - n66 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<4>.D             -
      N_PZ_282   N_PZ_282     - o66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<4>.CLK             -
      N_PZ_283   N_PZ_283     - p66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<4>.AR             -
      N_PZ_285   N_PZ_285     - r66 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<5>.D             -
      N_PZ_286   N_PZ_286     - s66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<5>.CLK             -
      N_PZ_287   N_PZ_287     - t66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<5>.AR             -
      N_PZ_289   N_PZ_289     - v66 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<6>.D             -
      N_PZ_290   N_PZ_290     - w66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<6>.CLK             -
      N_PZ_291   N_PZ_291     - x66 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<6>.AR             -
      N_PZ_293   N_PZ_293     - z66 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<7>.D             -
      N_PZ_294   N_PZ_294     - a67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<7>.CLK             -
      N_PZ_295   N_PZ_295     - b67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<7>.AR             -
      N_PZ_297   N_PZ_297     - d67 AINT  -  -  2|56  3|40  1 -   -       U3/r8.D             -
      N_PZ_298   N_PZ_298     - e67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U3/r8.CLK             -
      N_PZ_299   N_PZ_299     - f67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U3/r8.AP             -
      N_PZ_302   N_PZ_302     - i67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/gol_notready_reg.CLK             -
      N_PZ_303   N_PZ_303     - j67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/gol_notready_reg.AR             -
      N_PZ_305   N_PZ_305     - l67 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/mem_done_reg.D             -
      N_PZ_306   N_PZ_306     - m67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/mem_done_reg.CLK             -
      N_PZ_307   N_PZ_307     - n67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/mem_done_reg.AR             -
      N_PZ_310   N_PZ_310     - q67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/not_sel_tim_reg.CLK             -
      N_PZ_311   N_PZ_311     - r67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/not_sel_tim_reg.AR             -
      N_PZ_314   N_PZ_314     - u67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/qpll_error_reg.CLK             -
      N_PZ_315   N_PZ_315     - v67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/qpll_error_reg.AR             -
      N_PZ_318   N_PZ_318     - y67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/qpll_hasunlock_reg.CLK             -
      N_PZ_319   N_PZ_319     - z67 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/qpll_hasunlock_reg.AR             -
      N_PZ_321   N_PZ_321     - b68 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/ros_waiting_reg.D             -
      N_PZ_322   N_PZ_322     - c68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ros_waiting_reg.CLK             -
      N_PZ_323   N_PZ_323     - d68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/ros_waiting_reg.AR             -
      N_PZ_325   N_PZ_325     - f68 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/tdo_bits<0>.D             -
      N_PZ_326   N_PZ_326     - g68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<0>.CLK             -
      N_PZ_327   N_PZ_327     - h68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_bits<0>.AR             -
      N_PZ_329   N_PZ_329     - j68 AINT  L  -  3|56  8|40  1 -   -prgm_fpga<0>.D             -
      N_PZ_330   N_PZ_330     - k68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<0>.CLK             -
      N_PZ_331   N_PZ_331     - l68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<0>.AP             -
      N_PZ_333   N_PZ_333     - n68 AINT  L  -  3|56  8|40  1 -   -prgm_fpga<1>.D             -
      N_PZ_334   N_PZ_334     - o68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<1>.CLK             -
      N_PZ_335   N_PZ_335     - p68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<1>.AP             -
      N_PZ_337   N_PZ_337     - r68 AINT  L  -  3|56  8|40  1 -   -prgm_fpga<2>.D             -
      N_PZ_338   N_PZ_338     - s68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<2>.CLK             -
      N_PZ_339   N_PZ_339     - t68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<2>.AP             -
      N_PZ_341   N_PZ_341     - v68 AINT  L  -  3|56  8|40  1 -   -prgm_fpga<3>.D             -
      N_PZ_342   N_PZ_342     - w68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<3>.CLK             -
      N_PZ_343   N_PZ_343     - x68 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<3>.AP             -
      N_PZ_345   N_PZ_345     - z68 AINT  L  -  3|56  8|40  1 -   -prgm_fpga<4>.D             -
      N_PZ_346   N_PZ_346     - a69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<4>.CLK             -
      N_PZ_347   N_PZ_347     - b69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -prgm_fpga<4>.AP             -
      N_PZ_349   N_PZ_349     - d69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U3/r4.D             -
      N_PZ_350   N_PZ_350     - e69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U3/r4.CLK             -
      N_PZ_351   N_PZ_351     - f69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U3/r4.AR             -
      N_PZ_352   N_PZ_352     - g69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U3/r4.CE             -
      N_PZ_353   N_PZ_353     - h69 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -     cscr_p<0>             -
      N_PZ_354   N_PZ_354     - i69 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -     cscr_p<1>             -
      N_PZ_355   N_PZ_355     - j69 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -     cscr_p<2>             -
      N_PZ_356   N_PZ_356     - k69 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -     cscr_p<4>             -
      N_PZ_357   N_PZ_357     - l69 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -        irq<7>             -
      N_PZ_358   N_PZ_358     - m69 AINT  -  - 10|56 17|40  1 -   -         db<0>             -
      N_PZ_359   N_PZ_359     - n69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<0>.OE             -
      N_PZ_360   N_PZ_360     - o69 AINT  -  - 10|56 17|40  1 -   -         db<1>             -
      N_PZ_361   N_PZ_361     - p69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<1>.OE             -
      N_PZ_362   N_PZ_362     - q69 AINT  -  - 10|56 17|40  1 -   -         db<2>             -
      N_PZ_363   N_PZ_363     - r69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<2>.OE             -
      N_PZ_364   N_PZ_364     - s69 AINT  -  -  9|56 16|40  1 -   -         db<3>             -
      N_PZ_365   N_PZ_365     - t69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<3>.OE             -
      N_PZ_366   N_PZ_366     - u69 AINT  -  -  9|56 16|40  1 -   -         db<4>             -
      N_PZ_367   N_PZ_367     - v69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<4>.OE             -
      N_PZ_368   N_PZ_368     - w69 AINT  -  -  8|56 15|40  1 -   -         db<5>             -
      N_PZ_369   N_PZ_369     - x69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<5>.OE             -
      N_PZ_370   N_PZ_370     - y69 AINT  -  -  8|56 15|40  1 -   -         db<6>             -
      N_PZ_371   N_PZ_371     - z69 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<6>.OE             -
      N_PZ_372   N_PZ_372     - a70 AINT  -  -  7|56 14|40  1 -   -         db<7>             -
      N_PZ_373   N_PZ_373     - b70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      db<7>.OE             -
      N_PZ_374   N_PZ_374     - c70 AINT  -  -  4|56 12|40  1 -   -        db<11>             -
      N_PZ_375   N_PZ_375     - d70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     db<11>.OE             -
      N_PZ_376   N_PZ_376     - e70 AINT  -  -  4|56 12|40  1 -   -        db<12>             -
      N_PZ_377   N_PZ_377     - f70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     db<12>.OE             -
      N_PZ_378   N_PZ_378     - g70 AINT  -  -  3|56 11|40  1 -   -        db<13>             -
      N_PZ_379   N_PZ_379     - h70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     db<13>.OE             -
      N_PZ_380   N_PZ_380     - i70 AINT  -  -  3|56 11|40  1 -   -        db<14>             -
      N_PZ_381   N_PZ_381     - j70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     db<14>.OE             -
      N_PZ_382   N_PZ_382     - k70 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -        db<15>             -
      N_PZ_383   N_PZ_383     - l70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     db<15>.OE             -
      N_PZ_384   N_PZ_384     - m70 AINT  -  -  2|56  8|40  1 -   -U5/state_FFD3.D             -
      N_PZ_385   N_PZ_385     - n70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/state_FFD3.CLK             -
      N_PZ_386   N_PZ_386     - o70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/state_FFD3.AR             -
      N_PZ_387   N_PZ_387     - p70 AINT  L  -  3|56  4|40  1 -   -U5/state_FFD2.D             -
      N_PZ_388   N_PZ_388     - q70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/state_FFD2.CLK             -
      N_PZ_389   N_PZ_389     - r70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/state_FFD2.AR             -
      N_PZ_390   N_PZ_390     - s70 AINT  -  -  4|56  5|40  1 -   -U5/state_FFD1.D             -
      N_PZ_391   N_PZ_391     - t70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/state_FFD1.CLK             -
      N_PZ_392   N_PZ_392     - u70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/state_FFD1.AR             -
      N_PZ_393   N_PZ_393     - v70 AINT  -  - 13|56 18|40  1 -   -     int_rst.D             -
      N_PZ_394   N_PZ_394     - w70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   int_rst.CLK             -
      N_PZ_395   N_PZ_395     - x70 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    int_rst.AR             -
      N_PZ_398   N_PZ_398     - a71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<4>.CLK             -
      N_PZ_399   N_PZ_399     - b71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<4>.AR             -
      N_PZ_400   N_PZ_400     - c71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    fl_tck_r.D             -
      N_PZ_401   N_PZ_401     - d71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  fl_tck_r.CLK             -
      N_PZ_402   N_PZ_402     - e71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   fl_tck_r.AR             -
      N_PZ_404   N_PZ_404     - g71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<0>.CLK             -
      N_PZ_405   N_PZ_405     - h71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<0>.AR             -
      N_PZ_407   N_PZ_407     - j71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<1>.CLK             -
      N_PZ_408   N_PZ_408     - k71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<1>.AR             -
      N_PZ_410   N_PZ_410     - m71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<2>.CLK             -
      N_PZ_411   N_PZ_411     - n71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<2>.AR             -
      N_PZ_413   N_PZ_413     - p71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<0>.CLK             -
      N_PZ_414   N_PZ_414     - q71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<0>.AR             -
      N_PZ_415   N_PZ_415     - r71 AINT  L  -  3|56  4|40  1 -   -U5/jtag_shift.D             -
      N_PZ_416   N_PZ_416     - s71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_shift.CLK             -
      N_PZ_417   N_PZ_417     - t71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_shift.AR             -
      N_PZ_419   N_PZ_419     - v71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<3>.CLK             -
      N_PZ_420   N_PZ_420     - w71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/bits_to_send<3>.AR             -
      N_PZ_423   N_PZ_423     - z71 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<1>.CLK             -
      N_PZ_424   N_PZ_424     - a72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<1>.AR             -
      N_PZ_427   N_PZ_427     - d72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<2>.CLK             -
      N_PZ_428   N_PZ_428     - e72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<2>.AR             -
      N_PZ_431   N_PZ_431     - h72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<3>.CLK             -
      N_PZ_432   N_PZ_432     - i72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<3>.AR             -
      N_PZ_433   N_PZ_433     - j72 AINT  L  -  4|56  5|40  1 -   - U5/jtag_end.D             -
      N_PZ_434   N_PZ_434     - k72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_end.CLK             -
      N_PZ_435   N_PZ_435     - l72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/jtag_end.AR             -
      N_PZ_436   N_PZ_436     - m72 AINT  L  -  4|56  6|40  1 -   -  U5/tdo_reg.D             -
      N_PZ_437   N_PZ_437     - n72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/tdo_reg.CLK             -
      N_PZ_438   N_PZ_438     - o72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - U5/tdo_reg.AR             -
      N_PZ_440   N_PZ_440     - q72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q1.CLK             -
      N_PZ_441   N_PZ_441     - r72 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -      U1/q1.AR             -
      N_PZ_443   N_PZ_443     - t72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   U1/dssync.D             -
      N_PZ_444   N_PZ_444     - u72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - U1/dssync.CLK             -
      N_PZ_445   N_PZ_445     - v72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  U1/dssync.AR             -
      N_PZ_446   N_PZ_446     - w72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U3/r6.D             -
      N_PZ_447   N_PZ_447     - x72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U3/r6.CLK             -
      N_PZ_448   N_PZ_448     - y72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U3/r6.AR             -
      N_PZ_449   N_PZ_449     - z72 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U3/r7.D             -
      N_PZ_450   N_PZ_450     - a73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U3/r7.CLK             -
      N_PZ_451   N_PZ_451     - b73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U3/r7.AR             -
      N_PZ_452   N_PZ_452     - c73 AINT  -  -  2|56  4|40  1 -   -U5/flash_tck.D             -
      N_PZ_453   N_PZ_453     - d73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tck.CLK             -
      N_PZ_454   N_PZ_454     - e73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/flash_tck.AR             -
      N_PZ_455   N_PZ_455     - f73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   U5/mem_d0.D             -
      N_PZ_456   N_PZ_456     - g73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - U5/mem_d0.CLK             -
      N_PZ_457   N_PZ_457     - h73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  U5/mem_d0.AR             -
      N_PZ_458   N_PZ_458     - i73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   U5/ros_w0.D             -
      N_PZ_459   N_PZ_459     - j73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - U5/ros_w0.CLK             -
      N_PZ_460   N_PZ_460     - k73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  U5/ros_w0.AR             -
      N_PZ_462   N_PZ_462     - m73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  ULED1/q1.CLK             -
      N_PZ_463   N_PZ_463     - n73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   ULED1/q1.AR             -
      N_PZ_465   N_PZ_465     - p73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    ULED1/q3.D             -
      N_PZ_466   N_PZ_466     - q73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  ULED1/q3.CLK             -
      N_PZ_467   N_PZ_467     - r73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   ULED1/q3.AR             -
      N_PZ_469   N_PZ_469     - t73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  ULED2/q1.CLK             -
      N_PZ_470   N_PZ_470     - u73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   ULED2/q1.AR             -
      N_PZ_472   N_PZ_472     - w73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    ULED2/q3.D             -
      N_PZ_473   N_PZ_473     - x73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  ULED2/q3.CLK             -
      N_PZ_474   N_PZ_474     - y73 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   ULED2/q3.AR             -
      N_PZ_476   N_PZ_476     - a74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  ULED3/q1.CLK             -
      N_PZ_477   N_PZ_477     - b74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   ULED3/q1.AR             -
      N_PZ_479   N_PZ_479     - d74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    ULED3/q3.D             -
      N_PZ_480   N_PZ_480     - e74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  ULED3/q3.CLK             -
      N_PZ_481   N_PZ_481     - f74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   ULED3/q3.AR             -
      N_PZ_482   N_PZ_482     - g74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U1/q6.D             -
      N_PZ_483   N_PZ_483     - h74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q6.CLK             -
      N_PZ_484   N_PZ_484     - i74 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -      U1/q6.AR             -
      N_PZ_485   N_PZ_485     - j74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U1/q7.D             -
      N_PZ_486   N_PZ_486     - k74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q7.CLK             -
      N_PZ_487   N_PZ_487     - l74 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -      U1/q7.AR             -
      N_PZ_488   N_PZ_488     - m74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U1/q9.D             -
      N_PZ_489   N_PZ_489     - n74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q9.CLK             -
      N_PZ_490   N_PZ_490     - o74 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -      U1/q9.AR             -
      N_PZ_491   N_PZ_491     - p74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U3/r5.D             -
      N_PZ_492   N_PZ_492     - q74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U3/r5.CLK             -
      N_PZ_493   N_PZ_493     - r74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U3/r5.AR             -
      N_PZ_494   N_PZ_494     - s74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    fl_tdi_r.D             -
      N_PZ_495   N_PZ_495     - t74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  fl_tdi_r.CLK             -
      N_PZ_496   N_PZ_496     - u74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   fl_tdi_r.AR             -
      N_PZ_497   N_PZ_497     - v74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    fl_tms_r.D             -
      N_PZ_498   N_PZ_498     - w74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  fl_tms_r.CLK             -
      N_PZ_499   N_PZ_499     - x74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   fl_tms_r.AR             -
      N_PZ_500   N_PZ_500     - y74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       U3/r3.D             -
      N_PZ_501   N_PZ_501     - z74 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U3/r3.CLK             -
      N_PZ_502   N_PZ_502     - a75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U3/r3.AR             -
      N_PZ_503   N_PZ_503     - b75 AINT  L  - 12|56 12|40  1 -   -      fl_tdo.D             -
      N_PZ_504   N_PZ_504     - c75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    fl_tdo.CLK             -
      N_PZ_505   N_PZ_505     - d75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     fl_tdo.AR             -
      N_PZ_506   N_PZ_506     - e75 AINT  -  -  3|56  9|40  1 -   -flash_tck_p<2>             -
      N_PZ_507   N_PZ_507     - f75 AINT  -  -  3|56  9|40  1 -   -flash_tck_p<4>             -
      N_PZ_508   N_PZ_508     - g75 AINT  L  -  1|56  2|40  1 -   -       U1/q4.D             -
      N_PZ_509   N_PZ_509     - h75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q4.CLK             -
      N_PZ_510   N_PZ_510     - i75 AINT  -  -  2|56  9|40  1 -   -  U5/reset_1.D             -
      N_PZ_511   N_PZ_511     - j75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/reset_1.CLK             -
      N_PZ_512   N_PZ_512     - k75 AINT  -  -  3|56 11|40  1 -   -U5/s_reset_1.D             -
      N_PZ_513   N_PZ_513     - l75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/s_reset_1.CLK             -
      N_PZ_514   N_PZ_514     - m75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -      U1/q44.D             -
      N_PZ_515   N_PZ_515     - n75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -    U1/q44.CLK             -
      N_PZ_516   N_PZ_516     - o75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q444.D             -
      N_PZ_517   N_PZ_517     - p75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   U1/q444.CLK             -
      N_PZ_518   N_PZ_518     - q75 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -       U1/q8.D             -
      N_PZ_519   N_PZ_519     - r75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     U1/q8.CLK             -
      N_PZ_520   N_PZ_520     - s75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  U5/reset_2.D             -
      N_PZ_521   N_PZ_521     - t75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/reset_2.CLK             -
      N_PZ_522   N_PZ_522     - u75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/s_reset_2.D             -
      N_PZ_523   N_PZ_523     - v75 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/s_reset_2.CLK             -
      N_PZ_524   N_PZ_524     - w75 AINT  L  -  2|56  4|40  1 -   -       dtack_p             -
      N_PZ_525   N_PZ_525     - x75 AINT  -  -  4|56 11|40  1 -   -flash_tck_p<1>             -
      N_PZ_526   N_PZ_526     - y75 AINT  L  -  2|56  5|40  1 -   -   flash_tdi_p             -
      N_PZ_527   N_PZ_527     - z75 AINT  L  -  2|56  5|40  1 -   -   flash_tms_p             -
      N_PZ_528   N_PZ_528     - a76 AINT  -  -  2|56  9|40  1 -   -           mrs             -
      N_PZ_529   N_PZ_529     - b76 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -     cclk<0>.D             -
      N_PZ_530   N_PZ_530     - c76 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   cclk<0>.CLK             -
      N_PZ_531   N_PZ_531     - d76 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -     cclk<1>.D             -
      N_PZ_532   N_PZ_532     - e76 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   cclk<1>.CLK             -
      N_PZ_533   N_PZ_533     - f76 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -     cclk<2>.D             -
      N_PZ_534   N_PZ_534     - g76 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   cclk<2>.CLK             -
      N_PZ_535   N_PZ_535     - h76 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -     cclk<3>.D             -
      N_PZ_536   N_PZ_536     - i76 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   cclk<3>.CLK             -
      N_PZ_537   N_PZ_537     - j76 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -     cclk<4>.D             -
      N_PZ_538   N_PZ_538     - k76 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   cclk<4>.CLK             -
      N_PZ_539   N_PZ_539     - l76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -     cscr_p<3>             -
      N_PZ_540   N_PZ_540     - m76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -     cscr_p<5>             -
      N_PZ_541   N_PZ_541     - n76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -     cscr_p<6>             -
      N_PZ_542   N_PZ_542     - o76 AINT  -  -  3|56  9|40  1 -   -flash_tck_p<0>             -
      N_PZ_543   N_PZ_543     - p76 AINT  -  -  3|56  9|40  1 -   -flash_tck_p<3>             -
      N_PZ_544   N_PZ_544     - q76 AINT  -  -  3|56  9|40  1 -   -flash_tck_p<5>             -
      N_PZ_545   N_PZ_545     - r76 AINT  -  -  1|56  5|40  1 -   -        g245_p             -
      N_PZ_546   N_PZ_546     - s76 AINT  L  -  2|56  3|40  1 -   -     gol_reset             -
      N_PZ_547   N_PZ_547     - t76 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -       iackout             -
      N_PZ_548   N_PZ_548     - u76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -        irq<1>             -
      N_PZ_549   N_PZ_549     - v76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -        irq<2>             -
      N_PZ_550   N_PZ_550     - w76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -        irq<3>             -
      N_PZ_551   N_PZ_551     - x76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -        irq<4>             -
      N_PZ_552   N_PZ_552     - y76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -        irq<5>             -
      N_PZ_553   N_PZ_553     - z76 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -        irq<6>             -
      N_PZ_554   N_PZ_554     - a77 AINT  -  -  1|56  8|40  1 -   -        ldpreg             -
      N_PZ_555   N_PZ_555     - b77 AINT  L  -  2|56  3|40  1 -   -    qpll_reset             -
      N_PZ_556   N_PZ_556     - c77 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -prgm_fpga_p<4>             -
      N_PZ_557   N_PZ_557     - d77 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -prgm_fpga_p<3>             -
      N_PZ_558   N_PZ_558     - e77 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -prgm_fpga_p<2>             -
      N_PZ_559   N_PZ_559     - f77 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -prgm_fpga_p<1>             -
      N_PZ_560   N_PZ_560     - g77 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -prgm_fpga_p<0>             -
      N_PZ_561   N_PZ_561     - h77 AINT  L  -  1|56  2|40  1 -   -      add_hold             -
      N_PZ_562   N_PZ_562     - i77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   dtack_led.D             -
      N_PZ_563   N_PZ_563     - j77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - dtack_led.CLK             -
      N_PZ_564   N_PZ_564     - k77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  dtack_led.AP             -
      N_PZ_565   N_PZ_565     - l77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -        enw_vf             -
      N_PZ_566   N_PZ_566     - m77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -        etr_vf             -
      N_PZ_567   N_PZ_567     - n77 AINT  L  -  1|56  2|40  1 -   -        i2c_rd             -
      N_PZ_568   N_PZ_568     - o77 AINT  L  -  1|56  3|40  1 -   -        i2c_wr             -
      N_PZ_569   N_PZ_569     - p77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  intrpt_led.D             -
      N_PZ_570   N_PZ_570     - q77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -intrpt_led.CLK             -
      N_PZ_571   N_PZ_571     - r77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - intrpt_led.AP             -
      N_PZ_572   N_PZ_572     - s77 AINT  -  -  4|56 12|40  1 -   -           prs             -
      N_PZ_573   N_PZ_573     - t77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -   spare_led.D             -
      N_PZ_574   N_PZ_574     - u77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   - spare_led.CLK             -
      N_PZ_575   N_PZ_575     - v77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -  spare_led.AR             -
      N_PZ_577   N_PZ_577     - x77 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -       tp2.CLK             -
      N_PZ_578   N_PZ_578     - y77 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -        tp2.AP             -
      N_PZ_581   N_PZ_581     - b78 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -     etr_x.CLK             -
      N_PZ_582   N_PZ_582     - c78 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -      etr_x.AP             -
      N_PZ_584   N_PZ_584     - e78 AINT  L  -  1|56  1|40  1 -   -           tp3             -
      N_PZ_585   N_PZ_585     - f78 AINT  L  -  1|56  1|40  1 -   -       reset_p             -
      N_PZ_586   N_PZ_586     - g78 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -           tp4             -
      N_PZ_587   N_PZ_587     - h78 AINT  L  -  1|56  2|40  1 -   -      vspare_0             -
      N_PZ_588   N_PZ_588     - i78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -      vspare_1             -
      N_PZ_589   N_PZ_589     - j78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -      cspare_9             -
      N_PZ_590   N_PZ_590     - k78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -      cspare_8             -
      N_PZ_591   N_PZ_591     - l78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -    add_f_p<9>             -
      N_PZ_592   N_PZ_592     - m78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -   add_f_p<15>             -
      N_PZ_593   N_PZ_593     - n78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -   add_f_p<14>             -
      N_PZ_594   N_PZ_594     - o78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -   add_f_p<13>             -
      N_PZ_595   N_PZ_595     - p78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -   add_f_p<12>             -
      N_PZ_596   N_PZ_596     - q78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -   add_f_p<11>             -
      N_PZ_597   N_PZ_597     - r78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -   add_f_p<10>             -
      N_PZ_598   N_PZ_598     - s78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -      mspare_3             -
      N_PZ_599   N_PZ_599     - t78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -      mspare_2             -
      N_PZ_600   N_PZ_600     - u78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -      mspare_1             -
      N_PZ_601   N_PZ_601     - v78 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -      mspare_0             -
      N_PZ_602   N_PZ_602     - w78 AINT  -  -  0|56  0|40  1 -   -        on_244             -
         enw_x      enw_x        e4   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_0         enw_x
     i2c_reset  i2c_reset        d6   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_1     i2c_reset
      i2c_ce_p   i2c_ce_p       s28   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_2      i2c_ce_p
fpga_init<0>.Dfpga_init<0>    .D w31   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_3  fpga_init<0>
fpga_init<0>.CLKfpga_init<0>  .CLK x31   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_4  fpga_init<0>
fpga_init<0>.ARfpga_init<0>   .AR y31   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_5  fpga_init<0>
fpga_init<0>.CEfpga_init<0>   .CE z31   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_6  fpga_init<0>
fpga_init<1>.Dfpga_init<1>    .D a32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_7  fpga_init<1>
fpga_init<1>.CLKfpga_init<1>  .CLK b32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_8  fpga_init<1>
fpga_init<1>.ARfpga_init<1>   .AR c32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -        N_PZ_9  fpga_init<1>
fpga_init<1>.CEfpga_init<1>   .CE d32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_10  fpga_init<1>
fpga_init<2>.Dfpga_init<2>    .D e32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_11  fpga_init<2>
fpga_init<2>.CLKfpga_init<2>  .CLK f32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_12  fpga_init<2>
fpga_init<2>.ARfpga_init<2>   .AR g32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_13  fpga_init<2>
fpga_init<2>.CEfpga_init<2>   .CE h32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_14  fpga_init<2>
fpga_init<3>.Dfpga_init<3>    .D i32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_15  fpga_init<3>
fpga_init<3>.CLKfpga_init<3>  .CLK j32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_16  fpga_init<3>
fpga_init<3>.ARfpga_init<3>   .AR k32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_17  fpga_init<3>
fpga_init<3>.CEfpga_init<3>   .CE l32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_18  fpga_init<3>
fpga_init<4>.Dfpga_init<4>    .D m32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_19  fpga_init<4>
fpga_init<4>.CLKfpga_init<4>  .CLK n32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_20  fpga_init<4>
fpga_init<4>.ARfpga_init<4>   .AR o32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_21  fpga_init<4>
fpga_init<4>.CEfpga_init<4>   .CE p32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_22  fpga_init<4>
     gol_off.D    gol_off    .D q32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_23       gol_off
   gol_off.CLK    gol_off  .CLK r32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_24       gol_off
    gol_off.AP    gol_off   .AP s32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_25       gol_off
    gol_off.CE    gol_off   .CE t32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_26       gol_off
i2c_ce_1wire.Di2c_ce_1wire    .D u32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_27  i2c_ce_1wire
i2c_ce_1wire.CLKi2c_ce_1wire  .CLK v32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_28  i2c_ce_1wire
i2c_ce_1wire.ARi2c_ce_1wire   .AR w32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_29  i2c_ce_1wire
i2c_ce_1wire.CEi2c_ce_1wire   .CE x32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_30  i2c_ce_1wire
i2c_ce_gol.CLK i2c_ce_gol  .CLK z32   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_32    i2c_ce_gol
 i2c_ce_gol.AR i2c_ce_gol   .AR a33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_33    i2c_ce_gol
sel_tim_clk<0>.Dsel_tim_clk<0>    .D c33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_35sel_tim_clk<0>
sel_tim_clk<0>.CLKsel_tim_clk<0>  .CLK d33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_36sel_tim_clk<0>
sel_tim_clk<0>.ARsel_tim_clk<0>   .AR e33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_37sel_tim_clk<0>
sel_tim_clk<0>.CEsel_tim_clk<0>   .CE f33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_38sel_tim_clk<0>
sel_tim_clk<1>.Dsel_tim_clk<1>    .D g33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_39sel_tim_clk<1>
sel_tim_clk<1>.CLKsel_tim_clk<1>  .CLK h33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_40sel_tim_clk<1>
sel_tim_clk<1>.ARsel_tim_clk<1>   .AR i33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_41sel_tim_clk<1>
sel_tim_clk<1>.CEsel_tim_clk<1>   .CE j33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_42sel_tim_clk<1>
        db<10>     db<10>       k33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_43        db<10>
     db<10>.OE     db<10>   .OE l33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_44        db<10>
         db<8>      db<8>       m33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_45         db<8>
      db<8>.OE      db<8>   .OE n33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_46         db<8>
         db<9>      db<9>       o33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_47         db<9>
      db<9>.OE      db<9>   .OE p33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_48         db<9>
     ack_int.D    ack_int    .D q33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_49       ack_int
   ack_int.CLK    ack_int  .CLK r33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_50       ack_int
    ack_int.AR    ack_int   .AR s33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_51       ack_int
U5/jtag_start.DU5/jtag_start    .D u33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_53 U5/jtag_start
U5/jtag_start.CLKU5/jtag_start  .CLK v33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_54 U5/jtag_start
U5/jtag_start.ARU5/jtag_start   .AR w33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_55 U5/jtag_start
  int_lev<0>.D int_lev<0>    .D y33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_57    int_lev<0>
int_lev<0>.CLK int_lev<0>  .CLK z33   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_58    int_lev<0>
 int_lev<0>.AP int_lev<0>   .AP a34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_59    int_lev<0>
 int_lev<0>.CE int_lev<0>   .CE b34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_60    int_lev<0>
  int_lev<1>.D int_lev<1>    .D c34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_61    int_lev<1>
int_lev<1>.CLK int_lev<1>  .CLK d34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_62    int_lev<1>
 int_lev<1>.AR int_lev<1>   .AR e34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_63    int_lev<1>
 int_lev<1>.CE int_lev<1>   .CE f34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_64    int_lev<1>
  int_lev<2>.D int_lev<2>    .D g34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_65    int_lev<2>
int_lev<2>.CLK int_lev<2>  .CLK h34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_66    int_lev<2>
 int_lev<2>.AR int_lev<2>   .AR i34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_67    int_lev<2>
 int_lev<2>.CE int_lev<2>   .CE j34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_68    int_lev<2>
U5/cclk_freq<1>.DU5/cclk_freq<1>    .D k34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_69U5/cclk_freq<1>
U5/cclk_freq<1>.CLKU5/cclk_freq<1>  .CLK l34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_70U5/cclk_freq<1>
U5/cclk_freq<1>.ARU5/cclk_freq<1>   .AR m34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_71U5/cclk_freq<1>
U5/cclk_freq<1>.CEU5/cclk_freq<1>   .CE n34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_72U5/cclk_freq<1>
ena_evres_prgm.Dena_evres_prgm    .D o34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_73ena_evres_prgm
ena_evres_prgm.CLKena_evres_prgm  .CLK p34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_74ena_evres_prgm
ena_evres_prgm.ARena_evres_prgm   .AR q34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_75ena_evres_prgm
ena_evres_prgm.CEena_evres_prgm   .CE r34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_76ena_evres_prgm
flash_ena_5_rosmem.CLKflash_ena_5_rosmem  .CLK t34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_78flash_ena_5_rosmem
flash_ena_5_rosmem.ARflash_ena_5_rosmem   .AR u34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_79flash_ena_5_rosmem
U5/cclk_freq<0>.DU5/cclk_freq<0>    .D w34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_81U5/cclk_freq<0>
U5/cclk_freq<0>.CLKU5/cclk_freq<0>  .CLK x34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_82U5/cclk_freq<0>
U5/cclk_freq<0>.ARU5/cclk_freq<0>   .AR y34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_83U5/cclk_freq<0>
U5/cclk_freq<0>.CEU5/cclk_freq<0>   .CE z34   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_84U5/cclk_freq<0>
U5/cuenta_prgm_0_0.CLKU5/cuenta_prgm_0_0  .CLK b35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_86U5/cuenta_prgm_0_0
U5/cuenta_prgm_0_0.ARU5/cuenta_prgm_0_0   .AR c35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_87U5/cuenta_prgm_0_0
U5/flash_enable<4>.CLKU5/flash_enable<4>  .CLK f35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_90U5/flash_enable<4>
U5/flash_enable<4>.ARU5/flash_enable<4>   .AR g35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_91U5/flash_enable<4>
U5/cclk_freq<2>.DU5/cclk_freq<2>    .D i35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_93U5/cclk_freq<2>
U5/cclk_freq<2>.CLKU5/cclk_freq<2>  .CLK j35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_94U5/cclk_freq<2>
U5/cclk_freq<2>.APU5/cclk_freq<2>   .AP k35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_95U5/cclk_freq<2>
U5/cclk_freq<2>.CEU5/cclk_freq<2>   .CE l35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_96U5/cclk_freq<2>
U5/cuenta_prgm_0_1.DU5/cuenta_prgm_0_1    .D m35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_97U5/cuenta_prgm_0_1
U5/cuenta_prgm_0_1.CLKU5/cuenta_prgm_0_1  .CLK n35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_98U5/cuenta_prgm_0_1
U5/cuenta_prgm_0_1.ARU5/cuenta_prgm_0_1   .AR o35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -       N_PZ_99U5/cuenta_prgm_0_1
U5/cuenta_prgm_0_2.DU5/cuenta_prgm_0_2    .D q35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_101U5/cuenta_prgm_0_2
U5/cuenta_prgm_0_2.CLKU5/cuenta_prgm_0_2  .CLK r35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_102U5/cuenta_prgm_0_2
U5/cuenta_prgm_0_2.ARU5/cuenta_prgm_0_2   .AR s35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_103U5/cuenta_prgm_0_2
U5/cuenta_prgm_0_3.DU5/cuenta_prgm_0_3    .D u35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_105U5/cuenta_prgm_0_3
U5/cuenta_prgm_0_3.CLKU5/cuenta_prgm_0_3  .CLK v35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_106U5/cuenta_prgm_0_3
U5/cuenta_prgm_0_3.ARU5/cuenta_prgm_0_3   .AR w35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_107U5/cuenta_prgm_0_3
U5/flash_enable<0>.DU5/flash_enable<0>    .D y35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_109U5/flash_enable<0>
U5/flash_enable<0>.CLKU5/flash_enable<0>  .CLK z35   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_110U5/flash_enable<0>
U5/flash_enable<0>.ARU5/flash_enable<0>   .AR a36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_111U5/flash_enable<0>
U5/flash_enable<1>.DU5/flash_enable<1>    .D c36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_113U5/flash_enable<1>
U5/flash_enable<1>.CLKU5/flash_enable<1>  .CLK d36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_114U5/flash_enable<1>
U5/flash_enable<1>.ARU5/flash_enable<1>   .AR e36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_115U5/flash_enable<1>
U5/flash_enable<2>.DU5/flash_enable<2>    .D g36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_117U5/flash_enable<2>
U5/flash_enable<2>.CLKU5/flash_enable<2>  .CLK h36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_118U5/flash_enable<2>
U5/flash_enable<2>.ARU5/flash_enable<2>   .AR i36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_119U5/flash_enable<2>
U5/flash_enable<3>.DU5/flash_enable<3>    .D k36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_121U5/flash_enable<3>
U5/flash_enable<3>.CLKU5/flash_enable<3>  .CLK l36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_122U5/flash_enable<3>
U5/flash_enable<3>.ARU5/flash_enable<3>   .AR m36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_123U5/flash_enable<3>
   dtack_int.D  dtack_int    .D o36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_125     dtack_int
 dtack_int.CLK  dtack_int  .CLK p36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_126     dtack_int
  dtack_int.AR  dtack_int   .AR q36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_127     dtack_int
   fl_vme<0>.D  fl_vme<0>    .D s36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_129     fl_vme<0>
 fl_vme<0>.CLK  fl_vme<0>  .CLK t36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_130     fl_vme<0>
  fl_vme<0>.AP  fl_vme<0>   .AP u36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_131     fl_vme<0>
  fl_vme<0>.CE  fl_vme<0>   .CE v36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_132     fl_vme<0>
   fl_vme<1>.D  fl_vme<1>    .D w36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_133     fl_vme<1>
 fl_vme<1>.CLK  fl_vme<1>  .CLK x36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_134     fl_vme<1>
  fl_vme<1>.AP  fl_vme<1>   .AP y36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_135     fl_vme<1>
  fl_vme<1>.CE  fl_vme<1>   .CE z36   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_136     fl_vme<1>
   fl_vme<2>.D  fl_vme<2>    .D a37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_137     fl_vme<2>
 fl_vme<2>.CLK  fl_vme<2>  .CLK b37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_138     fl_vme<2>
  fl_vme<2>.AP  fl_vme<2>   .AP c37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_139     fl_vme<2>
  fl_vme<2>.CE  fl_vme<2>   .CE d37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_140     fl_vme<2>
       U1/q2.D      U1/q2    .D e37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_141         U1/q2
     U1/q2.CLK      U1/q2  .CLK f37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_142         U1/q2
      U1/q2.AR      U1/q2   .AR g37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_143         U1/q2
      U1/q2.CE      U1/q2   .CE h37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_144         U1/q2
U5/cuenta_prgm_0_4.DU5/cuenta_prgm_0_4    .D i37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_145U5/cuenta_prgm_0_4
U5/cuenta_prgm_0_4.CLKU5/cuenta_prgm_0_4  .CLK j37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_146U5/cuenta_prgm_0_4
U5/cuenta_prgm_0_4.ARU5/cuenta_prgm_0_4   .AR k37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_147U5/cuenta_prgm_0_4
U5/ena_evres.DU5/ena_evres    .D m37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_149  U5/ena_evres
U5/ena_evres.CLKU5/ena_evres  .CLK n37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_150  U5/ena_evres
U5/ena_evres.ARU5/ena_evres   .AR o37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_151  U5/ena_evres
U5/ena_evres.CEU5/ena_evres   .CE p37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_152  U5/ena_evres
U5/ena_rst_prgm.DU5/ena_rst_prgm    .D q37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_153U5/ena_rst_prgm
U5/ena_rst_prgm.CLKU5/ena_rst_prgm  .CLK r37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_154U5/ena_rst_prgm
U5/ena_rst_prgm.ARU5/ena_rst_prgm   .AR s37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_155U5/ena_rst_prgm
U5/ena_rst_prgm.CEU5/ena_rst_prgm   .CE t37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_156U5/ena_rst_prgm
U5/flash_tck_reg.DU5/flash_tck_reg    .D u37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_157U5/flash_tck_reg
U5/flash_tck_reg.CLKU5/flash_tck_reg  .CLK v37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_158U5/flash_tck_reg
U5/flash_tck_reg.ARU5/flash_tck_reg   .AR w37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_159U5/flash_tck_reg
U5/flash_tck_reg.CEU5/flash_tck_reg   .CE x37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_160U5/flash_tck_reg
U5/flash_tdi_reg.DU5/flash_tdi_reg    .D y37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_161U5/flash_tdi_reg
U5/flash_tdi_reg.CLKU5/flash_tdi_reg  .CLK z37   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_162U5/flash_tdi_reg
U5/flash_tdi_reg.ARU5/flash_tdi_reg   .AR a38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_163U5/flash_tdi_reg
U5/flash_tdi_reg.CEU5/flash_tdi_reg   .CE b38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_164U5/flash_tdi_reg
U5/flash_tms.DU5/flash_tms    .D c38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_165  U5/flash_tms
U5/flash_tms.CLKU5/flash_tms  .CLK d38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_166  U5/flash_tms
U5/flash_tms.ARU5/flash_tms   .AR e38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_167  U5/flash_tms
U5/flash_tms.CEU5/flash_tms   .CE f38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_168  U5/flash_tms
U5/flash_tms_reg.DU5/flash_tms_reg    .D g38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_169U5/flash_tms_reg
U5/flash_tms_reg.CLKU5/flash_tms_reg  .CLK h38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_170U5/flash_tms_reg
U5/flash_tms_reg.ARU5/flash_tms_reg   .AR i38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_171U5/flash_tms_reg
U5/flash_tms_reg.CEU5/flash_tms_reg   .CE j38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_172U5/flash_tms_reg
U5/int_ena_mdone.CLKU5/int_ena_mdone  .CLK l38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_174U5/int_ena_mdone
U5/int_ena_mdone.ARU5/int_ena_mdone   .AR m38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_175U5/int_ena_mdone
U5/int_ena_rosw.CLKU5/int_ena_rosw  .CLK p38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_178U5/int_ena_rosw
U5/int_ena_rosw.ARU5/int_ena_rosw   .AR q38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_179U5/int_ena_rosw
U5/int_ena_sff.CLKU5/int_ena_sff  .CLK t38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_182U5/int_ena_sff
U5/int_ena_sff.ARU5/int_ena_sff   .AR u38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_183U5/int_ena_sff
U5/int_ena_spaf.CLKU5/int_ena_spaf  .CLK x38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_186U5/int_ena_spaf
U5/int_ena_spaf.ARU5/int_ena_spaf   .AR y38   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_187U5/int_ena_spaf
U5/int_vect<0>.DU5/int_vect<0>    .D a39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_189U5/int_vect<0>
U5/int_vect<0>.CLKU5/int_vect<0>  .CLK b39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_190U5/int_vect<0>
U5/int_vect<0>.ARU5/int_vect<0>   .AR c39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_191U5/int_vect<0>
U5/int_vect<0>.CEU5/int_vect<0>   .CE d39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_192U5/int_vect<0>
U5/int_vect<1>.DU5/int_vect<1>    .D e39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_193U5/int_vect<1>
U5/int_vect<1>.CLKU5/int_vect<1>  .CLK f39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_194U5/int_vect<1>
U5/int_vect<1>.ARU5/int_vect<1>   .AR g39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_195U5/int_vect<1>
U5/int_vect<1>.CEU5/int_vect<1>   .CE h39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_196U5/int_vect<1>
U5/int_vect<2>.DU5/int_vect<2>    .D i39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_197U5/int_vect<2>
U5/int_vect<2>.CLKU5/int_vect<2>  .CLK j39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_198U5/int_vect<2>
U5/int_vect<2>.ARU5/int_vect<2>   .AR k39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_199U5/int_vect<2>
U5/int_vect<2>.CEU5/int_vect<2>   .CE l39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_200U5/int_vect<2>
U5/int_vect<3>.DU5/int_vect<3>    .D m39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_201U5/int_vect<3>
U5/int_vect<3>.CLKU5/int_vect<3>  .CLK n39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_202U5/int_vect<3>
U5/int_vect<3>.ARU5/int_vect<3>   .AR o39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_203U5/int_vect<3>
U5/int_vect<3>.CEU5/int_vect<3>   .CE p39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_204U5/int_vect<3>
U5/int_vect<4>.DU5/int_vect<4>    .D q39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_205U5/int_vect<4>
U5/int_vect<4>.CLKU5/int_vect<4>  .CLK r39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_206U5/int_vect<4>
U5/int_vect<4>.ARU5/int_vect<4>   .AR s39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_207U5/int_vect<4>
U5/int_vect<4>.CEU5/int_vect<4>   .CE t39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_208U5/int_vect<4>
U5/int_vect<5>.DU5/int_vect<5>    .D u39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_209U5/int_vect<5>
U5/int_vect<5>.CLKU5/int_vect<5>  .CLK v39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_210U5/int_vect<5>
U5/int_vect<5>.ARU5/int_vect<5>   .AR w39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_211U5/int_vect<5>
U5/int_vect<5>.CEU5/int_vect<5>   .CE x39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_212U5/int_vect<5>
U5/int_vect<6>.DU5/int_vect<6>    .D y39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_213U5/int_vect<6>
U5/int_vect<6>.CLKU5/int_vect<6>  .CLK z39   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_214U5/int_vect<6>
U5/int_vect<6>.ARU5/int_vect<6>   .AR a40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_215U5/int_vect<6>
U5/int_vect<6>.CEU5/int_vect<6>   .CE b40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_216U5/int_vect<6>
U5/int_vect<7>.DU5/int_vect<7>    .D c40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_217U5/int_vect<7>
U5/int_vect<7>.CLKU5/int_vect<7>  .CLK d40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_218U5/int_vect<7>
U5/int_vect<7>.ARU5/int_vect<7>   .AR e40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_219U5/int_vect<7>
U5/int_vect<7>.CEU5/int_vect<7>   .CE f40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_220U5/int_vect<7>
U5/jtag_num_bits<0>.DU5/jtag_num_bits<0>    .D g40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_221U5/jtag_num_bits<0>
U5/jtag_num_bits<0>.CLKU5/jtag_num_bits<0>  .CLK h40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_222U5/jtag_num_bits<0>
U5/jtag_num_bits<0>.ARU5/jtag_num_bits<0>   .AR i40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_223U5/jtag_num_bits<0>
U5/jtag_num_bits<0>.CEU5/jtag_num_bits<0>   .CE j40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_224U5/jtag_num_bits<0>
U5/jtag_num_bits<1>.DU5/jtag_num_bits<1>    .D k40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_225U5/jtag_num_bits<1>
U5/jtag_num_bits<1>.CLKU5/jtag_num_bits<1>  .CLK l40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_226U5/jtag_num_bits<1>
U5/jtag_num_bits<1>.ARU5/jtag_num_bits<1>   .AR m40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_227U5/jtag_num_bits<1>
U5/jtag_num_bits<1>.CEU5/jtag_num_bits<1>   .CE n40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_228U5/jtag_num_bits<1>
U5/jtag_num_bits<2>.DU5/jtag_num_bits<2>    .D o40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_229U5/jtag_num_bits<2>
U5/jtag_num_bits<2>.CLKU5/jtag_num_bits<2>  .CLK p40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_230U5/jtag_num_bits<2>
U5/jtag_num_bits<2>.ARU5/jtag_num_bits<2>   .AR q40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_231U5/jtag_num_bits<2>
U5/jtag_num_bits<2>.CEU5/jtag_num_bits<2>   .CE r40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_232U5/jtag_num_bits<2>
U5/jtag_num_bits<3>.DU5/jtag_num_bits<3>    .D s40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_233U5/jtag_num_bits<3>
U5/jtag_num_bits<3>.CLKU5/jtag_num_bits<3>  .CLK t40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_234U5/jtag_num_bits<3>
U5/jtag_num_bits<3>.ARU5/jtag_num_bits<3>   .AR u40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_235U5/jtag_num_bits<3>
U5/jtag_num_bits<3>.CEU5/jtag_num_bits<3>   .CE v40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_236U5/jtag_num_bits<3>
U5/tdi_bits<0>.CLKU5/tdi_bits<0>  .CLK x40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_238U5/tdi_bits<0>
U5/tdi_bits<0>.ARU5/tdi_bits<0>   .AR y40   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_239U5/tdi_bits<0>
U5/tdi_bits<1>.CLKU5/tdi_bits<1>  .CLK b41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_242U5/tdi_bits<1>
U5/tdi_bits<1>.ARU5/tdi_bits<1>   .AR c41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_243U5/tdi_bits<1>
U5/tdi_bits<2>.CLKU5/tdi_bits<2>  .CLK f41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_246U5/tdi_bits<2>
U5/tdi_bits<2>.ARU5/tdi_bits<2>   .AR g41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_247U5/tdi_bits<2>
U5/tdi_bits<3>.CLKU5/tdi_bits<3>  .CLK j41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_250U5/tdi_bits<3>
U5/tdi_bits<3>.ARU5/tdi_bits<3>   .AR k41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_251U5/tdi_bits<3>
U5/tdi_bits<4>.CLKU5/tdi_bits<4>  .CLK n41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_254U5/tdi_bits<4>
U5/tdi_bits<4>.ARU5/tdi_bits<4>   .AR o41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_255U5/tdi_bits<4>
U5/tdi_bits<5>.CLKU5/tdi_bits<5>  .CLK r41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_258U5/tdi_bits<5>
U5/tdi_bits<5>.ARU5/tdi_bits<5>   .AR s41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_259U5/tdi_bits<5>
U5/tdi_bits<6>.CLKU5/tdi_bits<6>  .CLK v41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_262U5/tdi_bits<6>
U5/tdi_bits<6>.ARU5/tdi_bits<6>   .AR w41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_263U5/tdi_bits<6>
U5/tdi_bits<7>.DU5/tdi_bits<7>    .D y41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_265U5/tdi_bits<7>
U5/tdi_bits<7>.CLKU5/tdi_bits<7>  .CLK z41   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_266U5/tdi_bits<7>
U5/tdi_bits<7>.ARU5/tdi_bits<7>   .AR a42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_267U5/tdi_bits<7>
U5/tdo_bits<1>.DU5/tdo_bits<1>    .D c42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_269U5/tdo_bits<1>
U5/tdo_bits<1>.CLKU5/tdo_bits<1>  .CLK d42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_270U5/tdo_bits<1>
U5/tdo_bits<1>.ARU5/tdo_bits<1>   .AR e42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_271U5/tdo_bits<1>
U5/tdo_bits<2>.DU5/tdo_bits<2>    .D g42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_273U5/tdo_bits<2>
U5/tdo_bits<2>.CLKU5/tdo_bits<2>  .CLK h42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_274U5/tdo_bits<2>
U5/tdo_bits<2>.ARU5/tdo_bits<2>   .AR i42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_275U5/tdo_bits<2>
U5/tdo_bits<3>.DU5/tdo_bits<3>    .D k42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_277U5/tdo_bits<3>
U5/tdo_bits<3>.CLKU5/tdo_bits<3>  .CLK l42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_278U5/tdo_bits<3>
U5/tdo_bits<3>.ARU5/tdo_bits<3>   .AR m42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_279U5/tdo_bits<3>
U5/tdo_bits<4>.DU5/tdo_bits<4>    .D o42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_281U5/tdo_bits<4>
U5/tdo_bits<4>.CLKU5/tdo_bits<4>  .CLK p42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_282U5/tdo_bits<4>
U5/tdo_bits<4>.ARU5/tdo_bits<4>   .AR q42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_283U5/tdo_bits<4>
U5/tdo_bits<5>.DU5/tdo_bits<5>    .D s42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_285U5/tdo_bits<5>
U5/tdo_bits<5>.CLKU5/tdo_bits<5>  .CLK t42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_286U5/tdo_bits<5>
U5/tdo_bits<5>.ARU5/tdo_bits<5>   .AR u42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_287U5/tdo_bits<5>
U5/tdo_bits<6>.DU5/tdo_bits<6>    .D w42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_289U5/tdo_bits<6>
U5/tdo_bits<6>.CLKU5/tdo_bits<6>  .CLK x42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_290U5/tdo_bits<6>
U5/tdo_bits<6>.ARU5/tdo_bits<6>   .AR y42   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_291U5/tdo_bits<6>
U5/tdo_bits<7>.DU5/tdo_bits<7>    .D a43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_293U5/tdo_bits<7>
U5/tdo_bits<7>.CLKU5/tdo_bits<7>  .CLK b43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_294U5/tdo_bits<7>
U5/tdo_bits<7>.ARU5/tdo_bits<7>   .AR c43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_295U5/tdo_bits<7>
       U3/r8.D      U3/r8    .D e43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_297         U3/r8
     U3/r8.CLK      U3/r8  .CLK f43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_298         U3/r8
      U3/r8.AP      U3/r8   .AP g43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_299         U3/r8
U5/gol_notready_reg.CLKU5/gol_notready_reg  .CLK j43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_302U5/gol_notready_reg
U5/gol_notready_reg.ARU5/gol_notready_reg   .AR k43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_303U5/gol_notready_reg
U5/mem_done_reg.DU5/mem_done_reg    .D m43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_305U5/mem_done_reg
U5/mem_done_reg.CLKU5/mem_done_reg  .CLK n43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_306U5/mem_done_reg
U5/mem_done_reg.ARU5/mem_done_reg   .AR o43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_307U5/mem_done_reg
U5/not_sel_tim_reg.CLKU5/not_sel_tim_reg  .CLK r43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_310U5/not_sel_tim_reg
U5/not_sel_tim_reg.ARU5/not_sel_tim_reg   .AR s43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_311U5/not_sel_tim_reg
U5/qpll_error_reg.CLKU5/qpll_error_reg  .CLK v43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_314U5/qpll_error_reg
U5/qpll_error_reg.ARU5/qpll_error_reg   .AR w43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_315U5/qpll_error_reg
U5/qpll_hasunlock_reg.CLKU5/qpll_hasunlock_reg  .CLK z43   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_318U5/qpll_hasunlock_reg
U5/qpll_hasunlock_reg.ARU5/qpll_hasunlock_reg   .AR a44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_319U5/qpll_hasunlock_reg
U5/ros_waiting_reg.DU5/ros_waiting_reg    .D c44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_321U5/ros_waiting_reg
U5/ros_waiting_reg.CLKU5/ros_waiting_reg  .CLK d44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_322U5/ros_waiting_reg
U5/ros_waiting_reg.ARU5/ros_waiting_reg   .AR e44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_323U5/ros_waiting_reg
U5/tdo_bits<0>.DU5/tdo_bits<0>    .D g44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_325U5/tdo_bits<0>
U5/tdo_bits<0>.CLKU5/tdo_bits<0>  .CLK h44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_326U5/tdo_bits<0>
U5/tdo_bits<0>.ARU5/tdo_bits<0>   .AR i44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_327U5/tdo_bits<0>
prgm_fpga<0>.Dprgm_fpga<0>    .D k44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_329  prgm_fpga<0>
prgm_fpga<0>.CLKprgm_fpga<0>  .CLK l44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_330  prgm_fpga<0>
prgm_fpga<0>.APprgm_fpga<0>   .AP m44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_331  prgm_fpga<0>
prgm_fpga<1>.Dprgm_fpga<1>    .D o44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_333  prgm_fpga<1>
prgm_fpga<1>.CLKprgm_fpga<1>  .CLK p44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_334  prgm_fpga<1>
prgm_fpga<1>.APprgm_fpga<1>   .AP q44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_335  prgm_fpga<1>
prgm_fpga<2>.Dprgm_fpga<2>    .D s44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_337  prgm_fpga<2>
prgm_fpga<2>.CLKprgm_fpga<2>  .CLK t44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_338  prgm_fpga<2>
prgm_fpga<2>.APprgm_fpga<2>   .AP u44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_339  prgm_fpga<2>
prgm_fpga<3>.Dprgm_fpga<3>    .D w44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_341  prgm_fpga<3>
prgm_fpga<3>.CLKprgm_fpga<3>  .CLK x44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_342  prgm_fpga<3>
prgm_fpga<3>.APprgm_fpga<3>   .AP y44   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_343  prgm_fpga<3>
prgm_fpga<4>.Dprgm_fpga<4>    .D a45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_345  prgm_fpga<4>
prgm_fpga<4>.CLKprgm_fpga<4>  .CLK b45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_346  prgm_fpga<4>
prgm_fpga<4>.APprgm_fpga<4>   .AP c45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_347  prgm_fpga<4>
       U3/r4.D      U3/r4    .D e45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_349         U3/r4
     U3/r4.CLK      U3/r4  .CLK f45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_350         U3/r4
      U3/r4.AR      U3/r4   .AR g45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_351         U3/r4
      U3/r4.CE      U3/r4   .CE h45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_352         U3/r4
     cscr_p<0>  cscr_p<0>       i45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_353     cscr_p<0>
     cscr_p<1>  cscr_p<1>       j45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_354     cscr_p<1>
     cscr_p<2>  cscr_p<2>       k45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_355     cscr_p<2>
     cscr_p<4>  cscr_p<4>       l45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_356     cscr_p<4>
        irq<7>     irq<7>       m45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_357        irq<7>
         db<0>      db<0>       n45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_358         db<0>
      db<0>.OE      db<0>   .OE o45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_359         db<0>
         db<1>      db<1>       p45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_360         db<1>
      db<1>.OE      db<1>   .OE q45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_361         db<1>
         db<2>      db<2>       r45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_362         db<2>
      db<2>.OE      db<2>   .OE s45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_363         db<2>
         db<3>      db<3>       t45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_364         db<3>
      db<3>.OE      db<3>   .OE u45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_365         db<3>
         db<4>      db<4>       v45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_366         db<4>
      db<4>.OE      db<4>   .OE w45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_367         db<4>
         db<5>      db<5>       x45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_368         db<5>
      db<5>.OE      db<5>   .OE y45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_369         db<5>
         db<6>      db<6>       z45   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_370         db<6>
      db<6>.OE      db<6>   .OE a46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_371         db<6>
         db<7>      db<7>       b46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_372         db<7>
      db<7>.OE      db<7>   .OE c46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_373         db<7>
        db<11>     db<11>       d46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_374        db<11>
     db<11>.OE     db<11>   .OE e46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_375        db<11>
        db<12>     db<12>       f46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_376        db<12>
     db<12>.OE     db<12>   .OE g46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_377        db<12>
        db<13>     db<13>       h46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_378        db<13>
     db<13>.OE     db<13>   .OE i46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_379        db<13>
        db<14>     db<14>       j46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_380        db<14>
     db<14>.OE     db<14>   .OE k46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_381        db<14>
        db<15>     db<15>       l46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_382        db<15>
     db<15>.OE     db<15>   .OE m46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_383        db<15>
U5/state_FFD3.DU5/state_FFD3    .D n46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_384 U5/state_FFD3
U5/state_FFD3.CLKU5/state_FFD3  .CLK o46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_385 U5/state_FFD3
U5/state_FFD3.ARU5/state_FFD3   .AR p46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_386 U5/state_FFD3
U5/state_FFD2.DU5/state_FFD2    .D q46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_387 U5/state_FFD2
U5/state_FFD2.CLKU5/state_FFD2  .CLK r46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_388 U5/state_FFD2
U5/state_FFD2.ARU5/state_FFD2   .AR s46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_389 U5/state_FFD2
U5/state_FFD1.DU5/state_FFD1    .D t46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_390 U5/state_FFD1
U5/state_FFD1.CLKU5/state_FFD1  .CLK u46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_391 U5/state_FFD1
U5/state_FFD1.ARU5/state_FFD1   .AR v46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_392 U5/state_FFD1
     int_rst.D    int_rst    .D w46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_393       int_rst
   int_rst.CLK    int_rst  .CLK x46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_394       int_rst
    int_rst.AR    int_rst   .AR y46   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_395       int_rst
U5/cclk_counter<4>.CLKU5/cclk_counter<4>  .CLK b47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_398U5/cclk_counter<4>
U5/cclk_counter<4>.ARU5/cclk_counter<4>   .AR c47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_399U5/cclk_counter<4>
    fl_tck_r.D   fl_tck_r    .D d47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_400      fl_tck_r
  fl_tck_r.CLK   fl_tck_r  .CLK e47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_401      fl_tck_r
   fl_tck_r.AR   fl_tck_r   .AR f47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_402      fl_tck_r
U5/bits_to_send<0>.CLKU5/bits_to_send<0>  .CLK h47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_404U5/bits_to_send<0>
U5/bits_to_send<0>.ARU5/bits_to_send<0>   .AR i47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_405U5/bits_to_send<0>
U5/bits_to_send<1>.CLKU5/bits_to_send<1>  .CLK k47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_407U5/bits_to_send<1>
U5/bits_to_send<1>.ARU5/bits_to_send<1>   .AR l47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_408U5/bits_to_send<1>
U5/bits_to_send<2>.CLKU5/bits_to_send<2>  .CLK n47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_410U5/bits_to_send<2>
U5/bits_to_send<2>.ARU5/bits_to_send<2>   .AR o47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_411U5/bits_to_send<2>
U5/cclk_counter<0>.CLKU5/cclk_counter<0>  .CLK q47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_413U5/cclk_counter<0>
U5/cclk_counter<0>.ARU5/cclk_counter<0>   .AR r47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_414U5/cclk_counter<0>
U5/jtag_shift.DU5/jtag_shift    .D s47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_415 U5/jtag_shift
U5/jtag_shift.CLKU5/jtag_shift  .CLK t47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_416 U5/jtag_shift
U5/jtag_shift.ARU5/jtag_shift   .AR u47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_417 U5/jtag_shift
U5/bits_to_send<3>.CLKU5/bits_to_send<3>  .CLK w47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_419U5/bits_to_send<3>
U5/bits_to_send<3>.ARU5/bits_to_send<3>   .AR x47   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_420U5/bits_to_send<3>
U5/cclk_counter<1>.CLKU5/cclk_counter<1>  .CLK a48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_423U5/cclk_counter<1>
U5/cclk_counter<1>.ARU5/cclk_counter<1>   .AR b48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_424U5/cclk_counter<1>
U5/cclk_counter<2>.CLKU5/cclk_counter<2>  .CLK e48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_427U5/cclk_counter<2>
U5/cclk_counter<2>.ARU5/cclk_counter<2>   .AR f48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_428U5/cclk_counter<2>
U5/cclk_counter<3>.CLKU5/cclk_counter<3>  .CLK i48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_431U5/cclk_counter<3>
U5/cclk_counter<3>.ARU5/cclk_counter<3>   .AR j48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_432U5/cclk_counter<3>
 U5/jtag_end.DU5/jtag_end    .D k48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_433   U5/jtag_end
U5/jtag_end.CLKU5/jtag_end  .CLK l48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_434   U5/jtag_end
U5/jtag_end.ARU5/jtag_end   .AR m48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_435   U5/jtag_end
  U5/tdo_reg.D U5/tdo_reg    .D n48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_436    U5/tdo_reg
U5/tdo_reg.CLK U5/tdo_reg  .CLK o48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_437    U5/tdo_reg
 U5/tdo_reg.AR U5/tdo_reg   .AR p48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_438    U5/tdo_reg
     U1/q1.CLK      U1/q1  .CLK r48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_440         U1/q1
      U1/q1.AR      U1/q1   .AR s48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_441         U1/q1
   U1/dssync.D  U1/dssync    .D u48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_443     U1/dssync
 U1/dssync.CLK  U1/dssync  .CLK v48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_444     U1/dssync
  U1/dssync.AR  U1/dssync   .AR w48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_445     U1/dssync
       U3/r6.D      U3/r6    .D x48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_446         U3/r6
     U3/r6.CLK      U3/r6  .CLK y48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_447         U3/r6
      U3/r6.AR      U3/r6   .AR z48   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_448         U3/r6
       U3/r7.D      U3/r7    .D a49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_449         U3/r7
     U3/r7.CLK      U3/r7  .CLK b49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_450         U3/r7
      U3/r7.AR      U3/r7   .AR c49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_451         U3/r7
U5/flash_tck.DU5/flash_tck    .D d49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_452  U5/flash_tck
U5/flash_tck.CLKU5/flash_tck  .CLK e49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_453  U5/flash_tck
U5/flash_tck.ARU5/flash_tck   .AR f49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_454  U5/flash_tck
   U5/mem_d0.D  U5/mem_d0    .D g49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_455     U5/mem_d0
 U5/mem_d0.CLK  U5/mem_d0  .CLK h49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_456     U5/mem_d0
  U5/mem_d0.AR  U5/mem_d0   .AR i49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_457     U5/mem_d0
   U5/ros_w0.D  U5/ros_w0    .D j49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_458     U5/ros_w0
 U5/ros_w0.CLK  U5/ros_w0  .CLK k49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_459     U5/ros_w0
  U5/ros_w0.AR  U5/ros_w0   .AR l49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_460     U5/ros_w0
  ULED1/q1.CLK   ULED1/q1  .CLK n49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_462      ULED1/q1
   ULED1/q1.AR   ULED1/q1   .AR o49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_463      ULED1/q1
    ULED1/q3.D   ULED1/q3    .D q49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_465      ULED1/q3
  ULED1/q3.CLK   ULED1/q3  .CLK r49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_466      ULED1/q3
   ULED1/q3.AR   ULED1/q3   .AR s49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_467      ULED1/q3
  ULED2/q1.CLK   ULED2/q1  .CLK u49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_469      ULED2/q1
   ULED2/q1.AR   ULED2/q1   .AR v49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_470      ULED2/q1
    ULED2/q3.D   ULED2/q3    .D x49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_472      ULED2/q3
  ULED2/q3.CLK   ULED2/q3  .CLK y49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_473      ULED2/q3
   ULED2/q3.AR   ULED2/q3   .AR z49   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_474      ULED2/q3
  ULED3/q1.CLK   ULED3/q1  .CLK b50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_476      ULED3/q1
   ULED3/q1.AR   ULED3/q1   .AR c50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_477      ULED3/q1
    ULED3/q3.D   ULED3/q3    .D e50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_479      ULED3/q3
  ULED3/q3.CLK   ULED3/q3  .CLK f50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_480      ULED3/q3
   ULED3/q3.AR   ULED3/q3   .AR g50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_481      ULED3/q3
       U1/q6.D      U1/q6    .D h50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_482         U1/q6
     U1/q6.CLK      U1/q6  .CLK i50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_483         U1/q6
      U1/q6.AR      U1/q6   .AR j50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_484         U1/q6
       U1/q7.D      U1/q7    .D k50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_485         U1/q7
     U1/q7.CLK      U1/q7  .CLK l50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_486         U1/q7
      U1/q7.AR      U1/q7   .AR m50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_487         U1/q7
       U1/q9.D      U1/q9    .D n50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_488         U1/q9
     U1/q9.CLK      U1/q9  .CLK o50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_489         U1/q9
      U1/q9.AR      U1/q9   .AR p50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_490         U1/q9
       U3/r5.D      U3/r5    .D q50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_491         U3/r5
     U3/r5.CLK      U3/r5  .CLK r50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_492         U3/r5
      U3/r5.AR      U3/r5   .AR s50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_493         U3/r5
    fl_tdi_r.D   fl_tdi_r    .D t50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_494      fl_tdi_r
  fl_tdi_r.CLK   fl_tdi_r  .CLK u50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_495      fl_tdi_r
   fl_tdi_r.AR   fl_tdi_r   .AR v50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_496      fl_tdi_r
    fl_tms_r.D   fl_tms_r    .D w50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_497      fl_tms_r
  fl_tms_r.CLK   fl_tms_r  .CLK x50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_498      fl_tms_r
   fl_tms_r.AR   fl_tms_r   .AR y50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_499      fl_tms_r
       U3/r3.D      U3/r3    .D z50   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_500         U3/r3
     U3/r3.CLK      U3/r3  .CLK a51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_501         U3/r3
      U3/r3.AR      U3/r3   .AR b51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_502         U3/r3
      fl_tdo.D     fl_tdo    .D c51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_503        fl_tdo
    fl_tdo.CLK     fl_tdo  .CLK d51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_504        fl_tdo
     fl_tdo.AR     fl_tdo   .AR e51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_505        fl_tdo
flash_tck_p<2>flash_tck_p<2>       f51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_506flash_tck_p<2>
flash_tck_p<4>flash_tck_p<4>       g51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_507flash_tck_p<4>
       U1/q4.D      U1/q4    .D h51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_508         U1/q4
     U1/q4.CLK      U1/q4  .CLK i51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_509         U1/q4
  U5/reset_1.D U5/reset_1    .D j51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_510    U5/reset_1
U5/reset_1.CLK U5/reset_1  .CLK k51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_511    U5/reset_1
U5/s_reset_1.DU5/s_reset_1    .D l51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_512  U5/s_reset_1
U5/s_reset_1.CLKU5/s_reset_1  .CLK m51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_513  U5/s_reset_1
      U1/q44.D     U1/q44    .D n51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_514        U1/q44
    U1/q44.CLK     U1/q44  .CLK o51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_515        U1/q44
     U1/q444.D    U1/q444    .D p51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_516       U1/q444
   U1/q444.CLK    U1/q444  .CLK q51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_517       U1/q444
       U1/q8.D      U1/q8    .D r51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_518         U1/q8
     U1/q8.CLK      U1/q8  .CLK s51   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_519         U1/q8
  U5/reset_2.D U5/reset_2    .D n52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_520    U5/reset_2
U5/reset_2.CLK U5/reset_2  .CLK o52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_521    U5/reset_2
U5/s_reset_2.DU5/s_reset_2    .D p52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_522  U5/s_reset_2
U5/s_reset_2.CLKU5/s_reset_2  .CLK q52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_523  U5/s_reset_2
       dtack_p    dtack_p       r52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_524       dtack_p
flash_tck_p<1>flash_tck_p<1>       s52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_525flash_tck_p<1>
   flash_tdi_pflash_tdi_p       t52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_526   flash_tdi_p
   flash_tms_pflash_tms_p       u52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_527   flash_tms_p
           mrs        mrs       v52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_528           mrs
     cclk<0>.D    cclk<0>    .D w52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_529       cclk<0>
   cclk<0>.CLK    cclk<0>  .CLK x52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_530       cclk<0>
     cclk<1>.D    cclk<1>    .D y52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_531       cclk<1>
   cclk<1>.CLK    cclk<1>  .CLK z52   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_532       cclk<1>
     cclk<2>.D    cclk<2>    .D a53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_533       cclk<2>
   cclk<2>.CLK    cclk<2>  .CLK b53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_534       cclk<2>
     cclk<3>.D    cclk<3>    .D c53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_535       cclk<3>
   cclk<3>.CLK    cclk<3>  .CLK d53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_536       cclk<3>
     cclk<4>.D    cclk<4>    .D e53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_537       cclk<4>
   cclk<4>.CLK    cclk<4>  .CLK f53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_538       cclk<4>
     cscr_p<3>  cscr_p<3>       g53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_539     cscr_p<3>
     cscr_p<5>  cscr_p<5>       h53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_540     cscr_p<5>
     cscr_p<6>  cscr_p<6>       i53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_541     cscr_p<6>
flash_tck_p<0>flash_tck_p<0>       j53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_542flash_tck_p<0>
flash_tck_p<3>flash_tck_p<3>       k53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_543flash_tck_p<3>
flash_tck_p<5>flash_tck_p<5>       l53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_544flash_tck_p<5>
        g245_p     g245_p       m53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_545        g245_p
     gol_reset  gol_reset       n53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_546     gol_reset
       iackout    iackout       o53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_547       iackout
        irq<1>     irq<1>       p53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_548        irq<1>
        irq<2>     irq<2>       q53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_549        irq<2>
        irq<3>     irq<3>       r53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_550        irq<3>
        irq<4>     irq<4>       s53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_551        irq<4>
        irq<5>     irq<5>       t53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_552        irq<5>
        irq<6>     irq<6>       u53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_553        irq<6>
        ldpreg     ldpreg       v53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_554        ldpreg
    qpll_reset qpll_reset       w53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_555    qpll_reset
prgm_fpga_p<4>prgm_fpga_p<4>       x53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_556prgm_fpga_p<4>
prgm_fpga_p<3>prgm_fpga_p<3>       y53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_557prgm_fpga_p<3>
prgm_fpga_p<2>prgm_fpga_p<2>       z53   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_558prgm_fpga_p<2>
prgm_fpga_p<1>prgm_fpga_p<1>       a54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_559prgm_fpga_p<1>
prgm_fpga_p<0>prgm_fpga_p<0>       b54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_560prgm_fpga_p<0>
      add_hold   add_hold       c54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_561      add_hold
   dtack_led.D  dtack_led    .D d54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_562     dtack_led
 dtack_led.CLK  dtack_led  .CLK e54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_563     dtack_led
  dtack_led.AP  dtack_led   .AP f54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_564     dtack_led
        enw_vf     enw_vf       g54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_565        enw_vf
        etr_vf     etr_vf       h54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_566        etr_vf
        i2c_rd     i2c_rd       i54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_567        i2c_rd
        i2c_wr     i2c_wr       j54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_568        i2c_wr
  intrpt_led.D intrpt_led    .D k54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_569    intrpt_led
intrpt_led.CLK intrpt_led  .CLK l54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_570    intrpt_led
 intrpt_led.AP intrpt_led   .AP m54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_571    intrpt_led
           prs        prs       n54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_572           prs
   spare_led.D  spare_led    .D o54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_573     spare_led
 spare_led.CLK  spare_led  .CLK p54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_574     spare_led
  spare_led.AR  spare_led   .AR q54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_575     spare_led
       tp2.CLK        tp2  .CLK s54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_577           tp2
        tp2.AP        tp2   .AP t54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_578           tp2
     etr_x.CLK      etr_x  .CLK w54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_581         etr_x
      etr_x.AP      etr_x   .AP x54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_582         etr_x
           tp3        tp3       z54   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_584           tp3
       reset_p    reset_p       a55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_585       reset_p
           tp4        tp4       b55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_586           tp4
      vspare_0   vspare_0       c55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_587      vspare_0
      vspare_1   vspare_1       d55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_588      vspare_1
      cspare_9   cspare_9       e55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_589      cspare_9
      cspare_8   cspare_8       f55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_590      cspare_8
    add_f_p<9> add_f_p<9>       g55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_591    add_f_p<9>
   add_f_p<15>add_f_p<15>       h55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_592   add_f_p<15>
   add_f_p<14>add_f_p<14>       i55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_593   add_f_p<14>
   add_f_p<13>add_f_p<13>       j55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_594   add_f_p<13>
   add_f_p<12>add_f_p<12>       k55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_595   add_f_p<12>
   add_f_p<11>add_f_p<11>       l55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_596   add_f_p<11>
   add_f_p<10>add_f_p<10>       m55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_597   add_f_p<10>
      mspare_3   mspare_3       n55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_598      mspare_3
      mspare_2   mspare_2       o55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_599      mspare_2
      mspare_1   mspare_1       p55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_600      mspare_1
      mspare_0   mspare_0       q55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_601      mspare_0
        on_244     on_244       r55   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_602        on_244
     ack_int.Q    ack_int    .Q f79   PI  -  -  -| -  -| - 19 -   -             -             -
U5/jtag_start.QU5/jtag_start    .Q g79   PI  -  -  -| -  -| - 11 -   -             -             -
  int_lev<0>.Q int_lev<0>    .Q h79   PI  -  -  -| -  -| -  9 -   -             -             -
  int_lev<1>.Q int_lev<1>    .Q i79   PI  -  -  -| -  -| -  9 -   -             -             -
  int_lev<2>.Q int_lev<2>    .Q j79   PI  -  -  -| -  -| -  9 -   -             -             -
U5/cclk_freq<1>.QU5/cclk_freq<1>    .Q k79   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
ena_evres_prgm.Qena_evres_prgm    .Q l79   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
flash_ena_5_rosmem.Qflash_ena_5_rosmem    .Q m79   PI  -  -  -| -  -| -  8 -   -             -             -
U5/cclk_freq<0>.QU5/cclk_freq<0>    .Q n79   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/cuenta_prgm_0_0.QU5/cuenta_prgm_0_0    .Q o79   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
U5/flash_enable<4>.QU5/flash_enable<4>    .Q p79   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
U5/cclk_freq<2>.QU5/cclk_freq<2>    .Q q79   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/cuenta_prgm_0_1.QU5/cuenta_prgm_0_1    .Q r79   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
U5/cuenta_prgm_0_2.QU5/cuenta_prgm_0_2    .Q s79   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
U5/cuenta_prgm_0_3.QU5/cuenta_prgm_0_3    .Q t79   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
U5/flash_enable<0>.QU5/flash_enable<0>    .Q u79   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
U5/flash_enable<1>.QU5/flash_enable<1>    .Q v79   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
U5/flash_enable<2>.QU5/flash_enable<2>    .Q w79   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
U5/flash_enable<3>.QU5/flash_enable<3>    .Q x79   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
   dtack_int.Q  dtack_int    .Q y79   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
   fl_vme<0>.Q  fl_vme<0>    .Q z79   PI  -  -  -| -  -| - 11 -   -             -             -
   fl_vme<1>.Q  fl_vme<1>    .Q a80   PI  -  -  -| -  -| - 11 -   -             -             -
   fl_vme<2>.Q  fl_vme<2>    .Q b80   PI  -  -  -| -  -| - 11 -   -             -             -
       U1/q2.Q      U1/q2    .Q c80   PI  -  -  -| -  -| -  7 -   -             -             -
U5/cuenta_prgm_0_4.QU5/cuenta_prgm_0_4    .Q d80   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
U5/ena_evres.QU5/ena_evres    .Q e80   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/ena_rst_prgm.QU5/ena_rst_prgm    .Q f80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/flash_tck_reg.QU5/flash_tck_reg    .Q g80   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/flash_tdi_reg.QU5/flash_tdi_reg    .Q h80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/flash_tms.QU5/flash_tms    .Q i80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/flash_tms_reg.QU5/flash_tms_reg    .Q j80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_ena_mdone.QU5/int_ena_mdone    .Q k80   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/int_ena_rosw.QU5/int_ena_rosw    .Q l80   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/int_ena_sff.QU5/int_ena_sff    .Q m80   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/int_ena_spaf.QU5/int_ena_spaf    .Q n80   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/int_vect<0>.QU5/int_vect<0>    .Q o80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_vect<1>.QU5/int_vect<1>    .Q p80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_vect<2>.QU5/int_vect<2>    .Q q80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_vect<3>.QU5/int_vect<3>    .Q r80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_vect<4>.QU5/int_vect<4>    .Q s80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_vect<5>.QU5/int_vect<5>    .Q t80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_vect<6>.QU5/int_vect<6>    .Q u80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/int_vect<7>.QU5/int_vect<7>    .Q v80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/jtag_num_bits<0>.QU5/jtag_num_bits<0>    .Q w80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/jtag_num_bits<1>.QU5/jtag_num_bits<1>    .Q x80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/jtag_num_bits<2>.QU5/jtag_num_bits<2>    .Q y80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/jtag_num_bits<3>.QU5/jtag_num_bits<3>    .Q z80   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/tdi_bits<0>.QU5/tdi_bits<0>    .Q a81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdi_bits<1>.QU5/tdi_bits<1>    .Q b81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdi_bits<2>.QU5/tdi_bits<2>    .Q c81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdi_bits<3>.QU5/tdi_bits<3>    .Q d81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdi_bits<4>.QU5/tdi_bits<4>    .Q e81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdi_bits<5>.QU5/tdi_bits<5>    .Q f81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdi_bits<6>.QU5/tdi_bits<6>    .Q g81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdi_bits<7>.QU5/tdi_bits<7>    .Q h81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdo_bits<1>.QU5/tdo_bits<1>    .Q i81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdo_bits<2>.QU5/tdo_bits<2>    .Q j81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdo_bits<3>.QU5/tdo_bits<3>    .Q k81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdo_bits<4>.QU5/tdo_bits<4>    .Q l81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdo_bits<5>.QU5/tdo_bits<5>    .Q m81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdo_bits<6>.QU5/tdo_bits<6>    .Q n81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/tdo_bits<7>.QU5/tdo_bits<7>    .Q o81   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
       U3/r8.Q      U3/r8    .Q p81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/gol_notready_reg.QU5/gol_notready_reg    .Q q81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/mem_done_reg.QU5/mem_done_reg    .Q r81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/not_sel_tim_reg.QU5/not_sel_tim_reg    .Q s81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/qpll_error_reg.QU5/qpll_error_reg    .Q t81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/qpll_hasunlock_reg.QU5/qpll_hasunlock_reg    .Q u81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/ros_waiting_reg.QU5/ros_waiting_reg    .Q v81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/tdo_bits<0>.QU5/tdo_bits<0>    .Q w81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
prgm_fpga<0>.Qprgm_fpga<0>    .Q x81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
prgm_fpga<1>.Qprgm_fpga<1>    .Q y81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
prgm_fpga<2>.Qprgm_fpga<2>    .Q z81   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
prgm_fpga<3>.Qprgm_fpga<3>    .Q a82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
prgm_fpga<4>.Qprgm_fpga<4>    .Q b82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       U3/r4.Q      U3/r4    .Q c82   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
U5/state_FFD3.QU5/state_FFD3    .Q d82   PI  -  -  -| -  -| - 11 -   -             -             -
U5/state_FFD2.QU5/state_FFD2    .Q e82   PI  -  -  -| -  -| - 12 -   -             -             -
U5/state_FFD1.QU5/state_FFD1    .Q f82   PI  -  -  -| -  -| - 12 -   -             -             -
     int_rst.Q    int_rst    .Q g82   PI  -  -  -| -  -| - 28 -   -             -             -
    fl_tck_r.Q   fl_tck_r    .Q h82   PI  -  -  -| -  -| -  6 -   -             -             -
U5/bits_to_send<0>.QU5/bits_to_send<0>    .Q i82   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
U5/bits_to_send<1>.QU5/bits_to_send<1>    .Q j82   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
U5/bits_to_send<2>.QU5/bits_to_send<2>    .Q k82   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/cclk_counter<0>.QU5/cclk_counter<0>    .Q l82   PI  -  -  -| -  -| -  5 -   -             -             -
U5/jtag_shift.QU5/jtag_shift    .Q m82   PI  -  -  -| -  -| - 17 -   -             -             -
U5/bits_to_send<3>.QU5/bits_to_send<3>    .Q n82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
 U5/jtag_end.QU5/jtag_end    .Q o82   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
  U5/tdo_reg.Q U5/tdo_reg    .Q p82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       U1/q1.Q      U1/q1    .Q q82   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
   U1/dssync.Q  U1/dssync    .Q r82   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
       U3/r6.Q      U3/r6    .Q s82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       U3/r7.Q      U3/r7    .Q t82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/flash_tck.QU5/flash_tck    .Q u82   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
   U5/mem_d0.Q  U5/mem_d0    .Q v82   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
   U5/ros_w0.Q  U5/ros_w0    .Q w82   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
    ULED1/q1.Q   ULED1/q1    .Q x82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
    ULED1/q3.Q   ULED1/q3    .Q y82   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
    ULED2/q1.Q   ULED2/q1    .Q z82   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
    ULED2/q3.Q   ULED2/q3    .Q a83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
    ULED3/q1.Q   ULED3/q1    .Q b83   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
    ULED3/q3.Q   ULED3/q3    .Q c83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
       U1/q6.Q      U1/q6    .Q d83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
       U1/q7.Q      U1/q7    .Q e83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
       U1/q9.Q      U1/q9    .Q f83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
       U3/r5.Q      U3/r5    .Q g83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
    fl_tdi_r.Q   fl_tdi_r    .Q h83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
    fl_tms_r.Q   fl_tms_r    .Q i83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
       U3/r3.Q      U3/r3    .Q j83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
       U1/q4.Q      U1/q4    .Q k83   PI  -  -  -| -  -| -  7 -   -             -             -
  U5/reset_1.Q U5/reset_1    .Q l83   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
U5/s_reset_1.QU5/s_reset_1    .Q m83   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
      U1/q44.Q     U1/q44    .Q n83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
     U1/q444.Q    U1/q444    .Q o83   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
       U1/q8.Q      U1/q8    .Q p83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
  U5/reset_2.Q U5/reset_2    .Q q83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
U5/s_reset_2.QU5/s_reset_2    .Q r83   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
U5/cclk_counter<4>.QU5/cclk_counter<4>    .Q s83   PI  -  -  -| -  -| - 10 -   -             -             -
U5/cclk_counter<1>.QU5/cclk_counter<1>    .Q t83   PI  -  -  -| -  -| -  4 -   -             -             -
U5/cclk_counter<2>.QU5/cclk_counter<2>    .Q u83   PI  -  -  -| -  -| -  3 -   -             -             -
U5/cclk_counter<3>.QU5/cclk_counter<3>    .Q v83   PI  -  -  -| -  -| -  2 -   -             -             -
      N_PZ_615   N_PZ_615     - i86 AINT  -  -  1|56  0|40  1 -   -U5/cclk_counter<0>.T             -
      N_PZ_653   N_PZ_653     - u87 AINT  -  -  1|56  4|40  1 -   -U5/cclk_counter<4>.T             -
      N_PZ_654   N_PZ_654     - v87 AINT  -  -  1|56  1|40  1 -   -U5/cclk_counter<1>.T             -
      N_PZ_655   N_PZ_655     - w87 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -U5/cclk_counter<2>.T             -
      N_PZ_656   N_PZ_656     - x87 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -U5/cclk_counter<3>.T             -
U5/cclk_counter<0>.TU5/cclk_counter<0>    .T e84   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_615U5/cclk_counter<0>
U5/cclk_counter<4>.TU5/cclk_counter<4>    .T w85   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_653U5/cclk_counter<4>
U5/cclk_counter<1>.TU5/cclk_counter<1>    .T x85   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_654U5/cclk_counter<1>
U5/cclk_counter<2>.TU5/cclk_counter<2>    .T y85   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_655U5/cclk_counter<2>
U5/cclk_counter<3>.TU5/cclk_counter<3>    .T z85   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_656U5/cclk_counter<3>
      N_PZ_692   N_PZ_692     - r90 AINT  -  -  3|56  4|40  1 -   -U5/gol_notready_reg.T             -
U5/gol_notready_reg.TU5/gol_notready_reg    .T q90   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_692U5/gol_notready_reg
      N_PZ_694   N_PZ_694     - v90 AINT  -  -  3|56  4|40  1 -   -U5/not_sel_tim_reg.T             -
U5/not_sel_tim_reg.TU5/not_sel_tim_reg    .T u90   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_694U5/not_sel_tim_reg
      N_PZ_695   N_PZ_695     - x90 AINT  -  -  3|56  4|40  1 -   -U5/qpll_error_reg.T             -
U5/qpll_error_reg.TU5/qpll_error_reg    .T w90   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_695U5/qpll_error_reg
      N_PZ_696   N_PZ_696     - z90 AINT  -  -  3|56  4|40  1 -   -U5/qpll_hasunlock_reg.T             -
U5/qpll_hasunlock_reg.TU5/qpll_hasunlock_reg    .T y90   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_696U5/qpll_hasunlock_reg
      N_PZ_704   N_PZ_704     - p91 AINT  -  -  1|56 12|40  1 -   -       U1/q1.T             -
       U1/q1.T      U1/q1    .T o91   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_704         U1/q1
      N_PZ_705   N_PZ_705     - r91 AINT  -  -  1|56  2|40  1 -   -    ULED1/q1.T             -
    ULED1/q1.T   ULED1/q1    .T q91   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_705      ULED1/q1
      N_PZ_706   N_PZ_706     - t91 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -    ULED2/q1.T             -
    ULED2/q1.T   ULED2/q1    .T s91   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_706      ULED2/q1
      N_PZ_707   N_PZ_707     - v91 AINT  -  -  1|56  3|40  1 -   -    ULED3/q1.T             -
    ULED3/q1.T   ULED3/q1    .T u91   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_707      ULED3/q1
      N_PZ_708   N_PZ_708     - x91 AINT  -  -  1|56 12|40  1 -   -         tp2.T             -
         tp2.T        tp2    .T w91   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_708           tp2
       etr_x.Q      etr_x    .Q y91   PI  -  -  -| -  -| -  1 -   -             -             -
      N_PZ_709   N_PZ_709     - a92 AINT  -  -  1|56 12|40  1 -   -       etr_x.T             -
       etr_x.T      etr_x    .T z91   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_709         etr_x
      N_PZ_710   N_PZ_710     - g96 AINT  -  -  3|56  4|40  1 -   -  i2c_ce_gol.T             -
      N_PZ_713   N_PZ_713     - j96 AINT  -  -  4|56  7|40  1 -   -flash_ena_5_rosmem.T             -
      N_PZ_714   N_PZ_714     - k96 AINT  -  -  4|56  7|40  1 -   -U5/flash_enable<4>.T             -
      N_PZ_724   N_PZ_724     - u96 AINT  -  -  3|56 10|40  1 -   -U5/int_ena_mdone.T             -
      N_PZ_725   N_PZ_725     - v96 AINT  -  -  3|56 10|40  1 -   -U5/int_ena_rosw.T             -
      N_PZ_726   N_PZ_726     - w96 AINT  -  -  3|56 10|40  1 -   -U5/int_ena_sff.T             -
      N_PZ_727   N_PZ_727     - x96 AINT  -  -  3|56 10|40  1 -   -U5/int_ena_spaf.T             -
      N_PZ_750   N_PZ_750     - u97 AINT  -  -  4|56  6|40  1 -   -U5/bits_to_send<0>.T             -
      N_PZ_751   N_PZ_751     - v97 AINT  -  -  4|56  7|40  1 -   -U5/bits_to_send<1>.T             -
      N_PZ_752   N_PZ_752     - w97 AINT  -  -  4|56  8|40  1 -   -U5/bits_to_send<2>.T             -
      N_PZ_754   N_PZ_754     - y97 AINT  -  -  4|56  9|40  1 -   -U5/bits_to_send<3>.T             -
      N_PZ_795   N_PZ_795     - n99 AINT  L  -  5|56  6|40  1 -   -U5/cuenta_prgm_0_0.D             -
      N_PZ_796   N_PZ_796     - o99 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -U5/tdi_bits<0>.D             -
      N_PZ_797   N_PZ_797     - p99 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -U5/tdi_bits<1>.D             -
      N_PZ_798   N_PZ_798     - q99 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -U5/tdi_bits<2>.D             -
      N_PZ_799   N_PZ_799     - r99 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -U5/tdi_bits<3>.D             -
      N_PZ_800   N_PZ_800     - s99 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -U5/tdi_bits<4>.D             -
      N_PZ_801   N_PZ_801     - t99 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -U5/tdi_bits<5>.D             -
      N_PZ_802   N_PZ_802     - u99 AINT  -  -  3|56  5|40  1 -   -U5/tdi_bits<6>.D             -
  i2c_ce_gol.T i2c_ce_gol    .T b92   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_710    i2c_ce_gol
flash_ena_5_rosmem.Tflash_ena_5_rosmem    .T e92   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_713flash_ena_5_rosmem
U5/flash_enable<4>.TU5/flash_enable<4>    .T f92   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_714U5/flash_enable<4>
U5/int_ena_mdone.TU5/int_ena_mdone    .T p92   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_724U5/int_ena_mdone
U5/int_ena_rosw.TU5/int_ena_rosw    .T q92   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_725U5/int_ena_rosw
U5/int_ena_sff.TU5/int_ena_sff    .T r92   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_726U5/int_ena_sff
U5/int_ena_spaf.TU5/int_ena_spaf    .T s92   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_727U5/int_ena_spaf
U5/bits_to_send<0>.TU5/bits_to_send<0>    .T p93   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_750U5/bits_to_send<0>
U5/bits_to_send<1>.TU5/bits_to_send<1>    .T q93   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_751U5/bits_to_send<1>
U5/bits_to_send<2>.TU5/bits_to_send<2>    .T r93   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_752U5/bits_to_send<2>
U5/bits_to_send<3>.TU5/bits_to_send<3>    .T t93   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_754U5/bits_to_send<3>
U5/cuenta_prgm_0_0.DU5/cuenta_prgm_0_0    .D o95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_795U5/cuenta_prgm_0_0
U5/tdi_bits<0>.DU5/tdi_bits<0>    .D p95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_796U5/tdi_bits<0>
U5/tdi_bits<1>.DU5/tdi_bits<1>    .D q95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_797U5/tdi_bits<1>
U5/tdi_bits<2>.DU5/tdi_bits<2>    .D r95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_798U5/tdi_bits<2>
U5/tdi_bits<3>.DU5/tdi_bits<3>    .D s95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_799U5/tdi_bits<3>
U5/tdi_bits<4>.DU5/tdi_bits<4>    .D t95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_800U5/tdi_bits<4>
U5/tdi_bits<5>.DU5/tdi_bits<5>    .D u95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_801U5/tdi_bits<5>
U5/tdi_bits<6>.DU5/tdi_bits<6>    .D v95   PO  -  -  -| -  -| -  0 -   -      N_PZ_802U5/tdi_bits<6>
      N_PZ_930   N_PZ_930     -s104 PINT  -  -  1|56  2|40 15 Y   -             -      N_PZ_930
      N_PZ_938   N_PZ_938     -a105 PINT  -  -  6|56  6|40 25 Y   -             -      N_PZ_938
      N_PZ_941   N_PZ_941     -d105 PINT  -  -  5|56  5|40 15 Y   -             -      N_PZ_941
      N_PZ_944   N_PZ_944     -g105 PINT  -  -  3|56  3|40 20 Y   -             -      N_PZ_944
      N_PZ_945   N_PZ_945     -h105 PINT  -  -  3|56  3|40 14 Y   -             -      N_PZ_945
      N_PZ_953   N_PZ_953     -p105 PINT  -  -  7|56  7|40  9 Y   -             -      N_PZ_953
      N_PZ_957   N_PZ_957     -t105 PINT  -  -  2|56  6|40  8 Y   -             -      N_PZ_957
      N_PZ_966   N_PZ_966     -c106 PINT  -  -  2|56  2|40  5 Y   -             -      N_PZ_966
      N_PZ_971   N_PZ_971     -h106 PINT  -  -  7|56  8|40  5 Y   -             -      N_PZ_971
      N_PZ_988   N_PZ_988     -y106 PINT  -  -  4|56  4|40  2 Y   -             -      N_PZ_988
     N_PZ_1002  N_PZ_1002     -m107 PINT  -  -  5|56  6|40  2 Y   -             -     N_PZ_1002
     N_PZ_1008  N_PZ_1008     -s107 PINT  -  -  2|56  3|40  5 Y   -             -     N_PZ_1008
     N_PZ_1032  N_PZ_1032     -q108 PINT  -  -  3|56  5|40  4 Y   -             -     N_PZ_1032
     N_PZ_1041  N_PZ_1041     -z108 PINT  -  -  2|56  4|40  1 Y   -             -     N_PZ_1041
     N_PZ_1042  N_PZ_1042     -a109 PINT  -  -  4|56  5|40  3 Y   -             -     N_PZ_1042
     N_PZ_1043  N_PZ_1043     -b109 PINT  -  -  2|56  6|40  3 Y   -             -     N_PZ_1043

------------------------------------------------------------
|  PinCnt = 163, NodeCnt = 141, Total = 304, TotalPt = 870 |
------------------------------------------------------------
sff<4>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_47, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
sff<3>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
sff<2>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
sff<1>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
sff<0>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
spaf<4>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
spaf<3>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
spaf<2>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_362, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
spaf<1>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
spaf<0>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
db<0>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --7--> (N_PZ_3, rosvme) (N_PZ_129, rosvme) (N_PZ_727, rosvme) (N_PZ_109, rosvme)  
         (N_PZ_710, rosvme) (N_PZ_988, rosvme) (N_PZ_796, rosvme) 
clk,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --137--> (N_PZ_4, rosvme) (N_PZ_8, rosvme) (N_PZ_12, rosvme) (N_PZ_16, rosvme)  
           (N_PZ_20, rosvme) (N_PZ_24, rosvme) (N_PZ_28, rosvme) (N_PZ_32, rosvme)  
           (N_PZ_36, rosvme) (N_PZ_40, rosvme) (N_PZ_50, rosvme) (N_PZ_54, rosvme)  
           (N_PZ_58, rosvme) (N_PZ_62, rosvme) (N_PZ_66, rosvme) (N_PZ_70, rosvme)  
           (N_PZ_74, rosvme) (N_PZ_78, rosvme) (N_PZ_82, rosvme) (N_PZ_86, rosvme)  
           (N_PZ_90, rosvme) (N_PZ_94, rosvme) (N_PZ_98, rosvme) (N_PZ_102, rosvme)  
           (N_PZ_106, rosvme) (N_PZ_110, rosvme) (N_PZ_114, rosvme) (N_PZ_118, rosvme)  
           (N_PZ_122, rosvme) (N_PZ_126, rosvme) (N_PZ_130, rosvme) (N_PZ_134, rosvme)  
           (N_PZ_138, rosvme) (N_PZ_142, rosvme) (N_PZ_146, rosvme) (N_PZ_150, rosvme)  
           (N_PZ_154, rosvme) (N_PZ_158, rosvme) (N_PZ_162, rosvme) (N_PZ_166, rosvme)  
           (N_PZ_170, rosvme) (N_PZ_174, rosvme) (N_PZ_178, rosvme) (N_PZ_182, rosvme)  
           (N_PZ_186, rosvme) (N_PZ_190, rosvme) (N_PZ_194, rosvme) (N_PZ_198, rosvme)  
           (N_PZ_202, rosvme) (N_PZ_206, rosvme) (N_PZ_210, rosvme) (N_PZ_214, rosvme)  
           (N_PZ_218, rosvme) (N_PZ_222, rosvme) (N_PZ_226, rosvme) (N_PZ_230, rosvme)  
           (N_PZ_234, rosvme) (N_PZ_238, rosvme) (N_PZ_242, rosvme) (N_PZ_246, rosvme)  
           (N_PZ_250, rosvme) (N_PZ_254, rosvme) (N_PZ_258, rosvme) (N_PZ_262, rosvme)  
           (N_PZ_266, rosvme) (N_PZ_270, rosvme) (N_PZ_274, rosvme) (N_PZ_278, rosvme)  
           (N_PZ_282, rosvme) (N_PZ_286, rosvme) (N_PZ_290, rosvme) (N_PZ_294, rosvme)  
           (N_PZ_298, rosvme) (N_PZ_302, rosvme) (N_PZ_306, rosvme) (N_PZ_310, rosvme)  
           (N_PZ_314, rosvme) (N_PZ_318, rosvme) (N_PZ_322, rosvme) (N_PZ_326, rosvme)  
           (N_PZ_330, rosvme) (N_PZ_334, rosvme) (N_PZ_338, rosvme) (N_PZ_342, rosvme)  
           (N_PZ_346, rosvme) (N_PZ_350, rosvme) (N_PZ_385, rosvme) (N_PZ_388, rosvme)  
           (N_PZ_391, rosvme) (N_PZ_394, rosvme) (N_PZ_398, rosvme) (N_PZ_401, rosvme)  
           (N_PZ_404, rosvme) (N_PZ_407, rosvme) (N_PZ_410, rosvme) (N_PZ_413, rosvme)  
           (N_PZ_416, rosvme) (N_PZ_419, rosvme) (N_PZ_423, rosvme) (N_PZ_427, rosvme)  
           (N_PZ_431, rosvme) (N_PZ_434, rosvme) (N_PZ_437, rosvme) (N_PZ_440, rosvme)  
           (N_PZ_444, rosvme) (N_PZ_447, rosvme) (N_PZ_450, rosvme) (N_PZ_453, rosvme)  
           (N_PZ_456, rosvme) (N_PZ_459, rosvme) (N_PZ_462, rosvme) (N_PZ_469, rosvme)  
           (N_PZ_476, rosvme) (N_PZ_483, rosvme) (N_PZ_486, rosvme) (N_PZ_489, rosvme)  
           (N_PZ_492, rosvme) (N_PZ_495, rosvme) (N_PZ_498, rosvme) (N_PZ_501, rosvme)  
           (N_PZ_504, rosvme) (N_PZ_509, rosvme) (N_PZ_511, rosvme) (N_PZ_513, rosvme)  
           (N_PZ_515, rosvme) (N_PZ_517, rosvme) (N_PZ_519, rosvme) (N_PZ_521, rosvme)  
           (N_PZ_523, rosvme) (N_PZ_530, rosvme) (N_PZ_532, rosvme) (N_PZ_534, rosvme)  
           (N_PZ_536, rosvme) (N_PZ_538, rosvme) (N_PZ_577, rosvme) (N_PZ_581, rosvme)  
           (N_PZ_586, rosvme) 
U5/local_reset,net=rosvme: INT
  <--14--  (db<14>.PIN, rosvme) (sysreset, rosvme) (add_p<1>, rosvme) 
           (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) 
           (add_p<2>, rosvme) (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) 
           (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme) (U1/q2.Q, rosvme) (U1/q4.Q, rosvme)
  --92--> (N_PZ_5, rosvme) (N_PZ_9, rosvme) (N_PZ_13, rosvme) (N_PZ_17, rosvme)  
          (N_PZ_21, rosvme) (N_PZ_25, rosvme) (N_PZ_29, rosvme) (N_PZ_33, rosvme)  
          (N_PZ_37, rosvme) (N_PZ_41, rosvme) (N_PZ_55, rosvme) (N_PZ_59, rosvme)  
          (N_PZ_63, rosvme) (N_PZ_67, rosvme) (N_PZ_71, rosvme) (N_PZ_75, rosvme)  
          (N_PZ_79, rosvme) (N_PZ_83, rosvme) (N_PZ_91, rosvme) (N_PZ_95, rosvme)  
          (N_PZ_111, rosvme) (N_PZ_115, rosvme) (N_PZ_119, rosvme) (N_PZ_123, rosvme)  
          (N_PZ_131, rosvme) (N_PZ_135, rosvme) (N_PZ_139, rosvme) (N_PZ_151, rosvme)  
          (N_PZ_155, rosvme) (N_PZ_159, rosvme) (N_PZ_163, rosvme) (N_PZ_167, rosvme)  
          (N_PZ_171, rosvme) (N_PZ_175, rosvme) (N_PZ_179, rosvme) (N_PZ_183, rosvme)  
          (N_PZ_187, rosvme) (N_PZ_191, rosvme) (N_PZ_195, rosvme) (N_PZ_199, rosvme)  
          (N_PZ_203, rosvme) (N_PZ_207, rosvme) (N_PZ_211, rosvme) (N_PZ_215, rosvme)  
          (N_PZ_219, rosvme) (N_PZ_223, rosvme) (N_PZ_227, rosvme) (N_PZ_231, rosvme)  
          (N_PZ_235, rosvme) (N_PZ_239, rosvme) (N_PZ_243, rosvme) (N_PZ_247, rosvme)  
          (N_PZ_251, rosvme) (N_PZ_255, rosvme) (N_PZ_259, rosvme) (N_PZ_263, rosvme)  
          (N_PZ_267, rosvme) (N_PZ_271, rosvme) (N_PZ_275, rosvme) (N_PZ_279, rosvme)  
          (N_PZ_283, rosvme) (N_PZ_287, rosvme) (N_PZ_291, rosvme) (N_PZ_295, rosvme)  
          (N_PZ_303, rosvme) (N_PZ_307, rosvme) (N_PZ_311, rosvme) (N_PZ_315, rosvme)  
          (N_PZ_319, rosvme) (N_PZ_323, rosvme) (N_PZ_327, rosvme) (N_PZ_386, rosvme)  
          (N_PZ_389, rosvme) (N_PZ_392, rosvme) (N_PZ_399, rosvme) (N_PZ_405, rosvme)  
          (N_PZ_408, rosvme) (N_PZ_411, rosvme) (N_PZ_414, rosvme) (N_PZ_417, rosvme)  
          (N_PZ_420, rosvme) (N_PZ_424, rosvme) (N_PZ_428, rosvme) (N_PZ_432, rosvme)  
          (N_PZ_435, rosvme) (N_PZ_438, rosvme) (N_PZ_454, rosvme) (N_PZ_457, rosvme)  
          (N_PZ_460, rosvme) (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
db<1>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --8--> (N_PZ_7, rosvme) (N_PZ_27, rosvme) (N_PZ_133, rosvme) (N_PZ_726, rosvme)  
         (N_PZ_113, rosvme) (N_PZ_710, rosvme) (N_PZ_988, rosvme) (N_PZ_797, rosvme) 
db<2>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --7--> (N_PZ_11, rosvme) (N_PZ_23, rosvme) (N_PZ_137, rosvme) (N_PZ_724, rosvme)  
         (N_PZ_117, rosvme) (N_PZ_988, rosvme) (N_PZ_798, rosvme) 
db<3>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_15, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_121, rosvme) (N_PZ_988, rosvme)  
         (N_PZ_799, rosvme) 
db<4>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_19, rosvme) (N_PZ_695, rosvme) (N_PZ_713, rosvme) (N_PZ_714, rosvme)  
         (N_PZ_800, rosvme) 
db<9>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_35, rosvme) (N_PZ_193, rosvme) (N_PZ_221, rosvme) (N_PZ_345, rosvme) 
db<10>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_39, rosvme) (N_PZ_81, rosvme) (N_PZ_197, rosvme) (N_PZ_225, rosvme)  
         (N_PZ_694, rosvme) 
_n0009,net=rosvme: INT
  <--10--  (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) 
           (add_p<6>, rosvme) (tp2.Q, rosvme) (ack_int.Q, rosvme)
  --16--> (N_PZ_44, rosvme) (N_PZ_46, rosvme) (N_PZ_48, rosvme) (N_PZ_359, rosvme)  
          (N_PZ_361, rosvme) (N_PZ_363, rosvme) (N_PZ_365, rosvme) (N_PZ_367, rosvme)  
          (N_PZ_369, rosvme) (N_PZ_371, rosvme) (N_PZ_373, rosvme) (N_PZ_375, rosvme)  
          (N_PZ_377, rosvme) (N_PZ_379, rosvme) (N_PZ_381, rosvme) (N_PZ_383, rosvme) 
iack,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_1041, rosvme) (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme)  
         (N_PZ_709, rosvme) 
ds0,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --16--> (N_PZ_51, rosvme) (N_PZ_127, rosvme) (N_PZ_445, rosvme) (N_PZ_448, rosvme)  
          (N_PZ_451, rosvme) (N_PZ_493, rosvme) (N_PZ_500, rosvme) (N_PZ_518, rosvme)  
          (N_PZ_143, rosvme) (N_PZ_441, rosvme) (N_PZ_484, rosvme) (N_PZ_487, rosvme)  
          (N_PZ_490, rosvme) (N_PZ_561, rosvme) (N_PZ_578, rosvme) (N_PZ_582, rosvme) 
db<5>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_57, rosvme) (N_PZ_713, rosvme) (N_PZ_714, rosvme) (N_PZ_801, rosvme)  
         (N_PZ_329, rosvme) 
db<6>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_61, rosvme) (N_PZ_157, rosvme) (N_PZ_696, rosvme) (N_PZ_802, rosvme)  
         (N_PZ_333, rosvme) 
db<7>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_65, rosvme) (N_PZ_169, rosvme) (N_PZ_692, rosvme) (N_PZ_265, rosvme)  
         (N_PZ_337, rosvme) 
db<11>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_69, rosvme) (N_PZ_201, rosvme) (N_PZ_229, rosvme) (N_PZ_546, rosvme)  
         (N_PZ_554, rosvme) 
db<13>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_73, rosvme) (N_PZ_209, rosvme) (N_PZ_528, rosvme) 
U5/_n0041,net=rosvme: INT
  <--16--  (db<15>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
           (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) 
           (add_p<6>, rosvme) (evcnt_res, rosvme) (ena_evres_prgm.Q, rosvme) 
           (U1/q2.Q, rosvme) (U5/ena_rst_prgm.Q, rosvme) (U1/q4.Q, rosvme)
  --10--> (N_PZ_87, rosvme) (N_PZ_99, rosvme) (N_PZ_103, rosvme) (N_PZ_107, rosvme)  
          (N_PZ_147, rosvme) (N_PZ_331, rosvme) (N_PZ_335, rosvme) (N_PZ_339, rosvme)  
          (N_PZ_343, rosvme) (N_PZ_347, rosvme) 
db<12>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_93, rosvme) (N_PZ_205, rosvme) (N_PZ_233, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
db<8>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --6--> (N_PZ_149, rosvme) (N_PZ_161, rosvme) (N_PZ_165, rosvme) (N_PZ_189, rosvme)  
         (N_PZ_555, rosvme) (N_PZ_341, rosvme) 
db<14>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_153, rosvme) (N_PZ_213, rosvme) (U5/local_reset, rosvme)  
         (N_PZ_510, rosvme) 
db<15>.PIN,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_217, rosvme) (U5/_n0041, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
as,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_299, rosvme) 
mem_done,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_305, rosvme) (N_PZ_455, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) 
ros_waiting,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_321, rosvme) (N_PZ_458, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) 
sysreset,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_351, rosvme) (N_PZ_395, rosvme) (N_PZ_502, rosvme)  
         (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_510, rosvme) 
lword,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
add_mod<0>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
write,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
add_p<1>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --58--> (N_PZ_944, rosvme) (U5/_n0041, rosvme) (U5/local_reset, rosvme)  
          (N_PZ_953, rosvme) (N_PZ_152, rosvme) (N_PZ_38, rosvme) (N_PZ_42, rosvme)  
          (N_PZ_510, rosvme) (N_PZ_554, rosvme) (N_PZ_945, rosvme) (N_PZ_382, rosvme)  
          (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme) (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme)  
          (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme) (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_366, rosvme)  
          (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_45, rosvme)  
          (N_PZ_1042, rosvme) (N_PZ_192, rosvme) (N_PZ_196, rosvme) (N_PZ_200, rosvme)  
          (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme) (N_PZ_212, rosvme) (N_PZ_216, rosvme)  
          (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme) (N_PZ_64, rosvme) (N_PZ_68, rosvme)  
          (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_726, rosvme) (N_PZ_727, rosvme)  
          (N_PZ_109, rosvme) (N_PZ_113, rosvme) (N_PZ_117, rosvme) (N_PZ_121, rosvme)  
          (N_PZ_160, rosvme) (N_PZ_164, rosvme) (N_PZ_172, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme)  
          (N_PZ_132, rosvme) (N_PZ_136, rosvme) (N_PZ_140, rosvme) (N_PZ_358, rosvme)  
          (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme)  
          (N_PZ_572, rosvme) (N_PZ_713, rosvme) (N_PZ_714, rosvme) 
add_p<0>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --58--> (N_PZ_944, rosvme) (U5/_n0041, rosvme) (U5/local_reset, rosvme)  
          (N_PZ_953, rosvme) (N_PZ_152, rosvme) (N_PZ_38, rosvme) (N_PZ_42, rosvme)  
          (N_PZ_510, rosvme) (N_PZ_554, rosvme) (N_PZ_945, rosvme) (N_PZ_382, rosvme)  
          (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme) (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme)  
          (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme) (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_366, rosvme)  
          (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_45, rosvme)  
          (N_PZ_1041, rosvme) (N_PZ_192, rosvme) (N_PZ_196, rosvme) (N_PZ_200, rosvme)  
          (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme) (N_PZ_212, rosvme) (N_PZ_216, rosvme)  
          (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme) (N_PZ_64, rosvme) (N_PZ_68, rosvme)  
          (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_726, rosvme) (N_PZ_727, rosvme)  
          (N_PZ_109, rosvme) (N_PZ_113, rosvme) (N_PZ_117, rosvme) (N_PZ_121, rosvme)  
          (N_PZ_160, rosvme) (N_PZ_164, rosvme) (N_PZ_172, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme)  
          (N_PZ_132, rosvme) (N_PZ_136, rosvme) (N_PZ_140, rosvme) (N_PZ_358, rosvme)  
          (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme)  
          (N_PZ_572, rosvme) (N_PZ_713, rosvme) (N_PZ_714, rosvme) 
add_p<5>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --45--> (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_953, rosvme)  
          (N_PZ_152, rosvme) (N_PZ_38, rosvme) (N_PZ_42, rosvme) (N_PZ_510, rosvme)  
          (N_PZ_554, rosvme) (N_PZ_382, rosvme) (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme)  
          (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme) (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme)  
          (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_370, rosvme)  
          (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_192, rosvme) (N_PZ_196, rosvme)  
          (N_PZ_200, rosvme) (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme) (N_PZ_212, rosvme)  
          (N_PZ_216, rosvme) (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme) (N_PZ_64, rosvme)  
          (N_PZ_68, rosvme) (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_726, rosvme)  
          (N_PZ_727, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_362, rosvme)  
          (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
add_p<4>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --45--> (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_953, rosvme)  
          (N_PZ_152, rosvme) (N_PZ_38, rosvme) (N_PZ_42, rosvme) (N_PZ_510, rosvme)  
          (N_PZ_554, rosvme) (N_PZ_382, rosvme) (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme)  
          (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme) (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme)  
          (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_370, rosvme)  
          (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_192, rosvme) (N_PZ_196, rosvme)  
          (N_PZ_200, rosvme) (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme) (N_PZ_212, rosvme)  
          (N_PZ_216, rosvme) (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme) (N_PZ_64, rosvme)  
          (N_PZ_68, rosvme) (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_726, rosvme)  
          (N_PZ_727, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_362, rosvme)  
          (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
add_p<3>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --45--> (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_953, rosvme)  
          (N_PZ_152, rosvme) (N_PZ_38, rosvme) (N_PZ_42, rosvme) (N_PZ_510, rosvme)  
          (N_PZ_554, rosvme) (N_PZ_382, rosvme) (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme)  
          (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme) (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme)  
          (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_370, rosvme)  
          (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_192, rosvme) (N_PZ_196, rosvme)  
          (N_PZ_200, rosvme) (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme) (N_PZ_212, rosvme)  
          (N_PZ_216, rosvme) (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme) (N_PZ_64, rosvme)  
          (N_PZ_68, rosvme) (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_726, rosvme)  
          (N_PZ_727, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_362, rosvme)  
          (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
add_p<2>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --46--> (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_953, rosvme)  
          (N_PZ_152, rosvme) (N_PZ_38, rosvme) (N_PZ_42, rosvme) (N_PZ_510, rosvme)  
          (N_PZ_554, rosvme) (N_PZ_382, rosvme) (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme)  
          (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme) (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme)  
          (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_370, rosvme)  
          (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_1042, rosvme) (N_PZ_192, rosvme)  
          (N_PZ_196, rosvme) (N_PZ_200, rosvme) (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme)  
          (N_PZ_212, rosvme) (N_PZ_216, rosvme) (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme)  
          (N_PZ_64, rosvme) (N_PZ_68, rosvme) (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme)  
          (N_PZ_726, rosvme) (N_PZ_727, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_360, rosvme)  
          (N_PZ_362, rosvme) (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
sel_tim_clk<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_47, rosvme) 
N_PZ_0,net=rosvme: PINT ( enw_x )
  <--2--  (U1/q2.Q, rosvme) (U1/q4.Q, rosvme)
  --1--> (enw_x, rosvme) 
brd_sel_16,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --16--> (N_PZ_356, rosvme) (N_PZ_540, rosvme) (N_PZ_541, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)  
          (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme)  
          (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) (N_PZ_353, rosvme) (N_PZ_354, rosvme)  
          (N_PZ_355, rosvme) (N_PZ_539, rosvme) 
add_p<8>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --12--> (N_PZ_356, rosvme) (N_PZ_540, rosvme) (N_PZ_541, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)  
          (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_353, rosvme) (N_PZ_354, rosvme)  
          (N_PZ_355, rosvme) (N_PZ_539, rosvme) 
add_p<7>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --12--> (N_PZ_356, rosvme) (N_PZ_540, rosvme) (N_PZ_541, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)  
          (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_353, rosvme) (N_PZ_354, rosvme)  
          (N_PZ_355, rosvme) (N_PZ_539, rosvme) 
add_p<6>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --12--> (N_PZ_356, rosvme) (N_PZ_540, rosvme) (N_PZ_541, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)  
          (N_PZ_2, rosvme) (_n0009, rosvme) (U5/_n0041, rosvme)  
          (U5/local_reset, rosvme) (N_PZ_353, rosvme) (N_PZ_354, rosvme)  
          (N_PZ_355, rosvme) (N_PZ_539, rosvme) 
fl_tck,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_400, rosvme) 
N_PZ_1,net=rosvme: PINT ( i2c_reset )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (i2c_reset, rosvme) 
intrpt_led.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_465, rosvme) 
clk_slow,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --6--> (N_PZ_466, rosvme) (N_PZ_473, rosvme) (N_PZ_480, rosvme) (N_PZ_563, rosvme)  
         (N_PZ_570, rosvme) (N_PZ_574, rosvme) 
dtack_led.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_472, rosvme) 
spare_led.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_479, rosvme) 
tp2.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_482, rosvme) (N_PZ_545, rosvme) (N_PZ_567, rosvme) (_n0009, rosvme)  
         (N_PZ_708, rosvme) 
iackin,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_491, rosvme) (N_PZ_547, rosvme) 
fl_tdi,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_494, rosvme) 
fl_tms,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_497, rosvme) 
add_mod<4>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
add_mod<2>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
add_mod<1>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
sel_tim_p,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_694, rosvme) (N_PZ_47, rosvme) 
flash_tdo_p<4>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_378, rosvme) (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) 
ds1,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --9--> (N_PZ_518, rosvme) (N_PZ_143, rosvme) (N_PZ_441, rosvme) (N_PZ_484, rosvme)  
         (N_PZ_487, rosvme) (N_PZ_490, rosvme) (N_PZ_561, rosvme) (N_PZ_578, rosvme)  
         (N_PZ_582, rosvme) 
flash_tdo_p<0>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_47, rosvme) (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) 
flash_tdo_p<1>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_43, rosvme) (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) 
flash_tdo_p<2>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_374, rosvme) (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) 
flash_tdo_p<3>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_376, rosvme) (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) 
flash_tdo_p<5>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_380, rosvme) (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) 
U5/_n007019,net=rosvme: INT
  <--16--  (flash_tdo_p<4>, rosvme) (flash_tdo_p<0>, rosvme) (flash_tdo_p<1>, rosvme) 
           (flash_tdo_p<2>, rosvme) (flash_tdo_p<3>, rosvme) (flash_tdo_p<5>, rosvme) 
           (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) (U5/flash_enable<4>.Q, rosvme) 
           (U5/flash_enable<0>.Q, rosvme) (U5/flash_enable<1>.Q, rosvme) 
           (U5/flash_enable<2>.Q, rosvme) (U5/flash_enable<3>.Q, rosvme) 
           (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
           (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme) (N_PZ_957, rosvme)
  --1--> (N_PZ_436, rosvme) 
fl_switch<2>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_957, rosvme) (N_PZ_542, rosvme) (N_PZ_506, rosvme)  
          (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme) (N_PZ_525, rosvme)  
          (N_PZ_543, rosvme) (N_PZ_544, rosvme) 
fl_switch<1>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_957, rosvme) (N_PZ_542, rosvme) (N_PZ_506, rosvme)  
          (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme) (N_PZ_525, rosvme)  
          (N_PZ_543, rosvme) (N_PZ_544, rosvme) 
fl_switch<0>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_957, rosvme) (N_PZ_542, rosvme) (N_PZ_506, rosvme)  
          (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme) (N_PZ_525, rosvme)  
          (N_PZ_543, rosvme) (N_PZ_544, rosvme) 
add_mod<5>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
add_mod<3>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
qpll_locked,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_696, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) 
fpga_done<3>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_535, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) 
fpga_done<2>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_533, rosvme) (N_PZ_366, rosvme) 
fpga_init<4>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_366, rosvme) 
gol_ready,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_692, rosvme) (N_PZ_364, rosvme) 
fpga_done<1>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_531, rosvme) (N_PZ_364, rosvme) 
fpga_init<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_364, rosvme) 
gol_off.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_362, rosvme) 
fpga_done<0>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_529, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) 
fpga_init<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_362, rosvme) 
i2c_ce_1wire.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_360, rosvme) 
fpga_init<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_360, rosvme) 
i2c_ce_gol.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_710, rosvme) 
fpga_init<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_358, rosvme) 
sel_tim_clk<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_43, rosvme) 
fpga_done<4>,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_537, rosvme) (N_PZ_370, rosvme) 
evcnt_res,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_966, rosvme) (U5/_n0041, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
qpll_error,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_695, rosvme) 
N_PZ_2,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_p )
  <--8--  (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
          (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --3--> (N_PZ_567, rosvme) (i2c_ce_p, rosvme) (N_PZ_568, rosvme) 
dtack_mem,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_524, rosvme) (N_PZ_706, rosvme) 
g245_mem,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_545, rosvme) 
i2c_int_p,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_565, rosvme) 
brd_sel_24,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_566, rosvme) 
N_PZ_3,net=rosvme: PINT ( fpga_init<0>.D )
  <--1--  (db<0>.PIN, rosvme)
  --1--> (fpga_init<0>.D, rosvme) 
N_PZ_4,net=rosvme: PINT ( fpga_init<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fpga_init<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_5,net=rosvme: PINT ( fpga_init<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fpga_init<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_6,net=rosvme: PINT ( fpga_init<0>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (fpga_init<0>.CE, rosvme) 
N_PZ_7,net=rosvme: PINT ( fpga_init<1>.D )
  <--1--  (db<1>.PIN, rosvme)
  --1--> (fpga_init<1>.D, rosvme) 
N_PZ_8,net=rosvme: PINT ( fpga_init<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fpga_init<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_9,net=rosvme: PINT ( fpga_init<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fpga_init<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_10,net=rosvme: PINT ( fpga_init<1>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (fpga_init<1>.CE, rosvme) 
N_PZ_11,net=rosvme: PINT ( fpga_init<2>.D )
  <--1--  (db<2>.PIN, rosvme)
  --1--> (fpga_init<2>.D, rosvme) 
N_PZ_12,net=rosvme: PINT ( fpga_init<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fpga_init<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_13,net=rosvme: PINT ( fpga_init<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fpga_init<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_14,net=rosvme: PINT ( fpga_init<2>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (fpga_init<2>.CE, rosvme) 
N_PZ_15,net=rosvme: PINT ( fpga_init<3>.D )
  <--1--  (db<3>.PIN, rosvme)
  --1--> (fpga_init<3>.D, rosvme) 
N_PZ_16,net=rosvme: PINT ( fpga_init<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fpga_init<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_17,net=rosvme: PINT ( fpga_init<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fpga_init<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_18,net=rosvme: PINT ( fpga_init<3>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (fpga_init<3>.CE, rosvme) 
N_PZ_19,net=rosvme: PINT ( fpga_init<4>.D )
  <--1--  (db<4>.PIN, rosvme)
  --1--> (fpga_init<4>.D, rosvme) 
N_PZ_20,net=rosvme: PINT ( fpga_init<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fpga_init<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_21,net=rosvme: PINT ( fpga_init<4>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fpga_init<4>.AR, rosvme) 
N_PZ_22,net=rosvme: PINT ( fpga_init<4>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (fpga_init<4>.CE, rosvme) 
N_PZ_23,net=rosvme: PINT ( gol_off.D )
  <--1--  (db<2>.PIN, rosvme)
  --1--> (gol_off.D, rosvme) 
N_PZ_24,net=rosvme: PINT ( gol_off.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (gol_off.CLK, rosvme) 
N_PZ_25,net=rosvme: PINT ( gol_off.AP )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (gol_off.AP, rosvme) 
N_PZ_26,net=rosvme: PINT ( gol_off.CE )
  <--1--  (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (gol_off.CE, rosvme) 
N_PZ_27,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_1wire.D )
  <--1--  (db<1>.PIN, rosvme)
  --1--> (i2c_ce_1wire.D, rosvme) 
N_PZ_28,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_1wire.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (i2c_ce_1wire.CLK, rosvme) 
N_PZ_29,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_1wire.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (i2c_ce_1wire.AR, rosvme) 
N_PZ_30,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_1wire.CE )
  <--1--  (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (i2c_ce_1wire.CE, rosvme) 
N_PZ_32,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_gol.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (i2c_ce_gol.CLK, rosvme) 
N_PZ_33,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_gol.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (i2c_ce_gol.AR, rosvme) 
N_PZ_35,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<0>.D )
  <--1--  (db<9>.PIN, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<0>.D, rosvme) 
N_PZ_36,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_37,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_38,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<0>.CE )
  <--7--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<0>.CE, rosvme) 
N_PZ_39,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<1>.D )
  <--1--  (db<10>.PIN, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<1>.D, rosvme) 
N_PZ_40,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_41,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_42,net=rosvme: PINT ( sel_tim_clk<1>.CE )
  <--7--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (sel_tim_clk<1>.CE, rosvme) 
N_PZ_43,net=rosvme: PINT ( db<10> )
  <--14--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
           (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (flash_tdo_p<1>, rosvme) 
           (sel_tim_clk<1>.Q, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) (U5/cclk_freq<0>.Q, rosvme) 
           (U5/int_vect<2>.Q, rosvme) (U5/jtag_num_bits<1>.Q, rosvme) 
           (U5/not_sel_tim_reg.Q, rosvme) (N_PZ_957, rosvme)
  --1--> (db<10>, rosvme) 
N_PZ_44,net=rosvme: PINT ( db<10>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<10>.OE, rosvme) 
N_PZ_45,net=rosvme: PINT ( db<8> )
  <--13--  (sff<3>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
           (U5/ena_evres.Q, rosvme) (U5/flash_tdi_reg.Q, rosvme) 
           (U5/flash_tms.Q, rosvme) (U5/int_vect<0>.Q, rosvme) (U5/jtag_end.Q, rosvme)
  --1--> (db<8>, rosvme) 
N_PZ_46,net=rosvme: PINT ( db<8>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<8>.OE, rosvme) 
N_PZ_47,net=rosvme: PINT ( db<9> )
  <--14--  (sff<4>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (sel_tim_clk<0>.Q, rosvme) (sel_tim_p, rosvme) (flash_tdo_p<0>, rosvme) 
           (ack_int.Q, rosvme) (U5/int_vect<1>.Q, rosvme) 
           (U5/jtag_num_bits<0>.Q, rosvme) (N_PZ_957, rosvme)
  --1--> (db<9>, rosvme) 
N_PZ_48,net=rosvme: PINT ( db<9>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<9>.OE, rosvme) 
N_PZ_49,net=rosvme: PINT ( ack_int.D )
  <--3--  (ack_int.Q, rosvme) (U3/r6.Q, rosvme) (N_PZ_1042, rosvme)
  --1--> (ack_int.D, rosvme) 
N_PZ_50,net=rosvme: PINT ( ack_int.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (ack_int.CLK, rosvme) 
N_PZ_51,net=rosvme: PINT ( ack_int.AR )
  <--1--  (ds0, rosvme)
  --1--> (ack_int.AR, rosvme) 
N_PZ_53,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_start.D )
  <--3--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/jtag_end.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_start.D, rosvme) 
N_PZ_54,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_start.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_start.CLK, rosvme) 
N_PZ_55,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_start.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_start.AR, rosvme) 
N_PZ_57,net=rosvme: PINT ( int_lev<0>.D )
  <--1--  (db<5>.PIN, rosvme)
  --1--> (int_lev<0>.D, rosvme) 
N_PZ_58,net=rosvme: PINT ( int_lev<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (int_lev<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_59,net=rosvme: PINT ( int_lev<0>.AP )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (int_lev<0>.AP, rosvme) 
N_PZ_60,net=rosvme: PINT ( int_lev<0>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (int_lev<0>.CE, rosvme) 
N_PZ_61,net=rosvme: PINT ( int_lev<1>.D )
  <--1--  (db<6>.PIN, rosvme)
  --1--> (int_lev<1>.D, rosvme) 
N_PZ_62,net=rosvme: PINT ( int_lev<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (int_lev<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_63,net=rosvme: PINT ( int_lev<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (int_lev<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_64,net=rosvme: PINT ( int_lev<1>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (int_lev<1>.CE, rosvme) 
N_PZ_65,net=rosvme: PINT ( int_lev<2>.D )
  <--1--  (db<7>.PIN, rosvme)
  --1--> (int_lev<2>.D, rosvme) 
N_PZ_66,net=rosvme: PINT ( int_lev<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (int_lev<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_67,net=rosvme: PINT ( int_lev<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (int_lev<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_68,net=rosvme: PINT ( int_lev<2>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (int_lev<2>.CE, rosvme) 
N_PZ_69,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<1>.D )
  <--1--  (db<11>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<1>.D, rosvme) 
N_PZ_70,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_71,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_72,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<1>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<1>.CE, rosvme) 
N_PZ_73,net=rosvme: PINT ( ena_evres_prgm.D )
  <--1--  (db<13>.PIN, rosvme)
  --1--> (ena_evres_prgm.D, rosvme) 
N_PZ_74,net=rosvme: PINT ( ena_evres_prgm.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (ena_evres_prgm.CLK, rosvme) 
N_PZ_75,net=rosvme: PINT ( ena_evres_prgm.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (ena_evres_prgm.AR, rosvme) 
N_PZ_76,net=rosvme: PINT ( ena_evres_prgm.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (ena_evres_prgm.CE, rosvme) 
N_PZ_78,net=rosvme: PINT ( flash_ena_5_rosmem.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (flash_ena_5_rosmem.CLK, rosvme) 
N_PZ_79,net=rosvme: PINT ( flash_ena_5_rosmem.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (flash_ena_5_rosmem.AR, rosvme) 
N_PZ_81,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<0>.D )
  <--1--  (db<10>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<0>.D, rosvme) 
N_PZ_82,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_83,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_84,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<0>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<0>.CE, rosvme) 
N_PZ_86,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_0.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_0.CLK, rosvme) 
N_PZ_87,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_0.AR )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_0.AR, rosvme) 
N_PZ_90,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_91,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<4>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<4>.AR, rosvme) 
N_PZ_93,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<2>.D )
  <--1--  (db<12>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<2>.D, rosvme) 
N_PZ_94,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_95,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<2>.AP )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<2>.AP, rosvme) 
N_PZ_96,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_freq<2>.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_freq<2>.CE, rosvme) 
N_PZ_97,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_1.D )
  <--6--  (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_1.D, rosvme) 
N_PZ_98,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_1.CLK, rosvme) 
N_PZ_99,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_1.AR )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_1.AR, rosvme) 
N_PZ_101,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_2.D )
  <--6--  (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_2.D, rosvme) 
N_PZ_102,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_2.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_2.CLK, rosvme) 
N_PZ_103,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_2.AR )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_2.AR, rosvme) 
N_PZ_105,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_3.D )
  <--6--  (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_3.D, rosvme) 
N_PZ_106,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_3.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_3.CLK, rosvme) 
N_PZ_107,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_3.AR )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_3.AR, rosvme) 
N_PZ_109,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<0>.D )
  <--6--  (db<0>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<0>.Q, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<0>.D, rosvme) 
N_PZ_110,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_111,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_113,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<1>.D )
  <--6--  (db<1>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<1>.Q, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<1>.D, rosvme) 
N_PZ_114,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_115,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_117,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<2>.D )
  <--6--  (db<2>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<2>.Q, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<2>.D, rosvme) 
N_PZ_118,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_119,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_121,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<3>.D )
  <--6--  (db<3>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<3>.Q, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<3>.D, rosvme) 
N_PZ_122,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_123,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_125,net=rosvme: PINT ( dtack_int.D )
  <--3--  (dtack_int.Q, rosvme) (U3/r7.Q, rosvme) (N_PZ_1042, rosvme)
  --1--> (dtack_int.D, rosvme) 
N_PZ_126,net=rosvme: PINT ( dtack_int.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (dtack_int.CLK, rosvme) 
N_PZ_127,net=rosvme: PINT ( dtack_int.AR )
  <--1--  (ds0, rosvme)
  --1--> (dtack_int.AR, rosvme) 
N_PZ_129,net=rosvme: PINT ( fl_vme<0>.D )
  <--1--  (db<0>.PIN, rosvme)
  --1--> (fl_vme<0>.D, rosvme) 
N_PZ_130,net=rosvme: PINT ( fl_vme<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fl_vme<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_131,net=rosvme: PINT ( fl_vme<0>.AP )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fl_vme<0>.AP, rosvme) 
N_PZ_132,net=rosvme: PINT ( fl_vme<0>.CE )
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --1--> (fl_vme<0>.CE, rosvme) 
N_PZ_133,net=rosvme: PINT ( fl_vme<1>.D )
  <--1--  (db<1>.PIN, rosvme)
  --1--> (fl_vme<1>.D, rosvme) 
N_PZ_134,net=rosvme: PINT ( fl_vme<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fl_vme<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_135,net=rosvme: PINT ( fl_vme<1>.AP )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fl_vme<1>.AP, rosvme) 
N_PZ_136,net=rosvme: PINT ( fl_vme<1>.CE )
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --1--> (fl_vme<1>.CE, rosvme) 
N_PZ_137,net=rosvme: PINT ( fl_vme<2>.D )
  <--1--  (db<2>.PIN, rosvme)
  --1--> (fl_vme<2>.D, rosvme) 
N_PZ_138,net=rosvme: PINT ( fl_vme<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fl_vme<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_139,net=rosvme: PINT ( fl_vme<2>.AP )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (fl_vme<2>.AP, rosvme) 
N_PZ_140,net=rosvme: PINT ( fl_vme<2>.CE )
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --1--> (fl_vme<2>.CE, rosvme) 
N_PZ_141,net=rosvme: PINT ( U1/q2.D )
  <--1--  (U1/q1.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q2.D, rosvme) 
N_PZ_142,net=rosvme: PINT ( U1/q2.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q2.CLK, rosvme) 
N_PZ_143,net=rosvme: PINT ( U1/q2.AR )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (U1/q2.AR, rosvme) 
N_PZ_144,net=rosvme: PINT ( U1/q2.CE )
  <--11--  (iack, rosvme) (lword, rosvme) (add_mod<0>, rosvme) (write, rosvme) 
           (brd_sel_16, rosvme) (add_mod<4>, rosvme) (add_mod<2>, rosvme) 
           (add_mod<1>, rosvme) (add_mod<5>, rosvme) (add_mod<3>, rosvme) 
           (U1/dssync.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q2.CE, rosvme) 
N_PZ_145,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_4.D )
  <--6--  (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_4.D, rosvme) 
N_PZ_146,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_4.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_4.CLK, rosvme) 
N_PZ_147,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_4.AR )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_4.AR, rosvme) 
N_PZ_149,net=rosvme: PINT ( U5/ena_evres.D )
  <--1--  (db<8>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/ena_evres.D, rosvme) 
N_PZ_150,net=rosvme: PINT ( U5/ena_evres.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/ena_evres.CLK, rosvme) 
N_PZ_151,net=rosvme: PINT ( U5/ena_evres.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/ena_evres.AR, rosvme) 
N_PZ_152,net=rosvme: PINT ( U5/ena_evres.CE )
  <--7--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/ena_evres.CE, rosvme) 
N_PZ_153,net=rosvme: PINT ( U5/ena_rst_prgm.D )
  <--1--  (db<14>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/ena_rst_prgm.D, rosvme) 
N_PZ_154,net=rosvme: PINT ( U5/ena_rst_prgm.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/ena_rst_prgm.CLK, rosvme) 
N_PZ_155,net=rosvme: PINT ( U5/ena_rst_prgm.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/ena_rst_prgm.AR, rosvme) 
N_PZ_156,net=rosvme: PINT ( U5/ena_rst_prgm.CE )
  <--1--  (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/ena_rst_prgm.CE, rosvme) 
N_PZ_157,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tck_reg.D )
  <--1--  (db<6>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tck_reg.D, rosvme) 
N_PZ_158,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tck_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tck_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_159,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tck_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tck_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_160,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tck_reg.CE )
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tck_reg.CE, rosvme) 
N_PZ_161,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tdi_reg.D )
  <--1--  (db<8>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tdi_reg.D, rosvme) 
N_PZ_162,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tdi_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tdi_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_163,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tdi_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tdi_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_164,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tdi_reg.CE )
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tdi_reg.CE, rosvme) 
N_PZ_165,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms.D )
  <--1--  (db<8>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms.D, rosvme) 
N_PZ_166,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms.CLK, rosvme) 
N_PZ_167,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms.AR, rosvme) 
N_PZ_168,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms.CE )
  <--1--  (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms.CE, rosvme) 
N_PZ_169,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms_reg.D )
  <--1--  (db<7>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms_reg.D, rosvme) 
N_PZ_170,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_171,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_172,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tms_reg.CE )
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tms_reg.CE, rosvme) 
N_PZ_174,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_mdone.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_mdone.CLK, rosvme) 
N_PZ_175,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_mdone.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_mdone.AR, rosvme) 
N_PZ_178,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_rosw.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_rosw.CLK, rosvme) 
N_PZ_179,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_rosw.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_rosw.AR, rosvme) 
N_PZ_182,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_sff.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_sff.CLK, rosvme) 
N_PZ_183,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_sff.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_sff.AR, rosvme) 
N_PZ_186,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_spaf.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_spaf.CLK, rosvme) 
N_PZ_187,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_spaf.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_spaf.AR, rosvme) 
N_PZ_189,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<0>.D )
  <--1--  (db<8>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<0>.D, rosvme) 
N_PZ_190,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_191,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_192,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<0>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<0>.CE, rosvme) 
N_PZ_193,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<1>.D )
  <--1--  (db<9>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<1>.D, rosvme) 
N_PZ_194,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_195,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_196,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<1>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<1>.CE, rosvme) 
N_PZ_197,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<2>.D )
  <--1--  (db<10>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<2>.D, rosvme) 
N_PZ_198,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_199,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_200,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<2>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<2>.CE, rosvme) 
N_PZ_201,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<3>.D )
  <--1--  (db<11>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<3>.D, rosvme) 
N_PZ_202,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_203,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_204,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<3>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<3>.CE, rosvme) 
N_PZ_205,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<4>.D )
  <--1--  (db<12>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<4>.D, rosvme) 
N_PZ_206,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_207,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<4>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<4>.AR, rosvme) 
N_PZ_208,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<4>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<4>.CE, rosvme) 
N_PZ_209,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<5>.D )
  <--1--  (db<13>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<5>.D, rosvme) 
N_PZ_210,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<5>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<5>.CLK, rosvme) 
N_PZ_211,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<5>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<5>.AR, rosvme) 
N_PZ_212,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<5>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<5>.CE, rosvme) 
N_PZ_213,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<6>.D )
  <--1--  (db<14>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<6>.D, rosvme) 
N_PZ_214,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<6>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<6>.CLK, rosvme) 
N_PZ_215,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<6>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<6>.AR, rosvme) 
N_PZ_216,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<6>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<6>.CE, rosvme) 
N_PZ_217,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<7>.D )
  <--1--  (db<15>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<7>.D, rosvme) 
N_PZ_218,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<7>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<7>.CLK, rosvme) 
N_PZ_219,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<7>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<7>.AR, rosvme) 
N_PZ_220,net=rosvme: PINT ( U5/int_vect<7>.CE )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_vect<7>.CE, rosvme) 
N_PZ_221,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<0>.D )
  <--1--  (db<9>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<0>.D, rosvme) 
N_PZ_222,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_223,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_224,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<0>.CE )
  <--1--  (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<0>.CE, rosvme) 
N_PZ_225,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<1>.D )
  <--1--  (db<10>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<1>.D, rosvme) 
N_PZ_226,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_227,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_228,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<1>.CE )
  <--1--  (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<1>.CE, rosvme) 
N_PZ_229,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<2>.D )
  <--1--  (db<11>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<2>.D, rosvme) 
N_PZ_230,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_231,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_232,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<2>.CE )
  <--1--  (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<2>.CE, rosvme) 
N_PZ_233,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<3>.D )
  <--1--  (db<12>.PIN, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<3>.D, rosvme) 
N_PZ_234,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_235,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_236,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_num_bits<3>.CE )
  <--1--  (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_num_bits<3>.CE, rosvme) 
N_PZ_238,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_239,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_242,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_243,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_246,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_247,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_250,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_251,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_254,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_255,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<4>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<4>.AR, rosvme) 
N_PZ_258,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<5>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<5>.CLK, rosvme) 
N_PZ_259,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<5>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<5>.AR, rosvme) 
N_PZ_262,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<6>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<6>.CLK, rosvme) 
N_PZ_263,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<6>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<6>.AR, rosvme) 
N_PZ_265,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<7>.D )
  <--4--  (db<7>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<7>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme) 
          (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<7>.D, rosvme) 
N_PZ_266,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<7>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<7>.CLK, rosvme) 
N_PZ_267,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<7>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<7>.AR, rosvme) 
N_PZ_269,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<1>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<1>.Q, rosvme) 
          (U5/tdo_bits<2>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<1>.D, rosvme) 
N_PZ_270,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_271,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_273,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<2>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<2>.Q, rosvme) 
          (U5/tdo_bits<3>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<2>.D, rosvme) 
N_PZ_274,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_275,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_277,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<3>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<3>.Q, rosvme) 
          (U5/tdo_bits<4>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<3>.D, rosvme) 
N_PZ_278,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_279,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_281,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<4>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<4>.Q, rosvme) 
          (U5/tdo_bits<5>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<4>.D, rosvme) 
N_PZ_282,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_283,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<4>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<4>.AR, rosvme) 
N_PZ_285,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<5>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<5>.Q, rosvme) 
          (U5/tdo_bits<6>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<5>.D, rosvme) 
N_PZ_286,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<5>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<5>.CLK, rosvme) 
N_PZ_287,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<5>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<5>.AR, rosvme) 
N_PZ_289,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<6>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<6>.Q, rosvme) 
          (U5/tdo_bits<7>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<6>.D, rosvme) 
N_PZ_290,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<6>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<6>.CLK, rosvme) 
N_PZ_291,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<6>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<6>.AR, rosvme) 
N_PZ_293,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<7>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<7>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (U5/tdo_reg.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<7>.D, rosvme) 
N_PZ_294,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<7>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<7>.CLK, rosvme) 
N_PZ_295,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<7>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<7>.AR, rosvme) 
N_PZ_297,net=rosvme: PINT ( U3/r8.D )
  <--3--  (U3/r8.Q, rosvme) (U3/r7.Q, rosvme) (N_PZ_1042, rosvme)
  --1--> (U3/r8.D, rosvme) 
N_PZ_298,net=rosvme: PINT ( U3/r8.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U3/r8.CLK, rosvme) 
N_PZ_299,net=rosvme: PINT ( U3/r8.AP )
  <--1--  (as, rosvme)
  --1--> (U3/r8.AP, rosvme) 
N_PZ_302,net=rosvme: PINT ( U5/gol_notready_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/gol_notready_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_303,net=rosvme: PINT ( U5/gol_notready_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/gol_notready_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_305,net=rosvme: PINT ( U5/mem_done_reg.D )
  <--4--  (mem_done, rosvme) (U5/mem_done_reg.Q, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) 
          (U5/mem_d0.Q, rosvme)
  --1--> (U5/mem_done_reg.D, rosvme) 
N_PZ_306,net=rosvme: PINT ( U5/mem_done_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/mem_done_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_307,net=rosvme: PINT ( U5/mem_done_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/mem_done_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_310,net=rosvme: PINT ( U5/not_sel_tim_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/not_sel_tim_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_311,net=rosvme: PINT ( U5/not_sel_tim_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/not_sel_tim_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_314,net=rosvme: PINT ( U5/qpll_error_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/qpll_error_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_315,net=rosvme: PINT ( U5/qpll_error_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/qpll_error_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_318,net=rosvme: PINT ( U5/qpll_hasunlock_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/qpll_hasunlock_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_319,net=rosvme: PINT ( U5/qpll_hasunlock_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/qpll_hasunlock_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_321,net=rosvme: PINT ( U5/ros_waiting_reg.D )
  <--4--  (ros_waiting, rosvme) (U5/ros_waiting_reg.Q, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) 
          (U5/ros_w0.Q, rosvme)
  --1--> (U5/ros_waiting_reg.D, rosvme) 
N_PZ_322,net=rosvme: PINT ( U5/ros_waiting_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/ros_waiting_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_323,net=rosvme: PINT ( U5/ros_waiting_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/ros_waiting_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_325,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<0>.D )
  <--4--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<1>.Q, rosvme) 
          (U5/tdo_bits<0>.Q, rosvme) (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<0>.D, rosvme) 
N_PZ_326,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_327,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_bits<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_bits<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_329,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<0>.D )
  <--8--  (db<5>.PIN, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) 
          (prgm_fpga<0>.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<0>.D, rosvme) 
N_PZ_330,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_331,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<0>.AP )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<0>.AP, rosvme) 
N_PZ_333,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<1>.D )
  <--8--  (db<6>.PIN, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) 
          (prgm_fpga<1>.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<1>.D, rosvme) 
N_PZ_334,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_335,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<1>.AP )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<1>.AP, rosvme) 
N_PZ_337,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<2>.D )
  <--8--  (db<7>.PIN, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) 
          (prgm_fpga<2>.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<2>.D, rosvme) 
N_PZ_338,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_339,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<2>.AP )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<2>.AP, rosvme) 
N_PZ_341,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<3>.D )
  <--8--  (db<8>.PIN, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) 
          (prgm_fpga<3>.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<3>.D, rosvme) 
N_PZ_342,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_343,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<3>.AP )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<3>.AP, rosvme) 
N_PZ_345,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<4>.D )
  <--8--  (db<9>.PIN, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) 
          (prgm_fpga<4>.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<4>.D, rosvme) 
N_PZ_346,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_347,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga<4>.AP )
  <--1--  (U5/_n0041, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga<4>.AP, rosvme) 
N_PZ_349,net=rosvme: PINT ( U3/r4.D )
  <--1--  (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (U3/r4.D, rosvme) 
N_PZ_350,net=rosvme: PINT ( U3/r4.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U3/r4.CLK, rosvme) 
N_PZ_351,net=rosvme: PINT ( U3/r4.AR )
  <--1--  (sysreset, rosvme)
  --1--> (U3/r4.AR, rosvme) 
N_PZ_352,net=rosvme: PINT ( U3/r4.CE )
  <--1--  (U3/r3.Q, rosvme)
  --1--> (U3/r4.CE, rosvme) 
N_PZ_353,net=rosvme: PINT ( cscr_p<0> )
  <--4--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --1--> (cscr_p<0>, rosvme) 
N_PZ_354,net=rosvme: PINT ( cscr_p<1> )
  <--4--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --1--> (cscr_p<1>, rosvme) 
N_PZ_355,net=rosvme: PINT ( cscr_p<2> )
  <--4--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --1--> (cscr_p<2>, rosvme) 
N_PZ_356,net=rosvme: PINT ( cscr_p<4> )
  <--4--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --1--> (cscr_p<4>, rosvme) 
N_PZ_357,net=rosvme: PINT ( irq<7> )
  <--4--  (int_lev<0>.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) (int_lev<2>.Q, rosvme) 
          (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (irq<7>, rosvme) 
N_PZ_358,net=rosvme: PINT ( db<0> )
  <--17--  (spaf<0>, rosvme) (ros_waiting, rosvme) (add_p<1>, rosvme) 
           (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) 
           (add_p<2>, rosvme) (i2c_ce_gol.Q, rosvme) (fpga_init<0>.Q, rosvme) 
           (ack_int.Q, rosvme) (U5/flash_enable<0>.Q, rosvme) (fl_vme<0>.Q, rosvme) 
           (U5/int_ena_spaf.Q, rosvme) (U5/int_vect<0>.Q, rosvme) 
           (U5/tdi_bits<0>.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<0>.Q, rosvme)
  --1--> (db<0>, rosvme) 
N_PZ_359,net=rosvme: PINT ( db<0>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<0>.OE, rosvme) 
N_PZ_360,net=rosvme: PINT ( db<1> )
  <--17--  (spaf<1>, rosvme) (mem_done, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
           (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (i2c_ce_1wire.Q, rosvme) (fpga_init<1>.Q, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
           (U5/flash_enable<1>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) 
           (U5/int_ena_sff.Q, rosvme) (U5/int_vect<1>.Q, rosvme) 
           (U5/tdi_bits<1>.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<1>.Q, rosvme)
  --1--> (db<1>, rosvme) 
N_PZ_361,net=rosvme: PINT ( db<1>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<1>.OE, rosvme) 
N_PZ_362,net=rosvme: PINT ( db<2> )
  <--17--  (spaf<2>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (gol_off.Q, rosvme) 
           (fpga_done<0>, rosvme) (fpga_init<2>.Q, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
           (U5/flash_enable<2>.Q, rosvme) (fl_vme<2>.Q, rosvme) 
           (U5/int_ena_mdone.Q, rosvme) (U5/int_vect<2>.Q, rosvme) 
           (U5/tdi_bits<2>.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<2>.Q, rosvme)
  --1--> (db<2>, rosvme) 
N_PZ_363,net=rosvme: PINT ( db<2>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<2>.OE, rosvme) 
N_PZ_364,net=rosvme: PINT ( db<3> )
  <--16--  (spaf<3>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (gol_ready, rosvme) 
           (fpga_done<1>, rosvme) (fpga_init<3>.Q, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
           (U5/flash_enable<3>.Q, rosvme) (U5/int_ena_rosw.Q, rosvme) 
           (U5/int_vect<3>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<3>.Q, rosvme) 
           (U5/tdo_bits<3>.Q, rosvme)
  --1--> (db<3>, rosvme) 
N_PZ_365,net=rosvme: PINT ( db<3>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<3>.OE, rosvme) 
N_PZ_366,net=rosvme: PINT ( db<4> )
  <--16--  (spaf<4>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (fpga_done<2>, rosvme) (fpga_init<4>.Q, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
           (U5/flash_enable<4>.Q, rosvme) (U5/int_vect<4>.Q, rosvme) 
           (U5/tdi_bits<4>.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<4>.Q, rosvme) 
           (U5/qpll_error_reg.Q, rosvme) (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (db<4>, rosvme) 
N_PZ_367,net=rosvme: PINT ( db<4>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<4>.OE, rosvme) 
N_PZ_368,net=rosvme: PINT ( db<5> )
  <--15--  (sff<0>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (qpll_locked, rosvme) (fpga_done<3>, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
           (int_lev<0>.Q, rosvme) (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) 
           (U5/int_vect<5>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<5>.Q, rosvme) 
           (U5/tdo_bits<5>.Q, rosvme)
  --1--> (db<5>, rosvme) 
N_PZ_369,net=rosvme: PINT ( db<5>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<5>.OE, rosvme) 
N_PZ_370,net=rosvme: PINT ( db<6> )
  <--15--  (sff<1>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (fpga_done<4>, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) 
           (U5/flash_tck_reg.Q, rosvme) (U5/int_vect<6>.Q, rosvme) 
           (U5/tdi_bits<6>.Q, rosvme) (U5/tdo_bits<6>.Q, rosvme) 
           (U5/qpll_hasunlock_reg.Q, rosvme)
  --1--> (db<6>, rosvme) 
N_PZ_371,net=rosvme: PINT ( db<6>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<6>.OE, rosvme) 
N_PZ_372,net=rosvme: PINT ( db<7> )
  <--14--  (sff<2>, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
           (int_lev<2>.Q, rosvme) (U5/flash_tms_reg.Q, rosvme) 
           (U5/int_vect<7>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<7>.Q, rosvme) 
           (U5/tdo_bits<7>.Q, rosvme) (U5/gol_notready_reg.Q, rosvme)
  --1--> (db<7>, rosvme) 
N_PZ_373,net=rosvme: PINT ( db<7>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<7>.OE, rosvme) 
N_PZ_374,net=rosvme: PINT ( db<11> )
  <--12--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
           (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (flash_tdo_p<2>, rosvme) 
           (ack_int.Q, rosvme) (U5/cclk_freq<1>.Q, rosvme) (U5/int_vect<3>.Q, rosvme) 
           (U5/jtag_num_bits<2>.Q, rosvme) (N_PZ_957, rosvme)
  --1--> (db<11>, rosvme) 
N_PZ_375,net=rosvme: PINT ( db<11>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<11>.OE, rosvme) 
N_PZ_376,net=rosvme: PINT ( db<12> )
  <--12--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
           (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (flash_tdo_p<3>, rosvme) 
           (ack_int.Q, rosvme) (U5/cclk_freq<2>.Q, rosvme) (U5/int_vect<4>.Q, rosvme) 
           (U5/jtag_num_bits<3>.Q, rosvme) (N_PZ_957, rosvme)
  --1--> (db<12>, rosvme) 
N_PZ_377,net=rosvme: PINT ( db<12>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<12>.OE, rosvme) 
N_PZ_378,net=rosvme: PINT ( db<13> )
  <--11--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
           (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (flash_tdo_p<4>, rosvme) 
           (ack_int.Q, rosvme) (ena_evres_prgm.Q, rosvme) (U5/int_vect<5>.Q, rosvme) 
           (N_PZ_957, rosvme)
  --1--> (db<13>, rosvme) 
N_PZ_379,net=rosvme: PINT ( db<13>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<13>.OE, rosvme) 
N_PZ_380,net=rosvme: PINT ( db<14> )
  <--11--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
           (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (flash_tdo_p<5>, rosvme) 
           (ack_int.Q, rosvme) (U5/ena_rst_prgm.Q, rosvme) (U5/int_vect<6>.Q, rosvme) 
           (N_PZ_957, rosvme)
  --1--> (db<14>, rosvme) 
N_PZ_381,net=rosvme: PINT ( db<14>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<14>.OE, rosvme) 
N_PZ_382,net=rosvme: PINT ( db<15> )
  <--8--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
          (U5/int_vect<7>.Q, rosvme)
  --1--> (db<15>, rosvme) 
N_PZ_383,net=rosvme: PINT ( db<15>.OE )
  <--1--  (_n0009, rosvme)
  --1--> (db<15>.OE, rosvme) 
N_PZ_384,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD3.D )
  <--8--  (U5/state_FFD3.Q, rosvme) (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<0>.Q, rosvme) (U5/bits_to_send<1>.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<2>.Q, rosvme) (U5/bits_to_send<3>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD3.D, rosvme) 
N_PZ_385,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD3.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD3.CLK, rosvme) 
N_PZ_386,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD3.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD3.AR, rosvme) 
N_PZ_387,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD2.D )
  <--4--  (U5/state_FFD3.Q, rosvme) (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD2.D, rosvme) 
N_PZ_388,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD2.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD2.CLK, rosvme) 
N_PZ_389,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD2.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD2.AR, rosvme) 
N_PZ_390,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD1.D )
  <--5--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/state_FFD3.Q, rosvme) (U5/state_FFD2.Q, rosvme) 
          (U5/state_FFD1.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD1.D, rosvme) 
N_PZ_391,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD1.CLK, rosvme) 
N_PZ_392,net=rosvme: PINT ( U5/state_FFD1.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/state_FFD1.AR, rosvme) 
N_PZ_393,net=rosvme: PINT ( int_rst.D )
  <--18--  (sff<4>, rosvme) (sff<3>, rosvme) (sff<2>, rosvme) (sff<1>, rosvme) 
           (sff<0>, rosvme) (spaf<4>, rosvme) (spaf<3>, rosvme) (spaf<2>, rosvme) 
           (spaf<1>, rosvme) (spaf<0>, rosvme) (dtack_int.Q, rosvme) 
           (U5/int_ena_mdone.Q, rosvme) (U5/int_ena_rosw.Q, rosvme) 
           (U5/int_ena_sff.Q, rosvme) (U5/int_ena_spaf.Q, rosvme) 
           (U5/mem_done_reg.Q, rosvme) (U5/ros_waiting_reg.Q, rosvme) 
           (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (int_rst.D, rosvme) 
N_PZ_394,net=rosvme: PINT ( int_rst.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (int_rst.CLK, rosvme) 
N_PZ_395,net=rosvme: PINT ( int_rst.AR )
  <--1--  (sysreset, rosvme)
  --1--> (int_rst.AR, rosvme) 
N_PZ_398,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_399,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<4>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<4>.AR, rosvme) 
N_PZ_400,net=rosvme: PINT ( fl_tck_r.D )
  <--1--  (fl_tck, rosvme)
  --1--> (fl_tck_r.D, rosvme) 
N_PZ_401,net=rosvme: PINT ( fl_tck_r.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fl_tck_r.CLK, rosvme) 
N_PZ_402,net=rosvme: PINT ( fl_tck_r.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (fl_tck_r.AR, rosvme) 
N_PZ_404,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_405,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_407,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_408,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_410,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_411,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_413,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_414,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<0>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<0>.AR, rosvme) 
N_PZ_415,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_shift.D )
  <--4--  (U5/state_FFD3.Q, rosvme) (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_shift.D, rosvme) 
N_PZ_416,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_shift.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_shift.CLK, rosvme) 
N_PZ_417,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_shift.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_shift.AR, rosvme) 
N_PZ_419,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_420,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_423,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_424,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<1>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<1>.AR, rosvme) 
N_PZ_427,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_428,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<2>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<2>.AR, rosvme) 
N_PZ_431,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_432,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<3>.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<3>.AR, rosvme) 
N_PZ_433,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_end.D )
  <--5--  (U5/jtag_start.Q, rosvme) (U5/state_FFD3.Q, rosvme) (U5/state_FFD2.Q, rosvme) 
          (U5/state_FFD1.Q, rosvme) (U5/jtag_end.Q, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_end.D, rosvme) 
N_PZ_434,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_end.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_end.CLK, rosvme) 
N_PZ_435,net=rosvme: PINT ( U5/jtag_end.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/jtag_end.AR, rosvme) 
N_PZ_436,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_reg.D )
  <--6--  (U5/_n007019, rosvme) (U5/state_FFD3.Q, rosvme) (U5/state_FFD2.Q, rosvme) 
          (U5/state_FFD1.Q, rosvme) (U5/tdo_reg.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_reg.D, rosvme) 
N_PZ_437,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_reg.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_reg.CLK, rosvme) 
N_PZ_438,net=rosvme: PINT ( U5/tdo_reg.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/tdo_reg.AR, rosvme) 
N_PZ_440,net=rosvme: PINT ( U1/q1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q1.CLK, rosvme) 
N_PZ_441,net=rosvme: PINT ( U1/q1.AR )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (U1/q1.AR, rosvme) 
N_PZ_443,net=rosvme: PINT ( U1/dssync.D )
  <--1--  (U1/q8.Q, rosvme)
  --1--> (U1/dssync.D, rosvme) 
N_PZ_444,net=rosvme: PINT ( U1/dssync.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/dssync.CLK, rosvme) 
N_PZ_445,net=rosvme: PINT ( U1/dssync.AR )
  <--1--  (ds0, rosvme)
  --1--> (U1/dssync.AR, rosvme) 
N_PZ_446,net=rosvme: PINT ( U3/r6.D )
  <--1--  (U3/r5.Q, rosvme)
  --1--> (U3/r6.D, rosvme) 
N_PZ_447,net=rosvme: PINT ( U3/r6.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U3/r6.CLK, rosvme) 
N_PZ_448,net=rosvme: PINT ( U3/r6.AR )
  <--1--  (ds0, rosvme)
  --1--> (U3/r6.AR, rosvme) 
N_PZ_449,net=rosvme: PINT ( U3/r7.D )
  <--1--  (U3/r6.Q, rosvme)
  --1--> (U3/r7.D, rosvme) 
N_PZ_450,net=rosvme: PINT ( U3/r7.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U3/r7.CLK, rosvme) 
N_PZ_451,net=rosvme: PINT ( U3/r7.AR )
  <--1--  (ds0, rosvme)
  --1--> (U3/r7.AR, rosvme) 
N_PZ_452,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tck.D )
  <--4--  (U5/state_FFD3.Q, rosvme) (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/flash_tck.Q, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tck.D, rosvme) 
N_PZ_453,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tck.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tck.CLK, rosvme) 
N_PZ_454,net=rosvme: PINT ( U5/flash_tck.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/flash_tck.AR, rosvme) 
N_PZ_455,net=rosvme: PINT ( U5/mem_d0.D )
  <--1--  (mem_done, rosvme)
  --1--> (U5/mem_d0.D, rosvme) 
N_PZ_456,net=rosvme: PINT ( U5/mem_d0.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/mem_d0.CLK, rosvme) 
N_PZ_457,net=rosvme: PINT ( U5/mem_d0.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/mem_d0.AR, rosvme) 
N_PZ_458,net=rosvme: PINT ( U5/ros_w0.D )
  <--1--  (ros_waiting, rosvme)
  --1--> (U5/ros_w0.D, rosvme) 
N_PZ_459,net=rosvme: PINT ( U5/ros_w0.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/ros_w0.CLK, rosvme) 
N_PZ_460,net=rosvme: PINT ( U5/ros_w0.AR )
  <--1--  (U5/local_reset, rosvme)
  --1--> (U5/ros_w0.AR, rosvme) 
N_PZ_462,net=rosvme: PINT ( ULED1/q1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (ULED1/q1.CLK, rosvme) 
N_PZ_463,net=rosvme: PINT ( ULED1/q1.AR )
  <--1--  (ULED1/q3.Q, rosvme)
  --1--> (ULED1/q1.AR, rosvme) 
N_PZ_465,net=rosvme: PINT ( ULED1/q3.D )
  <--1--  (intrpt_led.Q, rosvme)
  --1--> (ULED1/q3.D, rosvme) 
N_PZ_466,net=rosvme: PINT ( ULED1/q3.CLK )
  <--1--  (clk_slow, rosvme)
  --1--> (ULED1/q3.CLK, rosvme) 
N_PZ_467,net=rosvme: PINT ( ULED1/q3.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (ULED1/q3.AR, rosvme) 
N_PZ_469,net=rosvme: PINT ( ULED2/q1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (ULED2/q1.CLK, rosvme) 
N_PZ_470,net=rosvme: PINT ( ULED2/q1.AR )
  <--1--  (ULED2/q3.Q, rosvme)
  --1--> (ULED2/q1.AR, rosvme) 
N_PZ_472,net=rosvme: PINT ( ULED2/q3.D )
  <--1--  (dtack_led.Q, rosvme)
  --1--> (ULED2/q3.D, rosvme) 
N_PZ_473,net=rosvme: PINT ( ULED2/q3.CLK )
  <--1--  (clk_slow, rosvme)
  --1--> (ULED2/q3.CLK, rosvme) 
N_PZ_474,net=rosvme: PINT ( ULED2/q3.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (ULED2/q3.AR, rosvme) 
N_PZ_476,net=rosvme: PINT ( ULED3/q1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (ULED3/q1.CLK, rosvme) 
N_PZ_477,net=rosvme: PINT ( ULED3/q1.AR )
  <--1--  (ULED3/q3.Q, rosvme)
  --1--> (ULED3/q1.AR, rosvme) 
N_PZ_479,net=rosvme: PINT ( ULED3/q3.D )
  <--1--  (spare_led.Q, rosvme)
  --1--> (ULED3/q3.D, rosvme) 
N_PZ_480,net=rosvme: PINT ( ULED3/q3.CLK )
  <--1--  (clk_slow, rosvme)
  --1--> (ULED3/q3.CLK, rosvme) 
N_PZ_481,net=rosvme: PINT ( ULED3/q3.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (ULED3/q3.AR, rosvme) 
N_PZ_482,net=rosvme: PINT ( U1/q6.D )
  <--1--  (tp2.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q6.D, rosvme) 
N_PZ_483,net=rosvme: PINT ( U1/q6.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q6.CLK, rosvme) 
N_PZ_484,net=rosvme: PINT ( U1/q6.AR )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (U1/q6.AR, rosvme) 
N_PZ_485,net=rosvme: PINT ( U1/q7.D )
  <--1--  (U1/q9.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q7.D, rosvme) 
N_PZ_486,net=rosvme: PINT ( U1/q7.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q7.CLK, rosvme) 
N_PZ_487,net=rosvme: PINT ( U1/q7.AR )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (U1/q7.AR, rosvme) 
N_PZ_488,net=rosvme: PINT ( U1/q9.D )
  <--1--  (U1/q6.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q9.D, rosvme) 
N_PZ_489,net=rosvme: PINT ( U1/q9.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q9.CLK, rosvme) 
N_PZ_490,net=rosvme: PINT ( U1/q9.AR )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (U1/q9.AR, rosvme) 
N_PZ_491,net=rosvme: PINT ( U3/r5.D )
  <--1--  (iackin, rosvme)
  --1--> (U3/r5.D, rosvme) 
N_PZ_492,net=rosvme: PINT ( U3/r5.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U3/r5.CLK, rosvme) 
N_PZ_493,net=rosvme: PINT ( U3/r5.AR )
  <--1--  (ds0, rosvme)
  --1--> (U3/r5.AR, rosvme) 
N_PZ_494,net=rosvme: PINT ( fl_tdi_r.D )
  <--1--  (fl_tdi, rosvme)
  --1--> (fl_tdi_r.D, rosvme) 
N_PZ_495,net=rosvme: PINT ( fl_tdi_r.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fl_tdi_r.CLK, rosvme) 
N_PZ_496,net=rosvme: PINT ( fl_tdi_r.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (fl_tdi_r.AR, rosvme) 
N_PZ_497,net=rosvme: PINT ( fl_tms_r.D )
  <--1--  (fl_tms, rosvme)
  --1--> (fl_tms_r.D, rosvme) 
N_PZ_498,net=rosvme: PINT ( fl_tms_r.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fl_tms_r.CLK, rosvme) 
N_PZ_499,net=rosvme: PINT ( fl_tms_r.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (fl_tms_r.AR, rosvme) 
N_PZ_500,net=rosvme: PINT ( U3/r3.D )
  <--1--  (ds0, rosvme)
  --1--> (U3/r3.D, rosvme) 
N_PZ_501,net=rosvme: PINT ( U3/r3.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U3/r3.CLK, rosvme) 
N_PZ_502,net=rosvme: PINT ( U3/r3.AR )
  <--1--  (sysreset, rosvme)
  --1--> (U3/r3.AR, rosvme) 
N_PZ_503,net=rosvme: PINT ( fl_tdo.D )
  <--12--  (flash_tdo_p<4>, rosvme) (flash_tdo_p<0>, rosvme) (flash_tdo_p<1>, rosvme) 
           (flash_tdo_p<2>, rosvme) (flash_tdo_p<3>, rosvme) (flash_tdo_p<5>, rosvme) 
           (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
           (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) (fl_vme<2>.Q, rosvme)
  --1--> (fl_tdo.D, rosvme) 
N_PZ_504,net=rosvme: PINT ( fl_tdo.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (fl_tdo.CLK, rosvme) 
N_PZ_505,net=rosvme: PINT ( fl_tdo.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (fl_tdo.AR, rosvme) 
N_PZ_506,net=rosvme: PINT ( flash_tck_p<2> )
  <--9--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<2>.Q, rosvme) (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) 
          (fl_vme<2>.Q, rosvme) (fl_tck_r.Q, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme)
  --1--> (flash_tck_p<2>, rosvme) 
N_PZ_507,net=rosvme: PINT ( flash_tck_p<4> )
  <--9--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<4>.Q, rosvme) (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) 
          (fl_vme<2>.Q, rosvme) (fl_tck_r.Q, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme)
  --1--> (flash_tck_p<4>, rosvme) 
N_PZ_508,net=rosvme: PINT ( U1/q4.D )
  <--2--  (U1/q2.Q, rosvme) (U1/q7.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q4.D, rosvme) 
N_PZ_509,net=rosvme: PINT ( U1/q4.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q4.CLK, rosvme) 
N_PZ_510,net=rosvme: PINT ( U5/reset_1.D )
  <--9--  (db<14>.PIN, rosvme) (sysreset, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
          (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
          (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/reset_1.D, rosvme) 
N_PZ_511,net=rosvme: PINT ( U5/reset_1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/reset_1.CLK, rosvme) 
N_PZ_512,net=rosvme: PINT ( U5/s_reset_1.D )
  <--11--  (U5/local_reset, rosvme) (db<15>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) 
           (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) 
           (add_p<2>, rosvme) (evcnt_res, rosvme) (U5/ena_evres.Q, rosvme) 
           (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/s_reset_1.D, rosvme) 
N_PZ_513,net=rosvme: PINT ( U5/s_reset_1.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/s_reset_1.CLK, rosvme) 
N_PZ_514,net=rosvme: PINT ( U1/q44.D )
  <--1--  (U1/q4.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q44.D, rosvme) 
N_PZ_515,net=rosvme: PINT ( U1/q44.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q44.CLK, rosvme) 
N_PZ_516,net=rosvme: PINT ( U1/q444.D )
  <--1--  (U1/q44.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q444.D, rosvme) 
N_PZ_517,net=rosvme: PINT ( U1/q444.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q444.CLK, rosvme) 
N_PZ_518,net=rosvme: PINT ( U1/q8.D )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (U1/q8.D, rosvme) 
N_PZ_519,net=rosvme: PINT ( U1/q8.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U1/q8.CLK, rosvme) 
N_PZ_520,net=rosvme: PINT ( U5/reset_2.D )
  <--1--  (U5/reset_1.Q, rosvme)
  --1--> (U5/reset_2.D, rosvme) 
N_PZ_521,net=rosvme: PINT ( U5/reset_2.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/reset_2.CLK, rosvme) 
N_PZ_522,net=rosvme: PINT ( U5/s_reset_2.D )
  <--1--  (U5/s_reset_1.Q, rosvme)
  --1--> (U5/s_reset_2.D, rosvme) 
N_PZ_523,net=rosvme: PINT ( U5/s_reset_2.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (U5/s_reset_2.CLK, rosvme) 
N_PZ_524,net=rosvme: PINT ( dtack_p )
  <--4--  (dtack_mem, rosvme) (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) (dtack_int.Q, rosvme) 
          (U1/q444.Q, rosvme)
  --1--> (dtack_p, rosvme) 
N_PZ_525,net=rosvme: PINT ( flash_tck_p<1> )
  <--11--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
           (U5/flash_enable<1>.Q, rosvme) (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) 
           (fl_vme<2>.Q, rosvme) (U5/flash_tck_reg.Q, rosvme) (fl_tck_r.Q, rosvme) 
           (U5/flash_tck.Q, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme)
  --1--> (flash_tck_p<1>, rosvme) 
N_PZ_526,net=rosvme: PINT ( flash_tdi_p )
  <--5--  (U5/flash_tdi_reg.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<0>.Q, rosvme) (fl_tdi_r.Q, rosvme) 
          (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme)
  --1--> (flash_tdi_p, rosvme) 
N_PZ_527,net=rosvme: PINT ( flash_tms_p )
  <--5--  (U5/flash_tms.Q, rosvme) (U5/flash_tms_reg.Q, rosvme) (fl_tms_r.Q, rosvme) 
          (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme)
  --1--> (flash_tms_p, rosvme) 
N_PZ_528,net=rosvme: PINT ( mrs )
  <--9--  (U5/local_reset, rosvme) (db<13>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) 
          (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) 
          (add_p<2>, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (mrs, rosvme) 
N_PZ_529,net=rosvme: PINT ( cclk<0>.D )
  <--2--  (fpga_done<0>, rosvme) (N_PZ_971, rosvme)
  --1--> (cclk<0>.D, rosvme) 
N_PZ_530,net=rosvme: PINT ( cclk<0>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (cclk<0>.CLK, rosvme) 
N_PZ_531,net=rosvme: PINT ( cclk<1>.D )
  <--2--  (fpga_done<1>, rosvme) (N_PZ_971, rosvme)
  --1--> (cclk<1>.D, rosvme) 
N_PZ_532,net=rosvme: PINT ( cclk<1>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (cclk<1>.CLK, rosvme) 
N_PZ_533,net=rosvme: PINT ( cclk<2>.D )
  <--2--  (fpga_done<2>, rosvme) (N_PZ_971, rosvme)
  --1--> (cclk<2>.D, rosvme) 
N_PZ_534,net=rosvme: PINT ( cclk<2>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (cclk<2>.CLK, rosvme) 
N_PZ_535,net=rosvme: PINT ( cclk<3>.D )
  <--2--  (fpga_done<3>, rosvme) (N_PZ_971, rosvme)
  --1--> (cclk<3>.D, rosvme) 
N_PZ_536,net=rosvme: PINT ( cclk<3>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (cclk<3>.CLK, rosvme) 
N_PZ_537,net=rosvme: PINT ( cclk<4>.D )
  <--2--  (fpga_done<4>, rosvme) (N_PZ_971, rosvme)
  --1--> (cclk<4>.D, rosvme) 
N_PZ_538,net=rosvme: PINT ( cclk<4>.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (cclk<4>.CLK, rosvme) 
N_PZ_539,net=rosvme: PINT ( cscr_p<3> )
  <--4--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --1--> (cscr_p<3>, rosvme) 
N_PZ_540,net=rosvme: PINT ( cscr_p<5> )
  <--4--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --1--> (cscr_p<5>, rosvme) 
N_PZ_541,net=rosvme: PINT ( cscr_p<6> )
  <--4--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme)
  --1--> (cscr_p<6>, rosvme) 
N_PZ_542,net=rosvme: PINT ( flash_tck_p<0> )
  <--9--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<0>.Q, rosvme) (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) 
          (fl_vme<2>.Q, rosvme) (fl_tck_r.Q, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme)
  --1--> (flash_tck_p<0>, rosvme) 
N_PZ_543,net=rosvme: PINT ( flash_tck_p<3> )
  <--9--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<3>.Q, rosvme) (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) 
          (fl_vme<2>.Q, rosvme) (fl_tck_r.Q, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme)
  --1--> (flash_tck_p<3>, rosvme) 
N_PZ_544,net=rosvme: PINT ( flash_tck_p<5> )
  <--9--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) 
          (fl_vme<2>.Q, rosvme) (fl_tck_r.Q, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme)
  --1--> (flash_tck_p<5>, rosvme) 
N_PZ_545,net=rosvme: PINT ( g245_p )
  <--5--  (tp2.Q, rosvme) (g245_mem, rosvme) (ack_int.Q, rosvme) 
          (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) (U1/q1.Q, rosvme)
  --1--> (g245_p, rosvme) 
N_PZ_546,net=rosvme: PINT ( gol_reset )
  <--3--  (db<11>.PIN, rosvme) (N_PZ_930, rosvme) (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (gol_reset, rosvme) 
N_PZ_547,net=rosvme: PINT ( iackout )
  <--2--  (iackin, rosvme) (U3/r8.Q, rosvme)
  --1--> (iackout, rosvme) 
N_PZ_548,net=rosvme: PINT ( irq<1> )
  <--4--  (int_lev<0>.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) (int_lev<2>.Q, rosvme) 
          (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (irq<1>, rosvme) 
N_PZ_549,net=rosvme: PINT ( irq<2> )
  <--4--  (int_lev<0>.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) (int_lev<2>.Q, rosvme) 
          (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (irq<2>, rosvme) 
N_PZ_550,net=rosvme: PINT ( irq<3> )
  <--4--  (int_lev<0>.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) (int_lev<2>.Q, rosvme) 
          (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (irq<3>, rosvme) 
N_PZ_551,net=rosvme: PINT ( irq<4> )
  <--4--  (int_lev<0>.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) (int_lev<2>.Q, rosvme) 
          (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (irq<4>, rosvme) 
N_PZ_552,net=rosvme: PINT ( irq<5> )
  <--4--  (int_lev<0>.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) (int_lev<2>.Q, rosvme) 
          (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (irq<5>, rosvme) 
N_PZ_553,net=rosvme: PINT ( irq<6> )
  <--4--  (int_lev<0>.Q, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) (int_lev<2>.Q, rosvme) 
          (int_rst.Q, rosvme)
  --1--> (irq<6>, rosvme) 
N_PZ_554,net=rosvme: PINT ( ldpreg )
  <--8--  (db<11>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
          (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (ldpreg, rosvme) 
N_PZ_555,net=rosvme: PINT ( qpll_reset )
  <--3--  (db<8>.PIN, rosvme) (N_PZ_930, rosvme) (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (qpll_reset, rosvme) 
N_PZ_556,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga_p<4> )
  <--2--  (prgm_fpga<4>.Q, rosvme) (N_PZ_966, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga_p<4>, rosvme) 
N_PZ_557,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga_p<3> )
  <--2--  (prgm_fpga<3>.Q, rosvme) (N_PZ_966, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga_p<3>, rosvme) 
N_PZ_558,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga_p<2> )
  <--2--  (prgm_fpga<2>.Q, rosvme) (N_PZ_966, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga_p<2>, rosvme) 
N_PZ_559,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga_p<1> )
  <--2--  (prgm_fpga<1>.Q, rosvme) (N_PZ_966, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga_p<1>, rosvme) 
N_PZ_560,net=rosvme: PINT ( prgm_fpga_p<0> )
  <--2--  (prgm_fpga<0>.Q, rosvme) (N_PZ_966, rosvme)
  --1--> (prgm_fpga_p<0>, rosvme) 
N_PZ_561,net=rosvme: PINT ( add_hold )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (add_hold, rosvme) 
N_PZ_562,net=rosvme: PINT ( dtack_led.D )
  <--1--  (ULED2/q1.Q, rosvme)
  --1--> (dtack_led.D, rosvme) 
N_PZ_563,net=rosvme: PINT ( dtack_led.CLK )
  <--1--  (clk_slow, rosvme)
  --1--> (dtack_led.CLK, rosvme) 
N_PZ_564,net=rosvme: PINT ( dtack_led.AP )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (dtack_led.AP, rosvme) 
N_PZ_565,net=rosvme: PINT ( enw_vf )
  <--1--  (i2c_int_p, rosvme)
  --1--> (enw_vf, rosvme) 
N_PZ_566,net=rosvme: PINT ( etr_vf )
  <--1--  (brd_sel_24, rosvme)
  --1--> (etr_vf, rosvme) 
N_PZ_567,net=rosvme: PINT ( i2c_rd )
  <--2--  (tp2.Q, rosvme) (N_PZ_2, rosvme)
  --1--> (i2c_rd, rosvme) 
N_PZ_568,net=rosvme: PINT ( i2c_wr )
  <--3--  (N_PZ_2, rosvme) (U1/q2.Q, rosvme) (U1/q4.Q, rosvme)
  --1--> (i2c_wr, rosvme) 
N_PZ_569,net=rosvme: PINT ( intrpt_led.D )
  <--1--  (ULED1/q1.Q, rosvme)
  --1--> (intrpt_led.D, rosvme) 
N_PZ_570,net=rosvme: PINT ( intrpt_led.CLK )
  <--1--  (clk_slow, rosvme)
  --1--> (intrpt_led.CLK, rosvme) 
N_PZ_571,net=rosvme: PINT ( intrpt_led.AP )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (intrpt_led.AP, rosvme) 
N_PZ_572,net=rosvme: PINT ( prs )
  <--12--  (U5/local_reset, rosvme) (db<12>.PIN, rosvme) (db<15>.PIN, rosvme) 
           (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
           (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (evcnt_res, rosvme) 
           (U5/ena_evres.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (prs, rosvme) 
N_PZ_573,net=rosvme: PINT ( spare_led.D )
  <--1--  (ULED3/q1.Q, rosvme)
  --1--> (spare_led.D, rosvme) 
N_PZ_574,net=rosvme: PINT ( spare_led.CLK )
  <--1--  (clk_slow, rosvme)
  --1--> (spare_led.CLK, rosvme) 
N_PZ_575,net=rosvme: PINT ( spare_led.AR )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (spare_led.AR, rosvme) 
N_PZ_577,net=rosvme: PINT ( tp2.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (tp2.CLK, rosvme) 
N_PZ_578,net=rosvme: PINT ( tp2.AP )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (tp2.AP, rosvme) 
N_PZ_581,net=rosvme: PINT ( etr_x.CLK )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (etr_x.CLK, rosvme) 
N_PZ_582,net=rosvme: PINT ( etr_x.AP )
  <--2--  (ds0, rosvme) (ds1, rosvme)
  --1--> (etr_x.AP, rosvme) 
N_PZ_584,net=rosvme: PINT ( tp3 )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (tp3, rosvme) 
N_PZ_585,net=rosvme: PINT ( reset_p )
  <--1--  (N_PZ_930, rosvme)
  --1--> (reset_p, rosvme) 
N_PZ_586,net=rosvme: PINT ( tp4 )
  <--1--  (clk, rosvme)
  --1--> (tp4, rosvme) 
N_PZ_587,net=rosvme: PINT ( vspare_0 )
  <--2--  (U5/s_reset_1.Q, rosvme) (U5/s_reset_2.Q, rosvme)
  --1--> (vspare_0, rosvme) 
N_PZ_588,net=rosvme: PINT ( vspare_1 )
  <--0-- 
  --1--> (vspare_1, rosvme) 
N_PZ_589,net=rosvme: PINT ( cspare_9 )
  <--0-- 
  --1--> (cspare_9, rosvme) 
N_PZ_590,net=rosvme: PINT ( cspare_8 )
  <--0-- 
  --1--> (cspare_8, rosvme) 
N_PZ_591,net=rosvme: PINT ( add_f_p<9> )
  <--0-- 
  --1--> (add_f_p<9>, rosvme) 
N_PZ_592,net=rosvme: PINT ( add_f_p<15> )
  <--0-- 
  --1--> (add_f_p<15>, rosvme) 
N_PZ_593,net=rosvme: PINT ( add_f_p<14> )
  <--0-- 
  --1--> (add_f_p<14>, rosvme) 
N_PZ_594,net=rosvme: PINT ( add_f_p<13> )
  <--0-- 
  --1--> (add_f_p<13>, rosvme) 
N_PZ_595,net=rosvme: PINT ( add_f_p<12> )
  <--0-- 
  --1--> (add_f_p<12>, rosvme) 
N_PZ_596,net=rosvme: PINT ( add_f_p<11> )
  <--0-- 
  --1--> (add_f_p<11>, rosvme) 
N_PZ_597,net=rosvme: PINT ( add_f_p<10> )
  <--0-- 
  --1--> (add_f_p<10>, rosvme) 
N_PZ_598,net=rosvme: PINT ( mspare_3 )
  <--0-- 
  --1--> (mspare_3, rosvme) 
N_PZ_599,net=rosvme: PINT ( mspare_2 )
  <--0-- 
  --1--> (mspare_2, rosvme) 
N_PZ_600,net=rosvme: PINT ( mspare_1 )
  <--0-- 
  --1--> (mspare_1, rosvme) 
N_PZ_601,net=rosvme: PINT ( mspare_0 )
  <--0-- 
  --1--> (mspare_0, rosvme) 
N_PZ_602,net=rosvme: PINT ( on_244 )
  <--0-- 
  --1--> (on_244, rosvme) 
enw_x,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_0, rosvme)
  --0--> 
i2c_reset,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_1, rosvme)
  --0--> 
i2c_ce_p,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_2, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_3, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_4, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_5, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<0>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_6, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_7, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_8, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_9, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<1>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_10, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_11, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_12, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_13, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<2>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_14, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_15, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_16, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_17, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<3>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_18, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<4>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_19, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_20, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<4>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_21, rosvme)
  --0--> 
fpga_init<4>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_22, rosvme)
  --0--> 
gol_off.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_23, rosvme)
  --0--> 
gol_off.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_24, rosvme)
  --0--> 
gol_off.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_25, rosvme)
  --0--> 
gol_off.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_26, rosvme)
  --0--> 
i2c_ce_1wire.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_27, rosvme)
  --0--> 
i2c_ce_1wire.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_28, rosvme)
  --0--> 
i2c_ce_1wire.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_29, rosvme)
  --0--> 
i2c_ce_1wire.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_30, rosvme)
  --0--> 
i2c_ce_gol.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_32, rosvme)
  --0--> 
i2c_ce_gol.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_33, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_35, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_36, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_37, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<0>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_38, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_39, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_40, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_41, rosvme)
  --0--> 
sel_tim_clk<1>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_42, rosvme)
  --0--> 
db<10>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_43, rosvme)
  --0--> 
db<10>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_44, rosvme)
  --0--> 
db<8>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_45, rosvme)
  --0--> 
db<8>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_46, rosvme)
  --0--> 
db<9>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_47, rosvme)
  --0--> 
db<9>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_48, rosvme)
  --0--> 
ack_int.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_49, rosvme)
  --0--> 
ack_int.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_50, rosvme)
  --0--> 
ack_int.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_51, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_start.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_53, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_start.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_54, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_start.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_55, rosvme)
  --0--> 
int_lev<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_57, rosvme)
  --0--> 
int_lev<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_58, rosvme)
  --0--> 
int_lev<0>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_59, rosvme)
  --0--> 
int_lev<0>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_60, rosvme)
  --0--> 
int_lev<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_61, rosvme)
  --0--> 
int_lev<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_62, rosvme)
  --0--> 
int_lev<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_63, rosvme)
  --0--> 
int_lev<1>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_64, rosvme)
  --0--> 
int_lev<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_65, rosvme)
  --0--> 
int_lev<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_66, rosvme)
  --0--> 
int_lev<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_67, rosvme)
  --0--> 
int_lev<2>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_68, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_69, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_70, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_71, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<1>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_72, rosvme)
  --0--> 
ena_evres_prgm.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_73, rosvme)
  --0--> 
ena_evres_prgm.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_74, rosvme)
  --0--> 
ena_evres_prgm.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_75, rosvme)
  --0--> 
ena_evres_prgm.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_76, rosvme)
  --0--> 
flash_ena_5_rosmem.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_78, rosvme)
  --0--> 
flash_ena_5_rosmem.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_79, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_81, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_82, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_83, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<0>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_84, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_0.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_86, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_0.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_87, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_90, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<4>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_91, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_93, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_94, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<2>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_95, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_freq<2>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_96, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_1.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_97, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_98, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_1.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_99, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_2.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_101, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_2.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_102, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_2.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_103, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_3.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_105, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_3.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_106, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_3.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_107, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_109, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_110, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_111, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_113, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_114, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_115, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_117, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_118, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_119, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_121, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_122, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_123, rosvme)
  --0--> 
dtack_int.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_125, rosvme)
  --0--> 
dtack_int.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_126, rosvme)
  --0--> 
dtack_int.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_127, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_129, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_130, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<0>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_131, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<0>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_132, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_133, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_134, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<1>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_135, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<1>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_136, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_137, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_138, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<2>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_139, rosvme)
  --0--> 
fl_vme<2>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_140, rosvme)
  --0--> 
U1/q2.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_141, rosvme)
  --0--> 
U1/q2.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_142, rosvme)
  --0--> 
U1/q2.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_143, rosvme)
  --0--> 
U1/q2.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_144, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_4.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_145, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_4.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_146, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_4.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_147, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_evres.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_149, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_evres.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_150, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_evres.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_151, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_evres.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_152, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_rst_prgm.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_153, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_rst_prgm.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_154, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_rst_prgm.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_155, rosvme)
  --0--> 
U5/ena_rst_prgm.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_156, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tck_reg.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_157, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tck_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_158, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tck_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_159, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tck_reg.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_160, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tdi_reg.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_161, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tdi_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_162, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tdi_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_163, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tdi_reg.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_164, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_165, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_166, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_167, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_168, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms_reg.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_169, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_170, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_171, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tms_reg.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_172, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_mdone.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_174, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_mdone.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_175, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_rosw.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_178, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_rosw.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_179, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_sff.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_182, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_sff.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_183, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_spaf.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_186, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_spaf.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_187, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_189, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_190, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_191, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<0>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_192, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_193, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_194, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_195, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<1>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_196, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_197, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_198, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_199, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<2>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_200, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_201, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_202, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_203, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<3>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_204, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<4>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_205, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_206, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<4>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_207, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<4>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_208, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<5>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_209, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<5>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_210, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<5>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_211, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<5>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_212, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<6>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_213, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<6>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_214, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<6>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_215, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<6>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_216, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<7>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_217, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<7>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_218, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<7>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_219, rosvme)
  --0--> 
U5/int_vect<7>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_220, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_221, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_222, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_223, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<0>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_224, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_225, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_226, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_227, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<1>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_228, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_229, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_230, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_231, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<2>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_232, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_233, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_234, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_235, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_num_bits<3>.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_236, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_238, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_239, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_242, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_243, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_246, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_247, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_250, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_251, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_254, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<4>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_255, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<5>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_258, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<5>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_259, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<6>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_262, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<6>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_263, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<7>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_265, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<7>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_266, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<7>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_267, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_269, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_270, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_271, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_273, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_274, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_275, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_277, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_278, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_279, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<4>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_281, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_282, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<4>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_283, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<5>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_285, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<5>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_286, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<5>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_287, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<6>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_289, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<6>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_290, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<6>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_291, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<7>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_293, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<7>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_294, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<7>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_295, rosvme)
  --0--> 
U3/r8.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_297, rosvme)
  --0--> 
U3/r8.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_298, rosvme)
  --0--> 
U3/r8.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_299, rosvme)
  --0--> 
U5/gol_notready_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_302, rosvme)
  --0--> 
U5/gol_notready_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_303, rosvme)
  --0--> 
U5/mem_done_reg.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_305, rosvme)
  --0--> 
U5/mem_done_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_306, rosvme)
  --0--> 
U5/mem_done_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_307, rosvme)
  --0--> 
U5/not_sel_tim_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_310, rosvme)
  --0--> 
U5/not_sel_tim_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_311, rosvme)
  --0--> 
U5/qpll_error_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_314, rosvme)
  --0--> 
U5/qpll_error_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_315, rosvme)
  --0--> 
U5/qpll_hasunlock_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_318, rosvme)
  --0--> 
U5/qpll_hasunlock_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_319, rosvme)
  --0--> 
U5/ros_waiting_reg.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_321, rosvme)
  --0--> 
U5/ros_waiting_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_322, rosvme)
  --0--> 
U5/ros_waiting_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_323, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_325, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_326, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_bits<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_327, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_329, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_330, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<0>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_331, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_333, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_334, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<1>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_335, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_337, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_338, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<2>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_339, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_341, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_342, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<3>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_343, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<4>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_345, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_346, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga<4>.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_347, rosvme)
  --0--> 
U3/r4.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_349, rosvme)
  --0--> 
U3/r4.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_350, rosvme)
  --0--> 
U3/r4.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_351, rosvme)
  --0--> 
U3/r4.CE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_352, rosvme)
  --0--> 
cscr_p<0>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_353, rosvme)
  --0--> 
cscr_p<1>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_354, rosvme)
  --0--> 
cscr_p<2>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_355, rosvme)
  --0--> 
cscr_p<4>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_356, rosvme)
  --0--> 
irq<7>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_357, rosvme)
  --0--> 
db<0>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_358, rosvme)
  --0--> 
db<0>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_359, rosvme)
  --0--> 
db<1>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_360, rosvme)
  --0--> 
db<1>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_361, rosvme)
  --0--> 
db<2>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_362, rosvme)
  --0--> 
db<2>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_363, rosvme)
  --0--> 
db<3>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_364, rosvme)
  --0--> 
db<3>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_365, rosvme)
  --0--> 
db<4>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_366, rosvme)
  --0--> 
db<4>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_367, rosvme)
  --0--> 
db<5>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_368, rosvme)
  --0--> 
db<5>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_369, rosvme)
  --0--> 
db<6>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_370, rosvme)
  --0--> 
db<6>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_371, rosvme)
  --0--> 
db<7>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_372, rosvme)
  --0--> 
db<7>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_373, rosvme)
  --0--> 
db<11>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_374, rosvme)
  --0--> 
db<11>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_375, rosvme)
  --0--> 
db<12>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_376, rosvme)
  --0--> 
db<12>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_377, rosvme)
  --0--> 
db<13>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_378, rosvme)
  --0--> 
db<13>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_379, rosvme)
  --0--> 
db<14>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_380, rosvme)
  --0--> 
db<14>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_381, rosvme)
  --0--> 
db<15>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_382, rosvme)
  --0--> 
db<15>.OE,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_383, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD3.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_384, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD3.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_385, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD3.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_386, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD2.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_387, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD2.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_388, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD2.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_389, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD1.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_390, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_391, rosvme)
  --0--> 
U5/state_FFD1.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_392, rosvme)
  --0--> 
int_rst.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_393, rosvme)
  --0--> 
int_rst.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_394, rosvme)
  --0--> 
int_rst.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_395, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_398, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<4>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_399, rosvme)
  --0--> 
fl_tck_r.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_400, rosvme)
  --0--> 
fl_tck_r.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_401, rosvme)
  --0--> 
fl_tck_r.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_402, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_404, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_405, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_407, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_408, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_410, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_411, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_413, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<0>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_414, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_shift.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_415, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_shift.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_416, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_shift.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_417, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_419, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_420, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_423, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<1>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_424, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_427, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<2>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_428, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_431, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<3>.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_432, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_end.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_433, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_end.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_434, rosvme)
  --0--> 
U5/jtag_end.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_435, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_reg.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_436, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_reg.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_437, rosvme)
  --0--> 
U5/tdo_reg.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_438, rosvme)
  --0--> 
U1/q1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_440, rosvme)
  --0--> 
U1/q1.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_441, rosvme)
  --0--> 
U1/dssync.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_443, rosvme)
  --0--> 
U1/dssync.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_444, rosvme)
  --0--> 
U1/dssync.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_445, rosvme)
  --0--> 
U3/r6.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_446, rosvme)
  --0--> 
U3/r6.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_447, rosvme)
  --0--> 
U3/r6.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_448, rosvme)
  --0--> 
U3/r7.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_449, rosvme)
  --0--> 
U3/r7.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_450, rosvme)
  --0--> 
U3/r7.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_451, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tck.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_452, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tck.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_453, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_tck.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_454, rosvme)
  --0--> 
U5/mem_d0.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_455, rosvme)
  --0--> 
U5/mem_d0.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_456, rosvme)
  --0--> 
U5/mem_d0.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_457, rosvme)
  --0--> 
U5/ros_w0.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_458, rosvme)
  --0--> 
U5/ros_w0.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_459, rosvme)
  --0--> 
U5/ros_w0.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_460, rosvme)
  --0--> 
ULED1/q1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_462, rosvme)
  --0--> 
ULED1/q1.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_463, rosvme)
  --0--> 
ULED1/q3.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_465, rosvme)
  --0--> 
ULED1/q3.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_466, rosvme)
  --0--> 
ULED1/q3.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_467, rosvme)
  --0--> 
ULED2/q1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_469, rosvme)
  --0--> 
ULED2/q1.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_470, rosvme)
  --0--> 
ULED2/q3.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_472, rosvme)
  --0--> 
ULED2/q3.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_473, rosvme)
  --0--> 
ULED2/q3.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_474, rosvme)
  --0--> 
ULED3/q1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_476, rosvme)
  --0--> 
ULED3/q1.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_477, rosvme)
  --0--> 
ULED3/q3.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_479, rosvme)
  --0--> 
ULED3/q3.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_480, rosvme)
  --0--> 
ULED3/q3.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_481, rosvme)
  --0--> 
U1/q6.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_482, rosvme)
  --0--> 
U1/q6.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_483, rosvme)
  --0--> 
U1/q6.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_484, rosvme)
  --0--> 
U1/q7.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_485, rosvme)
  --0--> 
U1/q7.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_486, rosvme)
  --0--> 
U1/q7.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_487, rosvme)
  --0--> 
U1/q9.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_488, rosvme)
  --0--> 
U1/q9.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_489, rosvme)
  --0--> 
U1/q9.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_490, rosvme)
  --0--> 
U3/r5.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_491, rosvme)
  --0--> 
U3/r5.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_492, rosvme)
  --0--> 
U3/r5.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_493, rosvme)
  --0--> 
fl_tdi_r.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_494, rosvme)
  --0--> 
fl_tdi_r.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_495, rosvme)
  --0--> 
fl_tdi_r.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_496, rosvme)
  --0--> 
fl_tms_r.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_497, rosvme)
  --0--> 
fl_tms_r.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_498, rosvme)
  --0--> 
fl_tms_r.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_499, rosvme)
  --0--> 
U3/r3.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_500, rosvme)
  --0--> 
U3/r3.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_501, rosvme)
  --0--> 
U3/r3.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_502, rosvme)
  --0--> 
fl_tdo.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_503, rosvme)
  --0--> 
fl_tdo.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_504, rosvme)
  --0--> 
fl_tdo.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_505, rosvme)
  --0--> 
flash_tck_p<2>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_506, rosvme)
  --0--> 
flash_tck_p<4>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_507, rosvme)
  --0--> 
U1/q4.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_508, rosvme)
  --0--> 
U1/q4.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_509, rosvme)
  --0--> 
U5/reset_1.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_510, rosvme)
  --0--> 
U5/reset_1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_511, rosvme)
  --0--> 
U5/s_reset_1.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_512, rosvme)
  --0--> 
U5/s_reset_1.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_513, rosvme)
  --0--> 
U1/q44.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_514, rosvme)
  --0--> 
U1/q44.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_515, rosvme)
  --0--> 
U1/q444.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_516, rosvme)
  --0--> 
U1/q444.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_517, rosvme)
  --0--> 
U1/q8.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_518, rosvme)
  --0--> 
U1/q8.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_519, rosvme)
  --0--> 
U5/reset_2.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_520, rosvme)
  --0--> 
U5/reset_2.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_521, rosvme)
  --0--> 
U5/s_reset_2.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_522, rosvme)
  --0--> 
U5/s_reset_2.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_523, rosvme)
  --0--> 
dtack_p,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_524, rosvme)
  --0--> 
flash_tck_p<1>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_525, rosvme)
  --0--> 
flash_tdi_p,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_526, rosvme)
  --0--> 
flash_tms_p,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_527, rosvme)
  --0--> 
mrs,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_528, rosvme)
  --0--> 
cclk<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_529, rosvme)
  --0--> 
cclk<0>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_530, rosvme)
  --0--> 
cclk<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_531, rosvme)
  --0--> 
cclk<1>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_532, rosvme)
  --0--> 
cclk<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_533, rosvme)
  --0--> 
cclk<2>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_534, rosvme)
  --0--> 
cclk<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_535, rosvme)
  --0--> 
cclk<3>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_536, rosvme)
  --0--> 
cclk<4>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_537, rosvme)
  --0--> 
cclk<4>.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_538, rosvme)
  --0--> 
cscr_p<3>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_539, rosvme)
  --0--> 
cscr_p<5>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_540, rosvme)
  --0--> 
cscr_p<6>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_541, rosvme)
  --0--> 
flash_tck_p<0>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_542, rosvme)
  --0--> 
flash_tck_p<3>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_543, rosvme)
  --0--> 
flash_tck_p<5>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_544, rosvme)
  --0--> 
g245_p,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_545, rosvme)
  --0--> 
gol_reset,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_546, rosvme)
  --0--> 
iackout,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_547, rosvme)
  --0--> 
irq<1>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_548, rosvme)
  --0--> 
irq<2>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_549, rosvme)
  --0--> 
irq<3>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_550, rosvme)
  --0--> 
irq<4>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_551, rosvme)
  --0--> 
irq<5>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_552, rosvme)
  --0--> 
irq<6>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_553, rosvme)
  --0--> 
ldpreg,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_554, rosvme)
  --0--> 
qpll_reset,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_555, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga_p<4>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_556, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga_p<3>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_557, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga_p<2>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_558, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga_p<1>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_559, rosvme)
  --0--> 
prgm_fpga_p<0>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_560, rosvme)
  --0--> 
add_hold,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_561, rosvme)
  --0--> 
dtack_led.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_562, rosvme)
  --0--> 
dtack_led.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_563, rosvme)
  --0--> 
dtack_led.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_564, rosvme)
  --0--> 
enw_vf,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_565, rosvme)
  --0--> 
etr_vf,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_566, rosvme)
  --0--> 
i2c_rd,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_567, rosvme)
  --0--> 
i2c_wr,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_568, rosvme)
  --0--> 
intrpt_led.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_569, rosvme)
  --0--> 
intrpt_led.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_570, rosvme)
  --0--> 
intrpt_led.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_571, rosvme)
  --0--> 
prs,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_572, rosvme)
  --0--> 
spare_led.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_573, rosvme)
  --0--> 
spare_led.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_574, rosvme)
  --0--> 
spare_led.AR,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_575, rosvme)
  --0--> 
tp2.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_577, rosvme)
  --0--> 
tp2.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_578, rosvme)
  --0--> 
etr_x.CLK,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_581, rosvme)
  --0--> 
etr_x.AP,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_582, rosvme)
  --0--> 
tp3,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_584, rosvme)
  --0--> 
reset_p,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_585, rosvme)
  --0--> 
tp4,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_586, rosvme)
  --0--> 
vspare_0,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_587, rosvme)
  --0--> 
vspare_1,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_588, rosvme)
  --0--> 
cspare_9,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_589, rosvme)
  --0--> 
cspare_8,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_590, rosvme)
  --0--> 
add_f_p<9>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_591, rosvme)
  --0--> 
add_f_p<15>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_592, rosvme)
  --0--> 
add_f_p<14>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_593, rosvme)
  --0--> 
add_f_p<13>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_594, rosvme)
  --0--> 
add_f_p<12>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_595, rosvme)
  --0--> 
add_f_p<11>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_596, rosvme)
  --0--> 
add_f_p<10>,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_597, rosvme)
  --0--> 
mspare_3,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_598, rosvme)
  --0--> 
mspare_2,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_599, rosvme)
  --0--> 
mspare_1,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_600, rosvme)
  --0--> 
mspare_0,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_601, rosvme)
  --0--> 
on_244,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_602, rosvme)
  --0--> 
ack_int.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --19--> (N_PZ_545, rosvme) (N_PZ_49, rosvme) (_n0009, rosvme) (N_PZ_382, rosvme)  
          (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme) (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme)  
          (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme) (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_366, rosvme)  
          (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_45, rosvme)  
          (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) 
U5/jtag_start.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --11--> (N_PZ_53, rosvme) (N_PZ_269, rosvme) (N_PZ_273, rosvme) (N_PZ_277, rosvme)  
          (N_PZ_281, rosvme) (N_PZ_285, rosvme) (N_PZ_289, rosvme) (N_PZ_293, rosvme)  
          (N_PZ_325, rosvme) (N_PZ_390, rosvme) (N_PZ_433, rosvme) 
int_lev<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --9--> (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_1041, rosvme) (N_PZ_357, rosvme) (N_PZ_548, rosvme)  
         (N_PZ_550, rosvme) (N_PZ_552, rosvme) (N_PZ_549, rosvme) (N_PZ_551, rosvme)  
         (N_PZ_553, rosvme) 
int_lev<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --9--> (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_1042, rosvme) (N_PZ_357, rosvme) (N_PZ_548, rosvme)  
         (N_PZ_550, rosvme) (N_PZ_552, rosvme) (N_PZ_549, rosvme) (N_PZ_551, rosvme)  
         (N_PZ_553, rosvme) 
int_lev<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --9--> (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_1042, rosvme) (N_PZ_357, rosvme) (N_PZ_548, rosvme)  
         (N_PZ_550, rosvme) (N_PZ_552, rosvme) (N_PZ_549, rosvme) (N_PZ_551, rosvme)  
         (N_PZ_553, rosvme) 
U5/cclk_freq<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_971, rosvme) 
ena_evres_prgm.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_966, rosvme) (U5/_n0041, rosvme) (N_PZ_378, rosvme) 
flash_ena_5_rosmem.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --8--> (N_PZ_545, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme)  
         (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_524, rosvme) (N_PZ_706, rosvme)  
         (N_PZ_544, rosvme) (N_PZ_713, rosvme) 
U5/cclk_freq<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_971, rosvme) 
U5/cuenta_prgm_0_0.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_101, rosvme) (N_PZ_105, rosvme) (N_PZ_145, rosvme) (N_PZ_329, rosvme)  
          (N_PZ_333, rosvme) (N_PZ_337, rosvme) (N_PZ_341, rosvme) (N_PZ_345, rosvme)  
          (N_PZ_795, rosvme) (N_PZ_97, rosvme) 
U5/flash_enable<4>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme) (U5/_n007019, rosvme)  
         (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_714, rosvme) 
U5/cclk_freq<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_376, rosvme) (N_PZ_971, rosvme) 
U5/cuenta_prgm_0_1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_101, rosvme) (N_PZ_105, rosvme) (N_PZ_145, rosvme) (N_PZ_329, rosvme)  
          (N_PZ_333, rosvme) (N_PZ_337, rosvme) (N_PZ_341, rosvme) (N_PZ_345, rosvme)  
          (N_PZ_795, rosvme) (N_PZ_97, rosvme) 
U5/cuenta_prgm_0_2.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_101, rosvme) (N_PZ_105, rosvme) (N_PZ_145, rosvme) (N_PZ_329, rosvme)  
          (N_PZ_333, rosvme) (N_PZ_337, rosvme) (N_PZ_341, rosvme) (N_PZ_345, rosvme)  
          (N_PZ_795, rosvme) (N_PZ_97, rosvme) 
U5/cuenta_prgm_0_3.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_101, rosvme) (N_PZ_105, rosvme) (N_PZ_145, rosvme) (N_PZ_329, rosvme)  
          (N_PZ_333, rosvme) (N_PZ_337, rosvme) (N_PZ_341, rosvme) (N_PZ_345, rosvme)  
          (N_PZ_795, rosvme) (N_PZ_97, rosvme) 
U5/flash_enable<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_109, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (U5/_n007019, rosvme)  
         (N_PZ_542, rosvme) 
U5/flash_enable<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_113, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) (U5/_n007019, rosvme)  
         (N_PZ_525, rosvme) 
U5/flash_enable<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_117, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) (U5/_n007019, rosvme)  
         (N_PZ_506, rosvme) 
U5/flash_enable<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_121, rosvme) (U5/_n007019, rosvme)  
         (N_PZ_543, rosvme) 
dtack_int.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_125, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) (N_PZ_524, rosvme) (N_PZ_706, rosvme) 
fl_vme<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --11--> (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_957, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_542, rosvme)  
          (N_PZ_506, rosvme) (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme)  
          (N_PZ_525, rosvme) (N_PZ_543, rosvme) (N_PZ_544, rosvme) 
fl_vme<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --11--> (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_957, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_542, rosvme)  
          (N_PZ_506, rosvme) (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme)  
          (N_PZ_525, rosvme) (N_PZ_543, rosvme) (N_PZ_544, rosvme) 
fl_vme<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --11--> (N_PZ_1002, rosvme) (N_PZ_957, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) (N_PZ_542, rosvme)  
          (N_PZ_506, rosvme) (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_503, rosvme) (N_PZ_1043, rosvme)  
          (N_PZ_525, rosvme) (N_PZ_543, rosvme) (N_PZ_544, rosvme) 
U1/q2.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --7--> (N_PZ_508, rosvme) (N_PZ_0, rosvme) (N_PZ_568, rosvme) (N_PZ_707, rosvme)  
         (N_PZ_938, rosvme) (U5/_n0041, rosvme) (U5/local_reset, rosvme) 
U5/cuenta_prgm_0_4.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_101, rosvme) (N_PZ_105, rosvme) (N_PZ_145, rosvme) (N_PZ_329, rosvme)  
          (N_PZ_333, rosvme) (N_PZ_337, rosvme) (N_PZ_341, rosvme) (N_PZ_345, rosvme)  
          (N_PZ_795, rosvme) (N_PZ_97, rosvme) 
U5/ena_evres.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_512, rosvme) (N_PZ_572, rosvme) 
U5/ena_rst_prgm.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (U5/_n0041, rosvme) (N_PZ_380, rosvme) 
U5/flash_tck_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme) (N_PZ_525, rosvme) 
U5/flash_tdi_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_526, rosvme) (N_PZ_45, rosvme) 
U5/flash_tms.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_527, rosvme) (N_PZ_45, rosvme) 
U5/flash_tms_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_527, rosvme) (N_PZ_372, rosvme) 
U5/int_ena_mdone.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
U5/int_ena_rosw.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
U5/int_ena_sff.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_726, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
U5/int_ena_spaf.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_727, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
U5/int_vect<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) 
U5/int_vect<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_47, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) 
U5/int_vect<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) 
U5/int_vect<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_364, rosvme) 
U5/int_vect<4>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_376, rosvme) (N_PZ_366, rosvme) 
U5/int_vect<5>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_368, rosvme) 
U5/int_vect<6>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_380, rosvme) (N_PZ_370, rosvme) 
U5/int_vect<7>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_382, rosvme) (N_PZ_372, rosvme) 
U5/jtag_num_bits<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_47, rosvme) (N_PZ_750, rosvme) 
U5/jtag_num_bits<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_751, rosvme) 
U5/jtag_num_bits<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_752, rosvme) 
U5/jtag_num_bits<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_376, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
U5/tdi_bits<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_526, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) (N_PZ_796, rosvme) 
U5/tdi_bits<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_360, rosvme) (N_PZ_796, rosvme) (N_PZ_797, rosvme) 
U5/tdi_bits<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_362, rosvme) (N_PZ_797, rosvme) (N_PZ_798, rosvme) 
U5/tdi_bits<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_798, rosvme) (N_PZ_799, rosvme) 
U5/tdi_bits<4>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_799, rosvme) (N_PZ_800, rosvme) 
U5/tdi_bits<5>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_800, rosvme) (N_PZ_801, rosvme) 
U5/tdi_bits<6>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_801, rosvme) (N_PZ_802, rosvme) 
U5/tdi_bits<7>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_265, rosvme) (N_PZ_802, rosvme) 
U5/tdo_bits<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_269, rosvme) (N_PZ_325, rosvme) (N_PZ_360, rosvme) 
U5/tdo_bits<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_269, rosvme) (N_PZ_273, rosvme) (N_PZ_362, rosvme) 
U5/tdo_bits<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_364, rosvme) (N_PZ_273, rosvme) (N_PZ_277, rosvme) 
U5/tdo_bits<4>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_277, rosvme) (N_PZ_281, rosvme) 
U5/tdo_bits<5>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_368, rosvme) (N_PZ_281, rosvme) (N_PZ_285, rosvme) 
U5/tdo_bits<6>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_370, rosvme) (N_PZ_285, rosvme) (N_PZ_289, rosvme) 
U5/tdo_bits<7>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_372, rosvme) (N_PZ_289, rosvme) (N_PZ_293, rosvme) 
U3/r8.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_547, rosvme) (N_PZ_297, rosvme) 
U5/gol_notready_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_692, rosvme) (N_PZ_372, rosvme) 
U5/mem_done_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_305, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
U5/not_sel_tim_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_694, rosvme) (N_PZ_43, rosvme) 
U5/qpll_error_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_695, rosvme) (N_PZ_366, rosvme) 
U5/qpll_hasunlock_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_696, rosvme) (N_PZ_370, rosvme) 
U5/ros_waiting_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_321, rosvme) (N_PZ_393, rosvme) 
U5/tdo_bits<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_325, rosvme) (N_PZ_358, rosvme) 
prgm_fpga<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_560, rosvme) (N_PZ_329, rosvme) 
prgm_fpga<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_559, rosvme) (N_PZ_333, rosvme) 
prgm_fpga<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_558, rosvme) (N_PZ_337, rosvme) 
prgm_fpga<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_557, rosvme) (N_PZ_341, rosvme) 
prgm_fpga<4>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_556, rosvme) (N_PZ_345, rosvme) 
U3/r4.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_1041, rosvme) 
U5/state_FFD3.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --11--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_387, rosvme) (N_PZ_452, rosvme) (N_PZ_390, rosvme)  
          (N_PZ_415, rosvme) (N_PZ_433, rosvme) (N_PZ_436, rosvme) (N_PZ_750, rosvme)  
          (N_PZ_751, rosvme) (N_PZ_752, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
U5/state_FFD2.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --12--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_387, rosvme) (N_PZ_452, rosvme) (N_PZ_390, rosvme)  
          (N_PZ_415, rosvme) (N_PZ_433, rosvme) (N_PZ_436, rosvme)  
          (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_750, rosvme) (N_PZ_751, rosvme)  
          (N_PZ_752, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
U5/state_FFD1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --12--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_387, rosvme) (N_PZ_452, rosvme) (N_PZ_390, rosvme)  
          (N_PZ_415, rosvme) (N_PZ_433, rosvme) (N_PZ_436, rosvme)  
          (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_750, rosvme) (N_PZ_751, rosvme)  
          (N_PZ_752, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
int_rst.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --28--> (N_PZ_305, rosvme) (N_PZ_321, rosvme) (N_PZ_349, rosvme) (N_PZ_705, rosvme)  
          (N_PZ_366, rosvme) (N_PZ_192, rosvme) (N_PZ_196, rosvme) (N_PZ_200, rosvme)  
          (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme) (N_PZ_212, rosvme) (N_PZ_216, rosvme)  
          (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme) (N_PZ_64, rosvme) (N_PZ_68, rosvme)  
          (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme) (N_PZ_726, rosvme) (N_PZ_727, rosvme)  
          (N_PZ_357, rosvme) (N_PZ_548, rosvme) (N_PZ_550, rosvme) (N_PZ_552, rosvme)  
          (N_PZ_393, rosvme) (N_PZ_549, rosvme) (N_PZ_551, rosvme) (N_PZ_553, rosvme) 
fl_tck_r.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --6--> (N_PZ_542, rosvme) (N_PZ_506, rosvme) (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_525, rosvme)  
         (N_PZ_543, rosvme) (N_PZ_544, rosvme) 
U5/bits_to_send<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_750, rosvme) (N_PZ_751, rosvme) (N_PZ_752, rosvme)  
         (N_PZ_754, rosvme) 
U5/bits_to_send<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_751, rosvme) (N_PZ_752, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
U5/bits_to_send<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_752, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
U5/cclk_counter<0>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --5--> (N_PZ_654, rosvme) (N_PZ_971, rosvme) (N_PZ_653, rosvme) (N_PZ_655, rosvme)  
         (N_PZ_656, rosvme) 
U5/jtag_shift.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --17--> (N_PZ_265, rosvme) (N_PZ_269, rosvme) (N_PZ_273, rosvme) (N_PZ_277, rosvme)  
          (N_PZ_281, rosvme) (N_PZ_285, rosvme) (N_PZ_289, rosvme) (N_PZ_293, rosvme)  
          (N_PZ_325, rosvme) (N_PZ_415, rosvme) (N_PZ_796, rosvme) (N_PZ_797, rosvme)  
          (N_PZ_798, rosvme) (N_PZ_799, rosvme) (N_PZ_800, rosvme) (N_PZ_801, rosvme)  
          (N_PZ_802, rosvme) 
U5/bits_to_send<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
U5/jtag_end.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_53, rosvme) (N_PZ_45, rosvme) (N_PZ_433, rosvme) 
U5/tdo_reg.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_293, rosvme) (N_PZ_436, rosvme) 
U1/q1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_141, rosvme) (N_PZ_545, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) 
U1/dssync.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_144, rosvme) (N_PZ_704, rosvme) (N_PZ_708, rosvme) (N_PZ_709, rosvme) 
U3/r6.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_449, rosvme) (N_PZ_49, rosvme) 
U3/r7.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_297, rosvme) (N_PZ_125, rosvme) 
U5/flash_tck.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_452, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme) (N_PZ_525, rosvme) 
U5/mem_d0.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_305, rosvme) 
U5/ros_w0.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_321, rosvme) 
ULED1/q1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_569, rosvme) (N_PZ_705, rosvme) 
ULED1/q3.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_463, rosvme) 
ULED2/q1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_562, rosvme) (N_PZ_706, rosvme) 
ULED2/q3.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_470, rosvme) 
ULED3/q1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_573, rosvme) (N_PZ_707, rosvme) 
ULED3/q3.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_477, rosvme) 
U1/q6.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_488, rosvme) 
U1/q7.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_508, rosvme) 
U1/q9.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_485, rosvme) 
U3/r5.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_446, rosvme) 
fl_tdi_r.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_526, rosvme) 
fl_tms_r.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_527, rosvme) 
U3/r3.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_352, rosvme) 
U1/q4.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --7--> (N_PZ_514, rosvme) (N_PZ_0, rosvme) (N_PZ_568, rosvme) (N_PZ_707, rosvme)  
         (N_PZ_938, rosvme) (U5/_n0041, rosvme) (U5/local_reset, rosvme) 
U5/reset_1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_520, rosvme) (N_PZ_930, rosvme) 
U5/s_reset_1.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_522, rosvme) (N_PZ_587, rosvme) 
U1/q44.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_516, rosvme) 
U1/q444.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_524, rosvme) (N_PZ_706, rosvme) 
U1/q8.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_443, rosvme) 
U5/reset_2.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_930, rosvme) 
U5/s_reset_2.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_587, rosvme) 
U5/cclk_counter<4>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --10--> (N_PZ_384, rosvme) (N_PZ_387, rosvme) (N_PZ_390, rosvme) (N_PZ_436, rosvme)  
          (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_971, rosvme) (N_PZ_750, rosvme)  
          (N_PZ_751, rosvme) (N_PZ_752, rosvme) (N_PZ_754, rosvme) 
U5/cclk_counter<1>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --4--> (N_PZ_971, rosvme) (N_PZ_653, rosvme) (N_PZ_655, rosvme) (N_PZ_656, rosvme) 
U5/cclk_counter<2>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --3--> (N_PZ_971, rosvme) (N_PZ_653, rosvme) (N_PZ_656, rosvme) 
U5/cclk_counter<3>.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --2--> (N_PZ_971, rosvme) (N_PZ_653, rosvme) 
N_PZ_615,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<0>.T )
  <--0-- 
  --1--> (U5/cclk_counter<0>.T, rosvme) 
N_PZ_653,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<4>.T )
  <--4--  (U5/cclk_counter<0>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<1>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<2>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<3>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<4>.T, rosvme) 
N_PZ_654,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<1>.T )
  <--1--  (U5/cclk_counter<0>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<1>.T, rosvme) 
N_PZ_655,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<2>.T )
  <--2--  (U5/cclk_counter<0>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<1>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<2>.T, rosvme) 
N_PZ_656,net=rosvme: PINT ( U5/cclk_counter<3>.T )
  <--3--  (U5/cclk_counter<0>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<1>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<2>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/cclk_counter<3>.T, rosvme) 
U5/cclk_counter<0>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_615, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<4>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_653, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<1>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_654, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<2>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_655, rosvme)
  --0--> 
U5/cclk_counter<3>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_656, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_692,net=rosvme: PINT ( U5/gol_notready_reg.T )
  <--4--  (db<7>.PIN, rosvme) (gol_ready, rosvme) (U5/gol_notready_reg.Q, rosvme) 
          (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (U5/gol_notready_reg.T, rosvme) 
U5/gol_notready_reg.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_692, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_694,net=rosvme: PINT ( U5/not_sel_tim_reg.T )
  <--4--  (db<10>.PIN, rosvme) (sel_tim_p, rosvme) (U5/not_sel_tim_reg.Q, rosvme) 
          (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (U5/not_sel_tim_reg.T, rosvme) 
U5/not_sel_tim_reg.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_694, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_695,net=rosvme: PINT ( U5/qpll_error_reg.T )
  <--4--  (db<4>.PIN, rosvme) (qpll_error, rosvme) (U5/qpll_error_reg.Q, rosvme) 
          (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (U5/qpll_error_reg.T, rosvme) 
U5/qpll_error_reg.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_695, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_696,net=rosvme: PINT ( U5/qpll_hasunlock_reg.T )
  <--4--  (db<6>.PIN, rosvme) (qpll_locked, rosvme) (U5/qpll_hasunlock_reg.Q, rosvme) 
          (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (U5/qpll_hasunlock_reg.T, rosvme) 
U5/qpll_hasunlock_reg.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_696, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_704,net=rosvme: PINT ( U1/q1.T )
  <--12--  (iack, rosvme) (lword, rosvme) (add_mod<0>, rosvme) (write, rosvme) 
           (brd_sel_16, rosvme) (add_mod<4>, rosvme) (add_mod<2>, rosvme) 
           (add_mod<1>, rosvme) (add_mod<5>, rosvme) (add_mod<3>, rosvme) 
           (U1/q1.Q, rosvme) (U1/dssync.Q, rosvme)
  --1--> (U1/q1.T, rosvme) 
U1/q1.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_704, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_705,net=rosvme: PINT ( ULED1/q1.T )
  <--2--  (int_rst.Q, rosvme) (ULED1/q1.Q, rosvme)
  --1--> (ULED1/q1.T, rosvme) 
ULED1/q1.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_705, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_706,net=rosvme: PINT ( ULED2/q1.T )
  <--5--  (dtack_mem, rosvme) (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) (dtack_int.Q, rosvme) 
          (ULED2/q1.Q, rosvme) (U1/q444.Q, rosvme)
  --1--> (ULED2/q1.T, rosvme) 
ULED2/q1.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_706, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_707,net=rosvme: PINT ( ULED3/q1.T )
  <--3--  (U1/q2.Q, rosvme) (ULED3/q1.Q, rosvme) (U1/q4.Q, rosvme)
  --1--> (ULED3/q1.T, rosvme) 
ULED3/q1.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_707, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_708,net=rosvme: PINT ( tp2.T )
  <--12--  (iack, rosvme) (lword, rosvme) (add_mod<0>, rosvme) (write, rosvme) 
           (brd_sel_16, rosvme) (tp2.Q, rosvme) (add_mod<4>, rosvme) 
           (add_mod<2>, rosvme) (add_mod<1>, rosvme) (add_mod<5>, rosvme) 
           (add_mod<3>, rosvme) (U1/dssync.Q, rosvme)
  --1--> (tp2.T, rosvme) 
tp2.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_708, rosvme)
  --0--> 
etr_x.Q,net=rosvme: PI
  <--0-- 
  --1--> (N_PZ_709, rosvme) 
N_PZ_709,net=rosvme: PINT ( etr_x.T )
  <--12--  (iack, rosvme) (lword, rosvme) (add_mod<0>, rosvme) (write, rosvme) 
           (brd_sel_16, rosvme) (add_mod<4>, rosvme) (add_mod<2>, rosvme) 
           (add_mod<1>, rosvme) (add_mod<5>, rosvme) (add_mod<3>, rosvme) 
           (U1/dssync.Q, rosvme) (etr_x.Q, rosvme)
  --1--> (etr_x.T, rosvme) 
etr_x.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_709, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_710,net=rosvme: PINT ( i2c_ce_gol.T )
  <--4--  (db<0>.PIN, rosvme) (db<1>.PIN, rosvme) (i2c_ce_gol.Q, rosvme) 
          (N_PZ_953, rosvme)
  --1--> (i2c_ce_gol.T, rosvme) 
N_PZ_713,net=rosvme: PINT ( flash_ena_5_rosmem.T )
  <--7--  (db<4>.PIN, rosvme) (db<5>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
          (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_988, rosvme)
  --1--> (flash_ena_5_rosmem.T, rosvme) 
N_PZ_714,net=rosvme: PINT ( U5/flash_enable<4>.T )
  <--7--  (db<4>.PIN, rosvme) (db<5>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) 
          (U5/flash_enable<4>.Q, rosvme) (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_988, rosvme)
  --1--> (U5/flash_enable<4>.T, rosvme) 
N_PZ_724,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_mdone.T )
  <--10--  (db<2>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (U5/int_ena_mdone.Q, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_mdone.T, rosvme) 
N_PZ_725,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_rosw.T )
  <--10--  (db<3>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (U5/int_ena_rosw.Q, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_rosw.T, rosvme) 
N_PZ_726,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_sff.T )
  <--10--  (db<1>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (U5/int_ena_sff.Q, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_sff.T, rosvme) 
N_PZ_727,net=rosvme: PINT ( U5/int_ena_spaf.T )
  <--10--  (db<0>.PIN, rosvme) (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) 
           (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
           (U5/int_ena_spaf.Q, rosvme) (int_rst.Q, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --1--> (U5/int_ena_spaf.T, rosvme) 
N_PZ_750,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<0>.T )
  <--6--  (U5/jtag_num_bits<0>.Q, rosvme) (U5/state_FFD3.Q, rosvme) 
          (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<0>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<0>.T, rosvme) 
N_PZ_751,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<1>.T )
  <--7--  (U5/jtag_num_bits<1>.Q, rosvme) (U5/state_FFD3.Q, rosvme) 
          (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<0>.Q, rosvme) (U5/bits_to_send<1>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<1>.T, rosvme) 
N_PZ_752,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<2>.T )
  <--8--  (U5/jtag_num_bits<2>.Q, rosvme) (U5/state_FFD3.Q, rosvme) 
          (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<0>.Q, rosvme) (U5/bits_to_send<1>.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<2>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<2>.T, rosvme) 
N_PZ_754,net=rosvme: PINT ( U5/bits_to_send<3>.T )
  <--9--  (U5/jtag_num_bits<3>.Q, rosvme) (U5/state_FFD3.Q, rosvme) 
          (U5/state_FFD2.Q, rosvme) (U5/state_FFD1.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<0>.Q, rosvme) (U5/bits_to_send<1>.Q, rosvme) 
          (U5/bits_to_send<2>.Q, rosvme) (U5/bits_to_send<3>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme)
  --1--> (U5/bits_to_send<3>.T, rosvme) 
N_PZ_795,net=rosvme: PINT ( U5/cuenta_prgm_0_0.D )
  <--6--  (U5/cuenta_prgm_0_0.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_1.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_2.Q, rosvme) (U5/cuenta_prgm_0_3.Q, rosvme) 
          (U5/cuenta_prgm_0_4.Q, rosvme) (N_PZ_944, rosvme)
  --1--> (U5/cuenta_prgm_0_0.D, rosvme) 
N_PZ_796,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<0>.D )
  <--5--  (db<0>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<0>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<1>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<0>.D, rosvme) 
N_PZ_797,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<1>.D )
  <--5--  (db<1>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<1>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<2>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<1>.D, rosvme) 
N_PZ_798,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<2>.D )
  <--5--  (db<2>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<2>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<3>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<2>.D, rosvme) 
N_PZ_799,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<3>.D )
  <--5--  (db<3>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<3>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<4>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<3>.D, rosvme) 
N_PZ_800,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<4>.D )
  <--5--  (db<4>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<4>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<5>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<4>.D, rosvme) 
N_PZ_801,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<5>.D )
  <--5--  (db<5>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<5>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<6>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<5>.D, rosvme) 
N_PZ_802,net=rosvme: PINT ( U5/tdi_bits<6>.D )
  <--5--  (db<6>.PIN, rosvme) (U5/tdi_bits<6>.Q, rosvme) (U5/tdi_bits<7>.Q, rosvme) 
          (U5/jtag_shift.Q, rosvme) (N_PZ_945, rosvme)
  --1--> (U5/tdi_bits<6>.D, rosvme) 
i2c_ce_gol.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_710, rosvme)
  --0--> 
flash_ena_5_rosmem.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_713, rosvme)
  --0--> 
U5/flash_enable<4>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_714, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_mdone.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_724, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_rosw.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_725, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_sff.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_726, rosvme)
  --0--> 
U5/int_ena_spaf.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_727, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<0>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_750, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<1>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_751, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<2>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_752, rosvme)
  --0--> 
U5/bits_to_send<3>.T,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_754, rosvme)
  --0--> 
U5/cuenta_prgm_0_0.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_795, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<0>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_796, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<1>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_797, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<2>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_798, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<3>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_799, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<4>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_800, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<5>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_801, rosvme)
  --0--> 
U5/tdi_bits<6>.D,net=rosvme: PO
  <--1--  (N_PZ_802, rosvme)
  --0--> 
N_PZ_930,net=rosvme: INT
  <--2--  (U5/reset_1.Q, rosvme) (U5/reset_2.Q, rosvme)
  --15--> (N_PZ_1, rosvme) (N_PZ_402, rosvme) (N_PZ_467, rosvme) (N_PZ_474, rosvme)  
          (N_PZ_481, rosvme) (N_PZ_496, rosvme) (N_PZ_499, rosvme) (N_PZ_505, rosvme)  
          (N_PZ_564, rosvme) (N_PZ_571, rosvme) (N_PZ_575, rosvme) (N_PZ_584, rosvme)  
          (N_PZ_585, rosvme) (N_PZ_555, rosvme) (N_PZ_546, rosvme) 
N_PZ_938,net=rosvme: INT
  <--6--  (brd_sel_16, rosvme) (add_p<8>, rosvme) (add_p<7>, rosvme) (add_p<6>, rosvme) 
          (U1/q2.Q, rosvme) (U1/q4.Q, rosvme)
  --25--> (N_PZ_941, rosvme) (N_PZ_953, rosvme) (N_PZ_152, rosvme) (N_PZ_38, rosvme)  
          (N_PZ_42, rosvme) (N_PZ_510, rosvme) (N_PZ_554, rosvme) (N_PZ_192, rosvme)  
          (N_PZ_196, rosvme) (N_PZ_200, rosvme) (N_PZ_204, rosvme) (N_PZ_208, rosvme)  
          (N_PZ_212, rosvme) (N_PZ_216, rosvme) (N_PZ_220, rosvme) (N_PZ_60, rosvme)  
          (N_PZ_64, rosvme) (N_PZ_68, rosvme) (N_PZ_724, rosvme) (N_PZ_725, rosvme)  
          (N_PZ_726, rosvme) (N_PZ_727, rosvme) (N_PZ_528, rosvme) (N_PZ_512, rosvme)  
          (N_PZ_572, rosvme) 
N_PZ_941,net=rosvme: INT
  <--5--  (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) 
          (N_PZ_938, rosvme)
  --15--> (N_PZ_944, rosvme) (N_PZ_945, rosvme) (N_PZ_109, rosvme) (N_PZ_113, rosvme)  
          (N_PZ_117, rosvme) (N_PZ_121, rosvme) (N_PZ_160, rosvme) (N_PZ_164, rosvme)  
          (N_PZ_172, rosvme) (N_PZ_1032, rosvme) (N_PZ_132, rosvme) (N_PZ_136, rosvme)  
          (N_PZ_140, rosvme) (N_PZ_713, rosvme) (N_PZ_714, rosvme) 
N_PZ_944,net=rosvme: INT
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --20--> (N_PZ_84, rosvme) (N_PZ_72, rosvme) (N_PZ_14, rosvme) (N_PZ_156, rosvme)  
          (N_PZ_76, rosvme) (N_PZ_6, rosvme) (N_PZ_18, rosvme) (N_PZ_96, rosvme)  
          (N_PZ_10, rosvme) (N_PZ_22, rosvme) (N_PZ_101, rosvme) (N_PZ_105, rosvme)  
          (N_PZ_145, rosvme) (N_PZ_329, rosvme) (N_PZ_333, rosvme) (N_PZ_337, rosvme)  
          (N_PZ_341, rosvme) (N_PZ_345, rosvme) (N_PZ_795, rosvme) (N_PZ_97, rosvme) 
N_PZ_945,net=rosvme: INT
  <--3--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --14--> (N_PZ_228, rosvme) (N_PZ_168, rosvme) (N_PZ_53, rosvme) (N_PZ_232, rosvme)  
          (N_PZ_224, rosvme) (N_PZ_236, rosvme) (N_PZ_265, rosvme) (N_PZ_796, rosvme)  
          (N_PZ_797, rosvme) (N_PZ_798, rosvme) (N_PZ_799, rosvme) (N_PZ_800, rosvme)  
          (N_PZ_801, rosvme) (N_PZ_802, rosvme) 
N_PZ_953,net=rosvme: INT
  <--7--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (add_p<5>, rosvme) (add_p<4>, rosvme) 
          (add_p<3>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (N_PZ_938, rosvme)
  --9--> (N_PZ_694, rosvme) (N_PZ_695, rosvme) (N_PZ_696, rosvme) (N_PZ_26, rosvme)  
         (N_PZ_555, rosvme) (N_PZ_546, rosvme) (N_PZ_30, rosvme) (N_PZ_692, rosvme)  
         (N_PZ_710, rosvme) 
N_PZ_957,net=rosvme: INT
  <--6--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) (fl_vme<2>.Q, rosvme)
  --8--> (N_PZ_374, rosvme) (N_PZ_376, rosvme) (N_PZ_378, rosvme) (N_PZ_380, rosvme)  
         (N_PZ_43, rosvme) (N_PZ_47, rosvme) (U5/_n007019, rosvme) (N_PZ_1008, rosvme) 
N_PZ_966,net=rosvme: INT
  <--2--  (evcnt_res, rosvme) (ena_evres_prgm.Q, rosvme)
  --5--> (N_PZ_556, rosvme) (N_PZ_557, rosvme) (N_PZ_558, rosvme) (N_PZ_559, rosvme)  
         (N_PZ_560, rosvme) 
N_PZ_971,net=rosvme: INT
  <--8--  (U5/cclk_freq<1>.Q, rosvme) (U5/cclk_freq<0>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_freq<2>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<0>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<4>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<1>.Q, rosvme) 
          (U5/cclk_counter<2>.Q, rosvme) (U5/cclk_counter<3>.Q, rosvme)
  --5--> (N_PZ_529, rosvme) (N_PZ_531, rosvme) (N_PZ_533, rosvme) (N_PZ_535, rosvme)  
         (N_PZ_537, rosvme) 
N_PZ_988,net=rosvme: INT
  <--4--  (db<0>.PIN, rosvme) (db<1>.PIN, rosvme) (db<2>.PIN, rosvme) 
          (db<3>.PIN, rosvme)
  --2--> (N_PZ_713, rosvme) (N_PZ_714, rosvme) 
N_PZ_1002,net=rosvme: INT
  <--6--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) (fl_vme<2>.Q, rosvme)
  --2--> (N_PZ_526, rosvme) (N_PZ_527, rosvme) 
N_PZ_1008,net=rosvme: INT
  <--3--  (U5/flash_tck_reg.Q, rosvme) (U5/flash_tck.Q, rosvme) (N_PZ_957, rosvme)
  --5--> (N_PZ_542, rosvme) (N_PZ_506, rosvme) (N_PZ_507, rosvme) (N_PZ_543, rosvme)  
         (N_PZ_544, rosvme) 
N_PZ_1032,net=rosvme: INT
  <--5--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (flash_ena_5_rosmem.Q, rosvme) 
          (U5/flash_enable<4>.Q, rosvme) (N_PZ_941, rosvme)
  --4--> (N_PZ_109, rosvme) (N_PZ_113, rosvme) (N_PZ_117, rosvme) (N_PZ_121, rosvme) 
N_PZ_1041,net=rosvme: INT
  <--4--  (iack, rosvme) (add_p<0>, rosvme) (int_lev<0>.Q, rosvme) (U3/r4.Q, rosvme)
  --1--> (N_PZ_1042, rosvme) 
N_PZ_1042,net=rosvme: INT
  <--5--  (add_p<1>, rosvme) (add_p<2>, rosvme) (int_lev<1>.Q, rosvme) 
          (int_lev<2>.Q, rosvme) (N_PZ_1041, rosvme)
  --3--> (N_PZ_49, rosvme) (N_PZ_297, rosvme) (N_PZ_125, rosvme) 
N_PZ_1043,net=rosvme: INT
  <--6--  (fl_switch<2>, rosvme) (fl_switch<1>, rosvme) (fl_switch<0>, rosvme) 
          (fl_vme<0>.Q, rosvme) (fl_vme<1>.Q, rosvme) (fl_vme<2>.Q, rosvme)
  --3--> (N_PZ_526, rosvme) (N_PZ_527, rosvme) (N_PZ_525, rosvme) 
