Pin Freeze File:  version G.35

2C384208 XC2C384-7-PQ208
add_mod<0> S:PIN70
add_mod<1> S:PIN71
add_mod<2> S:PIN151
add_mod<3> S:PIN150
add_mod<4> S:PIN107
add_mod<5> S:PIN108
add_p<0> S:PIN66
add_p<1> S:PIN67
add_p<2> S:PIN69
add_p<3> S:PIN8
add_p<4> S:PIN7
add_p<5> S:PIN6
add_p<6> S:PIN162
add_p<7> S:PIN161
add_p<8> S:PIN9
as S:PIN109
brd_sel_16 S:PIN110
brd_sel_24 S:PIN111
clk S:PIN46
clk_slow S:PIN44
ds0 S:PIN2
ds1 S:PIN112
dtack_mem S:PIN113
evcnt_res S:PIN193
fl_switch<0> S:PIN184
fl_switch<1> S:PIN183
fl_switch<2> S:PIN61
fl_tck S:PIN102
fl_tdi S:PIN101
fl_tms S:PIN100
flash_tdo_p<0> S:PIN99
flash_tdo_p<1> S:PIN97
flash_tdo_p<2> S:PIN95
flash_tdo_p<3> S:PIN114
flash_tdo_p<4> S:PIN115
flash_tdo_p<5> S:PIN116
fpga_done<0> S:PIN45
fpga_done<1> S:PIN43
fpga_done<2> S:PIN192
fpga_done<3> S:PIN191
fpga_done<4> S:PIN117
g245_mem S:PIN118
gol_ready S:PIN119
i2c_int_p S:PIN182
iack S:PIN120
iackin S:PIN121
lword S:PIN122
mem_done S:PIN208
qpll_error S:PIN123
qpll_locked S:PIN91
ros_waiting S:PIN205
sel_tim_p S:PIN180
sff<0> S:PIN200
sff<1> S:PIN199
sff<2> S:PIN21
sff<3> S:PIN90
sff<4> S:PIN89
spaf<0> S:PIN88
spaf<1> S:PIN87
spaf<2> S:PIN86
spaf<3> S:PIN85
spaf<4> S:PIN125
sysreset S:PIN206
write S:PIN126
db<10> S:PIN187
db<11> S:PIN84
db<12> S:PIN57
db<14> S:PIN56
db<6> S:PIN55
db<7> S:PIN16
db<9> S:PIN188
db<13> S:PIN40
add_f_p<10> S:PIN197
add_f_p<11> S:PIN196
add_f_p<12> S:PIN198
add_f_p<13> S:PIN195
add_f_p<14> S:PIN194
add_f_p<15> S:PIN39
add_f_p<9> S:PIN38
add_hold S:PIN147
cclk<0> S:PIN51
cclk<1> S:PIN50
cclk<2> S:PIN49
cclk<3> S:PIN48
cclk<4> S:PIN47
cscr_p<0> S:PIN163
cscr_p<1> S:PIN164
cscr_p<2> S:PIN165
cscr_p<3> S:PIN166
cscr_p<4> S:PIN167
cscr_p<5> S:PIN168
cscr_p<6> S:PIN169
cspare_8 S:PIN203
cspare_9 S:PIN5
db<15> S:PIN15
db<1> S:PIN189
db<3> S:PIN54
db<4> S:PIN25
db<8> S:PIN14
dtack_led S:PIN154
dtack_p S:PIN143
enw_vf S:PIN179
enw_x S:PIN136
etr_vf S:PIN62
etr_x S:PIN63
fl_tdo S:PIN72
db<0> S:PIN12
db<2> S:PIN22
flash_tck_p<0> S:PIN73
flash_tck_p<1> S:PIN74
flash_tck_p<2> S:PIN75
flash_tck_p<3> S:PIN76
flash_tck_p<4> S:PIN77
flash_tck_p<5> S:PIN78
flash_tdi_p S:PIN149
flash_tms_p S:PIN148
fpga_init<0> S:PIN202
fpga_init<1> S:PIN17
fpga_init<2> S:PIN19
fpga_init<3> S:PIN185
fpga_init<4> S:PIN23
g245_p S:PIN65
gol_off S:PIN20
gol_reset S:PIN173
i2c_ce_1wire S:PIN18
i2c_ce_gol S:PIN201
i2c_ce_p S:PIN4
i2c_rd S:PIN127
i2c_reset S:PIN174
i2c_wr S:PIN138
iackout S:PIN146
db<5> S:PIN41
intrpt_led S:PIN153
irq<1> S:PIN31
irq<2> S:PIN30
irq<3> S:PIN29
irq<4> S:PIN28
irq<5> S:PIN27
irq<6> S:PIN142
irq<7> S:PIN140
ldpreg S:PIN64
mrs S:PIN159
mspare_0 S:PIN139
mspare_1 S:PIN60
mspare_2 S:PIN137
mspare_3 S:PIN134
on_244 S:PIN10
prgm_fpga_p<0> S:PIN37
prgm_fpga_p<1> S:PIN36
prgm_fpga_p<2> S:PIN35
prgm_fpga_p<3> S:PIN34
prgm_fpga_p<4> S:PIN32
prs S:PIN158
qpll_reset S:PIN3
reset_p S:PIN175
sel_tim_clk<0> S:PIN128
sel_tim_clk<1> S:PIN131
spare_led S:PIN152
tp2 S:PIN103
tp3 S:PIN155
tp4 S:PIN160
vspare_0 S:PIN170
vspare_1 S:PIN144


;The remaining section of the .gyd file is for documentation purposes only.
;It shows where your internal equations were placed in the last successful fit.

PARTITION FB1_1 U3/r3 U5/mem_d0 U5/state_FFD1 U5/ros_w0
		 U5/_n007019 U5/flash_enable<3> U5/flash_enable<2> U5/flash_enable<1>
		 U5/flash_enable<0> flash_ena_5_rosmem U5/flash_enable<4> cspare_8
		 fpga_init<0> i2c_ce_gol U5/state_FFD2 N_PZ_1032
		
PARTITION FB2_1 qpll_reset i2c_ce_p cspare_9 U5/int_ena_spaf
		 _n0009 U5/int_ena_mdone int_lev<2> int_lev<1>
		 U5/int_vect<6> U5/int_vect<4> U5/int_vect<3> U5/int_vect<2>
		 U5/int_ena_sff U5/int_vect<0> U5/int_ena_rosw on_244
		
PARTITION FB3_1 add_f_p<12> add_f_p<10> add_f_p<11> add_f_p<13>
		 add_f_p<14> U5/cclk_counter<3> U5/cclk_counter<2> U5/cclk_counter<1>
		 U5/cclk_counter<0> U5/ros_waiting_reg U5/mem_done_reg U5/bits_to_send<0>
		 N_PZ_971 int_rst U5/cclk_counter<4> U3/r4
		
PARTITION FB4_1 fl_vme<0>
PARTITION FB4_3 db<8> db<15> U5/flash_tms_reg
PARTITION FB4_7 U5/flash_tms N_PZ_945 N_PZ_944 U5/gol_notready_reg
		 U5/flash_tdi_reg fpga_init<1> i2c_ce_1wire fpga_init<2>
		 gol_off

PARTITION FB5_4 db<1> U5/int_vect<1>
PARTITION FB5_9 U1/q44 N_PZ_941 N_PZ_953 U5/cclk_freq<0>
		
PARTITION FB5_14 fpga_init<3>

PARTITION FB6_1 fl_vme<2>
PARTITION FB6_3 fpga_init<4>
PARTITION FB6_15 U5/s_reset_1 db<4>
PARTITION FB7_1 cclk<0> cclk<1> cclk<2> cclk<3>
		 cclk<4> U5/reset_1 U5/s_reset_2 U1/q4
		 U5/reset_2 U1/q444 ULED3/q1 N_PZ_966
		 N_PZ_930 N_PZ_1042 U5/_n0041 U5/local_reset
		
PARTITION FB8_1 db<3> U5/flash_tck_reg U5/ena_rst_prgm U5/cclk_freq<2>
		 fl_vme<1>
PARTITION FB8_13 mspare_1 U5/qpll_hasunlock_reg
PARTITION FB8_16 ena_evres_prgm
PARTITION FB9_1 int_lev<0> U5/int_vect<5> add_f_p<15> add_f_p<9>
		 prgm_fpga_p<0>
PARTITION FB9_8 U5/tdo_bits<0> U5/tdo_bits<1> U5/tdo_bits<2> U5/tdo_bits<3>
		 prgm_fpga_p<1> prgm_fpga_p<2> prgm_fpga_p<3> prgm_fpga_p<4>
		 U5/tdo_bits<4>
PARTITION FB10_1 etr_vf etr_x ack_int ldpreg
		 g245_p U1/q9 U1/q7 U1/q8
		 U1/q6 U1/q2 U1/q1
PARTITION FB10_14 U3/r8 dtack_int U3/r7
PARTITION FB11_1 irq<1> ULED1/q1 irq<2> irq<3>
		 irq<4> U1/dssync U5/jtag_num_bits<1> U3/r6
		 U5/jtag_num_bits<2> U5/jtag_num_bits<0> U3/r5 irq<5>
		 ULED2/q3 U5/jtag_num_bits<3> ULED1/q3 ULED3/q3
		
PARTITION FB12_1 fl_tdo flash_tck_p<0> flash_tck_p<1> flash_tck_p<2>
		 flash_tck_p<3>
PARTITION FB12_8 U5/state_FFD3 U5/tdo_reg U5/jtag_end U5/jtag_shift
		 flash_tck_p<4> U5/flash_tck N_PZ_957 N_PZ_1002
		 flash_tck_p<5>
PARTITION FB13_1 U5/tdo_bits<6> U5/tdo_bits<5> tp4 U5/qpll_error_reg
		 U5/tdi_bits<0> U5/tdi_bits<1> U5/tdi_bits<2> U5/tdi_bits<3>
		 U5/tdi_bits<4> U5/tdi_bits<5> U5/tdi_bits<6> U5/tdo_bits<7>
		 cscr_p<0> U5/tdi_bits<7> U5/jtag_start cscr_p<1>
		
PARTITION FB14_1 mrs prs tp3 dtack_led
		 intrpt_led
PARTITION FB14_11 U5/bits_to_send<1> ULED2/q1 spare_led
PARTITION FB14_15 U5/not_sel_tim_reg

PARTITION FB15_1 prgm_fpga<1> cscr_p<2> cscr_p<3> prgm_fpga<0>
		 cscr_p<4> U5/cuenta_prgm_0_3 U5/cuenta_prgm_0_2 U5/cuenta_prgm_0_1
		 U5/cuenta_prgm_0_4 U5/cuenta_prgm_0_0 U5/bits_to_send<3> cscr_p<5>
		 cscr_p<6> U5/bits_to_send<2> vspare_0 U5/int_vect<7>
		
PARTITION FB16_1 flash_tdi_p flash_tms_p add_hold iackout
		
PARTITION FB16_12 U5/ena_evres
PARTITION FB16_14 vspare_1
PARTITION FB16_16 dtack_p
PARTITION FB17_1 gol_reset i2c_reset reset_p
PARTITION FB17_10 prgm_fpga<4> prgm_fpga<3>
PARTITION FB17_13 enw_vf
PARTITION FB17_15 prgm_fpga<2>

PARTITION FB18_2 irq<6> irq<7> mspare_0 i2c_wr
		
PARTITION FB18_12 mspare_2 enw_x
PARTITION FB18_15 mspare_3

PARTITION FB19_1 tp2

PARTITION FB20_1 fl_tck_r fl_tdi_r fl_tms_r



PARTITION FB23_4 i2c_rd
PARTITION FB23_12 sel_tim_clk<0>
PARTITION FB23_14 sel_tim_clk<1>

PARTITION FB24_2 U5/cclk_freq<1>


