27/3/03
17:59
ROB serial number  
Tarjeta encendida con RON: 0
CRC  0	0	0	0	0	0	0

ROM Code26	9F	B6	24	0	0	0	59

ERROR CRC en encendido  FALSE
Voltage V3.3:  3,280000     Temp:  33,281250      Voltage V2.5:  2,490000   Current:  0,186696
TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

Tras mandar muchos hits  

l1 buffer parity en tdc:   FALSE

TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 1   LG3= 1   ROF= 0   TRF= 0   


Setup de nuevo para dejarlo listo tras hits  
TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

Test of readout fifo ended
Test of group 3 L1 buffer ended
Test of group 2 L1 buffer ended
Test of group 1 L1 buffer ended
Test of group 0 L1 buffer ended
TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

ADQUISICION
Bloque nº: 0
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 1
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 2
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 3
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 4
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 5
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 6
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 7
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 8
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




Bloque nº: 9
Faltan canales?:  FALSE
Canal intruso: FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0




TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nº: 0
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TRACK TESTFaltan canales track: FALSE
Canal repetido: FALSE
Canales ajenos:  FALSE
Todos datos de un trigger:  FALSE
Nº de códigos desconocidos recibidos: 0

