09/04/03
10:45
ROB serial number  F0125

Tarjeta encendida con RON: 0
CRC  0	0	0	0	0	0	0

ROM Code26	8	B5	24	0	0	0	23

ERROR CRC en encendido  FALSE
Voltage V3.3:  3,260000     Temp:  25,937500      Voltage V2.5:  2,480000   Current:  0,971775
TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

Tras mandar muchos hits  
TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 1   LG3= 1   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 1   LG3= 1   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 1   LG3= 1   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 1   LG3= 1   ROF= 0   TRF= 0   

Setup de nuevo para dejarlo listo tras hits  
TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

Test of readout fifo ended
Test of group 3 L1 buffer ended
Test of group 2 L1 buffer ended
Test of group 1 L1 buffer ended
Test of group 0 L1 buffer ended
Test of readout fifo ended
Test of group 3 L1 buffer ended
Test of group 2 L1 buffer ended
Test of group 1 L1 buffer ended
Test of group 0 L1 buffer ended
Test of readout fifo ended
Test of group 3 L1 buffer ended
Test of group 2 L1 buffer ended
Test of group 1 L1 buffer ended
Test of group 0 L1 buffer ended
Test of readout fifo ended
Test of group 3 L1 buffer ended
Test of group 2 L1 buffer ended
Test of group 1 L1 buffer ended
Test of group 0 L1 buffer ended
TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

ADQUISICION
Bloque nš: 0
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 1
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 2
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 3
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 4
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 5
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 6
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 7
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 8
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



Bloque nš: 9
Faltan TDC 0 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 1 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 2 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 3 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 4 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 5 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 6 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 7 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 8 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 9 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 10 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 11 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 12 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 13 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 14 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 0 Canal 15 hay 0 en vez de 1
Faltan TDC 1 Canal 0 hay 0 en vez de 1
Repetido TDC 1 Canal 1 hay 2 en vez de 1
Faltan canales?:  TRUE
Canal intruso: FALSE
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

Leading fuera rango. TDC  0   Ch  0
Width fuera rango. TDC  0   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  1
Width fuera rango. TDC  0   Ch  1
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  2
Width fuera rango. TDC  0   Ch  2
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  3
Width fuera rango. TDC  0   Ch  3
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  4
Width fuera rango. TDC  0   Ch  4
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  5
Width fuera rango. TDC  0   Ch  5
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  6
Width fuera rango. TDC  0   Ch  6
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  7
Width fuera rango. TDC  0   Ch  7
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  8
Width fuera rango. TDC  0   Ch  8
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  9
Width fuera rango. TDC  0   Ch  9
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  10
Width fuera rango. TDC  0   Ch  10
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  11
Width fuera rango. TDC  0   Ch  11
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  12
Width fuera rango. TDC  0   Ch  12
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  13
Width fuera rango. TDC  0   Ch  13
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  14
Width fuera rango. TDC  0   Ch  14
Leading fuera rango. TDC  0   Ch  15
Width fuera rango. TDC  0   Ch  15
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  0
Width fuera rango. TDC  1   Ch  0
Leading fuera rango. TDC  1   Ch  1
Width fuera rango. TDC  1   Ch  1



TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 0
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 1   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 1
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 1   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 2
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TDC nš: 3
TDC have read-out token
read-out fifo empty
trigger fifo empty
DLL in lock
LG0= 0   LG1= 0   LG2= 0   LG3= 0   ROF= 0   TRF= 0   

TRACK TESTFaltan canales track: TRUE
Canal repetido: FALSE
Canales ajenos:  FALSE
Todos datos de un trigger:  FALSE
Falta dato en TDC: 0 Canal: 0 Evento: 0
Falta dato en TDC: 0 Canal: 1 Evento: 0
Falta dato en TDC: 0 Canal: 2 Evento: 0
Falta dato en TDC: 0 Canal: 3 Evento: 0
Falta dato en TDC: 0 Canal: 0 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 1 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 2 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 3 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 4 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 5 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 6 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 7 Evento: 1
Falta dato en TDC: 0 Canal: 4 Evento: 2
Falta dato en TDC: 0 Canal: 5 Evento: 2
Falta dato en TDC: 0 Canal: 6 Evento: 2
Falta dato en TDC: 0 Canal: 7 Evento: 2
Falta dato en TDC: 0 Canal: 4 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 5 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 6 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 7 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 8 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 9 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 10 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 11 Evento: 3
Falta dato en TDC: 0 Canal: 8 Evento: 4
Falta dato en TDC: 0 Canal: 9 Evento: 4
Falta dato en TDC: 0 Canal: 10 Evento: 4
Falta dato en TDC: 0 Canal: 11 Evento: 4
Falta dato en TDC: 0 Canal: 8 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 9 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 10 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 11 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 12 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 13 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 14 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 15 Evento: 5
Falta dato en TDC: 0 Canal: 12 Evento: 6
Falta dato en TDC: 0 Canal: 13 Evento: 6
Falta dato en TDC: 0 Canal: 14 Evento: 6
Falta dato en TDC: 0 Canal: 15 Evento: 6
Falta dato en TDC: 0 Canal: 12 Evento: 7
Falta dato en TDC: 0 Canal: 13 Evento: 7
Falta dato en TDC: 0 Canal: 14 Evento: 7
Falta dato en TDC: 0 Canal: 15 Evento: 7
Falta dato en TDC: 1 Canal: 0 Evento: 7
Falta dato en TDC: 1 Canal: 0 Evento: 8
Falta dato en TDC: 1 Canal: 0 Evento: 9
Dato repetido: TDC 1Canal  1
Dato repetido: TDC 1Canal  1
Dato repetido: TDC 1Canal  1
Dato repetido: TDC 1Canal  1
Dato repetido: TDC 1Canal  1
Dato repetido: TDC 1Canal  1
Nš de códigos desconocidos recibidos: 0

