### Inputs

Signal Name | Functional Block | Macrocell | Pin Number | Pin Type | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | ---
add_in<0> | FB11 | MC3 | 60 | I/O | I
add_in<1> | FB15 | MC10 | 82 | I/O | I
add_in<2> | FB13 | MC15 | 77 | I/O | I
add_in<3> | FB3 | MC15 | 33 | I/O | I
add_in<4> | FB10 | MC10 | 124 | I/O | I
add_in<5> | FB10 | MC3 | 118 | I/O | I
add_in<6> | FB2 | MC3 | 10 | I/O | I
am0 | FB1 | MC5 | 20 | I/O | I
am1 | FB4 | MC2 | 2 | I/O/GTS3 | I
am3 | FB6 | MC2 | 135 | I/O | I
am4 | FB6 | MC8 | 139 | I/O | I
am5 | FB2 | MC6 | 12 | I/O | I
as | FB10 | MC5 | 119 | I/O | I
brd_sel | FB4 | MC12 | 6 | I/O/GTS2 | I
clk | FB3 | MC10 | 30 | I/O/GCK1 | GCK
ds0 | FB6 | MC15 | 143 | I/O/GSR | I
ds1 | FB14 | MC8 | 103 | I/O | I
i2c_int | FB8 | MC3 | 131 | I/O | I
iack | FB8 | MC2 | 130 | I/O | I
iackin | FB14 | MC11 | 105 | I/O | I
int_ttc | FB15 | MC14 | 86 | I/O | I
local_clk | FB3 | MC2 | 28 | I/O | I
lword | FB12 | MC8 | 113 | I/O | I
sysreset | FB4 | MC5 | 3 | I/O/GTS4 | I
ttc_on | FB12 | MC12 | 116 | I/O | I
write | FB15 | MC2 | 79 | I/O | I