-Probar los dos cables que he hecho (ver si longitud es ok)
-Terminar de montar otras 12 tarjetas
-Hacer el resto de los cables TDC
-Hacer el resto de los cables FE

-Decidir como meter el T0

-Ver si fucniona tarjeta ECL-LVDS (poner terminación en el TDC? creo que no) 
  -averiguar como funciona el busy este

-usar otra tarjeta LVDS-ECL con menos ruido?? (o mejorarla?)
-Cambiar el crate VME por el que le he mangado a Gus?

-Arreglar cable FE LV de Luciano

-Programa HV, cambiar los accesos vme por las librerias de CAEN


ok?-Poner el modo bloque (no está puesto), ver como sincronizar eventos distintos vme bus error?
usar el bit BLK_END de control register 1 ponerlo a 1, duda si usar BERR_EN
ok?-Cambiar el formato del event display y numeración layers y canales
OK?-Enlazar el event display con el de toma de datos

Info MAPPING
---------------
dos cámaras
dos SL, una phi y otra theta
las layers empiezan a numerarse desde arriba a abajo empezando por el L4, L3, L2 y L1

en el front end van
rojo - blanco - azul -blanco- azul-.....
azules positivo
blanco negativo

los canales van
L4 - L2 - L3 - L1 - L4 L2 L3 L1...


NIM Coincidencia
---------------
LRS 623A
Lecroy 612 AM 
Lecroy 365AL
Lecroy 429A



CABLES FE ALIMENTACION
-------------------------

el tp 3 (5v está conectado en el redondo al pin 7 y no al 6)
el tp2 (2,6 V está conectado en el redondo al pin 5 y no al 4 ?  o algo así) 


