a 1 significa en mask que puedo leer y escribir ahí
en Lee A16 REG default debería quitar lo de la máscara, el default debe ser el que pongo aquí tal cual
En la siguiente parte no sé por qué pongo un array de máscaras, si ya es lo mismo que el fichero, bueno, en el fichero hay algunos que se pueden leer pero no escribir, pero esos tienen máscara a 0 así que siempre me saldría bien.
El de reset también puedo cambiarlo, pongo otra columna, si es 1 es que sólo se resetea con hard reset, y si no, es que se resetea con softreset.
La máscara es sólo para escritura, lo que leo default debe ser tal cual.

0	3F	0FC0	1 
2	FD81	01FF	1	cambia era FC84
4	FC0	07FF	1	
6	0	0FC0	0
8	3F	0FC0	0
A	0	0FC0	0
C	200	07FF	1	
E	0	FFFF	1
10	0	FFFF	1
12	0	FFFF	1	
14	0	FFFF	1	
16	FFF	FFF	1
18	FF	FF	1	cambia era 1FF
20	0	FFFF	0
22	0	FFFF	0
24	0	FFFF	0
26	0	FFFF	0
28	0	FFFF	0
2A	0	FFFF	0
40	F	0	1
42	F	0	1
44	F	0	1
46	F	0	1
48	F	0	1
4A	F	0	1
50	1F	1F	1
52	3F	1FF	1	ok nuevo
54	0	1FF	1	ok nuevo
56	0	1FF	1 	ok nuevo
80	103F	0FC0	1
82	FD81	1FF	1 	cambia era FC84
84	FC0	7FF	1
86	0	0FC0	0
88	3F	0FC0	0
8A	0	0FC0	0
8C	200	07FF	1
8E	0	FFFF	1
90	0	FFFF	1
92	0	FFFF	1
94	0	FFFF	1
96	FFF	FFF	1
98	FF	FF	1	cambia era 1FF
A0	0	FFFF	0
A2	0	FFFF	0
A4	0	FFFF	0
A6	0	FFFF	0
A8	0	FFFF	0
AA	0	FFFF	0
C0	F	0	1
C2	F	0	1
C4	F	0	1
C6	F	0	1
C8	F	0	1
CA	F	0	1
D0	1F	1F	1 
D2	3F	1FF	1	ok nuevo
D4	0	1FF	1	ok nuevo
D6	0	1FF	1	ok nuevo
100	203F	0FC0	1
102	FD81	1FF	1
104	FC0	7FF	1
106	0	0FC0	0
108	3F	0FC0	0
10A	0	0FC0	0
10C	200	07FF	1
10E	0	FFFF	1
110	0	FFFF	1
112	0	FFFF	1
114	0	FFFF	1
116	FFF	FFF	1
118	FF	FF	1
120	0	FFFF	0
122	0	FFFF	0
124	0	FFFF	0
126	0	FFFF	0
128	0	FFFF	0
12A	0	FFFF	0
140	F	0	1
142	F	0	1
144	F	0	1
146	F	0	1
148	F	0	1
14A	F	0	1
150	1F	1F	1
152	3F	1FF	1 	ok nuevo
154	0	1FF	1 	ok nuevo
156	0	1FF	1 	ok nuevo
180	303F	0FC0	1 
182	FD81	1FF	1 	cambia era FC84
184	FC0	7FF	1 
186	0	0FC0	0
188	3F	0FC0	0
18A	0	0FC0	0
18C	200	07FF	1
18E	0	FFFF	1
190	0	FFFF	1 
192	0	FFFF	1 
194	0	FFFF	1 
196	FFF	FFF	1 
198	FF	FF	1 	cambia era 1FF
1A0	0	FFFF	0 
1A2	0	FFFF	0 
1A4	0	FFFF	0 
1A6	0	FFFF	0
1A8	0	FFFF	0
1AA	0	FFFF	0
1C0	F	0	1
1C2	F	0	1
1C4	F	0	1
1C6	F	0	1
1C8	F	0	1
1CA	F	0	1
1D0	1F	1F	1
1D2	3F	1FF	1 	ok nuevo
1D4	0	1FF	1 	ok nuevo
1D6	0	1FF	1 	ok nuevo
200	4001	0040	1
202	581	1FF	1
204	40	FFFF	1
206	0	0040	0
208	1	0040	0
20A	0	0040	0
20C	200	07FF	1
20E	0	FFFF	1
210	0	FFFF	1
212	0	FFFF	1
214	0	FFFF	1
216	FFF	FFF	1
218	FF	FF	1
220	0	FFFF	0
240	F	0	1
250	1F	1F	1
252	1	81	1	ok nuevo
254	0	81	1	ok nuevo
256	0	81	1	ok nuevo
280	0	3FF	0
282	5D40	7E7F	1
284	FFF	FFF	1
28E	0	0	1	
290	0	0	1
292	10	FF	1		ok nuevo
294	0	0	1	
296	0	0	1 quito el orbit counter high?
298	FFF	FFF	0
29A	0	F	1	
29C	0	0	1
300	0	780	1
302	0	FFFF	1
304	0	3	1
306	0	FFFF	1
308	0	3	1
30A	0	FFFF	1
30C	0	FFFF	1
380	7d	0	1
384	0	0	1		ok nuevo
386	20	FF10 	1
388	1000	3C00	1
38A	7	7	1
38C	0	1BF	1
38E	0	0	1	ok nuevo
390	0	0	1	ok nuevo
392	E4	3	1
3a0	F8	0	1
3a2	0	FF	1
3a4	0	0	1
3a6	0	0	1

