ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MÓDULO 0 DEL TILECAL

XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de física

F. Camarena, S. González, J. Roldán Instituto de Física Corpuscular Centro Mixto CSIC- Universitat de València

Conferenciante: F. Camarena

1. TILECAL: El calorímetro hadrónico de ATLAS. 2. Prototipo experimental de los Extended Barrel. 3. Resolución y linealidad del prototipo .

TILECAL

Calorímetros

Formas de interaccionar las partículas con el detector • Modelo de cascada Electromagnética. (Electrones y fotones.) • Modelo de cascada Hadrónica. (π^±, p, n, π^0 −→ γγ)

Fugas de energía

Prototipo Módulo 0 del Extended Barrel

Métodos de corrección Raw Data E_{Raw} = E_{ANL} + E_{BCN} + E_{old}

Método de Benchmarck

E_{tot} = [E^{ANL}_{tot} + E^{BCN}_{tot} + (A − 1)(E^{ANL}_{S3} + E^{ANL}_{S3} )] + BE_{old}

Método H1 de weighting E^{cor}_{cell} = a_i · E_{cell}

E^k_{cor} = a_1 · Ẽ^k_1 + ... + a_i · Ẽ^k_i + ... + a_n · Ẽ^k_1 + b · E_{old}

Ẽk_i =^∑_{cellsϵi} E_{cell}

N · σ^2 =^∑_{k=1,N} (E^k_{cor} − E_{beam})^2 + λ ·^∑_{k=1,N} (E^k_{cor} − E_{beam})

Linealidad

Linealidad de los Raw Data

Linealidad según el método de Benchmark

Linealidad

Linealidad según H1 con todos los parámetros

H1 sin conocimiento de la energía del haz

Resolución y Conclusiones

Resultados de resolución

CONCLUSIONES

• El método de weighting es el que mejores resultados de linealidad y resolución proporciona, pudiendo servir como base de un algoritmo para reconstruir la energía de los jets de ATLAS

• Los resultados son homogéneos para los dos valores de η estudiados.

• TILECAL cumple los requisitos de ATLAS respecto de linealidad y resolución.

• Valor medio de resolución para ambos módulos y para los dos valores de η: σ E =^{45.6%√}_E ⊕ 3.% ⊕^{0.06}_E

coherentes con los propuestos por otros estudios realizados por la colaboración.